◉방송통신위원회고시 제2008-136호

｢전파법｣ 제9조에 따라 대한민국 주파수 분배표(방송통신위원회고시 제2008-45호, 2008. 5.19.) 전부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2008년 12월 31일

방송통신위원회위원장

대한민국 주파수 분배표

대한민국 주파수 분배표는 다음과 같다.

대한민국 주파수 분배표 : 붙임참조

부      칙

이 고시는 2009. 1. 1일부터 시행한다.

[붙임]

대한민국 주파수 분배표

목 차

1. 주파수 분배표 설명	1

2. 주파수 분배표	4

3. 국제 주파수 분배표 주석	86

4. 국내 주파수 분배표 주석	220

1. 주파수 분배표 설명

가. 표 중 제1란에서 제3란까지는 국제전기통신연합(ITU)의 전파규칙(RR)에 규정된 주파수 분배표를 기재한 것이다.

ITU : International Telecommunication Union

RR : Radio Regulations

나. 표 중 제4란 및 제5란은 대한민국 방송통신위원회의 주파수정책에 따른 주파수 분배표를 기재한 것이다.

(1) 대한민국 주파수 분배표중 제4란에는 각 주파수(단위는 왼쪽 상단에 표시)대역에 분배된 업무를 표시하였고,

(2) 제5란에는 제4란의 각 업무에 대한 세부 항목 및 용도 등을 표시하였다.

다. 제4란에서 구분된 하나의 주파수대역에 대해 두 가지 이상의 업무가 표시된 경우 그 업무의 종별 및 기재순서는 다음과 같다.

(1) 1순위 업무 : 업무명칭에 밑줄표시가 없음

(2) 2순위 업무 : 업무명칭에 밑줄표시가 있음

※ 두 가지 이상의 업무에 분배한 경우 기재순서는 상대적 우선순위가 아님

라. 2순위 업무 무선국은 다음을 준수하는 조건으로 사용할 수 있다.

(1) 이미 분배하였거나 향후 분배될 1순위 업무 무선국에 유해 혼신을 일으켜서는 안 된다.

(2) 이미 분배하였거나 향후 분배될 1순위 업무 무선국에 의한 유해 혼신으로부터 보호를 요구하지 못한다.

(3) 그러나 향후 분배될 동일 또는 다른 2순위 업무 무선국에 의한 유해 혼신으로부터 보호를 요구할 수 있다.

마. 각 주파수대역에서 업무 우측에 표시한 주석은 해당 업무에만 적용하고, 하단에 표시한 것은 당해 주파수대역의 모든 업무에 적용한다. (K로 시작하는 것은 국내 주석임)

바. 제4란의 주파수대역중 할당할 특정 주파수가 정해진 경우에는 제5란에 당해 주파수를 명시하였다.

사. 항공이동(R)업무에 분배한 주파수대역의 주파수는 항공기와 국내 민간항공로 또는 국제 민간항공로에 따른 비행의 안전 및 그 운항을 주로 담당하는 항공국간의 통신에 할당한다.

아. 항공이동(OR)업무에 분배한 주파수대역의 주파수는 항공기와 국내 민간항공로 또는 국제 민간항공로에 따른 비행을 주로 담당하는 항공국 이외의 항공국간의 통신에 할당한다.

자. 해상이동업무에 분배된 30 ㎒이하 및 156～174 ㎒의 주파수대역의 주파수는 해상이동업무의 무선국과 통신을 필요로 하는 항공기국에도 할당할 수 있다.

차. 해상이동, 항공이동 및 육상이동업무 중 하나의 업무(육상이동 제외) 또는 두 가지 이상의 업무에 분배한 주파수대역의 주파수는 당해 업무의 범위에서 운용하는 휴대이동업무의 무선국에도 할당할 수 있다.

카. 해상이동업무에 분배된 주파수대역의 주파수는 해상이동위성업무의 무선국을 경유해서 공중통신 전화망과 통신하는 항공기지구국에도 할당할 수 있다.

타. 우주통신업무 또는 전파천문업무에 분배한 주파수대역의 주파수는 당해 무선국의 기능시험을 행하기 위한 무선국에도 할당할 수 있다.

파. 주파수 및 공중선전력은 다음과 같이 표시한다.

(1) 주파수는 30005 ㎑ 이하는 ㎑, 30005 ㎑ 초과 10000 ㎒ 이하는 ㎒, 10 ㎓를 초과하는 것은 ㎓로 표시한다.

(2) 공중선전력은 1000 W미만은 W, 1000 W 이상은 ㎾로 표시한다.

하. 주파수의 업무 분배를 위하여, 국제전기통신연합(ITU)은 전파규칙(RR)에 따라 아래 그림과 같이 전 세계를 3개 지역으로 구분한다.

< 지역 구분 >

○ 제 1 지역 — 동쪽 한계는 A선(A선, B선 및 C선은 뒤에서 정한다)이고, 서쪽 한계는 B선으로 형성되는 구역으로 한다. 다만, 동 구역내에 있는 이란 영역은 제외한다. 또한 아르메니아, 아제르바이잔, 러시아, 그루지야, 카자흐스탄, 몽고, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 터키 및 우크라이나 모든 영역과 A선과 C선의 사이에 있는 러시아 북쪽 영역을 포함한다.

○ 제 2 지역 — 동쪽 한계는 B선 및 서쪽 한계는 C선으로 형성되는 구역으로 한다.

○ 제 3 지역 — 동쪽 한계는 C선 및 서쪽 한계는 A선으로 형성되는 구역으로 한다. 다만, 아르메니아, 아제르바이잔, 러시아, 그루지야, 카자흐스탄, 몽골, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 터키 및 우크라이나 영역 및 러시아 북쪽의 구역은 제외한다. 또한 동 구역 밖에 있는 이란 영역을 포함한다.

2. 주파수 분배표

9－112 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
9이하	미분배 5.53 5.54			9이하 미분배 5.53 5.54
9-14	무선항행			9-14 무선항행	쌍곡선항행방식(데카)에 한한다
14-19.95	고정 해상이동 5.57 5.55 5.56			14-19.95 고정 해상이동 5.57	해안국용(무선전신)
19.95-20.25	표준주파수 및 시보	신호(20 ㎑)		19.95-20.25 표준주파수 및 시보신호	20 ㎑ (표준주파수시보용)
20.25-70	고정 해상이동 5.57 5.56 5.58			20.25-70 고정 해상이동 5.57	해안국용(무선전신)
70-72 무선항행 5.60	70-90 고정 해상이동 5.57 해상무선항행 5.60 무선표정	70-72 무선항행 5.60 고정 해상이동 5.57 5.59		70-72 무선항행 5.60	쌍곡선항행방식(데카)에 한한다
72-84 고정 해상이동 5.57 무선항행 5.60 5.56		72-84 고정 해상이동 5.57 무선항행 5.60		72-84 고정 해상이동 5.57	해안국용(무선전신)
84-86 무선항행 5.60		84-86 무선항행 5.60 고정 해상이동 5.57 5.59		84-86 무선항행 5.60 해상이동 5.57	쌍곡선항행방식(데카)에 한한다 해안국용(무선전신)
86-90 고정 해상이동 5.57 무선항행 5.56	5.61	86-90 고정 해상이동 5.57 무선항행 5.60		86-90 고정 해상이동 5.57 무선항행	해안국용(무선전신)
90-110	무선항행 5.62 고정 5.64			90-110 무선항행 5.62
110-112 고정 해상이동 무선항행 5.64	110-130 고정 해상이동 해상무선항행 5.60 무선표정 5.61 5.64	110-112 고정 해상이동 무선항행 5.60 5.64		110-112 고정 해상이동 무선항행 5.60 5.64
	(계속)

112－285 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
112-115 무선항행 5.60	(계속) 고정 해상이동 해상무선항행 5.60 무선표정 5.61 5.64	112-117.6 무선항행 5.60 고정 해상이동 5.64 5.65		112-117.6 무선항행 5.60 고정 해상이동 5.64	쌍곡선항행방식(데카)에 한한다
115-117.6 무선항행 5.60 고정 해상이동 5.64 5.66
117.6-126 고정 해상이동 무선항행 5.60 5.64		117.6-126 고정 해상이동 무선항행 5.60 5.64		117.6-126 고정 해상이동 무선항행 5.60 5.64
126-129 무선항행 5.60		126-129 무선항행 5.60 고정 해상이동 5.64 5.65		126-129 무선항행 5.60 고정 해상이동 5.64	쌍곡선항행방식(데카)에 한한다 128.9 ㎑(항공무선전화) K6A
129-130 고정 해상이동 무선항행 5.60 5.64		129-130 고정 해상이동 무선항행 5.60 5.64		129-160 고정 해상이동 무선항행 5.60 5.64	항공무선전화 K6A
130-135.7 고정 해상이동 5.64 5.67	130-135.7 고정 해상이동 5.64	130-135.7 고정 해상이동 무선항행 5.64
135.7-137.8 고정 해상이동 아마추어 5.67A 5.64 5.67 5.67B	135.7-137.8 고정 해상이동 아마추어 5.67A 5.64	135.7-137.8 고정 해상이동 무선항행 아마추어 5.67A 5.64 5.67B
137.8-148.5 고정 해상이동 5.64 5.67	137.8-160 고정 해상이동 5.64	137.8-160 고정 해상이동 무선항행 5.64
148.5-255 방송 5.68 5.69 5.70
	160-190 고정	160-190 고정 항공무선항행		160-200 고정 항공무선항행
	190-200 항공무선항행
	200-275 항공무선항행 항공이동	200-285 항공무선항행 항공이동		200-285 항공무선항행 항공이동
255-283.5 방송 항공무선항행 5.70 5.71
	275-285 항공무선항행 항공이동 해상무선항행(라디오비콘)

285－526.5 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
283.5-315 항공무선항행 해상무선항행(라디오비콘) 5.73 5.72 5.74
	285-315 항공무선항행 해상무선항행(라디오비콘) 5.73			285-325 항공무선항행 해상무선항행(라디오비콘) 5.73	무선표지 및 위치 측정용 K5 항공‧해상용 DGPS K69A
315-325 항공무선항행 해상무선항행(라디오비콘) 5.73 5.72 5.75	315-325 해상무선항행(라디오비콘) 5.73 항공무선항행	315-325 항공무선항행 해상무선항행(라디오비콘) 5.73
325-405 항공무선항행 5.72	325-335 항공무선항행 항공이동 해상무선항행(라디오비콘)	325-405 항공무선항행 항공이동		325-405 항공무선항행 항공이동
	335-405 항공무선항행 항공이동
405-415 무선항행 5.76 5.72	405-415 무선항행 5.76 항공이동			405-415 해상무선항행 5.76 항공이동	410 ㎑(무선방향탐지용)
415-435 해상이동 5.79 항공무선항행 5.72	415-495 해상이동 5.79 5.79A 항공무선항행 5.80 5.77 5.78 5.82			415-495 해상이동 5.79 5.79A 항공무선항행 5.82	항공무선전화 K6A 해상무선전신 K6B 490㎑(국제조난안전 호출) K7
435-495 해상이동 5.79 5.79A 항공무선항행 5.72 5.82
495-505	이동 5.82A 5.82B			495-505 이동 5.82A 5.82B	500 ㎑(국제조난호출)
505-526.5 해상이동 5.79 5.79A 5.84 항공무선항행 5.72	505-510 해상이동 5.79	505-526.5 해상이동 5.79 5.79A 5.84 항공무선항행 항공이동 육상이동		505-526.5 해상이동 5.79 5.79A 5.84 항공무선항행	512 ㎑(해상무선전신) K6B 518 ㎑(NAVTEX용)
	510-525 이동 5.79A 5.84 항공무선항행

526.5－2000 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
	525-535 방송 5.86 항공무선항행
526.5-1606.5 방송 5.87 5.87A		526.5-535 방송 이동 5.88		526.5-1606.5 방송	표준방송용
	535-1605 방송	535-1606.5 방송
	1605-1625 방송 5.89 5.90
		1606.5-1800 고정 이동 무선표정 무선항행 5.91
1606.5-1625 고정 해상이동 5.90 육상이동 5.92
				1606.5-1800 고정 이동 무선표정 무선항행	라디오부이용 K13 K14
1625-1635 무선표정 5.93	1625-1705 고정 이동 방송 5.89 무선표정 5.90
1635-1800 고정 육상이동 해상이동 5.90 5.92 5.96
	1705-1800 고정 이동 무선표정 항공무선항행
1800-1810 무선표정 5.93	1800-1850 아마추어	1800-2000 아마추어 고정 이동(항공이동 제외) 무선항행 무선표정 5.97		1800-1825 아마추어	1812.5 ㎑(아마추어국 지정주파수)
1810-1850 아마추어 5.98 5.99 5.100 5.101
				1825-2000 해상이동 고정 무선항행 무선표정 5.97	1850 ㎑(로란용) 1902.5 ㎑(라디오부이제어용) K14 1950 ㎑(로란용)
1850-2000 고정 이동(항공이동 제외) 5.92 5.96 5.103	1850-2000 아마추어 고정 이동(항공이동 제외) 무선표정 무선항행 5.102

2000－2495 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
2000-2025 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.92 5.103	2000-2065 고정 이동			2000-2065 고정 이동	2002.5 ㎑ (라디오부이용) K13
2025-2045 고정 이동(항공이동(R) 제외) 기상원조 5.104 5.92 5.103
2045-2160 해상이동 고정 육상이동 5.92
	2065-2107 해상이동 5.105 5.106			2065-2107 해상이동 5.106	2091 ㎑(조난호출) K16
	2107-2170 고정 이동			2107-2170 고정 이동
2160-2170 무선표정 5.93 5.107
2170-2173.5	해상이동			2170-2173.5 해상이동
2173.5-2190.5	이동(조난 및 호출) 5.108 5.109 5.110 5.111			2173.5-2190.5 이동 5.108 5.109 5.110 5.111	2174.5 ㎑(국제조난) 2182 ㎑(국제조난호출, 수색구조) 2187.5 ㎑(국제조난)
2190.5-2194	해상이동			2190.5-2194 해상이동
2194-2300 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.92 5.103 5.112	2194-2300 고정 이동 5.112			2194-2495 고정 이동	2250 ㎑(도로관리용) K16A
2300-2498 고정 이동(항공이동(R) 제외) 방송 5.113 5.103	2300-2495 고정 이동 방송 5.113

2495－3500 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
	2495-2501 표준주파수 및 시보신호(2500 ㎑)			2495-2505 표준주파수 및 시보신호 우주연구	2500 ㎑(표준주파수 시보용) K20
2498-2501 표준주파수 및 시보신호(2500 ㎑)
2501-2502	표준주파수 및 시보신호 우주연구
2502-2625 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.92 5.103 5.114	2502-2505 표준주파수 및 시보신호
	2505-2850 고정 이동			2505-2850 고정 이동	선박국 무선전화 K21
2625-2650 해상이동 해상무선항행 5.92
2650-2850 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.92 5.103
2850-3025	항공이동(R) 5.111 5.115			2850-3025 항공이동(R) 5.111 5.115	3023 ㎑(수색구조용) 3008.4 ㎑(항공이동(R)국용) K6A
3025-3155	항공이동(OR)			3025-3155 항공이동(OR)
3155-3200	고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.116 5.117			3155-3230 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.116	3173.75 ㎑(금융업무) K26A
3200-3230	고정 이동(항공이동(R) 제외) 방송 5.113 5.116
3230-3400	고정 이동(항공이동 제외) 방송 5.113 5.116 5.118			3230-3400 고정 이동(항공이동 제외) 5.116
3400-3500	항공이동(R)			3400-3500 항공이동(R)

3500－4181.75 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
3500-3800 아마추어 고정 이동(항공이동 제외) 5.92	3500-3750 아마추어 5.119	3500-3900 아마추어 고정 이동		3500-3550 아마추어	3525 ㎑(아마추어국 지정주파수)
				3550-3790 고정 이동	3556 ㎑(실험국용) K30 금융업무 K26A
	3750-4000 아마추어 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.122 5.125
				3790-3800 아마추어	3795 ㎑(아마추어국 지정주파수)
3800-3900 고정 항공이동(OR) 육상이동
				3800-3900 고정 이동
3900-3950 항공이동(OR) 5.123		3900-3950 항공이동 방송		3900-3950 항공이동 방송	단파방송용
3950-4000 고정 방송		3950-4000 고정 방송 5.126		3950-3995 고정 방송
4000-4063	고정 해상이동 5.127 5.126			3995-4005 표준주파수 및 시보신호 5.126	4000 ㎑(표준주파수 및 시보용)
				4005-4063 고정 해상이동 5.127	4016.5 ㎑(도로관리용) K16A 선박국용(전화)
4063-4438	해상이동 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.128 5.129 (계속)			4063-4065 해상이동 5.129	선박국용(해양학데이터 전송에 한함)
				4065-4146 해상이동 5.129 5.130	선박국용(복신전화) 4125 ㎑(국제조난호출)
				4146-4152 해상이동 5.129	선박국용(단신전화) 해안국용(단신전화)
				4152-4172 해상이동 5.129	선박국용(광대역전신, 팩시밀리 전송에 한함)
				4172-4181.75 해상이동 5.110 5.129	선박국용(협대역 직접인쇄전신방식 및 협대역 데이터전송방식에 한함) 4177.5 ㎑(국제조난)

4181.75－4351 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
	(계속)			4181.75-4186.75 해상이동 5.129
				4186.75-4202.25 해상이동 5.129	선박국용(A1A모르스통신용)
				4202.25-4207.25 해상이동 5.129	선박국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에한함)
				4207.25-4209.25 해상이동 5.109 5.129	선박국용(디지털선택 호출용) 4207.5 ㎑(국제조난)
				4209.25-4219.25 해상이동 5.79A 5.129 5.131 5.132	해안국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에한함) 4209.5 ㎑(협대역인쇄 전신기상정보) 4210 ㎑(MSI)
				4219.25-4221 해상이동 5.129	해안국용(디지털선택 호출용)
				4221-4351 해상이동 5.129	해안국용(광대역전신, A1A모르스전송방식에 한함)

4351－5480 ㎑

국 제					한 국
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)
제 1 지 역	제 2 지 역		제 3 지 역		주파수대별 분배		용 도 등
	(계속)				4351-4438 해상이동 5.129		해안국용(복신전화)
4438-4650	고정 이동(항공이동(R) 제외)	4438-4650 고정 이동(항공이동 제외)			4438-4650 고정 이동(항공이동 제외)		4555 ㎑(호출 및 응답)
4650-4700	항공이동(R)				4650-4700 항공이동(R)		4688.4 ㎑(항공이동(R)국용) K6A
4700-4750	항공이동(OR)				4700-4750 항공이동(OR)
4750-4850 고정 항공이동(OR) 육상이동 방송 5.113	4750-4850 고정 이동(항공이동(R) 제외) 방송 5.113	4750-4850 고정 방송 5.113 육상이동			4750-4850 고정 육상이동
4850-4995	고정 육상이동 방송 5.113				4850-4995 고정 육상이동
4995-5003	표준주파수 및 시보신호(5000 ㎑)				4995-5005 표준주파수 및 시보신호 우주연구 K32	5000 ㎑(표준주파수 시보용)
5003-5005	표준주파수 및 시보신호 우주연구
5005-5060	고정 방송 5.113				5005-5060 고정
5060-5250	고정 이동(항공이동 제외) 5.133				5060-5250 고정 이동(항공이동 제외)		5185 ㎑(금융업무) K26A
5250-5450	고정 이동(항공이동 제외)				5250-5450 고정 이동(항공이동 제외)
5450-5480 고정 항공이동(OR) 육상이동	5450-5480 항공이동(R)	5450-5480 고정 항공이동(OR) 육상이동			5450-5480 고정 항공이동(OR) 육상이동

5480－6284.75 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
5480-5680	항공이동(R) 5.111 5.115			5480-5680 항공이동(R) 5.111 5.115	5680 ㎑(수색구조용)
5680-5730	항공이동(OR) 5.111 5.115			5680-5730 항공이동(OR) 5.111 5.115	5680 ㎑(수색구조용)
5730-5900 고정 육상이동	5730-5900 고정 이동(항공이동(R) 제외)	5730-5900 고정 이동(항공이동(R) 제외)		5730-5900 고정 이동(항공이동(R) 제외)
5900-5950	방송 5.134 5.136			5900-5950 방송
5950-6200	방송			5950-6200 방송	단파방송용
6200-6525	해상이동 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 (계속)			6200-6224 해상이동 5.130	선박국용(복신전화) 6215 ㎑(국제조난호출)
				6224-6233 해상이동		선박국용(단신전화) 해안국용(단신전화)
				6233-6261 해상이동		선박국용(광대역전신, 팩시밀리전송에 한함)
				6261-6262.75 해상이동		선박국용(해양학데이터 전송에 한함)
				6262.75-6275.75 해상이동 5.110		선박국용(협대역직접 인쇄 전신방식 및 협대역데이터 전송방식에 한함) 6268 ㎑(국제조난)
				6275.75-6280.75 해상이동		선박국(A1A모르스 호출용)
				6280.75-6284.75 해상이동		선박국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터 전송방식에 한함)

6284.75－6765 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
	(계속)			6284.75-6300.25 해상이동	선박국용(A1A모르스 통신용)
				6300.25-6311.75 해상이동	선박국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터 전송방식에 한함)
				6311.75-6313.75 해상이동 5.109	선박국용(디지털선택 호출용) 6312 ㎑(국제조난)
				6313.75-6330.75 해상이동 5.132	해안국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터 전송방식에 한함) 6314 ㎑(MSI)
				6330.75-6332.5 해상이동	해안국용(디지털선택 호출용)
				6332.5-6501 해상이동	해안국용(광대역전신, A1A모르스 전송방식에 한함)
				6501-6525 해상이동	해안국용(복신전화)
6525-6685	항공이동(R)			6525-6685 항공이동(R)
6685-6765	항공이동(OR)			6685-6765 항공이동(OR)

6765－8341.75 ㎑

국 제					한 국
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)
제 1 지 역	제 2 지 역		제 3 지 역		주파수대별 분배		용 도 등
6765-7000	고정 이동(항공이공(R) 제외) 5.138 5.138A 5.139				6765-7000 고정 육상이동 5.138
7000-7100	아마추어 아마추어위성 5.140 5.141 5.141A				7000-7100 아마추어 아마추어위성		7050 ㎑(아마추어국 지정주파수)
7100-7200	아마추어 5.141A 5.141B 5.141C 5.142				7100-7200 아마추어 고정 이동(항공이동(R)제외) 5.141B 5.141C 5.142		K40B
7200-7300 방송	7200-7300 아마추어 5.142		7200-7300 방송		7200-7450 방송 5.142 5.143A		단파방송용
7300-7400	방송 5.134 5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D
7400-7450 방송 5.143B 5.143C	7400-7450 고정 이동(항공이공(R) 제외)	7400-7450 방송 5.143A 5.143C
7450-8100	고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.143E 5.144				7450-7995 고정 육상이동		7712 ㎑(실험국용) K30 7495 ㎑(금융업무) K26A
					7995-8005 표준주파수 및 시보신호 5.144		8000 ㎑(표준주파수 및 시보용)
					8005-8100 고정 육상이동
8100-8195	고정 해상이동				8100-8195 고정 해상이동		해안국용 선박국용 (전화)
8195-8815	해상이동 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 (계속)				8195-8294 해상이동 5.145	선박국용(복신전화) 8291 ㎑(조난안전 시스템용)
					8294-8300 해상이동		선박국용(단신전화) 해안국용(단신전화)
					8300-8340 해상이동		선박국용(광대역전신, 팩시밀리전송에 한함)
					8340-8341.75 해상이동		선박국용(해양학데이터 전송에 한함)

8341.75－8438 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
	(계속) (계속)			8341.75-8365.75 해상이동 5.111	선박국용(A1A모르스통신용) 8364 ㎑(구명설비용)
				8365.75-8370.75 해상이동	선박국용(A1A모르스 호출용)
				8370.75-8376.25 해상이동	선박국용(A1A모르스 통신용)
				8376.25-8396.25 해상이동 5.110	선박국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함) 8376.5 ㎑(국제조난)
				8396.25-8414.25 해상이동	선박국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함)
				8414.25-8416.75 해상이동 5.109 5.132	선박국용(디지털선택 호출용) 8414.5 ㎑(국제조난) 8416.5 ㎑(MSI)
				8416.75-8436.25 해상이동	해안국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함)
				8436.25-8438 해상이동	해안국용(디지털선택 호출용)

8438－11175 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
	(계속)			8438-8707 해상이동	해안국용 (A1A 광대역전신, 모르스전송방식에 한함)
				8707-8815 해상이동	해안국용(복신전화)
8815-8965	항공이동(R)			8815-8965 항공이동(R)
8965-9040	항공이동(OR)			8965-9040 항공이동(OR)
9040-9400	고정			9040-9400 고정
9400-9500	방송 5.134 5.146			9400-9500 방송
9500-9900	방송 5.147			9500-9900 방송 5.147	단파방송용
9900-9995	고정			9900-9995 고정
9995-10003	표준주파수 및 시보신호(10000 ㎑) 5.111			9995-10005 표준주파수 및 시보신호 우주연구 5.111	10000 ㎑(표준주파수 시보용) 10003 ㎑(수색구조용) K36
10003-10005	표준주파수 및 시보신호 우주연구 5.111
10005-10100	항공이동(R) 5.111			10005-10100 항공이동(R)	10073.4 ㎑(항공이동(R)국용) K6A
10100-10150	고정 아마추어			10100-10150 아마추어	10125 ㎑(아마추어국 지정주파수)
10150-11175	고정 이동(항공이동(R) 제외)			10150-11175 고정 이동(항공이동(R) 제외)

11175－12549.75 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배		용 도 등
11175-11275	항공이동(OR)			11175-11275 항공이동(OR)
11275-11400	항공이동(R)			11275-11400 항공이동(R)
11400-11600	고정			11400-11600 고정
11600-11650	방송 5.134 5.146			11600-11650 방송
11650-12050	방송 5.147			11650-12050 방송	단파방송용
12050-12100	방송 5.134 5.146			12050-12100 방송
12100-12230	고정			12100-12230 고정
12230-13200	해상이동 5.109 5.110 5.132 5.145			12230-12353 해상이동 5.145		선박국용(복신전화) 12290 ㎑(조난안전 시스템용)
	(계속)			12353-12368 해상이동	선박국용(단신전화) 해안국용(단신전화)
				12368-12420 해상이동	선박국용(광대역전신, 팩시밀리전송에 한함)
				12420-12421.75 해상이동	선박국용(해양학데이터 전송에 한함)
				12421.75-12476.75 해상이동	선박국용(A1A모르스 통신용)
				12476.75-12549.75 해상이동 5.110	선박국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함) 12520 ㎑(국제조난)

12549.75－13200 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배		용 도 등
	(계속) (계속)			12549.75-12554.75 해상이동	선박국용(A1A모르스 통신용)
				12554.75-12559.75 해상이동	선박국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함)
				12559.75-12576.75 해상이동
				12576.75-12578.75 해상이동 5.109	선박국용(디지털선택 호출용) 12577 ㎑(국제조난)
				12578.75-12656.75 해상이동 5.132	해안국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함) 12579 ㎑(MSI)
				12656.75-12658.5 해상이동	해안국용(디지털선택 호출용)
				12658.5-13077 해상이동	해안국용(광대역전신, A1A모르스전송방식에 한함)
				13077-13200 해상이동	해안국용(복신전화)

13200－15100 ㎑

국 제					한 국
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역		제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
13200-13260		항공이동(OR)			13200-13260 항공이동(OR)
13260-13360		항공이동(R)			13260-13360 항공이동(R)	13334.4 ㎑(항공이동(R)국용) K6A
13360-13410		고정 전파천문 5.149			13360-13410 고정 전파천문 5.149
13410-13570		고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.150			13410-13570 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.150	특정소출력(무선조정용) K37A RFID/USN용 K90B 13560 ㎑(ISM)
13570-13600		방송 5.134 5.151			13570-13600 방송
13600-13800		방송			13600-13800 방송	단파방송용
13800-13870		방송 5.134 5.151			13800-13870 방송
13870-14000		고정 이동(항공이동(R) 제외)			13870-14000 고정 이동(항공이동(R) 제외)
14000-14250		아마추어 아마추어위성			14000-14350 아마추어 아마추어위성	14175 ㎑(아마추어국 지정주파수) K41
14250-14350		아마추어 5.152
14350-14990		고정 이동(항공이동(R) 제외)			14350-14990 고정 이동(항공이동(R) 제외)	14369 ㎑(실험국용) K30
14990-15005		표준주파수 및 시보신호(15000 ㎑) 5.111			14990-15010 표준주파수 및 시보신호 우주연구 5.111	15000 ㎑(표준주파수 시보용) 14993 ㎑(수색구조용) K42
15005-15010		표준주파수 및 시보신호 우주연구
15010-15100		항공이동(OR)			15010-15100 항공이동(OR)

15100－16738.75 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배			용 도 등
15100-15600	방송			15100-15600 방송		단파방송용
15600-15800	방송 5.134 5.146			15600-15800 방송
15800-16360	고정 5.153			15800-15995 고정
				15995-16005 표준주파수 및 시보신호 5.153		16000 ㎑(표준주파수 시보용)
				16005-16360 고정
16360-17410	해상이동 5.109 5.110 5.132 5.145			16360-16528 해상이동 5.145	선박국용(복신전화) 16420 ㎑(조난안전시스템용)
	(계속)			16528-16549 해상이동		선박국용(단신전화) 해안국용(단신전화)
				16549-16617 해상이동		선박국용(광대역전신, 팩시밀리 전송에 한함)
				16617-16618.75 해상이동		해양학데이터전송용
				16618.75-16683.25 해상이동		선박국용(A1A모르스 통신용)
				16683.25-16733.75 해상이동 5.110		선박국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함) 16695 ㎑(국제조난)
				16733.75-16738.75 해상이동		선박국용(A1A모르스 호출용)

16738.75－17410 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
	(계속) (계속)			16738.75-16784.75 해상이동	선박국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함)
				16784.75-16804.25 해상이동	선박국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함)
				16804.25-16806.25 해상이동 5.109	선박국용(디지털선택 호출용) 16804.5 ㎑(국제조난)
				16806.25-16902.75 해상이동 5.132	해안국용(협대역직접 인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함) 16806.5 ㎑(MSI)
				16902.75-16904.5 해상이동	해안국용(디지털선택 호출용)
				16904.5-17242 해상이동	해안국용(광대역전신, A1A모르스전송방식에 한함)
				17242-17410 해상이동	해안국용(복신전화)

17410－18900 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
17410-17480	고정			17410-17480 고정
17480-17550	방송 5.134 5.146			17480-17550 방송
17550-17900	방송			17550-17900 방송	단파방송용
17900-17970	항공이동(R)			17900-17970 항공이동(R)	17917.4 ㎑(항공이동(R)국용) K6A
17970-18030	항공이동(OR)			17970-18030 항공이동(OR)
18030-18052	고정			18030-18052 고정
18052-18068	고정 우주연구			18052-18068 고정 우주연구
18068-18168	아마추어 아마추어위성 5.154			18068-18168 아마추어 아마추어위성	18118 ㎑(아마추어국 지정주파수)
18168-18780	고정 이동(항공이동 제외)			18168-18780 고정 이동(항공이동제외)
18780-18900	해상이동			18780-18825 해상이동	선박국용(복신전화)
				18825-18846 해상이동	선박국용(단신전화) 해안국용(단신전화)
				18846-18892.75 해상이동	선박국용(협대역직접인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함)
				18892.75-18898.25 해상이동	선박국용(협대역직접인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함)
				18898.25-18900 해상이동	선박국용(디지털선택호출용)

18900－22000 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
18900-19020	방송 5.134 5.146			18900-19020 방송
19020-19680	고정			19020-19680 고정
19680-19800	해상이동 5.132			19680-19703.25 해상이동 5.132	해안국용(협대역직접인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함) 19680.5 ㎑(MSI)
				19703.25-19705 해상이동	해안국용(디지털선택호출용)
				19705-19755 해상이동	해안국용(광대역전신, A1A모르스전송방식에 한함)
				19755-19800 해상이동	해안국용(복신전화)
19800-19990	고정			19800-19990 고정
19990-19995	표준주파수 및 시보신호 우주연구 5.111			19990-20010 표준주파수 및 시보신호 우주연구 5.111	20000 ㎑(표준주파수 시보용) 19993 ㎑(수색구조용) K43
19995-20010	표준주파수 및 시보신호(20000 ㎑) 5.111
20010-21000	고정 이동			20010-21000 고정 이동
21000-21450	아마추어 아마추어위성			21000-21450 아마추어 아마추어위성	21225 ㎑(아마추어국 지정주파수)
21450-21850	방송			21450-21850 방송	단파방송용
21850-21870	고정 5.155A 5.155			21850-21924 고정 5.155A
21870-21924	고정 5.155B
21924-22000	항공이동(R)			21924-22000 항공이동(R)	21971.4 ㎑(항공이동(R)국용) K6A

22000－22443.75 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
22000-22855	해상이동 5.132 5.156 (계속)			22000-22159 해상이동	선박국용(복신전화)
				22159-22180 해상이동	선박국용(단신전화) 해안국용(단신전화)
				22180-22240 해상이동	선박국용(광대역전신, 팩시밀리 전송에 한함)
				22240-22241.75 해상이동	선박국용(해양학데이터 전송에 한함)
				22241.75-22279.25 해상이동	선박국용(A1A모르스 통신용)
				22279.25-22284.25 해상이동	선박국용(A1A모르스 호출용)
				22284.25-22351.75 해상이동	선박국용(협대역직접인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함)
				22351.75-22374.25 해상이동	선박국용(협대역직접인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함)
				22374.25-22375.75 해상이동	선박국용(디지털 선택 호출용)
				22375.75-22443.75 해상이동 5.132	해안국용(협대역직접인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함) 22376 ㎑(MSI)

22443.75－25070 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
	(계속)			22443.75-22445.5 해상이동	해안국용(디지털 선택 호출용)
				22445.5-22696 해상이동	해안국용(광대역전신, A1A모르스전송방식에 한함)
				22696-22855 해상이동	해안국용(복신전화)
22855-23000	고정 5.156			22855-23000 고정
23000-23200	고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.156			23000-23200 고정 이동(항공이동(R) 제외)
23200-23350	고정 5.156A 항공이동(OR)			23200-23350 고정 5.156A 항공이동(OR)
23350-24000	고정 이동(항공이동 제외) 5.157			23350-24000 고정 이동(항공이동 제외)	선박국 상호간 무선전신 K44
24000-24890	고정 육상이동			24000-24890 고정 육상이동
24890-24990	아마추어 아마추어위성			24890-24990 아마추어 아마추어위성	24940 ㎑(아마추어국 지정주파수)
24990-25005	표준주파수 및 시보신호(25000 ㎑)			24990-25010 표준주파수 및 시보 신호 우주연구	25000 ㎑(표준주파수 시보용) K45
25005-25010	표준주파수 및 시보신호 우주연구
25010-25070	고정 이동(항공이동 제외)			25010-25070 고정 이동(항공이동 제외)

25070－26100 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
25070-25210	해상이동			25070-25100 해상이동	선박국용(복신전화)
				25100-25121 해상이동	선박국용(단신전화) 해안국용(단신전화)
				25121-25161.25 해상이동	선박국용(광대역전신, 팩시밀리 전송에 한함)
				25161.25-25171.25 해상이동	선박국용(A1A모르스 통신용)
				25171.25-25172.75 해상이동	선박국용(A1A모르스 호출용)
				25172.75-25192.75 해상이동	선박국용(협대역직접인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함)
				25192.75-25208.25 해상이동	선박국용(협대역직접인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함)
				25208.25-25210 해상이동	선박국용(디지털 선택호출용)
25210-25550	고정 이동(항공이동 제외)			25210-25550 고정 이동(항공이동 제외)	K46
25550-25670	전파천문 5.149			25550-25670 전파천문 5.149
25670-26100	방송			25670-26100 방송	단파방송용

26100－30005 ㎑

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배		용 도 등
26100-26175	해상이동 5.132			26100-26120.75 해상이동 5.132	해안국용(협대역직접인쇄전신방식 및 협대역데이터전송방식에 한함) 26100.5 ㎑(MSI)
				26120.75-26122.5 해상이동	해안국용(디지털선택 호출용)
				26122.5-26145 해상이동	해안국용(광대역전신, A1A모르스 전송방식에 한함)
				26145-26175 해상이동	해안국용(복신전화)
26175-27500	고정 이동(항공이동 제외) 5.150			26175-27500 고정 이동(항공이동 제외) 5.150	특정소출력(무선조정용) K37A 27386 ㎑(실험국용) K30 생활무선국 K49 구내전용무선호출 K50
27500-28000	고정 이동 기상원조			27500-28000 고정 이동 기상원조	27821 ㎑(조난‧긴급‧안전‧호출‧응답) K47 어업통신용 K51
28000-29700	아마추어 아마추어위성			28000-29700 아마추어 아마추어위성	28850 ㎑(아마추어국 지정주파수)
29700-30005	고정 이동			29700-30005 고정 이동

30.005－68 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
30.005-30.01	고정 이동 우주운용(위성식별) 우주연구			30.005-30.01 고정 이동 우주운용(위성식별) 우주연구
30.01-37.5	고정 이동			30.01-37.5 고정 이동
37.5-38.25	고정 이동 전파천문 5.149			37.5-38.25 고정 이동 전파천문 5.149
38.25-39.986	고정 이동			38.25-41 고정 이동 5.150	도로관리용 K16A 특정소출력(무선조정용) K37A 40.665 ㎒(구내전용무선호출) K50
39.986-40.02	고정 이동 우주연구
40.02-40.98	고정 이동 5.150
40.98-41.015	고정 이동 우주연구 5.160 5.161
				41-50 고정 이동	도로관리용 K16A 48.5 ㎒(실험국용) K30 특정소출력(무선조정용) K37A K54
41.015-44	고정 이동 5.160 5.161
44-47	고정 이동 5.162 5.162A
47-68 방송 5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171	47-50 고정 이동	47-50 고정 이동 방송 5.162A
	50-54 아마추어 5.162A 5.166 5.167 5.168 5.170			50-54 아마추어	52 ㎒(아마추어국지정 주파수)
	54-68 방송 고정 이동 5.172	54-68 고정 이동 방송 5.162A		54-72 방송 (계속)	TV방송용

68－108 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
68-74.8 고정 이동(항공이동 제외) 5.149 5.174 5.175 5.177 5.179	68-72 방송 고정 이동 5.173	68-74.8 고정 이동 5.149 5.176 5.179		(계속) 5.176
	72-73 고정 이동			72-74.8 고정 이동 5.149	홍수예‧경보 K53A 특정소출력(무선조정용, 음성 및 음향신호전송용) K37A K37D
	73-74.6 전파천문 5.178
	74.6-74.8 고정 이동
74.8-75.2	항공무선항행 5.180 5.181			74.8-75.2 항공무선항행	75 ㎒(실험국용) K30
75.2-87.5 고정 이동(항공이동 제외) 5.175 5.179 5.184 5.187	75.2-75.4 고정 이동 5.179			75.2-76 고정 이동	75.6 ㎒(홍수예‧경보) K53A 특정소출력(무선조정용, 음성 및 음향신호전송용) K37A K37D
	75.4-76 고정 이동	75.4-87 고정 이동 5.182 5.183 5.188
	76-88 방송 고정 이동 5.185			76-88 방송	TV방송용
87.5-100 방송 5.190		87-100 고정 이동 방송
	88-100 방송			88-100 방송	FM방송용
100-108	방송 5.192 5.194			100-108 방송 고정 이동 5.192	FM방송용

108－137.825 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
108-117.975	항공무선항행 5.197 5.197A			108-117.975 항공무선항행 5.197A	ILS(로칼라이저) 및 VOR용 실험국용 K30
117.975-137 항공이동(R) 5.111 5.200 5.201 5.202				117.975-137 항공이동(R) 5.111 5.200	121.5 ㎒(수색구조용, 라디오비콘, 항공비상용) 123.1 ㎒(항공보조용) 123.4 ㎒(항공운항시설관리) K64E K58
137-137.025	우주운용(우주대지구) 기상위성(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 5.208A 5.208B 5.209 우주연구(우주대지구) 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208			137-137.025 우주운용(우주대지구) 기상위성(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 5.208A 5.209 우주연구(우주대지구) 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.204 5.208	위성이동통신서비스 (GMPCS) K65
137.025-137.175	우주운용(우주대지구) 기상위성(우주대지구) 우주연구(우주대지구) 고정 이동위성(우주대지구) 5.208A 5.208B 5.209 이동(항공이동(R) 제외) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208			137.025-137.175 우주운용(우주대지구) 기상위성(우주대지구) 우주연구(우주대지구) 고정 이동위성(우주대지구) 5.208A 5.209 이동(항공이동(R) 제외) 5.204 5.208	위성이동통신서비스 (GMPCS) K65
137.175-137.825	우주운용(우주대지구) 기상위성(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 5.208A 5.208B 5.209 우주연구(우주대지구) 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208			137.175-137.825 우주운용(우주대지구) 기상위성(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 5.208A 5.209 우주연구(우주대지구) 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.204 5.208	위성이동통신서비스 (GMPCS) K65

137.825－149.9 ㎒

국 제					한 국
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역			주파수대별 분배	용 도 등
137.825-138	우주운용(우주대지구) 기상위성(우주대지구) 우주연구(우주대지구) 고정 이동위성(우주대지구) 5.208A 5.208B 5.209 이동(항공이동(R) 제외) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208				137.825-138 우주운용(우주대지구) 기상위성(우주대지구) 우주연구(우주대지구) 고정 이동위성(우주대지구) 5.208A 5.209 이동(항공이동(R)제외) 5.204 5.208		위성이동통신서비스 (GMPCS) K65
138-143.6 항공이동(OR) 5.210 5.211 5.212 5.214	138-143.6 고정 이동 무선표정 우주연구(우주대지구)		138-143.6 고정 이동 우주연구(우주대지구) 5.207 5.213		138-143.6 고정 이동 우주연구(우주대지구)		일반통신용 K64 142.5125 ㎒(무선조정업무) K64A 방송사업무용 K64I 142.0125 ㎒(콜택시) K77F K52 K71
143.6-143.65 항공이동(OR) 우주연구(우주대지구) 5.211 5.212 5.214	143.6-143.65 고정 무선표정 이동 우주연구(우주대지구)		143.6-143.65 고정 이동 우주연구(우주대지구) 5.207 5.213		143.6-143.65 고정 이동 우주연구(우주대지구)		K71
143.65-144 항공이동(OR) 5.210 5.211 5.212 5.214	143.65-144 고정 무선표정 이동 우주연구(우주대지구)		143.65-144 고정 이동 우주연구(우주대지구) 5.207 5.213		143.65-144 고정 이동 우주연구(우주대지구)		K71
144-146	아마추어 아마추어위성 5.216				144-146 아마추어 아마추어위성		145 ㎒(아마추어국 지정주파수) K71
146-148 고정 이동(항공이동(R) 제외)	146-148 아마추어 5.217		146-148 아마추어 고정 이동 5.217		146-148 고정 이동		간이무선 K48 146.7 ㎒(지적측량용) K59F 일반통신용 K64 147.5125 ㎒(무선조정업무) K64A 방송사업무용 K64I 147.0125 ㎒(콜택시) K77F K26A K60B K60C K60H K71
148-149.9 고정 이동(항공이동(R) 제외) 이동위성(지구대우주) 5.209 5.218 5.219 5.221	148-149.9 고정 이동 이동위성(지구대우주) 5.209 5.218 5.219 5.221				148-149.9 고정 이동 이동위성(지구대우주) 5.209 5.218 5.219 5.221		위성이동통신시스템 (GMPCS) K65 K16A K60D K60H K64A K64I K71

149.9－162.05 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
149.9-150.05	이동위성(지구대우주) 5.209 5.224A 무선항행위성 5.224B 5.220 5.222 5.223			149.9-150.05 이동위성(지구대우주) 5.209 5.224A 무선항행위성 5.224B 5.220 5.222 5.223	무선조정업무 K64A 위성이동통신서비스 (GMPCS) K65 K71
150.05-153 고정 이동(항공이동 제외) 전파천문 5.149	150.05-156.4875 고정 이동 5.225 5.226			150.05-156 고정 이동	도로관리용 K16A 151.7875 ㎒(금융업무) K26A 실험국용 K30 구내전용무선호출 K50 산업통신 K51A 홍수‧예경보 K53A 151.7625 ㎒(적십자사) K60B 상하수도사업 K60C 농지조합 K60D 전기통신설치‧유지보수 K60H 전력업무 K60I 일반통신 K64 154.6875 ㎒(무선조정업무) K64A 응급의료‧교통사고처리 K64C 콜택시 K77F K71
153-154 고정 이동(항공이동(R) 제외) 기상원조
154-156.4875 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.226
				156-157.45 해상이동 5.111 5.226 5.227	충북지역통신용 K64G 해상통신 156.525 ㎒(디지털선택호출) 156.8 ㎒(수색구조용) 156.825 ㎒(국제조난안전통신용) K63 K61A K71
156.4875-156.5625	해상이동(DSC에 의한 조난 및 호출) 5.111 5.226 5.227
156.5625-156.7625 고정 이동(항공이동(R) 제외) 5.226	156.5625-156.7625 고정 이동 5.225 5.226
156.7625-156.8375 해상이동(조난 및 호출) 5.111 5.226
156.8375-174 고정 이동(항공이동 제외) 5.226 5.227A 5.229	156.8375-174 고정 이동 5.226 5.227A 5.230 5.231 5.232 (계속)
				157.45-160.6 고정 이동	홍수‧예경보 K53A 159.6625 ㎒(농지조합) K60D 전기통신설치‧유지보수 K60H 일반통신용 K64 무선조정업무 K64A 콜택시 K77F K71
				160.6-160.975 해상이동 5.226	해상통신 K61A K71
				160.975-161.475 고정 이동	K60H K64A K71
				161.475-162.05 해상이동 5.226	해상통신 K61A K71

162.05－235 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
	(계속)			162.05-174 고정 이동 5.227A	특정소출력(데이터전송용, 음성 및 음향신호전송용) K37B K37D 산업통신용 K51A 전기통신설치‧유지보수 K60H 일반통신 K64 무선조정업무 K64A 응급의료교통사고처리 K64C 경비업무 K64D 항공운항시설관리 K64E 방송업무 K64I K52 K53A K60D K64J K71
174-223 방송 5.235 5.237 5.243	174-216 방송 고정 이동 5.234	174-223 고정 이동 방송 5.233 5.238 5.240 5.245		174-216 방송	TV방송용 또는 디지털라디오 방송용
	216-220 고정 해상이동 무선표정 5.241 5.242			216-223 고정 이동	219.5 ㎒(실험국) K30 간이무선 K48 특정소출력(데이터전송용, 음성 및 음향신호전송용) K37B, K37D 전기통신설치‧유지보수 K60H 전력업무 K60I 220.95 ㎒(응급의료교통사고처리) K64C 방송업무 K64I 대형건물 K66A 경비업무 K64D 소형보트업무 K67A 항공운송업무 K67B 보도취재업무 K67C 운전면허시험용 K68
	220-225 아마추어 고정 이동 무선표정 5.241
223-230 방송 고정 이동 5.243 5.246 5.247		223-230 고정 이동 방송 항공무선항행 무선표정 5.250		223-230 고정 이동 항공무선항행 무선표정	특정소출력(데이터전송용, 음성 및 음향신호전송용) K37B K37D
	225-235 고정 이동
230-235 고정 이동 5.247 5.251 5.252		230-235 고정 이동 항공무선항행 5.250		230-235 고정 이동 항공무선항행

235－328.6 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
235-267	고정 이동 5.111 5.199 5.252 5.254 5.256 5.256A			235-267 고정 이동 5.111 5.199 5.256	특정소출력(안전시스템용) K37C 전기통신역무 K70 해상이동전화 K70A 243 ㎒(수색구조용, 라디오비콘, 구명설비)
267-272	고정 이동 우주운용(우주대지구) 5.254 5.257			267-273 고정 이동 우주운용(우주대지구)	해상이동전화 K70A
272-273	우주운용(우주대지구) 고정 이동 5.254
273-312	고정 이동 5.254			273-322 고정 이동	특정소출력(안전시스템용) K37B 무선호출서비스용 K70
312-315	고정 이동 이동위성(지구대우주) 5.254 5.255
315-322	고정 이동 5.254
322-328.6	고정 이동 전파천문 5.149			322-328.6 이동 5.149	무선호출서비스용 K70

328.6－400.15 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
328.6-335.4	항공무선항행 5.258 5.259			328.6-335.4 항공무선항행 5.258	ILS(그라이드패스)용 331.4 ㎒(실험국용) K30
335.4-387	고정 이동 5.254			335.4-368.5 고정 이동	특정소출력(안전시스템용) K37C K71
				368.5-380 고정 이동	위치기반서비스(LBS) K70C K71 K89
				380-399.9 이동 5.208B	주파수공용통신(TRS) K70B K71 K89
387-390	고정 이동 이동위성(우주대지구) 5.208A 5.208B 5.254 5.255
390-399.9	고정 이동 5.254
399.9-400.05	이동위성(지구대우주) 5.209 5.224A 무선항행위성 5.222 5.224B 5.260 5.220			399.9-400.5 무선항행위성 5.260	K71
400.05-400.15	표준주파수 및 시보위성(400.1 ㎒) 5.261 5.262			400.05-400.15 표준주파수 및 시보위성 5.261	400.1 ㎒(표준주파수 시보용) K71

400.15－420 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
400.15-401	기상원조 기상위성(우주대지구) 우주연구(우주대지구) 5.263 이동위성(우주대지구) 5.208A 5.208B 5.209 우주운용(우주대지구) 5.262 5.264			400.15-401 기상원조 기상위성(우주대지구) 우주연구(우주대지구) 우주운용(우주대지구) 5.208B	K71
401-402	기상원조 우주운용(우주대지구) 지구탐사위성(지구대우주) 기상위성(지구대우주) 고정 이동(항공이동 제외)			401-402 기상원조 우주운용(우주대지구) 지구탐사위성(지구대우주) 기상위성(지구대우주)	401.65 ㎒(선박위치발신기용) K72A K71
402-403	기상원조 지구탐사위성(지구대우주) 기상위성(지구대우주) 고정 이동(항공이동 제외)			402-403 기상원조 지구탐사위성 (지구대우주) 기상위성(지구대우주)	체내이식무선의료기기(MICS)용 K73A K71 K73
403-406	기상원조 고정 이동(항공이동 제외)			403-406 기상원조	체내이식무선의료기기(MICS)용 K73A K71 K73
406-406.1	이동위성(지구대우주) 5.266 5.267			406-406.1 이동위성(지구대우주) 5.266 5.267	비상위치지시용 K71
406.1-410	고정 이동 (항공이동 제외) 전파천문 5.149			406.1-410 고정 이동(항공이동제외) 전파천문 5.149	K71 K75
410-420	고정 이동 (항공이동 제외) 우주연구 (우주대우주) 5.268			410-420 고정 이동(항공이동제외) 우주연구(우주대우주) 5.268	K71 K75

420－450 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
420-430	고정 이동(항공이동 제외) 무선표정 5.269 5.270 5.271			420-430 고정 이동(항공이동 제외)	생활무선국 K49 특정소출력(데이터전송용) K37B 전기통신역무 K70 주파수공용방식의 간이무선국 K75A 일반통신 K77 K71 K75
430-432 아마추어 무선표정 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277	430-432 무선표정 아마추어 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279			430-440 무선표정 아마추어 5.282 이동(항공이동 제외)	435 ㎒(아마추어국 지정주파수) RFID/USN용 K90C 특정소출력(데이터전송용) K37B K71
432-438 아마추어 무선표정 지구탐사위성(능동) 5.279A 5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282	432-438 무선표정 아마추어 지구탐사위성(능동) 5.279A 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282
438-440 아마추어 무선표정 5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283	438-440 무선표정 아마추어 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279
440-450	고정 이동(항공이동 제외) 무선표정 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286			440-450 고정 이동(항공이동제외) 무선표정 5.286	금융업무 K26A 특정소출력(데이터전송용, 안전시스템용) K37B K37C 간이무선 K48 생활무선국 K49 산업통신 K51A 적십자사 K60B 전기통신설치‧유지보수업무 K60H 응급의료‧교통사고처리 K64C 대한통운 K64F 일반통신 K77 442.175 ㎒(무선데이터) K77A 콜택시 K77F K71

450－470 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
450-455	고정 이동 5.286AA 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E			450-460 고정 이동 5.286 5.287	실험국용 K30 상하수도사업 K60C 전력업무 K60I 응급의료‧교통사고처리 K64C 항공운항시설관리 K64E 방송업무 K64I 항공운송업무 K67B 항공‧해상‧육상용 DGPS K69A 일반통신 K77 무선데이터 K77A 공중전화관리 K77B 콜택시 K77F 방송중계업무 K77G K71
455-456 고정 이동 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E	455-456 고정 이동 5.286AA 이동위성(지구대우주) 5.286A 5.286B 5.286C 5.209	455-456 고정 이동 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E
456-459	고정 이동 5.286AA 5.271 5.287 5.288
459-460 고정 이동 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E	459-460 고정 이동 5.286AA 이동위성(지구대우주) 5.286A 5.286B 5.286C 5.209	459-460 고정 이동 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E
460-470	고정 이동 5.286AA 기상위성(우주대지구) 5.287 5.288 5.289 5.290			460-470 고정 이동 기상위성(우주대지구) 5.287 5.289	전기통신설치․유지보수업무 K60H 전력업무 K60I 응급의료․교통사고처리 K64C 경비업무 K64D 방송업무 K64I 대형건물 K66A 일반통신 K77 468.8 ㎒(무선데이터) K77A 방송중계업무 K77G K71

470－894 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
470-790 방송 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306 5.311A 5.312	470-512 방송 고정 이동 5.292 5.293	470-585 고정 이동 방송 5.291 5.298		470-698 방송 5.306	TV방송용
	512-608 방송 5.297
		585-610 고정 이동 방송 무선항행 5.149 5.305 5.306 5.307
	608-614 전파천문 이동위성(항공이동위성 제외)(지구대우주)
		610-890 고정 이동 5.313A 5.317A 방송 5.149 5.305 5.306 5.307 5.311A 5.320
	614-698 방송 고정 이동 5.293 5.309 5.311A
				698-806 방송 고정 이동 5.313A 5.317A
					TV방송용 특정소출력(음성 및 음향 신호전송용) K37D 770 ㎒(실험국) K30 방송중계 K64J K85 도서통신 K83 K86
	698-806 방송 고정 이동 5.313B 5.317A 5.293 5.309 5.311A
790-862 고정 방송 이동(항공이동 제외) 5.316B 5.317A 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319
	806-890 고정 이동 5.317A 방송 5.317 5.318			806-894 이동 5.317A	주파수공용통신 K87 이동전화 K88 K87A
862-890 고정 이동(항공이동 제외) 5.317A 방송 5.322 5.319 5.323

894－960 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
890-942 고정 이동(항공이동 제외) 5.317A 방송 5.322 무선표정 5.323	890-902 고정 이동(항공이동 제외) 5.317A 무선표정 5.318 5.325	890-942 고정 이동 5.317A 방송 무선표정 5.327
				894-942 고정 이동 5.317A 무선표정	코드없는 전화기 K54 양방향무선호출 K70 무선데이터통신 K88A 특정소출력(음성 및 음향신호전송용) K37D RFID/USN 등 K90B K90D 이동통신 K88B K91
	902-928 고정 아마추어 이동(항공이동 제외) 5.325A 무선표정 5.150 5.325 5.326
	928-942 고정 이동(항공이동 제외) 5.317A 무선표정 5.325
942-960 고정 이동(항공이동 제외) 5.317A 방송 5.322 5.323	942-960 고정 이동 5.317A	942-960 고정 이동 5.317A 방송 5.320		942-960 고정 이동 5.317A	특정소출력(음성 및 음향신호전송용) K37D 코드없는 전화기 K54 방송중계 K64J 이동통신 K88B K91

960－1400 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
960-1164	항공무선항행 5.328 항공이동(R) 5.327A			960-1215 항공무선항행 5.328 항공이동(R) 5.327A	실험국용 K30 항공용 DME, TACAN용 1030 ㎒(SSR용) 1090 ㎒(ATC트랜스폰다용)
1164-1215	항공무선항행 5.328 무선항행위성(우주대지구)(우주대우주) 5.328B 5.328A
1215-1240	지구탐사위성(능동) 무선표정 무선항행위성(우주대지구)(우주대우주) 5.328B 5.329 5.329A 우주연구(능동) 5.330 5.331 5.332			1215-1260 지구탐사위성(능동) 무선표정 무선항행위성(우주 대지구)(우주대우주) 5.329 5.329A 우주연구(능동) 5.332
1240-1300	지구탐사위성(능동) 무선표정 무선항행위성(우주대지구)(우주대우주) 5.328B 5.329 5.329A 우주연구(능동) 아마추어 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A
				1260-1300 지구탐사위성(능동) 무선표정 무선항행위성(우주 대지구)(우주대우주) 5.329 5.329A 우주연구(능동) 아마추어 5.282	1280 ㎒(아마추어국 지정주파수)
1300-1350	항공무선항행 5.337 무선표정 무선항행위성(지구대우주) 5.149 5.337A			1300-1350 항공무선항행 5.337 무선표정 무선항행위성(지구대우주) 5.149
1350-1400 고정 이동 무선표정 5.149 5.338 5.338A 5.339	1350-1400 무선표정 5.338A 5.149 5.334 5.339			1350-1400 무선표정 우주연구(수동) 지구탐사위성(수동) 5.149 5.339

1400－1530 ㎒

국 제						한 국
(1)		(2)	(3)			(4)	(5)
제 1 지 역		제 2 지 역	제 3 지 역			주파수대별 분배	용 도 등
1400-1427	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.341					1400-1427 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340
1427-1429	우주운용(지구대우주) 고정 이동(항공이동 제외) 5.338A 5.341					1427-1429 고정 이동(항공이동 제외) 우주운용(지구대우주)
1429-1452 고정 이동(항공이동 제외) 5.338A 5.341 5.342	1429-1452 고정 이동 5.343 5.338A 5.341					1429-1525 고정 이동
1452-1492 고정 이동(항공이동제외) 방송 5.345 방송위성 5.208B 5.345 5.341 5.342	1452-1492 고정 이동 5.343 방송 5.345 방송위성 5.208B 5.345 5.341 5.344
1492-1518 고정 이동(항공이동제외) 5.341 5.342	1492-1518 고정 이동 5.343 5.341 5.344			1492-1518 고정 이동 5.341
1518-1525 고정 이동(항공이동제외) 이동위성(우주대지구) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 5.342	1518-1525 고정 이동 5.343 이동위성(우주대지구) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 5.344			1518-1525 고정 이동 이동위성(우주대지구) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341
1525-1530 고정 우주운용(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 5.347A 5.351A 지구탐사위성 이동(항공이동제외) 5.349 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354	1525-1530 우주운용(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 5.347A 5.351A 지구탐사위성 고정 이동 5.343 5.341 5.351 5.354			1525-1530 고정 우주운용(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 5.347A 5.351A 지구탐사위성 이동 5.349 5.341 5.351 5.352A 5.354		1525-1530 고정 우주운용(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 5.351A 지구탐사위성 이동 5.351 5.354	인마세트(INMARSAT) 및 위성이동통신서비스(GMPCS) K110A

1530－1613.8 ㎒

국 제						한 국
(1)	(2)		(3)			(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역		제 3 지 역			주파수대별 분배	용 도 등
1530-1535 우주운용(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 5.347A 5.351A 5.353A 지구탐사위성 고정 이동(항공이동 제외) 5.341 5.342 5.351 5.354	1530-1535 우주운용(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 5.347A 5.351A 5.353A 지구탐사위성 고정 이동 5.343 5.341 5.351 5.354					1530-1535 이동위성(우주대지구) 5.351A 5.353A 지구탐사위성 고정 이동 5.351 5.354	인마세트(INMARSAT) 및 위성이동통신서비스(GMPCS) K110A
1535-1559 이동위성(우주대지구) 5.347A 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A						1535-1559 이동위성(우주대지구) 5.351A 5.351 5.356 5.357	인마세트(INMARSAT) 및 위성이동통신서비스(GMPCS) K110A 조난안전통신용
1559-1610	항공무선항행 무선항행위성(우주대지구)(우주대우주) 5.208B 5.328B 5.329A 5.341 5.362B 5.362C					1559-1610 항공무선항행 무선항행위성(우주대지구) 5.208B 5.329A
1610-1610.6 항공무선항행 이동위성(지구대우주) 5.351A 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372		1610-1610.6 항공무선항행 무선측위위성(지구대우주) 이동위성(지구대우주) 5.351A 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372		1610-1610.6 항공무선항행 이동위성(지구대우주) 5.351A 무선측위위성(지구 대우주) 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372		1610-1610.6 항공무선항행 이동위성(지구대우주) 5.351A 무선측위위성(지구 대우주) 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372	위성이동통신서비스 (GMPCS) K105A
1610.6-1613.8 항공무선항행 이동위성(지구대우주) 5.351A 전파천문 5.149 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372		1610.6-1613.8 항공무선항행 무선측위위성(지구대우주) 이동위성(지구대우주) 5.351A 전파천문 5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372		1610.6-1613.8 항공무선항행 이동위성(지구대우주) 5.351A 전파천문 무선측위위성(지구대우주) 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372		1610.6-1613.8 항공무선항행 이동위성(지구대우주) 5.351A 전파천문 무선측위위성(지구대우주) 5.149 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372	위성이동통신서비스 (GMPCS) K105A

1613.8－1675 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
1613.8-1626.5 항공무선항행 이동위성(지구대우주) 5.351A 이동위성(우주대지구) 5.347A 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372	1613.8-1626.5 항공무선항행 무선측위위성(지구대우주) 이동위성(지구대우주) 5.351A 이동위성(우주대지구) 5.347A 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372	1613.8-1626.5 항공무선항행 이동위성(지구대우주) 5.351A 무선측위위성(지구대우주) 이동위성(우주대지구) 5.347A 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372		1613.8-1626.5 항공무선항행 이동위성(지구대우주) 5.351A 무선측위위성(지구대우주) 이동위성(우주대지구) 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.372	위성이동통신서비스 (GMPCS) K105A
1626.5-1660	이동위성(지구대우주) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376			1626.5-1660 이동위성(지구대우주) 5.351A 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.375 5.376		인마세트(INMARSAT) 및 위성이동통신서비스(GMPCS) K110A 조난안전통신용
1660-1660.5	이동위성(지구대우주) 5.351A 전파천문 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A			1660-1660.5 이동위성(지구대우주) 5.351A 전파천문 5.149 5.351 5.354 5.376A		인마세트(INMARSAT) 및 위성이동통신서비스(GMPCS) K110A
1660.5-1668	전파천문 우주연구(수동) 고정 이동(항공이동 제외) 5.149 5.341 5.379 5.379A			1660.5-1668.4 전파천문 우주연구(수동) 고정 5.149 5.379A
1668-1668.4	이동위성(지구대우주) 5.351A 5.379B 5.379C 전파천문 우주연구(수동) 고정 이동(항공이동 제외) 5.149 5.341 5.379 5.379A
1668.4-1670	기상원조 고정 이동(항공이동 제외) 이동위성(지구대우주) 5.351A 5.379B 5.379C 전파천문 5.149 5.341 5.379D 5.379E			1668.4-1670 기상원조 고정 전파천문 5.149
1670-1675	기상원조 고정 기상위성(우주대지구) 이동 이동위성(지구대우주) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A			1670-1675 이동

1675－1980 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
1675-1690	고정 기상원조 기상위성(우주대지구) 이동(항공이동제외) 5.341			1675-1690 고정 기상원조 기상위성(우주대지구)	1680, 1687 ㎒(라디오 존데) 기상위성용 K116C
1690-1700 기상원조 기상위성(우주대지구) 고정 이동(항공이동제외) 5.289 5.341 5.382	1690-1700 기상원조 기상위성(우주대지구) 5.289 5.341 5.381			1690-1700 기상원조 기상위성(우주대지구) 5.289	기상위성용 K116C
1700-1710 고정 기상위성(우주대지구) 이동(항공이동제외) 5.289 5.341		1700-1710 고정 기상위성(우주대지구) 이동(항공이동제외) 5.289 5.341 5.384		1700-1710 고정 기상위성(우주대지구) 이동(항공이동제외) 5.289	방송중계 K111
1710-1930 고정 이동 5.384A 5.388A 5.338B 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388				1710-1980 이동 5.384A 5.388A 5.149 5.385 5.388	개인휴대통신(PCS) K111B IMT-2000 K114 디지털코드없는전화기(DCP) K54
1930-1970 고정 이동 5.388A 5.338B 5.388	1930-1970 고정 이동 5.388A 5.338B 이동위성(지구대우주) 5.388	1930-1970 고정 이동 5.388A 5.338B 5.388
1970-1980	고정 이동 5.388A 5.338B 5.388

1980－2200 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
1980-2010	고정 이동 이동위성(지구대우주) 5.351A 5.388 5.389A 5.389B 5.389F			1980-2010 이동 이동위성(지구대우주) 5.351A 5.388 5.389A	위성이동통신서비스 (GMPCS) K114A
2010-2025 고정 이동 5.388A 5.338B 5.388	2010-2025 고정 이동 이동위성(지구대우주) 5.388 5.389C 5.389E	2010-2025 고정 이동 5.388A 5.338B 5.388		2010-2025 이동 5.388A 5.388	IMT-2000 K114
2025-2110	지구탐사위성(지구대우주)(우주대우주) 고정 이동 5.391 우주운용(지구대우주)(우주대우주) 우주연구(지구대우주)(우주대우주) 5.392			2025-2110 지구탐사위성(지구대우주)(우주대우주) 이동 5.391 우주운용(지구대우주) (우주대우주) 우주연구(지구대우주) (우주대우주)	해양 및 기상위성용 K116
2110-2120	고정 이동 5.388A 5.338B 우주연구(심우주)(지구대우주) 5.388			2110-2170 이동 5.388A 5.388	IMT-2000 K114
2120-2160 고정 이동 5.388A 5.338B 5.388	2120-2160 고정 이동 5.388A 5.338B 이동위성(우주대지구) 5.388	2120-2160 고정 이동 5.388A 5.338B 5.388
2160-2170 고정 이동 5.388A 5.338B 5.388	2160-2170 고정 이동 이동위성(우주대지구) 5.388 5.389C 5.389E	2160-2170 고정 이동 5.388A 5.338B 5.388
2170-2200	고정 이동 이동위성(우주대지구) 5.351A 5.388 5.389A 5.389F 5.392A			2170-2200 이동 이동위성(우주대지구) 5.351A 5.388 5.389A	위성이동통신서비스 (GMPCS) K114A

2200－2500 ㎒

국 제					한 국
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역			주파수대별 분배	용 도 등
2200-2290	지구탐사위성(우주대지구)(우주대우주) 고정 이동 5.391 우주연구(우주대지구)(우주대우주) 우주운용(우주대지구)(우주대우주) 5.392				2200-2290 지구탐사위성(우주대지구)(우주대우주) 고정 이동 5.391 우주연구(우주대지구)(우주대우주) 우주운용(우주대지구) (우주대우주) 5.392	해양 및 기상위성용 K116
2290-2300	고정 이동(항공이동 제외) 우주연구(심우주)(우주대지구)				2290-2300 고정 우주연구(심우주) (우주대지구)
2300-2450 고정 이동 5.384A 아마추어 무선표정 5.150 5.282 5.395	2300-2450 고정 이동 5.384A 무선표정 아마추어 5.150 5.282 5.393 5.394 5.396				2300-2400 고정 이동 5.384A	도서통신 K116A 휴대인터넷 K116B
					2400-2450 고정 이동 무선표정 아마추어 5.150 5.282	2425㎒(아마추어국지정주파수) 도서통신 K116A 특정소출력(무선데이터통신시스템용, 이동체식별장치) K37F K117 디지털코드없는전화기(DCP) K54
2450-2483.5 고정 이동 무선표정 5.150 5.397	2450-2483.5 고정 이동 무선표정 5.150				2450-2483.5 고정 이동 무선표정 5.150	도서통신 K116A 특정소출력(무선데이터통신시스템용, 이동체식별장치) K37F K117 디지털코드없는전화기(DCP) K54
2483.5-2500 고정 이동 이동위성(우주대지구) 5.351A 무선표정 5.150 5.371 5.397 5.398 5.399 5.400 5.402	2483.5-2500 고정 이동 무선측위위성(우주대지구) 5.398 무선표정 이동위성(우주대지구) 5.351A 5.150 5.402		2483.5-2500 고정 이동 무선표정 이동위성(우주대지구) 5.351A 무선측위위성(우주대지구) 5.398 5.150 5.400 5.402		2483.5-2500 무선표정 이동위성(우주대지구) 5.351A 무선측위위성(우주대지구) 5.398 5.150 5.402	위성이동통신서비스 (GMPCS) K105A

2500－2670 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
2500-2520 고정 5.410 이동(항공이동제외) 5.384A 5.405 5.412	2500-2520 고정 5.410 고정위성(우주대지구) 5.415 이동(항공이동 제외) 5.384A 5.404	2500-2520 고정 5.410 고정위성(우주대지구) 5.415 이동(항공이동 제외) 5.384A 이동위성(우주대지구) 5.351A 5.407 5.414 5.414A 5.404 5.415A		2500-2535 고정 5.410 이동(항공이동제외) 5.384A 이동위성(우주대지구) 5.351A 5.403 5.414	K115A
2520-2655 고정 5.410 이동(항공이동제외) 5.384A 방송위성 5.413 5.416 5.339 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C	2520-2655 고정 5.410 고정위성(우주대지구) 5.415 이동(항공이동제외) 5.384A 방송위성 5.413 5.416 5.339 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C	2520-2535 고정 5.410 고정위성(우주대지구) 5.415 이동(항공이동제외) 5.384A 방송위성 5.413 5.416 5.403 5.414A 5.415A
		2535-2655 고정 5.410 이동(항공이동제외) 5.384A 방송위성 5.413 5.416 5.339 5.417A 5.417B 5.417C 5.417D 5.418 5.418A 5.418B 5.418C		2535-2655 방송위성 5.413 5.416 고정 5.410 이동(항공이동 제외) 5.384A 5.418 5.418A 5.418B 5.418C	디지털멀티미디어방송(DMB)용 K115
2655-2670 고정 5.410 이동(항공이동제외) 5.384A 방송위성 5.208B 5.413 5.416 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.149 5.412	2655-2670 고정 5.410 고정위성(지구대우주)(우주대지구) 5.415 이동(항공이동제외) 5.384A 방송위성 5.413 5.416 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.149 5.208B	2655-2670 고정 5.410 고정위성(지구대우주) 5.415 이동(항공이동제외) 5.384A 방송위성 5.347A 5.413 5.416 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.149 5.208B 5.420		2655-2670 고정 5.410 이동(항공이동 제외) 5.384A 5.149 5.420	K115A

2670－3300 ㎒

국 제					한 국
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역		제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
2670-2690 고정 5.410 이동(항공이동 제외) 5.384A 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.149 5.412		2670-2690 고정 5.410 고정위성(지구대우주) (우주대지구) 5.208B 5.415 이동(항공이동 제외) 5.384A 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.149	2670-2690 고정 5.410 고정위성(지구대우주) 5.415 이동(항공이동 제외) 5.384A 이동위성(지구대우주) 5.351A 5.419 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.149		2670-2690 고정 5.410 이동(항공이동 제외) 5.384A 이동위성(지구대우주) 5.351A 5.419 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동)	K115A
2690-2700		지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.422			2690-2700 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340
2700-2900		항공무선항행 5.337 무선표정 5.423 5.424			2700-2900 항공무선항행 5.337 무선표정 5.423
2900-3100		무선항행 5.426 무선표정 5.424A 5.425 5.427			2900-3100 무선항행 5.426 무선표정 5.425 5.427	무선표지설비 K125A
3100-3300		무선표정 지구탐사위성(능동) 우주연구(능동) 5.149 5.428			3100-3300 무선표정 지구탐사위성(능동) 우주연구(능동) 5.149	민간용(무선표정) K126 UWB용 K125B

3300－4800 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
3300-3400 무선표정 5.149 5.429 5.430	3300-3400 무선표정 아마추어 고정 이동 5.149 5.430	3300-3400 무선표정 아마추어 5.149 5.429		3300-3400 무선표정 고정 이동 5.149 5.429	UWB용 K125B
3400-3600 고정 고정위성(우주대지구) 이동 5.430A 무선표정 5.431	3400-3500 고정 고정위성(우주대지구) 아마추어 이동 5.431A 무선표정 5.433 5.282	3400-3500 고정 고정위성(우주대지구) 아마추어 이동 5.432B 무선표정 5.433 5.282 5.432 5.432A		3400-3500 고정 이동(항공이동 제외) 무선표정 5.433 아마추어 5.282 5.432 5.432A	민간용(무선표정) K126 3450 ㎒(아마추어국 지정주파수) UWB용 K125B K151
	3500-3700 고정 고정위성(우주대지구) 이동(항공이동 제외) 무선표정 5.433	3500-3600 고정 고정위성(우주대지구) 이동(항공이동 제외) 5.433A 무선표정 5.433
				3500-3700 고정 고정위성(우주대지구) 이동(항공이동 제외) 5.433A	UWB용 K125B K151 K151D
		3600-3700 고정 고정위성(우주대지구) 이동(항공이동 제외) 무선표정 5.433 5.435
3600-4200 고정 고정위성(우주대지구) 이동
	3700-4200 고정 고정위성(우주대지구) 이동(항공이동 제외)			3700-4200 고정 고정위성(우주대지구)	3705 ㎒(실험국용) K30 UWB용 K125B 고정M/W중계 K151D
4200-4400	항행무선항행 5.438 5.439 5.440			4200-4400 항공무선항행 5.438 5.440	4220 ㎒(실험국용) K30 UWB용 K125B
4400-4500	고정 이동 5.440A			4400-4500 고정 이동	UWB용 K125B 고정M/W중계 K151D 방송중계 K151
4500-4800	고정 고정위성(우주대지구) 5.441 이동 5.440A			4500-4800 고정 고정위성(우주대지구) 5.441	UWB용 K125B 고정M/W중계 K151D

4800－5350 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
4800-4990	고정 이동 5.440A 5.442 전파천문 5.149 5.339 5.443			4800-4990 고정 전파천문 5.149		고정M/W중계 K151D
4990-5000	고정 이동(항공이동 제외) 전파천문 우주연구(수동) 5.149			4990-5000 고정 이동(항공이동 제외) 전파천문 우주연구 5.149		고정M/W중계 K151D
5000-5010	항공무선항행 무선항행위성(지구대우주) 5.367			5000-5091 항공무선항행 5.367 5.444
5010-5030	항공무선항행 무선항행위성(우주대지구)(우주대우주) 5.328B 5.443B 5.367
5030-5091	항공무선항행 5.367 5.444
5091-5150	항공무선항행 항공이동 5.444B 5.367 5.444 5.444A			5091-5150 항공무선항행 항공이동 5.444B 5.367 5.444 5.444A
5150-5250	항공무선항행 고정위성(지구대우주) 5.447A 이동(항공이동 제외) 5.446A 5.446B 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C			5150-5250 항공무선항행 고정위성(지구대우주) 5.447A 이동(항공이동 제외) 5.446 5.447C		특정소출력(무선랜을 포함한 무선접속시스템용) K37E
5250-5255	무선표정 우주연구 5.447D 이동(항공이동 제외) 5.446A 5.447F 지구탐사위성(능동) 5.447E 5.448 5.448A			5250-5255 무선표정 우주연구 5.447D 이동(항공이동 제외) 지구탐사위성(능동) 5.448A		기상레이더용(육상에 한함) 특정소출력(무선랜을 포함한 무선접속시스템용) K37E
5255-5350	무선표정 우주연구(능동) 이동(항공이동 제외) 5.446A 5.447F 지구탐사위성(능동) 5.447E 5.448 5.448A			5255-5350 무선표정 우주연구(능동) 이동(항공이동 제외) 지구탐사위성(능동)		기상레이더용(육상에 한함) 특정소출력(무선랜을 포함한 무선접속시스템용) K37E

5350－5850 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
5350-5460	무선표정 5.448D 지구탐사위성(능동) 5.448B 우주연구(능동) 5.448C 항공무선항행 5.449			5350-5460 지구탐사위성(능동) 5.448B 항공무선항행 5.449 무선표정	항공기상의 레이더 및 비콘용
5460-5470	무선표정 5.448D 무선항행 5.449 우주연구(능동) 지구탐사위성(능동) 5.448B			5460-5470 무선항행 5.449 무선표정
5470-5570	무선표정 5.450B 우주연구(능동) 이동(항공이동제외) 5.446A 5.450A 지구탐사위성(능동) 해상무선항행 5.448B 5.450 5.451			5470-5650 해상무선항행 이동(항공이동 제외) 5.446A 무선표정 5.452	무선표지설비 K125A 특정소출력(무선랜을 포함한 무선접속시스템용) K37E
5570-5650	무선표정 5.450B 이동(항공이동제외) 5.446A 5.450A 해상무선항행 5.450 5.451 5.452
5650-5725	무선표정 이동(항공이동제외) 5.446A 5.450A 아마추어 우주연구(심우주) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455			5650-5725 고정 무선표정 이동 우주연구 아마추어 5.282 5.453	방송중계 K151
5725-5830 고정위성 (지구대우주) 무선표정 아마추어 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456	5725-5830 무선표정 아마추어 5.150 5.453 5.455			5725-5850 고정 무선표정 이동 아마추어 5.150 5.453	방송중계 K151 5750㎒(아마추어국 지정주파수) 특정소출력(무선데이터통신시스템용) K37F 단거리전용통신(DSRC) K127
5830-5850 고정위성(지구대우주) 무선표정 아마추어 아마추어위성 (우주대지구) 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456	5830-5850 무선표정 아마추어 아마추어위성(우주대지구) 5.150 5.453 5.455

5850－7550 ㎒

국 제					한 국
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역		제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
5850-5925 고정 고정위성(지구대우주) 이동 5.150	5850-5925 고정 고정위성(지구대우주) 이동 아마추어 무선표정 5.150	5850-5925 고정 고정위성(지구대우주) 이동 무선표정 5.150			5850-5925 고정 고정위성(지구대우주) 이동 무선표정 5.150	방송중계 K151 단거리전용통신(DSRC) K127
5925-6700	고정 고정위성(지구대우주) 5.457A 5.457B 이동 5.457C 5.149 5.440 5.458				5925-6700 고정 고정위성(지구대우주) 이동 5.440	고정M/W중계 K151A
6700-7075	고정 고정위성(지구대우주)(우주대지구) 5.441 이동 5.458 5.458A 5.458B 5.458C				6700-7075 고정 고정위성(지구대우주) (우주대지구) 5.441 5.458B	방송중계 K151 고정M/W중계 K151A K151D
7075-7145	고정 이동 5.458 5.459				7075-7250 고정 이동 5.460	UWB용 K125B 방송중계 K151 고정M/W중계 K151A K151D
7145-7235	고정 이동 우주연구(지구대우주) 5.460 5.458 5.459
7235-7250	고정 이동 5.458
7250-7300	고정 고정위성(우주대지구) 이동 5.461				7250-7300 고정 고정위성(우주대지구) 이동	UWB용 K125B
7300-7450	고정 고정위성(우주대지구) 이동(항공이동제외) 5.461				7300-7450 고정 고정위성(우주대지구)	UWB용 K125B
7450-7550	고정 고정위성(우주대지구) 기상위성(우주대지구) 이동(항공이동 제외) 5.461A				7450-7550 고정 고정위성(우주대지구) 기상위성(우주대지구) 5.461A	UWB용 K125B

7550－8400 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
7550-7750	고정 고정위성(우주대지구) 이동(항공이동 제외)			7550-7750 고정 고정위성(우주대지구)	UWB용 K125B 고정M/W중계 K151A
7750-7850	고정 기상위성(우주대지구) 5.461B 이동(항공이동 제외)			7750-7850 고정 기상위성(우주대지구) 5.461B 이동(항공이동제외)	UWB용 K125B 고정M/W중계 K151A
7850-7900	고정 이동(항공이동제외)			7850-7900 고정 이동(항공이동 제외)	UWB용 K125B 고정M/W중계 K151A
7900-8025	고정 고정위성(지구대우주) 이동 5.461			7900-8025 고정 고정위성(지구대우주) 5.461	UWB용 K125B 고정M/W중계 K151A
8025-8175	지구탐사위성(우주대지구) 고정 고정위성(지구대우주) 이동 5.463 5.462A			8025-8175 지구탐사위성(우주 대지구) 고정 고정위성(지구대우주) 이동 5.463 5.462A	UWB용 K125B 고정M/W중계 K151A
8175-8215	지구탐사위성(우주대지구) 고정 고정위성(지구대우주) 기상위성(지구대우주) 이동 5.463 5.462A			8175-8215 지구탐사위성(우주 대지구) 고정 고정위성(지구대우주) 기상위성(지구대우주) 5.462A	UWB용 K125B 고정M/W중계 K151A
8215-8400	지구탐사위성(우주대지구) 고정 고정위성(지구대우주) 이동 5.463 5.462A			8215-8400 지구탐사위성(우주 대지구) 고정 고정위성(지구대우주) 이동 5.463 5.462A	일반통신 K140 해상교통관제 K141 국간중계 K183A UWB용 K125B 고정M/W중계 K151A

8400－10000 ㎒

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
8400-8500	고정 이동(항공이동제외) 우주연구(우주대지구) 5.465 5.466			8400-8500 고정 이동(항공이동 제외) 우주연구(우주대지구) 5.465	일반통신 K140 해상교통관제 K141 국간중계 K183A UWB용 K125B
8500-8550	무선표정 5.468 5.469			8500-8550 무선표정	UWB용 K125B
8550-8650	지구탐사위성(능동) 무선표정 우주연구(능동) 5.468 5.469 5.469A			8550-8650 지구탐사위성(능동) 무선표정 우주연구(능동) 5.469A	UWB용 K125B
8650-8750	무선표정 5.468 5.469			8650-8750 무선표정	UWB용 K125B
8750-8850	무선표정 항공무선항행 5.470 5.471			8750-8850 무선표정 항공무선항행 5.470	항공기상의 도플러항행원조장치용(중앙주파수 8800㎒) UWB용 K125B
8850-9000	무선표정 해상무선항행 5.472 5.473			8850-9000 무선표정 해상무선항행 5.472	UWB용 K125B
9000-9200	항공무선항행 5.337 무선표정 5.471 5.473A			9000-9200 항공무선항행 5.337 무선표정 5.473A	UWB용 K125B
9200-9300	무선표정 해상무선항행 5.472 5.473 5.474			9200-9300 무선표정 해상무선항행 5.472 5.474	UWB용 K125B
9300-9500	무선항행 지구탐사위성(능동) 우주연구(능동) 무선표정 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A			9300-9500 무선항행 지구탐사위성(능동) 우주연구(능동) 무선표정 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A	무선표지설비 K125A 해상교통관제 K141 9410 ㎒(실험국용) K30 UWB용 K125B
9500-9800	무선표정 무선항행 우주연구(능동) 지구탐사위성(능동) 5.476A			9500-9800 무선표정 무선항행 우주연구(능동) 지구탐사위성(능동) 5.476A	UWB용 K125B
9800-9900	무선표정 지구탐사위성(능동) 우주연구(능동) 고정 5.477 5.478 5.478A 5.478B			9800-10000 무선표정	UWB용 K125B
9900-10000	무선표정 고정 5.477 5.478 5.479

10－11.7 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
10-10.45 고정 이동 무선표정 아마추어 5.479	10-10.45 무선표정 아마추어 5.479 5.480	10-10.45 고정 이동 무선표정 아마추어 5.479		10-10.45 고정 이동 무선표정 5.479	10.03 ㎓(실험국용) K30 UWB용 K125B
10.45-10.5	무선표정 아마추어 아마추어위성 5.481			10.45-10.5 무선표정 아마추어 아마추어위성	10.457 ㎓(아마추어국 지정주파수)
10.5-10.55 고정 이동 무선표정	10.5-10.55 고정 이동 무선표정			10.5-10.55 고정 이동 무선표정	고정M/W중계 K151A 물체감지센서용 K40A
10.55-10.6	고정 이동(항공이동 제외) 무선표정			10.55-10.6 고정 이동(항공이동 제외)	고정M/W중계 K151A
10.6-10.68	지구탐사위성(수동) 고정 이동(항공이동 제외) 전파천문 우주연구(수동) 무선표정 5.149 5.482 5.482A			10.6-10.68 지구탐사위성(수동) 고정 이동(항공이동제외) 전파천문 우주연구(수동) 무선표정 5.149 5.482	고정M/W중계 K151A
10.68-10.7	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.483			10.68-10.7 고정 이동(항공이동 제외) 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.483	고정M/W중계 K151A 10.7 ㎓(실험국용) K30
10.7-11.7 고정 고정위성(우주대지구) 5.441 5.484A (지구대우주) 5.484 이동(항공이동제외)	10.7-11.7 고정 고정위성(우주대지구) 5.441 5.484A 이동(항공이동 제외)			10.7-11.7 고정 고정위성(우주대지구) 5.441 5.484A 이동(항공이동 제외)	10.7 ㎓(실험국용) K30 고정M/W중계 K151A

11.7－13.75 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
11.7-12.5 고정 방송 방송위성 5.492 이동(항공이동 제외) 5.487 5.487A	11.7-12.1 고정 5.486 고정위성(우주대지구) 5.484A 5.488 이동(항공이동 제외) 5.485	11.7-12.2 고정 이동(항공이동 제외) 방송 방송위성 5.492 5.487 5.487A		11.7-12.2 고정 방송 방송위성 5.492 5.487 5.487A	12.2 ㎓(실험국용) K30 위성서비스용 K151B 고정M/W중계 K151A
	12.1-12.2 고정위성(우주대지구) 5.484A 5.488 5.485 5.489
	12.2-12.7 고정 이동(항공이동 제외) 방송 방송위성 5.492 5.487A 5.488 5.490	12.2-12.5 고정 고정위성(우주대지구) 이동(항공이동 제외) 방송 5.484A 5.487		12.2-12.5 고정 고정위성(우주대지구) 5.484A 5.487	12.2 ㎓(실험국용) K30 위성서비스용 K151B
12.5-12.75 고정위성 (우주대지구) 5.484A (지구대우주) 5.494 5.495 5.496		12.5-12.75 방송위성 5.493 고정 고정위성(우주대지구) 5.484A 이동(항공이동 제외)		12.5-12.75 방송위성 5.493 고정 고정위성(우주대지구) 5.484A 이동(항공이동 제외)	위성서비스용 K151B
	12.7-12.75 고정 고정위성(지구대우주) 이동(항공이동 제외)
12.75-13.25	고정 고정위성(지구대우주) 5.441 이동 우주연구(심우주)(우주대지구)			12.75-13.25 고정 고정위성(지구대우주) 5.441 이동
13.25-13.4	항공무선항행 5.497 지구탐사위성(능동) 우주연구(능동) 5.498A 5.499			13.25-13.4 항공무선항행 5.497 지구탐사위성(능동) 우주연구(능동) 5.498A	도플러항행원조장치용
13.4-13.75	지구탐사위성(능동) 무선표정 우주연구 5.501A 표준주파수 및 시보위성(지구대우주) 5.499 5.500 5.501 5.501B			13.4-13.75 지구탐사위성(능동) 무선표정 우주연구 5.501A 표준주파수 및 시보위성(지구대우주) 5.501B

13.75－14.5 ㎓

국 제					한 국
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역		제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
13.75-14	고정위성(지구대우주) 5.484A 무선표정 지구탐사위성 표준주파수 및 시보위성(지구대우주) 우주연구 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503				13.75-14 고정위성(지구대우주) 5.484A 무선표정 표준주파수 및 시보 위성(지구대우주) 우주연구 5.502 5.503	위성서비스용 K151B
14-14.25	고정위성(지구대우주) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 무선항행 5.504 이동위성(지구대우주) 5.504B 5.504C 5.506A 우주연구 5.504A 5.505				14-14.3 고정 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.506 무선항행 5.504 우주연구 이동위성(지구대우주) 5.504A 5.505	위성서비스용 K151B K151C
14.25-14.3	고정위성(지구대우주) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 무선항행 5.504 이동위성(지구대우주) 5.504B 5.506A 5.508A 우주연구 5.504A 5.505 5.508 5.509
14.3-14.4 고정 고정위성(지구대우주) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 이동(항공이동 제외) 이동위성(지구대우주) 5.504B 5.506A 5.509A 무선항행위성 5.504A	14.3-14.4 고정위성(지구대우주) 5.457A 5.484A 5.506 5.506B 이동위성(지구대우주) 5.506A 무선항행위성 5.504A	14.3-14.4 고정 고정위성(지구대우주) 5.457A 5.484A 5.506 5.506B 이동(항공이동 제외) 이동위성(지구대우주) 5.504B 5.506A 5.509A 무선항행위성 5.504A			14.3-14.4 고정 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.506 이동위성(지구대우주) 5.504A	위성서비스 K151B K151C
14.4-14.47	고정 고정위성(지구대우주) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 이동(항공이동 제외) 이동위성(지구대우주) 5.504B 5.506A 5.509A 우주연구(우주대지구) 5.504A				14.4-14.47 고정 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.506 이동(항공이동 제외) 이동위성(지구대우주) 5.504A	위성서비스용 K151B K151C
14.47-14.5	고정 고정위성(지구대우주) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 이동(항공이동 제외) 이동위성(지구대우주) 5.504B 5.506A 5.509A 전파천문 5.149 5.504A				14.47-14.5 고정 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.506 이동(항공이동 제외) 전파천문 이동위성(지구대우주) 5.149 5.504A	위성서비스용 K151B K151C

14.5－16.6 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
14.5-14.8	고정 고정위성(지구대우주) 5.510 이동 우주연구			14.5-14.8 고정 고정위성 (지구대우주) 5.510 이동 우주연구	14.7 ㎓(실험국용) K30 위성서비스용 K151B
14.8-15.35	고정 이동 우주연구 5.339			14.8-15.35 고정 이동 우주연구	K152
15.35-15.4	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.511			15.35-15.4 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340
15.4-15.43	항공무선항행 5.511D			15.4-15.43 항공무선항행 5.511D
15.43-15.63	고정위성(지구대우주) 5.511A 항공무선항행 5.511C			15.43-15.63 고정위성(지구대우주) 5.511A 항공무선항행 5.511C
15.63-15.7	항공무선항행 5.511D			15.63-15.7 항공무선항행 5.511D
15.7-16.6	무선표정 5.512 5.513			15.7-16.6 무선표정	거리측정용 K184

16.6－18.1 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
16.6-17.1	무선표정 우주연구(심우주) (지구대우주) 5.512 5.513			16.6-17.1 무선표정 우주연구(심우주) (지구대우주)
17.1-17.2	무선표정 5.512 5.513			17.1-17.2 무선표정
17.2-17.3	지구탐사위성(능동) 무선표정 우주연구(능동) 5.512 5.513 5.513A			17.2-17.3 지구탐사위성(능동) 무선표정 우주연구(능동)
17.3-17.7 고정위성 (지구대우주) 5.516 (우주대지구) 5.516A 5.516B 무선표정 5.514	17.3-17.7 고정위성(지구대우주) 5.516 방송위성 무선표정 5.514 5.515	17.3-17.7 고정위성(지구대우주) 5.516 무선표정 5.514		17.3-17.7 고정위성(지구대우주) 5.516 무선표정
17.7-18.1 고정 고정위성(우주대지구) 5.484A (지구대우주) 5.516 이동	17.7-17.8 고정 고정위성(우주대지구) 5.517 (지구대우주) 5.516 방송위성 이동 5.515	17.7-18.1 고정 고정위성(우주대지구) 5.484A (지구대우주) 5.516 이동		17.7-18.1 고정 고정위성(우주대지구) 5.484A (지구대우주) 5.516 이동	고정 M/W, 특정소출력(무선랜을포함한 무선접속시스템용) K162
	17.8-18.1 고정 고정위성(우주대지구) 5.484A (지구대우주) 5.516 이동 5.519

18.1－20.1 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
18.1-18.4	고정 고정위성(우주대지구) 5.484A 5.516B (지구대우주) 5.520 이동 5.519 5.521			18.1-18.4 고정 고정위성(우주대지구) 5.484A (지구대우주) 5.520 이동	고정 M/W K162 거리측정, 도난경보 등의 업무용 K163 CATV중계용 K168
18.4-18.6	고정 고정위성(우주대지구) 5.484A 5.516B 이동			18.4-18.6 고정 고정위성(우주대지구) 5.484A	해상교통관제 K141 고정 M/W K164 CATV중계용 K168
18.6-18.8 지구탐사위성(수동) 고정 고정위성(우주대지구) 5.522B 이동(항공이동 제외) 우주연구(수동) 5.522A 5.522C	18.6-18.8 지구탐사위성(수동) 고정 고정위성(우주대지구) 5.516B 5.522B 이동(항공이동 제외) 우주연구(수동) 5.522A	18.6-18.8 지구탐사위성(수동) 고정 고정위성(우주대지구) 5.522B 이동(항공이동 제외) 우주연구(수동) 5.522A		18.6-18.8 지구탐사위성(수동) 고정 고정위성(우주대지구) 5.522B 우주연구(수동) 5.522A	18.7 ㎓(실험국용) K30 고정 M/W K164 K166
18.8-19.3	고정 고정위성(우주대지구) 5.516B 5.523A 이동			18.8-19.3 고정 고정위성(우주대지구) 5.523A 이동	해상교통관제 K141 고정 M/W K162 K164 K166 특정소출력(무선랜을포함한 무선접속시스템용) K162 지하철(철도 등 포함)무선영상전송장치용 K166A
19.3-19.7	고정 고정위성(우주대지구) (지구대우주) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E 이동			19.3-19.7 고정 고정위성(우주대지구) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E 이동	고정 M/W K162
19.7-20.1 고정위성(우주대지구) 5.484A 5.516B 이동위성(우주대지구) 5.524	19.7-20.1 고정위성(우주대지구) 5.484A 5.516B 이동위성(우주대지구) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529	19.7-20.1 고정위성(우주대지구) 5.484A 5.516B 이동위성(우주대지구) 5.524		19.7-20.1 고정위성(우주대지구) 5.484A	위성서비스용 K151B

20.1－23.55 ㎓

국 제					한 국
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역		제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
20.1-20.2	고정위성(우주대지구) 5.484A 5.516B 이동위성(우주대지구) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528				20.1-20.2 고정위성(우주대지구) 5.484A 5.525 5.526 5.528	위성서비스용 K151B
20.2-21.2	고정위성(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 표준주파수 및 시보위성(우주대지구) 5.524				20.2-21.2 고정위성(우주대지구) 표준주파수 및 시보위성(우주대지구) 5.524	위성서비스용 K151B
21.2-21.4	지구탐사위성(수동) 고정 이동 우주연구(수동)				21.2-21.4 지구탐사위성(수동) 고정 이동 우주연구(수동)	고정 M/W K175
21.4-22 방송위성 5.347A 5.530 고정 이동	21.4-22 고정 이동	21.4-22 방송위성 5.347A 5.530 고정 이동 5.531			21.4-22 방송위성 5.530 고정 이동	고정 M/W K175 K176
22-22.21	고정 이동(항공이동 제외) 5.149				22-22.21 고정 이동(항공이동 제외) 5.149	전기통신업무의 비상 ․재해복구업무용 K174 고정 M/W K176
22.21-22.5	지구탐사위성(수동) 고정 이동(항공이동 제외) 전파천문 우주연구(수동) 5.149 5.532				22.21-22.5 지구탐사위성(수동) 고정 이동(항공이동 제외) 전파천문 우주연구(수동) 5.149 5.532	22.35 ㎓(실험국용) K30 전기통신업무의 비상 ․재해복구업무용 K174 고정 M/W K175
22.5-22.55	고정 이동				22.5-22.55 고정 이동	고정 M/W K175
22.55-23.55	고정 위성상호간 5.338A 이동 5.149				22.55-23.55 고정 위성상호간 이동 5.149	전기통신업무의 비상 ․재해복구업무용 K174 고정 M/W K175 K176

23.55－25.25 ㎓

국 제					한 국
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역		제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
23.55-23.6	고정 이동				23.55-23.6 고정 이동	전기통신업무의 비상 ‧재해복구업무용 K174
23.6-24	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340				23.6-24 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340
24-24.05	아마추어 아마추어위성 5.150				24-24.05 아마추어 아마추어위성 5.150	24.025 ㎓(아마추어국 지정주파수) K40
24.05-24.25	무선표정 아마추어 지구탐사위성(능동) 5.150				24.05-24.25 무선표정 지구탐사위성(능동) 5.150	24.125 ㎓(ISM 설비) K40 물체감지센서용 K40A
24.25-24.45 고정	24.25-24.45 무선항행	24.25-24.45 고정 이동 무선항행			24.25-24.45 고정 이동	가입자회선 K176A
24.45-24.65 고정 위성상호간	24.45-24.65 위성상호간 무선항행 5.533	24.45-24.65 고정 위성상호간 이동 무선항행 5.533			24.45-24.65 고정 위성상호간 이동 5.533	가입자회선 K176A
24.65-24.75 고정 위성상호간	24.65-24.75 위성상호간 무선표정위성 (지구대우주)	24.65-24.75 고정 위성상호간 이동 5.533			24.65-24.75 고정 위성상호간 이동 5.533	가입자회선 K176A
24.75-25.25 고정	24.75-25.25 고정위성(지구대우주) 5.535	24.75-25.25 고정 고정위성(지구대우주) 5.535 이동			24.75-25.25 고정 고정위성(지구대우주) 5.535 이동

25.25－29.5 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
25.25-25.5	고정 위성상호간 5.536 이동 표준주파수 및 시보위성(지구대우주)			25.25-25.5 고정 위성상호간 5.536 이동 표준주파수 및 시보위성(지구대우주)
25.5-27	지구탐사위성(우주대지구) 5.536B 고정 위성상호간 5.536 이동 우주연구(우주대지구) 5.636C 표준주파수 및 시보위성(지구대우주) 5.536A			25.5-27 고정 이동 위성상호간 5.536	가입자회선, CATV전송용 K176A
27-27.5 고정 위성상호간 5.536 이동	27-27.5 고정 고정위성(지구대우주) 위성상호간 5.536 5.537 이동			27-27.5 고정 위성상호간 5.536 5.537 이동	CATV전송용 K176A
27.5-28.5	고정 5.537A 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.516B 5.539 이동 5.538 5.540			27.5-28.5 고정 5.537A 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.539 이동
28.5-29.1	고정 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.516B 5.539 5.523A 이동 지구탐사위성(지구대우주) 5.541 5.540			28.5-29.1 고정 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.523A 5.539 이동 지구탐사위성(지구대우주) 5.541
29.1-29.5	고정 고정위성(지구대우주) 5.516B 5.523C 523E 5.535A 5.539 5.541A 이동 지구탐사위성(지구대우주) 5.541 5.540			29.1-29.5 고정위성(지구대우주) 5.523C 523E 5.535A 5.539 5.541A 이동 고정 지구탐사위성(지구대우주) 5.541

29.5－31.5 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
29.5-29.9 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.516B 5.539 이동위성(지구대우주) 지구탐사위성 (지구대우주) 5.541 5.540 5.542	29.5-29.9 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.516B 5.539 이동위성(지구대우주) 지구탐사위성 (지구대우주) 5.541 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542	29.5-29.9 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.516B 5.539 이동위성(지구대우주) 지구탐사위성 (지구대우주) 5.541 5.540 5.542		29.5-29.9 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.539 이동위성(지구대우주) 지구탐사위성(지구대우주) 5.541	위성서비스용 K151B
29.9-30	고정위성(지구대우주) 5.484A 5.516B 5.539 이동위성(지구대우주) 지구탐사위성(지구대우주) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542			29.9-30 고정위성(지구대우주) 5.484A 5.539 이동위성(지구대우주) 지구탐사위성(지구대우주) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538	위성서비스용 K151B
30-31	고정위성(지구대우주) 5.338A 이동위성(지구대우주) 표준주파수 및 시보위성(우주대지구) 5.542			30-31 고정위성(지구대우주) 이동위성(지구대우주) 표준주파수 및 시보위성(우주대지구)	위성서비스 K151B
31-31.3	고정 5.338A 5.543A 이동 표준주파수 및 시보위성(우주대지구) 우주연구 5.544 5.545 5.149			31-31.3 고정 5.543A 이동 표준주파수 및 시보위성(우주대지구) 우주연구 5.544 5.149
31.3-31.5	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340			31.3-31.5 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340	31.4 ㎓(실험국용) K30

31.5－33.4 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
31.5-31.8 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 고정 이동(항공이동제외) 5.149 5.546	31.5-31.8 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340	31.5-31.8 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 고정 이동(항공이동제외) 5.149		31.5-31.8 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 고정 이동(항공이동 제외) 5.149
31.8-32	고정 5.547A 무선항행 우주연구(심우주) (우주대지구) 5.547 5.547B 5.548			31.8-32 고정 5.547A 무선항행 우주연구(심우주) (우주대지구) 5.547 5.548
32-32.3	고정 5.547A 무선항행 우주연구(심우주) (우주대지구) 5.547 5.547C 5.548			32-32.3 고정 5.547A 위성상호간 무선항행 우주연구(심우주) (우주대지구) 5.547 5.548
32.3-33	고정 5.547A 위성상호간 무선항행 5.547 5.547D 5.548			32.3-33 고정 5.547A 위성상호간 무선항행 5.547 5.548
33-33.4	고정 5.547A 무선항행 5.547 5.547E			33-33.4 고정 5.547A 무선항행 5.547

33.4－36 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
33.4-34.2	무선표정 5.549			33.4-34.2 무선표정
34.2-34.7	무선표정 우주연구(심우주)(지구대우주) 5.549			34.2-34.7 무선표정 우주연구(심우주) (지구대우주)
34.7-35.2	무선표정 우주연구 5.550 5.549			34.7-35.2 무선표정 우주연구
35.2-35.5	기상원조 무선표정 5.549			35.2-35.5 기상원조 무선표정
35.5-36	지구탐사위성(능동) 기상원조 무선표정 우주연구(능동) 5.549 5.549A			35.5-36 지구탐사위성(능동) 기상원조 무선표정 우주연구(능동) 5.549A

36－40 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
36-37	지구탐사위성(수동) 고정 이동 우주연구(수동) 5.149 5.550A			36-37 지구탐사위성(수동) 고정 이동 우주연구(수동) 5.149	국간중계 K183A 36.5 ㎓(실험국용) K30
37-37.5	고정 이동 우주연구(우주대지구) 5.547			37-37.5 고정 이동 우주연구(우주대지구) 5.547	국간중계 K183A
37.5-38	고정 고정위성(우주대지구) 이동 우주연구(우주대지구) 지구탐사위성(우주대지구) 5.547			37.5-38 고정 고정위성(우주대지구) 이동 우주연구(우주대지구) 지구탐사위성(우주대지구) 5.547	국간중계 K183A
38-39.5	고정 고정위성(우주대지구) 이동 지구탐사위성(우주대지구) 5.547			38-39.5 고정 고정위성(우주대지구) 이동 지구탐사위성(우주대지구) 5.547	국간중계 K183A 방송중계 K183
39.5-40	고정 고정위성(우주대지구) 5.516B 이동 이동위성(우주대지구) 지구탐사위성(우주대지구) 5.547			39.5-40 고정 고정위성(우주대지구) 이동 이동위성(우주대지구) 지구탐사위성(우주대지구) 5.547	방송중계 K183

40－43.5 ㎓

국 제					한 국
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역			주파수대별 분배	용 도 등
40-40.5	지구탐사위성(지구대우주) 고정 고정위성(우주대지구) 5.516B 이동 이동위성(우주대지구) 우주연구(지구대우주) 지구탐사위성(우주대지구)				40-40.5 지구탐사위성(지구대우주) 고정 고정위성(우주대지구) 이동 이동위성(우주대지구) 우주연구(지구대우주) 지구탐사위성(우주대지구)
40.5-41 고정 고정위성(우주대지구) 방송 방송위성 이동 5.547	40.5-41 고정 고정위성(우주대지구) 5.516B 방송 방송위성 이동 이동위성(우주대지구) 5.547		40.5-41 고정 고정위성(우주대지구) 방송 방송위성 이동 5.547		40.5-41 고정 고정위성(우주대지구) 방송 방송위성 이동 5.547	가입자회선 K176B
41-42.5 고정 고정위성(우주대지구) 5.516B 방송 방송위성 이동 5.547 5.551F 5.551H 5.551I					41-42.5 고정 고정위성(우주대지구) 방송 방송위성 이동 5.547 5.551F 5.551H 5.551I	가입자회선 K176B 41.5 ㎓(실험국용) K30
42.5-43.5	고정 고정위성(지구대우주) 5.552 이동(항공이동 제외) 전파천문 5.149 5.547				42.5-43.5 고정 고정위성(지구대우주) 이동(항공이동 제외) 전파천문 5.149

43.5－50.2 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
43.5-47	이동 5.553 이동위성 무선항행 무선항행위성 5.554			43.5-47 이동 5.553 이동위성 무선항행 무선항행위성 5.554
47-47.2	아마추어 아마추어위성			47-47.2 아마추어 아마추어위성	47.1 ㎓(아마추어국 지정주파수)
47.2-47.5	고정 고정위성(지구대우주) 5.552 이동 5.552A			47.2-50.2 고정 고정위성(지구대우주) 5.552 이동 5.149 5.340 5.552A 5.555
47.5-47.9 고정 고정위성 (지구대우주) 5.552 (우주대지구) 5.516B 5.554A 이동	47.5-47.9 고정 고정위성(지구대우주) 5.552 이동
47.9-48.2	고정 고정위성(지구대우주) 5.552 이동 5.552A
48.2-48.54 고정 고정위성 (지구대우주) 5.552 (우주대지구) 5.516B 5.554A 5.555B 이동	48.2-50.2 고정 고정위성(지구대우주) 5.516B 5.338A 5.552 이동 5.149 5.340 5.555
48.54-49.44 고정 고정위성 (지구대우주) 5.552 이동 5.149 5.340 5.555
49.44-50.2 고정 고정위성 (지구대우주) 5.338A 5.552 (우주대지구) 5.516B 5.554A 5.555B 이동

50.2－55.78 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
50.2-50.4	지구탐사위성(수동) 우주연구(수동) 5.340			50.2-50.4 지구탐사위성(수동) 우주연구(수동) 5.340
50.4-51.4	고정 고정위성(지구대우주) 5.338A 이동 이동위성(지구대우주)			50.4-51.4 고정 고정위성(지구대우주) 이동 이동위성(지구대우주)
51.4-52.6	고정 5.338A 이동 5.547 5.556			51.4-52.6 고정 이동 5.547 5.556
52.6-54.25	지구탐사위성(수동) 우주연구(수동) 5.340 5.556			52.6-54.25 지구탐사위성(수동) 우주연구(수동) 5.340 5.556
54.25-55.78	지구탐사위성(수동) 위성간 5.556A 우주연구(수동) 5.556B			54.25-55.78 지구탐사위성(수동) 위성간 5.556A 우주연구(수동)

55.78－64 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
55.78-56.9	지구탐사위성(수동) 고정 5.557A 위성간 5.556A 이동 5.558 우주연구(수동) 5.547 5.557			55.78-56.9 지구탐사위성(수동) 고정 5.557A 위성간 5.556A 이동 5.558 우주연구(수동) 5.547
56.9-57	지구탐사위성(수동) 고정 위성간 5.558A 이동 5.558 우주연구(수동) 5.547 5.557			56.9-57 지구탐사위성(수동) 고정 위성간 5.558A 이동 5.558 우주연구(수동) 5.547
57-58.2	지구탐사위성(수동) 고정 위성간 5.556A 이동 5.558 우주연구(수동) 5.547 5.557			57-58.2 지구탐사위성(수동) 고정 위성간 5.556A 이동 5.558 우주연구(수동) 5.547	비허가 무선기기/용도 미지정 K176C
58.2-59	지구탐사위성(수동) 고정 이동 우주연구(수동) 5.547 5.556			58.2-59 지구탐사위성(수동) 고정 이동 우주연구(수동) 5.547 5.556	비허가 무선기기/용도 미지정 K176C
59-59.3	지구탐사위성(수동) 고정 위성간 5.556A 이동 5.558 무선표정 5.559 우주연구(수동)			59-59.3 지구탐사위성(수동) 고정 위성간 5.556A 이동 5.558 무선표정 5.559 우주연구(수동)	비허가 무선기기/용도 미지정 K176C
59.3-64	고정 위성상호간 이동 5.558 무선표정 5.559 5.138			59.3-64 고정 위성상호간 이동 5.558 무선표정 5.559 5.138	비허가 무선기기/용도 미지정 K176C

64－76 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
64-65	고정 위성간 이동(항공이동제외) 5.547 5.556			64-65 고정 위성간 이동(항공이동 제외) 5.547 5.556
65-66	지구탐사위성 고정 위성간 이동(항공이동제외) 우주연구 5.547			65-66 지구탐사위성 고정 위성간 이동(항공이동 제외) 우주연구 5.547
66-71	위성간 이동위성 이동 5.553 5.558 무선항행 무선항행위성 5.554			66-71 위성간 이동 5.553 5.558 이동위성 무선항행 무선항행위성 5.554
71-74	고정 고정위성(우주대지구) 이동 이동위성(우주대지구)			71-74 고정 고정위성(지구대우주) 이동 이동위성(지구대우주)
74-76	방송 방송위성 고정 고정위성(우주대지구) 이동 우주연구(우주대지구) 5.561			74-76 방송 방송위성 고정 고정위성(우주대지구) 이동 우주연구(우주대지구) 5.561	75.75 ㎓(아마추어국 지정주파수)

76－84 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
76-77.5	전파천문 무선표정 아마추어 아마추어위성 우주연구(우주대지구) 5.149			76-77.5 전파천문 무선표정 우주연구(우주대지구) 5.149	특정소출력(차량충돌방지레이더용) K37G
77.5-78	아마추어 아마추어위성 전파천문 우주연구(우주대지구) 5.149			77.5-78 아마추어 아마추어위성 전파천문 우주연구(우주대지구) 5.149	77.75 ㎓(아마추어국 지정주파수)
78-79	무선표정 아마추어 아마추어위성 전파천문 우주연구(우주대지구) 5.149 5.560			78-79 무선표정 아마추어 아마추어위성 전파천문 우주연구(우주대지구) 5.149 5.560	78.5 ㎓(아마추어국 지정주파수)
79-81	전파천문 무선표정 아마추어 아마추어위성 우주연구(우주대지구) 5.149			79-81 전파천문 무선표정 아마추어 아마추어위성 우주연구(우주대지구) 5.149	80 ㎓(아마추어국 지정주파수)
81-84	고정 고정위성(지구대우주) 이동 이동위성(지구대우주) 전파천문 우주연구(우주대지구) 5.149 5.561A			81-84 고정 고정위성(지구대우주) 이동 이동위성(지구대우주) 전파천문 우주연구(우주대지구) 5.149

84－100 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
84-86	고정 고정위성(지구대우주) 5.561B 이동 전파천문 5.149			84-86 고정 고정위성(지구대우주) 이동 전파천문 5.149
86-92	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340			86-92 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340
92-94	고정 이동 전파천문 무선표정 5.149			92-94 고정 이동 전파천문 무선표정 5.149
94-94.1	지구탐사위성(능동) 무선표정 우주연구(능동) 전파천문 5.562 5.562A			94-94.1 지구탐사위성(능동) 무선표정 우주연구(능동) 전파천문 5.562 5.562A
94.1-95	고정 이동 전파천문 무선표정 5.149			94.1-95 고정 이동 전파천문 무선표정 5.149
95-100	고정 이동 전파천문 무선표정 무선항행 무선항행위성 5.149 5.554			95-100 고정 이동 전파천문 무선표정 무선항행 무선항행위성 5.149 5.554

100－116 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
100-102	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.341			100-102 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340
102-105	고정 이동 전파천문 5.149 5.341			102-105 고정 이동 전파천문 5.149
105-109.5	고정 이동 전파천문 우주연구(수동) 5.562B 5.149 5.341			105-109.5 고정 이동 전파천문 우주연구(수동) 5.562B 5.149
109.5-111.8	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.341			109.5-111.8 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340
111.8-114.25	고정 이동 전파천문 우주연구(수동) 5.562B 5.149 5.341			111.8-114.25 고정 이동 전파천문 우주연구(수동) 5.562B 5.149
114.25-116	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.341			114.25-116 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340

116－130 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
116-119.98	지구탐사위성(수동) 위성간 5.562C 우주연구(수동) 5.341			116-119.98 지구탐사위성(수동) 위성간 5.562C 우주연구(수동)
119.98-122.25	지구탐사위성(수동) 위성간 5.562C 우주연구(수동) 5.138 5.341			119.98-122.25 지구탐사위성(수동) 위성간 5.562C 우주연구(수동) 5.138
122.25-123	고정 위성간 이동 5.558 아마추어 5.138			122.25-123 고정 위성간 이동 5.558 아마추어 5.138
123-130	고정위성(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 무선항행 무선항행위성 전파천문 5.562D 5.149 5.554			123-128 고정위성(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 무선항행 무선항행위성 전파천문 5.149 5.554
				128-130 고정위성(우주대지구) 이동위성(우주대지구) 무선항행 무선항행위성 전파천문 5.562D 5.149 5.554

130－148.5 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
130-134	지구탐사위성(능동) 5.562E 고정 위성간 이동 5.558 전파천문 5.149 5.562A			130-134 지구탐사위성(능동) 5.562E 고정 위성간 이동 5.558 전파천문 5.149 5.562A
134-136	아마추어 아마추어위성 전파천문			134-136 아마추어 아마추어위성 전파천문	135 ㎓(아마추어국 지정주파수
136-141	전파천문 무선표정 아마추어 아마추어위성 5.149			136-141 전파천문 무선표정 아마추어 아마추어위성 5.149
141-148.5	고정 이동 전파천문 무선표정 5.149			141-148.5 고정 이동 전파천문 무선표정 5.149

148.5－167 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
148.5-151.5	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340			148.5-151.5 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340
151.5-155.5	고정 이동 전파천문 무선표정 5.149			151.5-155.5 고정 이동 전파천문 무선표정 5.149
155.5-158.5	지구탐사위성(수동) 고정 이동 전파천문 우주연구(수동) 5.562B 5.149 5.562F 5.562G			155.5-158.5 지구탐사위성(수동) 고정 이동 전파천문 우주연구(수동) 5.562B 5.149 5.562F 5.562G
158.5-164	고정 고정위성(우주대지구) 이동 이동위성(우주대지구)			158.5-164 고정 고정위성(우주대지구) 이동 이동위성(우주대지구)
164-167	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340			164-167 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340

167－174.8 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
167-174.5	고정 고정위성(우주대지구) 위성간 이동 5.558 5.149 5.562D			167-171 고정 고정위성(우주대지구) 위성간 이동 5.558 5.149
				171-171.16 전파천문 5.562D
				171.16-172.2 고정 고정위성(우주대지구) 위성간 이동 5.558 5.149
				172.2-172.8 전파천문 5.562D
				172.8-173.3 고정 고정위성(우주대지구) 위성간 이동 5.558 5.149
				173.3-174 전파천문 5.562D
				174-174.5 고정 고정위성(우주대지구) 위성간 이동 5.558 5.149
174.5-174.8	고정 위성간 이동 5.558			174.5-174.8 고정 위성간 이동 5.558

174.8－200 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
174.8-182	지구탐사위성(수동) 위성간 5.562H 우주연구(수동)			174.8-182 지구탐사위성(수동) 위성간 5.562H 우주연구(수동)
182-185	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340			182-185 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340
185-190	지구탐사위성(수동) 위성간 5.562H 우주연구(수동)			185-190 지구탐사위성(수동) 위성간 5.562H 우주연구(수동)
190-191.8	지구탐사위성(수동) 우주연구(수동) 5.340			190-191.8 지구탐사위성(수동) 우주연구(수동) 5.340
191.8-200	고정 위성간 이동 5.558 이동위성 무선항행 무선항행위성 5.149 5.341 5.554			191.8-200 고정 위성간 이동 5.558 이동위성 무선항행 무선항행위성 5.149 5.554

200－232 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
200-202	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.341 5.563A			200-202 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.563A
202-209	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.341 5.563A			202-209 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.563A
209-217	고정 고정위성(지구대우주) 이동 전파천문 5.149 5.341			209-217 고정 고정위성(지구대우주) 이동 전파천문 5.149
217-226	고정 고정위성(지구대우주) 이동 전파천문 우주연구(수동)5.562B 5.149 5.341			217-226 고정 고정위성(지구대우주) 이동 전파천문 우주연구(수동)5.562B 5.149
226-231.5	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340			226-231.5 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340
231.5-232	고정 이동 무선표정			231.5-232 고정 이동 무선표정

232－250 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
232-235	고정 고정위성(지구대우주) 이동 무선표정			232-235 고정 고정위성(지구대우주) 이동 무선표정
235-238	지구탐사위성(수동) 고정위성(우주대지구) 우주연구(수동) 5.563A 5.563B			235-238 지구탐사위성(수동) 고정위성(우주대지구) 우주연구(수동) 5.563A 5.563B
238-240	고정 고정위성(우주대지구) 이동 무선표정 무선항행 무선항행위성			238-240 고정 고정위성(우주대지구) 이동 무선표정 무선항행 무선항행위성
240-241	고정 이동 무선표정			240-241 고정 이동 무선표정
241-248	전파천문 무선표정 아마추어 아마추어위성 5.138 5.149			241-248 전파천문 무선표정 아마추어 아마추어위성 5.138 5.149
248-250	아마추어 아마추어위성 전파천문 5.149			248-250 아마추어 아마추어위성 전파천문 5.149	249 ㎓(아마추어국 지정주파수)

250－1000 ㎓

국 제				한 국
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역		주파수대별 분배	용 도 등
250-252	지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.563A			250-252 지구탐사위성(수동) 전파천문 우주연구(수동) 5.340 5.563A
252-265	고정 이동 이동위성(지구대우주) 전파천문 무선항행 무선항행위성 5.149 5.554			252-265 고정 이동 이동위성(지구대우주) 전파천문 무선항행 무선항행위성 5.149 5.554
265-275	고정 고정위성(지구대우주) 이동 전파천문 5.149 5.563A			265-275 고정 고정위성(지구대우주) 이동 전파천문 5.149 5.563A
275-1000	분배하지 않음 5.565			275-1000 분배하지 않음 5.565

3. 국제 주파수 분배표 주석

5.53

9 ㎑ 미만에서 주파수 사용을 허가하는 주관청은 이들이 9 ㎑ 이상의 주파수대역에 분배되어 있는 업무에 유해간섭을 야기하지 않도록 보장하여야 한다.

5.54

9 ㎑ 미만의 주파수를 사용해서 과학연구를 행하는 주관청은 이러한 연구가 유해간섭으로부터 실질적인 모든 보호가 취해질 수 있도록 관계 주관청에 협력을 요청할 수 있다.

5.55

추가분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 러시아, 그루지야, 키르기스스탄, 타지키스탄 및 투르크메니스탄에서는 14∼17 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 무선항행업무에도  분배한다. (WRC-07)

5.56

14∼19.95 ㎑ 및 20.05∼70 ㎑와 제1지역의 72∼84 ㎑ 및 86∼90 ㎑의 주파수대역에 분배된 업무의 무선국은 표준주파수 및 시보신호를 송신할 수 있다. 이들 무선국은 유해간섭으로부터 보호되어야 한다. 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 불가리아, 러시아, 그루지야, 카자흐스탄, 몽골, 키르기스스탄, 슬로바키아, 타지키스탄 및 투르크메니스탄에서는 25 ㎑ 및 50 ㎑의 주파수가 동일 조건으로 이 용도로 사용될 것이다. (WRC-07)

5.57

해상이동업무로 14∼19.95 ㎑, 20.05∼70 ㎑ 및 70∼90 ㎑(제1지역에서는 72∼84 ㎑ 및 86∼90 ㎑)의 주파수대역을 사용하는 것은 무선전신(A1A 및 F1B에 국한)의 해안국에 한한다. 예외적으로 해당 주파수대역에서 전파형식 A1A 또는 F1B의 발사에 통상적으로 사용되는 필요 주파수대폭을 초과하지 않는 조건으로 하여 전파형식 J2B 또는 J7B의 발사가 허용된다.

5.58

추가 분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 그루지야, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아, 타지키스탄 및 투르크메니스탄에서는 67∼70 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 무선 항행업무에도 분배한다. (WRC-2000)

5.59

업무순위의 변경 : 방글라데시 및 파키스탄에서는  70∼72 ㎑ 및 84∼86 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 해상 이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참고) (WRC-2000)

5.60

70∼90 ㎑(제1지역에서는 70∼86 ㎑) 및 110∼130 ㎑(제1지역에서는 112∼130 ㎑)의 주파수대역은 이 주파수대역에 분배된 다른 업무에 유해간섭을 주지 않는 조건으로 하여 펄스 무선항행 시스템으로 사용할 수 있다.

5.61

제2지역에서 70∼90 ㎑ 및 110∼130 ㎑의 주파수대역의 해상무선항행업무 무선국 설치 및 운용은 주파수분배표에 따라 운용하는 업무가 영향을 받을 우려가 있는 주관청과 전파규칙 제9.21호에 의거하여 동의를 얻는 것을 조건으로 한다. 다만, 고정업무, 해상이동업무 및 무선표정업무의 무선국은 이 동의에 의거 설치된 해상무선항행업무의 무선국에 유해간섭을 야기하지 않아야 한다.

5.62

90∼110 ㎑의 주파수대역에서 무선항행업무 무선국을 운용하는 주관청은 이 무선국이 행하는 업무가 유해간섭을 받지 않도록 기술 및 운용상의 특성을 조정하는 것을 요청할 수 있다.

5.63  (WRC-97 삭제)

5.64

90 ㎑와 160 ㎑(제1지역에서는 148.5 ㎑) 사이의 주파수대역 중 고정업무에 분배된 주파수대역에서 운용하고자 하는 고정업무 무선국 및 110 ㎑와 160 ㎑(제1지역에서는 148.5 ㎑) 사이의 주파수대역 중 해상이동업무에 분배된 주파수대역에서 운용하고자 하는 해상이동업무 무선국에 대해서는 전파형식 A1 또는 F1B, A2C, A3C, F1C 또는 F3C의 발사만 허용한다. 예외적으로 해상이동업무 무선국에 대해서는 110 ㎑와 160 ㎑(제1지역에서는 148.5 ㎑) 사이의 주파수대역에서 전파형식 J2B 또는 J7B의 발사도 허용한다.

5.65

업무순위의 변경 : 방글라데시에서는 112∼117.6 ㎑ 및 126∼129 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 해상이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-2000)

5.66

업무순위의 변경 : 독일에서는 115∼117.6 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)로 고정업무 및 해상이동업무에 분배하고, 2순위 업무(전파규칙 제5.32호 참조)로 무선항행업무에 분배한다.

5.67

추가분배 : 몽골, 키르기스스탄 및 투르크메니스탄에서는 130～148.5 ㎑의 주파수대역을 2순위 업무로 무선항행업무에도 분배한다. 이들 국가간 및 자국 내에서 이 업무는 동등하게 운용할 권리를 갖는다. (WRC-07)

5.67A

135.7～137.8 ㎑의 주파수대역에서 아마추어업무 무선국의 최대복사전력은 1W (e.i.r.p.)를 초과하지 못하고 전파규칙 제5.67호에 명시된 국가들이 운용하는 무선항행업무 무선국에 유해간섭을 주어서는 안된다. (WRC-07)

5.67B

알제리, 이집트, 이란, 이라크, 리비아, 레바논, 시리아, 수단 및 튀니지에서 135.7～137.8 ㎑의 주파수대역은 고정업무 및 해상이동업무의 사용에 한한다. 상기 국가들에서 135.7～137.8 ㎑의 주파수대역은 아마추어업무로 사용하지 못하고 아마추어업무로 허가하는 국가들은 이를 고려해야 한다. (WRC-07)

5.68

대체분배 : 앙골라, 부룬디, 콩고, 말라위, 콩고민주공화국, 르완다 및 남아프리카공화국에서는 160∼200 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에 분배한다. (WRC-03)

5.69

추가분배 : 소말리아에서는 200∼255 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에도 분배한다.

5.70

대체분배 : 앙골라, 보츠와나, 부룬디, 중앙아프리카공화국, 콩고, 에티오피아, 케냐, 레소토, 마다가스카르, 말라위, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 오만, 콩고민주공화국, 르완다, 남아프리카공화국, 스와질란드, 탄자니아, 차드, 잠비아 및 짐바브웨에서는 200～283.5 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.71

대체분배 : 튀니지에서는 255∼283.5 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에  분배한다.

5.72

극광 교란의 영향을 받는 북부지방(북위 60도 이상)에 위치한 노르웨이에서 283.5∼490 ㎑ 및 510∼526.5 ㎑의 주파수대역의 고정업무 무선국은 4개 주파수로 계속 운용하는 것을 허용한다.

5.73

해상무선항행업무에서 283∼325 ㎑(제1지역에서는 283.5∼325 ㎑)의 주파수대역은 무선항행업무로 운용되는 라디오 비콘국에 유해간섭을 일으키지 않는 조건으로 협대역 시스템을 사용해서 추가적인 항행경보를 송신하도록 사용할 수 있다. (WRC-97)

5.74

추가분배 : 제1지역에서 285.3∼285.7 ㎑의 주파수대역은 1순위 업무로 해상무선항행업무(라디오 비콘 제외)에도 분배한다.

5.75

업무순위의 변경 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 러시아, 그루지야, 몰도바, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우크라이나 및 루마니아의 흑해 지역에서는 315∼325 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 해상무선항행업무에 분배하며, 발트해 지역에서 이 주파수대역을 해상무선항행업무 또는 항공무선항행업무의 신규 무선국에 주파수 할당을 하는 경우에는 관계 주관청 간에 사전 협의를 행하여야 한다. (WRC-07)

5.76

410 ㎑의 주파수는 해상무선항행업무의 전파방향탐지에 지정한다. 405∼415 ㎑의 주파수대역에 분배된 타 무선항행업무는 406.5∼413.5 ㎑의 주파수대역의 전파방향탐지에 유해간섭을 일으켜서는 안된다.

5.77

업무순위의 변경 : 호주, 중국, 제3지역의 해외 프랑스령, 인도, 이란, 일본, 파키스탄, 파푸아뉴기니 및 스리랑카에서는 415∼495 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에 분배한다. 이들 국가의 주관청은 전세계적으로 선박국에 지정된 주파수로 송신하는 선박국의 해안국 수신에 435∼495 ㎑의 주파수대역의 항공무선항행국이 간섭을 주지 않도록 모든 실질적인 조치를 취하여야 한다. (전파규칙 제52.39호 참조) (WRC-07)

5.78

업무순위의 변경 : 쿠바, 미국 및 멕시코에서는 415∼435 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에 분배한다.

5.79

해상이동업무에 의해 415∼495 ㎑ 및 505∼526.5 ㎑(제2지역에서는 505∼510 ㎑)의 주파수대역을 사용하는 것은 무선전신에 한한다.

5.79A

490 ㎑, 518 ㎑ 및 4209.5 ㎑의 주파수에서 NAVTEX 업무를 하는 해안국을 설치할 경우, 주관청은 국제해사기구(IMO)의 절차에 따라 운용 특성을 조정할 것을 강력하게 권고한다. (결의 339(WRC-07 개정) 참조) (WRC-07)

5.80

제2지역에서 435∼495 ㎑의 주파수대역을 항공무선항행업무로 사용하는 것은 음성송신이 아닌 무지향성비콘에 한한다.

5.81  (WRC-97 삭제)

5.82

해상이동업무에서 490 ㎑의 주파수는 협대역직접인쇄전신방식에 의해 해안국의 항행경보, 기상경보 및 긴급정보를 선박에 송신하는 경우에만 사용한다. 490 ㎑의 주파수 사용조건은 전파규칙 제31조 및 제52조에서 규정한다. 항공무선항행업무로 415∼495 ㎑의 주파수대역을 사용하는 경우에 각 주관청은 490 ㎑의 주파수 유해간섭을 주지 않도록 한다. (WRC-07)

5.82A

495～505 ㎑의 주파수대역 사용은 무선전신에 한한다. (WRC-07)

5.82B

주관청은 495～505 ㎑의 주파수대역에서 해상이동업무 이외의 업무에 주파수 사용을 허가함에 있어, 동 대역의 해상이동업무 및 인접대역을 이용하는 업무에 유해간섭을 주지 않도록 하여야 한다. 또한, 전파규칙 제31조 및 제52조에서 규정한 490 ㎑와 518 ㎑의 주파수 사용조건을 유의하여야 한다. (WRC-07)

5.83  (WRC-07 삭제)

5.84

해상이동업무용으로 518 ㎑의 주파수를 사용하는 조건은 전파규칙 제31조 및 제52조에서 규정한다. (WRC-07)

5.85  미사용

5.86

제2지역에서는 525∼535 ㎑의 주파수대역에서 방송국의 반송파전력이 주간 1 ㎾, 야간 250 W를 초과해서는 안된다.

5.87

추가분배 : 앙골라, 보츠와나, 레소토, 말라위, 모잠비크, 나미비아, 남아프리카공화국, 스와질란드 및 짐바브웨에서는 526.5～535 ㎑의 주파수대역을 2순위 업무로 이동업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.87A

우즈베키스탄에서는 526.5∼1606.5 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 무선항행업무에도 분배한다. 이 사용에 있어서 관련 주관청과 전파규칙 제9.21호에 의한 동의를 얻어야 하고, 1997년 10월 27일 현재 운용중인 육상설치 라디오 비콘은 수명 만료 시까지 제한한다. (WRC-97)

5.88

추가분배 : 중국에서는 526.5∼535 ㎑의 주파수대역을 2순위 업무로 항공무선항행업무에도 분배한다.

5.89

제2지역에서 방송업무무선국으로 1650∼1705 ㎑의 주파수대역을 사용하는 것은 지역전파통신주관청회의(리오데자네이로, 1988)에서 제정된 계획에 따라야 한다. 1625∼1705 ㎑의 주파수대역에서 고정업무 및 이동업무 무선국의 주파수할당 심의는 지역전파통신주관청회의(리오데자네이로, 1988)에서 제정된 계획에 명시된 구역분배를 고려하여야 한다.

5.90

1605∼1705 ㎑의 주파수대역에서 제2지역의 방송국이 관련되는 경우, 제1지역의 해상이동국의 서비스구역은 지면파(ground wave)가 전파되는 서비스구역으로 제한한다.

5.91

추가분배 : 필리핀 및 스리랑카에서는 1606.5∼1705 ㎑의 주파수대역을 2순위 업무로 방송업무에도 분배한다. (WRC-97)

5.92

제1지역의 일부국가에서 1606.5∼1625 ㎑, 1635∼1800 ㎑, 1850∼2160 ㎑, 2194∼2300 ㎑, 2502∼2850 ㎑ 및 3500∼3800 ㎑의 주파수대역에서 전파측위 시스템을 운용하는 것은 전파규칙 제9.21호에서 정한 절차에 따라 동의를 얻는 것을 조건으로 한다. 이 무선국의 평균 복사전력은 50 W를 초과해서는 안된다.

5.93

추가분배 : 앙골라, 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 러시아, 그루지야, 헝가리, 카자흐스탄, 라트비아, 리투아니아, 몰도바, 몽골, 나이지리아, 우즈베키스탄, 폴란드, 키르기스스탄, 슬로바키아, 체코, 타지키스탄, 차드, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 1625∼1635 ㎑, 1800∼1810 ㎑ 및 2160∼2170 ㎑의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 의하여 동의를 얻는 조건으로 1순위 업무로 고정업무 및 육상이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.94  5.95  미사용

5.96

독일, 아르메니아, 오스트리아, 아제르바이잔, 벨로루시, 덴마크, 에스토니아, 러시아, 핀란드, 그루지야, 헝가리, 아일랜드, 아이슬란드, 이스라엘, 카자흐스탄, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 몰타, 몰도바, 노르웨이, 우즈베키스탄, 폴란드, 키르기스스탄, 슬로바키아, 체코, 영국, 스웨덴, 스위스, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 1715∼1800 ㎑ 및 1850∼2000 ㎑의 주파수대역 중 200 ㎑ 대역폭까지를 자국의 아마추어업무에 분배할 수 있다. 다만, 동 범위내의 주파수를 자국의 아마추어업무에 분배할 때, 그 주관청은 인접국의 주관청과 사전에 협의를 거쳐 자국의 아마추어업무가 다른 국가의 고정업무 및 이동업무에 미치는 유해간섭을 예방하기 위한 필요한 조치를 취하여야 한다. 이 경우 모든 아마추어무선국의 평균전력은 10 W를 초과해서는 안된다. (WRC-03)

5.97

제3지역에서 로란시스템(Loran system)은 각각 1825∼1875 ㎑ 및 1925∼1975 ㎑의 주파수대역에서 1850 ㎑ 또는 1950 ㎑의 주파수 어느 하나로 운용한다. 1800∼2000 ㎑의 주파수대역에 분배된 타 업무는 주파수 1850 ㎑ 또는 1950 ㎑의 주파수로 운용하는 로란 시스템(Loran system)에 유해간섭을 야기하지 않는 것을 조건 하에 운용할 수 있다.

5.98

대체분배 : 앙골라, 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 벨기에, 카메룬, 콩고, 덴마크, 이집트, 에리트리아, 스페인, 에티오피아, 러시아, 그루지야, 그리스, 이탈리아, 카자흐스탄, 레바논, 리투아니아, 몰도바, 시리아, 키르기스스탄, 소말리아, 타지키스탄, 튀니지, 투르크메니스탄, 터키 및 우크라이나에서는 1810～1830 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무와 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다. (WRC-07)

5.99

추가분배 : 사우디아라비아, 오스트리아, 이라크, 리비아, 우즈베키스탄, 슬로바키아, 루마니아, 세르비아, 슬로베니아, 차드 및 토고에서는 1810～1830 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 항공이동업무를 제외한 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.100

제1지역의 북위 40˚이상 전부 또는 일부에 위치한 국가에서 1810∼1850 ㎑의 주파수대역을 아마추어업무로 사용하는 것은 아마추어 무선국과 전파규칙 제5.98호 및 제5.99호에 따라서 운용하는 다른 업무의 무선국간에 유해간섭을 피하기 위하여 필요한 조치를 규정하고 있는 전파규칙 제5.98호 및 제5.99호에 명시된 국가들과 협의를 행한 후에만 허용된다.

5.101

대체분배 : 부룬디 및 레소토에서는 1810∼1850 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 항공이동을 제외한 이동업무에 분배한다.

5.102

대체분배 : 볼리비아, 칠레, 멕시코, 파라과이, 페루 및 우루과이에서는 1850∼2000 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무, 항공이동업무를 제외한 이동업무, 무선표정업무 및 무선항행업무에 분배한다. (WRC-07)

5.103

제1지역에서 1850∼2045 ㎑, 2194∼2498 ㎑, 2502∼2625 ㎑ 및 2650∼2850 ㎑의 주파수대역을 고정업무 및 이동업무의 무선국에 할당하는 경우에 주관청은 해상이동 업무를 위한 특별한 요건에 유의하여야 한다.

5.104

제1지역에서 기상원조업무로 2025∼2045 ㎑의 주파수대역을 사용하는 것은 해양학용의 부이국(oceanographic buoy stations)에 한한다.

5.105

그린랜드를 제외한 제2지역에서 2065∼2107 ㎑의 주파수대역을 무선전화로 사용하는 해안국 및 선박국은 전파형식 J3E의 발사와 첨두포락선 전력이 1 ㎾ 이하로 제한된다. 가능한 다음의 반송주파수를 사용하도록 한다 : 2065.0 ㎑, 2079.0 ㎑, 2082.5 ㎑, 2086.0 ㎑, 2093.0 ㎑, 2096.5 ㎑, 2100.0 ㎑ 및 2103.5 ㎑. 아르헨티나 및 우루과이에서는 2068.5 ㎑ 및 2075.5 ㎑의 반송주파수에도 이 용도로 사용한다. 한편, 2072∼2075.5 ㎑의 주파수 대역은 전파규칙 제52.165호의 규정에 따라 사용한다.

5.106

제2지역 및 제3지역에서는 해상이동업무에 유해간섭을 일으키지 않는 조건으로 하여 2065 ㎑ 및 2107 ㎑간의 주파수를 자국 영토 내에서만 통신을 행하고 평균전력이 50 W를 초과하지 않는 고정업무 무선국에 사용할 수 있다. 이들 주파수를 통고시, 사무국은 이들 규정들을 환기시키도록 유의하여야 한다.

5.107

추가분배 : 사우디아라비아, 에리트리아, 에티오피아, 이라크, 리비아, 레소토, 소말리아 및 스와질란드에서는 2160∼2170 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무와 항공이동(R)업무를 제외한 이동업무에도 분배한다. 이들 업무의 무선국 평균전력은 50 W를 초과해서는 안된다. (WRC-03)

5.108

2182 ㎑의 반송 주파수는 무선전화를 위한 국제 조난 및 호출 주파수이다. 2173.5∼2190.5 ㎑의 주파수대역 사용조건은 전파규칙 제31조 및 제52조에 규정되어 있다. (WRC-07)

5.109

2187.5 ㎑, 4207.5 ㎑, 6312 ㎑, 8414.5 ㎑, 12577 ㎑ 및 16084.5 ㎑의 주파수는 디지털선택호출을 위한 국제조난 주파수이다. 이들 주파수의 사용조건은 전파규칙 제31조에 규정되어 있다.

5.110

2174.5 ㎑, 4177.5 ㎑, 6268 ㎑, 8376.5 ㎑, 12520 ㎑ 및 16695 ㎑의 주파수는 협대역직접인쇄전신을 위한 국제조난 주파수이다. 이들 주파수의 사용조건은 전파규칙 제31조에 규정되어 있다.

5.111

2182 ㎑, 3023 ㎑, 5680 ㎑ 및 8364 ㎑의 반송 주파수와 121.5 ㎒, 156.525 ㎒, 156.8 ㎒ 및 243 ㎒의 주파수는 지상 전파통신 업무에 적용하는 절차에 따라 유인 우주비행체에 관한 수색 및 구조 활동을 위해서 사용될 수 있다. 이들 주파수의 사용조건은 전파규칙 제31조에 규정되어 있다. 10003 ㎑, 14993 ㎑ 및 19993 ㎑의 주파수도 동일하게 적용되나, 각각의 발사는 ±3 ㎑의 대역으로 제한하여야 한다. (WRC-07)

5.112

대체분배 : 덴마크, 몰타, 세르비아 및 스리랑카에서는 2194～2300 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다. (WRC-07)

5.113

방송업무로 2300∼2495 ㎑(제1지역에서는 2498 ㎑), 3200∼3400 ㎑, 4750∼4995 ㎑ 및 5005∼5060 ㎑의 주파수대역을 사용하는 것은 전파규칙 제5.16호에서 제5.20호, 제5.21호 및 제23.3호에서 제23.10호까지를 참고한다.

5.114

대체분배 : 덴마크, 이라크, 몰타 및 세르비아에서는 2502～2625 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무와 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다. (WRC-07)

5.115

3023 ㎑ 및 5680 ㎑의 반송(기준) 주파수는 전파규칙 제31조의 규정에 따라 공동 수색 및 구조 활동으로 해상이동국에 사용할 수 있다. (WRC-07)

5.116

저출력의 무선보청기용으로 세계적인 공통채널을 설정하기 위하여 주관청이 3155∼3195 ㎑의 주파수대역을 사용하도록 허가할 것을 요청한다. 주관청은 지역적인 수요를 충족시키기 위하여 3155 ㎑ 및 3400 ㎑ 사이의 주파수대역에서 이러한 기기를 위한 추가채널을 할당할 수 있다. 3000∼4000 ㎑의 범위 내 주파수가 유도자계 내에서 단거리로 운용되도록 설계되어 있는 보청기에 적합하다는 것에 유의하여야 한다.

5.117

대체분배 : 코트디부아르, 덴마크, 이집트, 리베리아, 몰타, 세르비아, 스리랑카 및 토고에서는 3155∼3200 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무와 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다. (WRC-07)

5.118

추가분배 : 미국, 멕시코, 페루 및 우루과이에서는 3230∼3400 ㎑의 주파수대역을 2순위 업무로 무선표정업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.119

추가분배 : 온두라스, 멕시코 및 페루에서는 3500∼3750 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.120  (WRC-2000 삭제)

5.121  미사용

5.122

대체분배 : 볼리비아, 칠레, 에콰도르, 파라과이, 페루 및 우루과이에서는 3750∼4000 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다. (WRC-07)

5.123

추가분배 : 보츠와나, 레소토, 말라위, 모잠비크, 나미비아, 남아프리카공화국, 스와질란드, 잠비아 및 짐바브웨에서는 3900∼3950 ㎑의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 것을 조건으로 하여 1순위 업무로 방송업무에 분배한다.

5.124  (WRC-2000 삭제)

5.125

추가분배 : 그린랜드에서는 3950∼4000 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에도 분배한다. 이 주파수대역에서 운용하는 방송국의 전력은 국내 업무에 필요한 한도를 초과하지 아니하고 어떠한 경우에도 5 ㎾를 초과해서는 안된다.

5.126

제3지역에서는 3995∼4000 ㎑의 주파수대역에 분배된 업무의 무선국이 표준주파수 및 시보신호를 송신할 수 있다.

5.127

해상이동업무로 4000∼4063 ㎑의 주파수대역을 사용하는 것은 무선전화를 사용하는 선박국에 한한다. (전파규칙 제52.220호 및 부록 17 참조)

5.128

4063～4123 ㎑ 및 4130～4438 ㎑의 주파수대역은 평균전력이 50 W를 초과하지 않는 자국 영역 내의 통신에 한해 해상이동업무에 유해간섭을 주지 않는 조건으로 예외적으로 고정업무로 사용할 수 있다. 또한 아프가니스탄, 아르헨티나, 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 보츠와나, 부르키나파소, 중앙아프리카공화국, 중국, 러시아, 그루지야, 인도, 카자흐스탄, 말리, 니제르, 키르기스스탄, 타지키스탄, 차드, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 4063∼4123 ㎑, 4130∼4133 ㎑ 및 4408∼4438 ㎑의 주파수대역을 해상이동업무에 유해간섭을 주지 않는 조건에 따라 평균전력이 1 ㎾를 초과하지 않고 해안으로부터 600 km 이상 떨어진 고정국으로 운용할 수 있다. (WRC-07)

5.129  (WRC-07 삭제)

5.130

4125 ㎑ 및 6215 ㎑의 반송 주파수 사용 조건은 전파규칙 제31조 및 제52조에서 규정한다. (WRC-07)

5.131

4209.5 ㎑의 주파수는 협대역직접인쇄방식으로 해안국이 기상 및 항행경보와 긴급정보를 선박에 송신하는데 배타적으로 사용된다. (WRC-97)

5.132

4210 ㎑, 6314 ㎑, 8416.5 ㎑, 12579 ㎑, 16806.5 ㎑, 19680.5 ㎑, 22376 ㎑ 및 26100.5 ㎑의 주파수는 해상안전정보(MSI) 전송을 위한 국제주파수이다. (전파규칙 부록 17 참조)

5.133

업무순위의 변경 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 러시아, 그루지야, 카자흐스탄, 라트비아, 리투아니아, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 5130∼5250 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-07)

5.134

5900∼5950 ㎑, 7300∼7350 ㎑, 9400∼9500 ㎑, 11600∼11650 ㎑, 12050∼12100 ㎑, 13570∼13600 ㎑, 13800∼13870 ㎑, 15600∼15800 ㎑, 17480∼17550 ㎑ 및 18900∼19020 ㎑ 주파수대역을 방송업무로 사용하는 것은 전파규칙 제12조의 절차에 따른다. 주관청이 이 대역들을 결의 517(WRC-07 개정) 규정에 따른 디지털 변조발사의 도입을 촉진하도록 사용할 것을 요청한다. (WRC-07)

5.135  (WRC-97 삭제)

5.136

추가분배 : 5900∼5950 ㎑의 주파수대역은 자국 영역내의 통신에 한하여 아래 업무들의 무선국으로 사용할 수 있다. 전 지역에서는 고정업무, 제1지역에서는 육상이동업무, 제2지역과 제3지역에서는 항공이동(R)업무를 제외한 이동업무로써, 방송업무에 유해간섭을 주지 않는 조건에 따라 사용할 수 있다. 이들 업무로 주파수를 사용할 때 주관청이 전파규칙에 따라 공표되는 방송업무의 계절별 사용을 고려하고 최소요구전력을 사용할 것을 촉구한다. (WRC-07)

5.137

해상이동업무에 유해간섭을 일으키지 않는 것을 조건으로 하여 6200∼6213.5 ㎑ 및 6220.5∼6525 ㎑의 주파수대역은 평균전력이 50 W를 초과하지 않고 이 무선국이 소재하는 국가의 영역 내에서만 통신을 행하는 고정업무 무선국으로서 예외적으로 사용할 수 있다. 이들 주파수의 통고시, 사무국은 이들 규정들을 환기시키도록 유의하여야 한다.

5.138

다음 주파수대역은 :

6765∼6795 ㎑(중심주파수 6780 ㎑),

433.05∼434.79 ㎒(중심주파수 433.92 ㎒) 전파규칙 제5.280호에 언급된 국가들을 제외한 제 1지역에서,

61∼61.5 ㎓(중심주파수 61.25 ㎓),

122∼123 ㎓(중심주파수 122.5 ㎓) 및

244∼246 ㎓(중심주파수 245 ㎓)

공업, 과학 및 의료용(ISM) 응용으로 지정한다. ISM 응용으로 이 주파수대역을 사용하는 것은 전파업무가 영향을 받을 우려가 있는 주관청의 동의를 얻어 해당 주관청이 특별한 승인을 부여하는 조건을 전제로 한다. 주관청은 이 규정을 적용함에 있어서 ITU-R의 최신 관련 권고를 충분히 고려하여야 한다.

5.138A

2009년 3월 29일까지 6765∼7000 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에, 2순위 업무로 육상이동업무에 분배한다. 이 날짜 이후 이 대역은 고정업무 및 이동업무(항공이동(R)업무 제외)에 1순위 업무로 분배한다. (WRC-03)

5.139

업무순위의 변경 : 2009년 3월 29일까지 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 러시아, 그루지야, 카자흐스탄, 라트비아, 리투아니아, 몽골, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 6765∼7000 ㎑의 주파수 대역을 1순위 업무로 육상이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-07)

5.140

추가분배 : 앙골라, 이라크, 케냐, 르완다, 소말리아 및 토고에서는 7000∼7050 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.141

대체분배 : 이집트, 에리트리아, 에티오피아, 기니, 리비아, 마다가스카르에서는 7000∼7050 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에 분배한다. (WRC-97)

5.141A

추가분배 : 우즈베키스탄 및 키르기스스탄에서는 7000∼7100 ㎑ 및 7100∼7200 ㎑의 주파수대역을 2순위 업무로 고정업무 및 육상이동업무에 분배한다. (WRC-03)

5.141B

추가분배 : 2009년 3월 30일부터 알제리, 사우디아라비아, 호주, 바레인, 보츠와나, 브루나이, 중국, 코모로, 대한민국, 디에고가르시아, 지부티, 이집트, 아랍에미리트, 에리트리아, 인도네시아, 이란, 일본, 요르단, 쿠웨이트, 리비아, 모로코, 모리타니, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 카타르, 시리아, 싱가포르, 수단, 튀니지, 베트남 및 예멘에서는 7100∼7200 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동(항공이동(R)업무 제외)에도 분배한다. (WRC-03)

5.141C

제1지역과 제3지역에서는 7100∼7200 ㎑의 주파수대역을 2009년 3월 29일까지 1순위 업무로 방송업무에 분배한다. (WRC-03)

5.142

2009년 3월 29까지 제2지역에서 아마추어업무로 7100∼7300 ㎑의 주파수대역을 사용하는 것은 제1지역과 제3지역 내에서 사용하고자 하는 방송업무에 제약을 주어서는 안된다. 2009년 3월 29일 이후 제2지역에서 아마추어업무로 7200∼7300 ㎑의 주파수대역을 사용하는 것은 제1지역과 제3지역 내에서 사용 하고자 하는 방송업무에 제약을 주어서는 안된다. (WRC-03)

5.143

추가분배 : 7300∼7350 ㎑의 주파수대역은 자국 영역내의 통신에 한해 방송업무에 유해간섭을 주지 않는 조건에 따라 고정업무 및 육상이동업무로 사용할 수 있다. 이들 업무로 주파수를 사용할 때 주관청이 전파규칙에 따라 공표되는 방송업무의 계절별 사용을 고려하고 최소요구전력을 사용할 것을 촉구한다. (WRC-07)

5.143A

제3지역에서는 7350∼7450 ㎑의 주파수대역을 2009년 3월 29일까지 1순위 업무로 고정업무에, 2순위 업무로 육상이동업무에 분배한다. 2009년 3월 30일부터 이 대역의 주파수는 방송업무에 유해간섭을 주지 않는 조건으로 무선국이 위치한 국가 영역 내에서만 통신하는 상기 업무의 무선국에 의해 사용될 수 있다. 이러한 업무로 주파수를 사용하는 경우, 주관청은 요구되는 최소전력을 사용하고, 전파규칙에 따라 공표된 방송업무 주파수의 계절별 사용을 고려하도록 촉구한다. (WRC-03)

5.143B

제1지역에서 7350∼7450 ㎑의 주파수대역은 2009년 3월 29일까지 1순위 업무로 고정업무에, 2순위 업무로 육상이동업무에 분배된다. 2009년 3월 29일 이후에 이 대역의 주파수는 방송업무에 유해간섭을 주지 않는 조건으로 무선국이 위치한 국가 영역 내에서만 통신하는 고정업무 및 육상이동업무에 의해 사용될 수 있다. 이때 각 무선국은 총 복사전력이 24 dBW를 초과해서는 안된다. (WRC-03)

5.143C

추가분배 : 2009년 3월 29일 이후 알제리, 사우디아라비아, 바레인, 코모로, 이집트, 지부티, 아랍에미레이트, 이란, 리비아, 요르단, 쿠웨이트, 모로코, 모리타니, 오만, 카타르, 시리아, 수단, 튀니지 및 예멘에서는 7350∼7400 ㎑와 7400∼7450 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.143D

제2지역에서는 7350∼7400 ㎑의 주파수대역을 2009년 3월 29일까지 1순위 업무로고정업무에, 2순위 업무로 육상이동업무에 분배한다. 2009년 3월 29일 이후 이 대역의 주파수는 방송업무에 유해간섭을 주지 않는 조건으로 무선국이 위치한 국가 영역 내에서만 통신하는 상기 업무의 무선국에 사용될 수 있다. 이러한 업무로 주파수를 사용하는 경우, 주관청은 요구되는 최소전력을 사용하고 전파규칙에 따라 공표된 방송업무 주파수의 계절별 사용을 고려하도록 촉구한다. (WRC-03)

5.143E

2009년 3월 29일까지 7450∼8100 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에,  2순위 업무로 육상이동업무에 분배한다.

5.144

제3지역에서는 7995∼8005 ㎑의 주파수대역에 분배된 업무의 무선국이 표준주파수 및 시보신호를 송신할 수 있다.

5.145

8291 ㎑, 12290 ㎑ 및 16420 ㎑의 반송 주파수 사용 조건은 전파규칙 제31조 및 제52조에서 규정한다. (WRC-07)

5.146

추가분배 : 9400∼9500 ㎑, 11600∼11650 ㎑, 12050∼12100 ㎑, 15600∼15800 ㎑, 17480∼17550 ㎑ 및 18900∼19020 ㎑의 주파수대역은 자국 영역내의 통신에 한해 방송업무에 유해간섭을 주지 않는 조건에 따라 고정업무로 사용할 수 있다. 이들 고정업무로 주파수를 사용할 때 주관청이 전파규칙에 따라 공표되는 방송업무의 계절별 사용을 고려하고 최소요구전력을 사용할 것을 촉구한다. (WRC-07)

5.147

방송업무에 유해간섭을 일으키지 않는 조건으로 하여 9775∼9900 ㎑, 11650∼11700 ㎑ 및 11975∼12050 ㎑의 주파수대역은 무선국이 위치한 국가의 영역 내에서만 통신하고 각 무선국의 총 복사전력이 24 dBW를 초과하지 않는 고정업무 무선국에 사용할 수 있다.

5.148  (WRC-97 삭제)

5.149

아래 주파수대역을 타 업무의 무선국으로 주파수를 할당하는 경우에:

13360∼13410 ㎑, 25550∼25670 ㎑, 37.5∼38.25 ㎒, 73∼74.6 ㎒ (제1, 3지역), 150.05∼153 ㎒ (제1지역), 322∼328.6 ㎒, 406.1∼410 ㎒, 608∼614 ㎒ (제1, 3지역), 1330∼1400 ㎒, 1610.6∼1613.8 ㎒, 1660∼1670 ㎒, 1718.8∼1722.2 ㎒, 2655∼2690 ㎒, 3260∼3267 ㎒, 3332∼3339 ㎒, 3345.8∼3352.5 ㎒, 4825∼4835 ㎒,	4950∼4990 ㎒, 4990∼5000 ㎒, 6650∼6675.2 ㎒, 10.6∼10.68 ㎓, 14.47∼14.5 ㎓, 22.01∼22.21 ㎓, 22.21∼22.5 ㎓, 22.81∼22.86 ㎓, 23.07∼23.12 ㎓, 31.2∼31.3 ㎓, 31.5∼31.8 ㎓ (제1, 3지역), 36.43∼36.5 ㎓, 42.5∼43.5 ㎓, 48.94∼49.04 ㎓, 76∼86 ㎓, 92∼94 ㎓, 94.1∼100 ㎓,	102∼109.5 ㎓, 111.8∼114.25 ㎓, 128.33∼128.59 ㎓, 129.23∼129.49 ㎓, 130∼134 ㎓, 136∼148.5 ㎓, 151.5∼158.5 ㎓, 168.59∼168.93 ㎓, 171.11∼171.45 ㎓, 172.31∼172.65 ㎓, 173.52∼173.85 ㎓, 195.75∼196.15 ㎓, 209∼226 ㎓, 241∼250 ㎓, 252∼275 ㎓

주관청은 전파천문업무를 유해간섭에서 보호하기 위한 모든 실질적인 조치를 취하도록 요청한다. 우주탑재(spaceborne) 또는 항공탑재(airborne)의 무선국으로부터의 발사가 전파천문업무에 특히 심각한 간섭원이 될 수 있다. (전파규칙 제4.5호, 제4.6호 및 제29조 참조) (WRC-07)

5.150

다음 주파수대역은:

13553∼13567 ㎑(중심주파수 13560 ㎑),

26975∼27283 ㎑(중심주파수 27120 ㎑),

40.66∼40.70 ㎒(중심주파수 40.68 ㎒),

902∼928 ㎒ 제2지역에서 (중심주파수 915 ㎒,),

2400∼2500 ㎒(중심주파수 2450 ㎒),

5725∼5875 ㎒(중심주파수5800 ㎒) 및

24∼24.25 ㎓(중심주파수 24.125 ㎓)

공업, 과학 및 의료용(ISM) 응용으로 지정한다. 이 주파수대역내에서 운용하는 전파통신업무는 이들 응용에 의해 발생하는 유해간섭을 용인하여야 한다. 이 주파수대역에서 운용하는 ISM 설비는 전파규칙 제15.13호 규정에 따른다.

5.151

추가분배 : 13570∼13600 ㎑ 및 13800∼13870 ㎑의 주파수대역은 자국 영역내의 통신에 한해 방송업무에 유해간섭을 야기하지 않는 조건에 따라 고정업무 및 항공이동(R)업무를 제외한 이동업무로 사용할 수 있다. 이들 업무로 주파수를 사용할 때 주관청이 전파규칙에 따라 공표되는 방송업무의 계절별 사용을 고려하고 최소요구전력을 사용할 것을 촉구한다. (WRC-07)

5.152

추가분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 중국, 코트디부아르, 러시아, 그루지야, 이란, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 14250∼14350 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. 고정업무 무선국은 24 ㏈W를 초과하는 복사전력을 사용해서는 안된다. (WRC-03)

5.153

제3지역에서는 15995∼16005 ㎑의 주파수대역에 분배된 업무의 무선국이 표준주파수 및 시보신호를 송신할 수 있다.

5.154

추가분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 러시아, 그루지야, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 18068∼18168 ㎑의 주파수대역을 자국 내 사용을 위한 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. 이 경우 첨두포락선 전력이 1 ㎾를 초과해서는 안된다. (WRC-03)

5.155

추가분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 러시아, 그루지야, 카자흐스탄, 몰도바, 몽골, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 슬로바키아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 21850∼21870 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동(R)업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.155A

아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 러시아, 그루지야, 카자흐스탄, 몰도바, 몽골, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 슬로바키아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서 21850∼21870 ㎑의 주파수대역을 고정업무로 사용하는 것은 항공기 비행 안전과 관련된 업무 제공에 한한다. (WRC-07)

5.155B

21870∼21924 ㎑의 주파수대역은 항공기의 비행안전과 관련된 업무를 제공하기 위한 고정업무에 사용한다.

5.156

추가분배 : 나이지리아에서는 22720∼23200 ㎑의 주파수대역을 1순위 업무로 기상원조업무(라디오 존데)에도 분배한다.

5.156A

고정업무로 23200∼23350 ㎑의 주파수대역을 사용하는 것은 항공기의 비행안전과 관련된 업무 제공에 한한다.

5.157

해상이동업무로 23350∼24000 ㎑의 주파수대역을 사용하는 것은 선박상호간 무선전신에 한한다.

5.158  5.159  미사용

5.160

추가분배 : 보츠와나, 부룬디, 레소토, 말라위, 콩고민주공화국, 르완다 및 스와질란드에서는 41∼44 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에도 분배한다. (WRC-2000)

5.161

추가분배 : 이란 및 일본에서는 41∼44 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 무선표정업무에도 분배한다.

5.162

추가분배 : 호주 및 뉴질랜드에서는 44∼47 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에도 분배한다.

5.162A

독일, 오스트리아, 벨기에, 보스니아헤르체고비나, 중국, 바티칸, 덴마크, 스페인, 에스토니아, 러시아, 핀란드, 프랑스, 아일랜드, 아이슬란드, 이탈리아, 라트비아, 마케도니아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 모나코, 몬테네그로, 노르웨이, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 체코, 영국, 세르비아, 슬로베니아, 스웨덴 및 스위스에서는 46∼68 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 무선표정업무에도 분배한다. 이러한 사용은 결의 217(WRC-97)에 따라 수직측풍 레이더(Wind profiler Radar) 운용에 제한된다. (WRC-07)

5.163

추가분배 : 아르메니아, 벨로루시, 그루지야, 헝가리, 카자흐스탄, 라트비아, 리투아니아, 몰도바, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 슬로바키아, 체코, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 47∼48.5 ㎒ 및 56.5∼58 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 고정업무 및 육상이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.164

추가분배 : 알바니아, 독일, 오스트리아, 벨기에, 보스니아헤르체고비나, 보츠와나, 불가리아, 코트디부아르, 덴마크, 스페인, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 가봉, 그리스, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 리비아, 요르단, 레바논, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 마다가스카르, 말리, 몰타, 모로코, 모리타니아, 모나코, 몬테네그로, 나이지리아, 노르웨이, 네덜란드, 폴란드, 시리아, 루마니아, 영국, 세르비아, 슬로베니아, 스웨덴, 스위스, 스와질란드, 차드, 토고, 튀니지 및 터키에서는 47∼68 ㎒, 남아프리카공화국에서는 47∼50 ㎒, 체코에서는 66～68 ㎒, 그리고 라트비아와 리투아니아에서는 48.5～56.5 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 육상이동업무에도 분배한다. 다만, 이 주석에서 언급된 각 주파수대역 관련 국가들의 육상이동업무 무선국은 이들 이외의 나라에서 현재 운용 또는 계획된 방송국에 유해간섭을 주거나 이들로부터의 보호를 요청할 수 없다. (WRC-07)

5.165

추가분배 : 앙골라, 카메룬, 콩고, 마다가스카르, 모잠비크, 소말리아, 수단, 탄자니아 및 차드에서는 47∼68 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 항공이동업무를 제외한 이동업무에도 분배한다.

5.166

대체분배 : 뉴질랜드에서는 50∼51 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무, 이동업무 및 방송업무에 분배하고, 53∼54 ㎒의 주파수대역은 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에 분배한다.

5.167

대체분배 : 방글라데시, 브루나이, 인도, 이란, 파키스탄, 싱가포르 및 태국에서는 50∼54 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무, 이동업무 및 방송업무에 분배한다. (WRC-07)

5.167A

추가분배 : 인도네시아에서는 50∼54 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무, 이동업무 및 방송업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.168

추가분배 : 호주, 중국 및 북한에서는 50∼54 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에도 분배한다.

5.169

대체분배 : 보츠와나, 부룬디, 레소토, 말라위, 나미비아, 콩고민주공화국, 르완다, 남아프리카공화국, 스와질란드, 잠비아 및 짐바브웨에서는 50∼54 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 아마추어업무에 분배한다.

5.170

추가분배 : 뉴질랜드에서는 51∼53 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다.

5.171

추가분배 : 보츠와나, 부룬디, 레소토, 말라위, 말리, 나미비아, 콩고민주공화국, 르완다, 남아프리카공화국, 스와질란드, 잠비아 및 짐바브웨에서는 54∼68 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 항공이동업무를 제외한 이동업무에도 분배한다.

5.172

업무순위의 변경 : 제2지역의 프랑스 해외령, 가이아나, 자메이카 및 멕시코에서는 54∼68 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조)

5.173

업무순위의 변경 : 제2지역의 프랑스 해외령, 가이아나, 자메이카 및 멕시코에서는 68∼72 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조)

5.174  (WRC-07 삭제)

5.175

대체분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 러시아, 그루지야, 카자흐스탄, 몰도바, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 68∼73 ㎒ 및 76∼87.5 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에 분배한다. 이들 주파수대역이 분배되어 있는 기타 국가의 업무와 위에 열거한 국가의 방송업무는 관계 인접국의 동의를 얻어야 한다. (WRC-07)

5.176

추가분배 : 호주, 중국, 대한민국, 필리핀, 북한 및 사모아에서는 68∼72 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.177

추가분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 러시아, 그루지야, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 전파규칙 제9.21호의 절차에 따라 동의를 얻는 조건으로 73∼74 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.178

추가분배 : 콜롬비아, 코스타리카, 쿠바, 엘살바도르, 과테말라, 가이아나, 온두라스 및 니카라과에서는 73∼74.6 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다.

5.179

추가분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 중국, 러시아, 그루지야, 카자흐스탄, 리투아니아, 몽골, 키르기스스탄, 슬로바키아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 74.6∼74.8 ㎒ 및 75.2∼75.4 ㎒의 주파수대역을 지상에 설치한 송신기에 한해 1순위 업무로 항공무선항행업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.180

75 ㎒의 주파수는 마커 비콘(Marker beacon)용으로 할당한다. 주관청은 전력 또는 지리적 위치로 인해 마커 비콘에 유해간섭을 일으키거나 제약을 줄 우려가 있는 타 업무 무선국 보호대역의 경계에 근접한 주파수로 할당하는 것을 억제하여야 한다. 항공기의 수신기 특성을 향상시킴과 동시에 74.8 ㎒ 및 75.2 ㎒의 주파수 경계에 근접한 송신 무선국의 전력을 제한하기 위하여 모든 노력을 기울여야 한다.

5.181

추가분배 : 전파규칙 제9.21호의 규정에 따라 동의를 얻는 조건으로, 이집트, 이스라엘 및 시리아에서는 74.8∼75.2 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 이동업무에도 분배한다. 항공무선항행업무 무선국에 유해간섭을 발생시키지 않도록 보장하기 위해서, 전파규칙 제9.21호에 따른 절차를 적용받는 것으로 확인된 주관청에 의해 더 이상 항공무선항행업무로 동 주파수대역을 요구하지 않을 때까지 이동업무 무선국이 도입되어서는 안된다. (WRC-03)

5.182

추가분배 : 서사모아에서는 75.4∼87 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에도분배한다.

5.183

추가분배 : 중국, 대한민국, 일본, 필리핀 및 북한에서는 76∼87 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에도 분배한다.

5.184  (WRC-07 삭제)

5.185

업무순위의 변경 : 미국, 제2지역의 프랑스 해외령, 가이아나, 자메이카, 멕시코 및 파라과이에서는 76∼88 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조)

5.186  (WRC-97 삭제)

5.187

대체분배 : 알바니아에서는 81∼87.5 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에 분배하고 특별지역회의(Special Regional Conference, 1960년, 제네바) 최종의정서의 결정에 따라 사용한다.

5.188

추가분배 : 호주에서는 85∼87 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에도 분배한다. 호주에서 방송업무의 도입은 관계 주관청간의 특별협정에 따르는 조건으로 한다.

5.189  미사용

5.190

추가분배 : 모나코에서는 전파규칙 제9.21호의 절차에 따라 동의를 얻는 조건으로, 87.5∼88 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 육상이동업무에도 분배한다. (WRC-97)

5.191  미사용

5.192

추가분배 : 중국 및 대한민국에서는 100∼108 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. (WRC-97)

5.193  미사용

5.194

추가분배 : 아제르바이잔, 키르기스스탄, 소말리아 및 투르크메니스탄에서는 104∼108 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 항공이동(R)업무를 제외한 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.195  5.196  미사용

5.197

추가분배 : 파키스탄 및 시리아에서는 전파규칙 제9.21호에 의거 동의를 조건으로 108∼111.975 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 이동업무에도 분배한다. 항공무선항행업무 무선국에 유해간섭을 야기하지 않는 것을 보장하도록, 전파규칙 제9.21호의 절차에 따라 해당 주관청에서 그 대역이 항공무선항행업무에 더 이상 필요치 않다고 확인될 때까지 이동업무 무선국을 도입해서는 안된다. (WRC-07)

5.197A

추가분배 : 108∼117.975 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동(R)업무에도  분배하되, 인증된 국제항공표준에 따르는 시스템에서만 운용할 수 있도록 제한한다. 이러한 사용은 결의 413(WRC-07 개정)에 따라야 하고, 108～112 ㎒의 주파수대역을 사용하는 항공이동(R)업무는 인증된 국제항공표준에 의거 항공항행기능을 제한하기 위해 항행정보를 전송하는 시스템으로서 지상에 설치된 송·수신기로 구성된 시스템으로 제한한다. (WRC-07)

5.198  (WRC-07 삭제)

5.199  (WRC-07 삭제)

5.200

117.975∼137 ㎒의 주파수대역에서 121.5 ㎒의 주파수는 항공비상용 주파수이고 필요한 경우, 123.1 ㎒의 주파수를 121.5 ㎒의 항공보조용 주파수로 한다. 조난 및 안전목적을 위하여 전파규칙 제31조에서 규정한 조건에 따라, 해상이동업무 이동국에서 이 주파수들을 사용하여 항공이동업무 무선국과 통신할 수 있다. (WRC-07)

5.201

추가분배 : 앙골라, 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 불가리아, 에스토니아, 러시아, 그루지야, 헝가리, 이란, 이라크, 일본, 카자흐스탄, 라트비아, 몰도바, 몽골, 모잠비크, 우즈베키스탄, 파푸아뉴기니, 폴란드, 키르기스스탄, 슬로바키아, 체코, 루마니아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 132∼136 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동(OR)업무에도 분배한다. 항공이동(OR)업무 무선국의 주파수 할당에 있어서, 주관청은 항공이동(R)업무 무선국에 할당된 주파수를 고려하여야 한다. (WRC-97)

5.202

추가분배 : 사우디아라비아, 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 불가리아, 아랍에미레이트, 러시아, 그루지야, 이란, 요르단, 라트비아, 몰도바, 오만, 우즈베키스탄, 폴란드, 시리아, 키르기스스탄, 슬로바키아, 체코, 루마니아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 136∼137 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동(OR)업무에도 분배한다. 항공이동(OR)업무 무선국의 주파수 할당에 있어서, 주관청은 항공이동(R)업무의 무선국에 할당된 주파수를 고려하여야 한다. (WRC-2000)

5.203  (WRC-07 삭제)

5.203A  (WRC-07 삭제)

5.203B  (WRC-07 삭제)

5.204

업무순위의 변경 : 아프가니스탄, 사우디아라비아, 바레인, 방글라데시, 브루나이, 중국, 쿠바, 아랍에미리트, 인도, 인도네시아, 이란, 이라크, 쿠웨이트, 몬테네그로, 오만, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 세르비아, 싱가포르, 태국 및 예멘에서는 137∼138 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 항공이동(R)업무를 제외한 이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-07)

5.205

업무순위의 변경 : 이스라엘 및 요르단에서는 137∼138 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배를 한다. (전파규칙 제5.33호 참조)

5.206

업무순위의 변경 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 불가리아, 이집트, 러시아, 핀란드, 프랑스, 그루지야, 그리스, 카자흐스탄, 레바논, 몰도바, 몽골, 우즈베키스탄, 폴란드, 키르기스스탄, 시리아, 슬로바키아, 체코, 루마니아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 137∼138 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동(OR)업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-2000)

5.207

추가분배 : 호주에서는 지역적인 방송분배가 이루어질 때까지 137∼144 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에도 분배한다.

5.208

이동위성업무에서 137∼138 ㎒의 주파수대역을 사용하기 위해서는 전파규칙 제9.11A호의 규정에 의거 조정되어야 한다. (WRC-97)

5.208A

137∼138 ㎒, 387∼390 ㎒ 및 400.15∼401 ㎒의 주파수대역을 이동위성업무 우주국에 할당하는 경우, 주관청은 불요발사에 의한 유해간섭으로부터 150.05∼153 ㎒, 322∼328.6 ㎒, 406.1∼410 ㎒ 및 608∼614 ㎒의 주파수대역의 전파천문업무를 보호하도록 모든 실질적인 조치를 취해야만 한다. 전파천문업무의 유해간섭에 대한 임계값은 적절한 ITU-R 권고로 제시된다. (WRC-07)

5.208B

동 규정은 본래는 5.347A 였으나, 주파수 대역 추가에 따라 오름차순으로 정렬하기 위해 주석번호가 변경된 것이다.

다음의 주파수대역에서는:

137∼138 ㎒,

387∼390 ㎒,

400.15∼401 ㎒,

1452∼1492 ㎒,

1525∼1610 ㎒,

1613.8∼1626.5 ㎒,

2655∼2690 ㎒,

21.4∼22 ㎓

결의 739(WRC-07 개정)를 적용된다. (WRC-07)

5.209

이동위성업무에 의한 137∼138 ㎒, 148∼150.05 ㎒, 399.9∼400.05 ㎒, 400.15∼401 ㎒, 454∼456 ㎒ 및 459∼460 ㎒의 주파수대역 사용은 비정지 위성시스템에 한한다. (WRC-97)

5.210

추가분배 : 이탈리아, 체코 및 영국에서는 138∼143.6 ㎒ 및 143.65∼144 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 우주연구업무(우주대지구)에도 분배한다. (WRC-07)

5.211

추가분배 : 독일, 사우디아라비아, 오스트리아, 바레인, 벨기에, 덴마크, 아랍에미리트, 스페인, 핀란드, 그리스, 아일랜드, 이스라엘, 케냐, 쿠웨이트, 마케도니아, 레바논, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 말리, 몰타, 몬테네그로, 노르웨이, 네덜란드, 카타르, 영국, 세르비아, 슬로베니아, 소말리아, 스웨덴, 스위스, 탄자니아, 튀니지 및 터키에서는 138∼144 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 해상이동업무 및 육상이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.212

대체분배 : 앙골라, 보츠와나, 부룬디, 카메룬, 중앙아프리카공화국, 콩고, 가봉, 감비아, 가나, 기니, 이라크, 리비아, 요르단, 레소토, 리베리아, 말라위, 모잠비크, 나미비아, 오만, 우간다, 시리아, 콩고민주공화국, 르완다, 시에라리온, 남아프리카공화국, 스와질란드, 차드, 토고, 잠비아 및 짐바브웨에서는 138∼144 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에 분배한다. (WRC-07)

5.213

추가분배 : 중국에서는 138∼144 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 무선표정업무에도 분배한다.

5.214

추가분배 : 에리트리아, 에티오피아, 케냐, 마케도니아, 몰타, 몬테네그로, 세르비아, 소말리아, 수단 및 탄자니아에서는 138∼144 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.215  미사용

5.216

추가분배 : 중국에서는 144∼146 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 항공이동(OR)업무에도 분배한다.

5.217

대체분배 : 아프가니스탄, 방글라데시, 쿠바, 가이아나 및 인도에서는 146∼148 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에 분배한다.

5.218

추가분배 : 전파규칙 제9.21호의 절차에 따라서 동의를 얻는 조건으로, 148∼149.9 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 우주운용업무(지구대우주)에도 분배한다. 개개의 전송 점유대역폭은 ±25 ㎑를 초과해서는 안된다.

5.219

이동위성업무에서 148∼149.9 ㎒의 주파수대역을 사용하기 위해서는 전파규칙 제9.11A호의 규정에 의거 조정되어야 한다. 이동위성업무가 148∼149.9 ㎒ 주파수대역의 고정업무, 이동업무 및 우주운용업무의 개발 및 사용을 제한해서는 안된다.

5.220

이동위성업무에서 149.9∼150.05 ㎒ 및 399.9∼400.05 ㎒의 주파수대역을 사용하기 위해서는 전파규칙 제9.11A호의 규정에 의거 조정되어야 한다. 이동위성업무가 149.9∼150.05 ㎒ 및 399.9∼400.05 ㎒ 주파수대역의 무선항행위성업무의 개발 및 사용을 제한해서는 안된다. (WRC-97)

5.221

148∼149.9 ㎒의 주파수대역에서 운용되는 이동위성업무 무선국은 다음 국가에서 주파수분배표에 따라 운용하는 고정업무 또는 이동업무의 무선국에 유해간섭을 야기해서도 안되고, 이로부터의 보호를 요구할 수 없다 : 알바니아, 알제리아, 독일, 사우디아라비아, 호주, 오스트리아, 바레인, 방글라데시, 바베이도스, 벨로루시, 벨기에, 베냉, 보스니아헤르체고비나, 보츠와나, 브루나이, 불가리아, 카메룬, 중국, 키프로스, 콩고, 대한민국, 코트디부아르, 크로아티아, 쿠바, 덴마크, 이집트, 아랍에미리트, 에리트리아, 스페인, 에스토니아, 에티오피아, 러시아, 핀란드, 프랑스, 가봉, 가나, 그리스, 기니, 기니비사우, 헝가리, 인도, 이란, 아일랜드, 아이슬란드, 이스라엘, 이탈리아, 리비아, 자메이카, 일본, 요르단, 카자흐스탄, 케냐, 쿠웨이트, 마케도니아, 레소토, 라트비아, 레바논, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 말레이시아, 말리, 몰타, 모리타니아, 몰도바, 몽골, 몬테네그로, 모잠비크, 나미비아, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 우간다, 우즈베키스탄, 파키스탄, 파나마, 파푸아뉴기니, 파라과이, 네덜란드, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 카타르, 시리아, 키르기스스탄, 북한, 슬로바키아, 루마니아, 영국, 세네갈, 세르비아-몬테네그로, 시에라리온, 싱가포르, 슬로베니아, 스리랑카, 남아프리카공화국, 스웨덴, 스위스, 스와질란드, 탄자니아, 차드, 태국, 토고, 통가, 트리니다드토바고, 튀니지, 터키, 우크라이나, 베트남, 예멘, 잠비아 및 짐바브웨. (WRC-07)

5.222

149.9∼150.05 ㎒ 및 399.9∼400.05 ㎒의 주파수대역에서 무선항행위성업무의 발사는 우주연구업무의 지구국에서도 수신할 수 있다.

5.223

149.9∼150.05 ㎒의 주파수대역을 고정업무 및 이동업무에서 사용함으로써 무선항행위성업무에 유해간섭을 야기할 수 있다는 것을 인지하여, 해당 주관청은 전파규칙 제4.4호를 적용하여 그러한 사용권을 부여하지 않도록 하여야 한다.

5.224  (WRC-97 삭제)

5.224A

이동위성업무(지구대우주)에 의한 149.9∼150.05 ㎒ 및 399.9∼400.05 ㎒의 주파수대역 사용은 2015년 1월 1일까지 육상이동위성업무(지구대우주)에 한한다. (WRC-97)

5.224B

무선항행위성업무에 대한 149.9∼150.05 ㎒ 및 399.9∼400.05 ㎒의 주파수대역 분배는 2015년 1월 1일까지 유효하다. (WRC-97)

5.225

추가분배 : 호주 및 인도에서는 150.05∼153 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 전파천문업무에도 분배한다.

5.226

156.525 ㎒의 주파수는 디지털선택호출(DSC) 장치를 사용하는 해상이동용 VHF대 무선전화업무를 위한 국제조난, 안전 및 호출 주파수이다. 이 주파수와 156.4875～156.5625 ㎒의 주파수대역의 사용조건은 전파규칙 제31조, 제52조 및 부록 18에서 규정한다.

156.8 ㎒의 주파수는 해상이동용 VHF대 무선전화업무를 위한 국제조난, 안전 및 호출 주파수이다. 이 주파수와 156.7625～156.8375 ㎒의 주파수대역 사용조건은 전파규칙 제31조 및 부록 18에서 규정한다.

156∼156.4875 ㎒, 156.5625～156.7625 ㎒, 156.8375∼157.45 ㎒, 160.6∼160.975 ㎒ 및 161.475∼162.05 ㎒의 주파수대역에서 각 주관청은 당해 주관청이 해상이동업무 무선국에 할당한 주파수에 한하여 해상이동업무에 우선권을 주어야 한다. (전파규칙 제31조, 제52조 및 부록 18조 참조)

이들 주파수대역에 분배된 다른 업무 무선국이 동 대역내의 주파수를 사용하는 경우, 해상이동업무용 VHF대 전파통신업무에 유해간섭을 야기할 우려가 있는 지역은 제외시켜야 한다.

다만, 156.8 ㎒와 156.525 ㎒의 주파수와 해상이동업무에 우선권이 주어진 주파수대역은 현재의 주파수 용도 및 기존 합의를 고려하여 관계 주관청과 영향을 받는 주관청간의 동의를 전제로 내륙 수로(inland waterways)의 전파통신에 사용할 수 있다. (WRC-07)

5.227

추가분배 : 156.4875～156.5125 ㎒ 및 156.5375～156.5625 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 육상이동업무에도 분배한다. 이 주파수대역을 사용하는 고정업무 및 육상이동업무는 해상이동용 VHF대 전파통신업무에 유해간섭을 주거나 이들로부터의 보호를 요구해서도 안된다. (WRC-07)

5.227A

추가분배 : 해상이동업무(부록 18 참조)로 사용하는 무선국이 송출하는 자동식별시스템(AIS) 발사를 수신할 수 있도록, 161.9625∼161.9875 ㎒와 162.0125∼162.0375 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 이동위성업무(지구대우주)에도 분배한다. (WRC-07)

5.228  미사용

5.229

대체분배 : 모로코에서는 162∼174 ㎒의 주파수대역을  1순위 업무로 방송업무에분배한다. 이 주파수대역의 사용은 분배표에 따라서 운용중이거나 계획되어 영향을 받을 우려가 있는 업무를 보유하고 있는 주관청의 동의를 얻는 것을 조건으로 한다. 1981년 1월 1일 시점에서 운용중인 무선국은 기존 기술특성에 한하여 이 합의의 영향을 받지 않는다.

5.230

추가분배 : 전파규칙 제9.21호의 절차에 따라 동의를 얻는 조건으로, 중국에서는 163∼167 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 우주운용업무(우주대지구)에도 분배한다.

5.231

추가분배 : 아프가니스탄, 중국 및 파키스탄에서는 167∼174 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에도 분배한다. 이 주파수대역에서 방송업무의 도입은 영향을 받을 우려가 있는 업무를 보유하는 제3지역 인접국가들의 동의를 얻는 조건으로 한다.

5.232

추가분배 : 일본에서는 170∼174 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에도 분배한다.

5.233

추가분배 : 전파규칙 제9.21호의 절차에 따라 동의를 얻는 조건으로, 중국에서는 174∼184 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 우주연구업무(우주대지구) 및 우주운용업무(우주대지구)에도 분배한다. 이들 업무는 현재 운용중이거나 계획된 방송국에 유해간섭을 주거나 그 무선국으로부터의 보호를 요구해서는 안된다.

5.234

업무순위의 변경 : 멕시코에서는 174∼216 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조)

5.235

추가분배 : 독일, 오스트리아, 벨기에, 덴마크, 스페인, 핀란드, 프랑스, 이스라엘, 이탈리아, 리히텐슈타인, 몰타, 모나코, 노르웨이, 네덜란드, 영국, 스웨덴 및 스위스에서는 174∼233 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 육상이동업무에도 분배한다. 다만, 육상이동업무의 무선국은 본 주석에 포함되어 있지 않은 국가에서 운용중이거나 계획된 방송국에 유해간섭을 주거나 그 무선국으로부터의 보호를 요구해서는 안된다.

5.236  미사용

5.237

추가분배 : 콩고, 에리트리아, 에티오피아, 감비아, 기니, 리비아, 말라위, 말리, 시에라리온, 소말리아 및 차드에서는 174∼223 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.238

추가분배 : 방글라데시, 인도, 파키스탄 및 필리핀에서는 200∼216 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에도 분배한다.

5.239  미사용

5.240

추가분배 : 중국 및 인도에서는 216∼223 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에 분배하고 2순위 업무로 무선표정업무에는 분배한다.

5.241

제2지역에서는 216∼225 ㎒의 주파수대역에서 새로운 무선표정업무 무선국은 허용되지 아니한다. 1990년 1월 1일 이전에 허용된 무선국은 2순위 업무로 계속 운용할 수 있다.

5.242

추가분배 : 캐나다에서는 216∼220 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 육상이동업무에도 분배한다.

5.243

추가분배 : 타 국가에서 운용중이거나 계획된 방송업무에 유해간섭을 일으키지 않는 조건으로, 소말리아에서는 216∼225 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에도 분배한다.

5.244  (WRC-97 삭제)

5.245

추가분배 : 일본에서는 222∼223 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에 분배하며, 2순위 업무로 무선표정업무에도 분배한다.

5.246

대체분배 : 스페인, 프랑스, 이스라엘 및 모나코에서는 주파수 이용계획에 있어 방송업무가 주파수 선택의 우선권을 갖도록, 223∼230 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)로 방송업무 및 육상이동업무에 분배한다. 또한, 2순위 업무로 고정업무 및 육상이동업무을 제외한 이동업무에 분배한다. 다만, 육상이동업무 무선국은 모로코 및 알제리에서 운용중이거나 계획된 방송국에 유해간섭을 주거나 그들로부터의 보호를 요구해서는 안된다.

5.247

추가분배 : 사우디아라비아, 바레인, 아랍에미리트, 요르단, 오만, 카타르 및 시리아에서는 223∼235 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에도 분배한다.

5.248  5.249  미사용

5.250

추가분배 : 중국에서는 225∼235 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 전파천문업무에도 분배한다.

5.251

추가분배 : 전파규칙 제9.21호의 절차에 따라 동의를 얻는 조건으로, 나이지리아에서는 230∼235 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에도 분배한다.

5.252

대체분배 : 보츠와나, 레소토, 말라위, 모잠비크, 나미비아, 남아프리카공화국, 스와질란드, 잠비아 및 짐바브웨에서는 전파규칙 제9.21호의 절차에 따라 동의를 얻는 조건으로, 230∼238 ㎒ 및 246∼254 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에 분배한다.

5.253  미사용

5.254

전파규칙 제5.256A호의 추가분배를 제외하고 주파수 분배표에 따라 운용 중이거나 운용이 계획되어 있는 타 업무의 무선국에 유해간섭을 주지 않는 조건으로, 235∼322 ㎒와 335.4∼399.9 ㎒의 주파수대역은 전파규칙 제9.21호의 절차에 따라 동의를 얻어 이동위성업무에 사용될 수 있다. (WRC-03)

5.255

이동위성업무에서의 312∼315 ㎒(지구대우주) 및 387∼390 ㎒(우주대지구) 주파수대역은 비정지 위성시스템으로 사용될 수도 있다. 이러한 사용은 전파규칙 제9.11A호에 따른 조정을 요구한다.

5.256

243 ㎒의 주파수는 구명을 목적으로 하는 구명부기국 및 설비용으로 사용하는 주파수이다. (WRC-07)

5.256A

추가분배 : 중국, 러시아, 카자흐스탄 및 우크라이나에서는 258∼261 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 우주연구업무(지구대우주)와 우주운용업무(지구대우주)에도 분배한다. 우주연구업무(지구대우주)와 우주운용업무(지구대우주)의 무선국은 해당 대역에서 운용되는 이동업무시스템과 이동위성업무시스템의 사용과 개발에 유해간섭을 주어서는 안되고, 이들로부터의 보호를 요구하거나 어떤 제약을 주어서도 안된다. 우주연구업무(지구대우주)와 우주운용업무(지구대우주)의 무선국은 타 국가 고정업무 시스템의 미래 개발에 제약을 주어서는 안된다. (WRC-03)

5.257

전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로, 주관청은 자국 내의 우주원격측정용으로 267∼272 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 사용할 수 있다.

5.258

항공무선항행업무에 의한 328.6∼335.4 ㎒의 주파수대역 사용은 계기착륙시스템(ILS-glide path)에 한한다.

5.259

추가분배 : 이집트, 이스라엘 및 시리아에서는 328.6∼335.4 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로 2순위 업무로 이동업무에도 분배한다. 항공무선항행업무 무선국에 유해간섭을 주지 않기 위하여, 전파규칙 제9.21호의 절차에 따라 주관청에서 항공무선항행업무가 더 이상 필요치 않을 때까지 이 주파수대역에서 이동업무 무선국을 도입하여서는 안된다. (WRC-07)

5.260

고정업무 및 이동업무로 399.9∼400.05 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 무선항행위성업무에 유해간섭을 야기할 수 있음을 감안하여, 주관청이 이 주파수를 전파규칙 제4.4호를 적용하여 사용하는 것을 허용하지 않도록 촉구한다.

5.261

표준주파수 400.1 ㎒ ±25 ㎑의 주파수로 발사를 제한하여야 한다.

5.262

추가분배 : 사우디아라비아, 아르메니아, 아제르바이잔, 바레인, 벨로루시, 보츠와나, 콜롬비아, 코스타리카, 쿠바, 이집트, 아랍에미리트, 에콰도르, 러시아, 그루지야, 헝가리, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 카자흐스탄, 쿠웨이트, 리베리아, 말레이시아, 몰도바, 우즈베키스탄, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 시리아, 키르기스스탄, 루마니아, 싱가포르, 소말리아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 400.05∼401 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.263

400.15∼401 ㎒의 주파수대역을 유인 우주선과의 통신을 위해 우주에서 우주방향으로의 우주연구업무에도 분배한다. 이러한 응용업무에서 우주연구업무는 안전업무로 간주되지 않는다.

5.264

이동위성업무로 400.15∼401 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 전파규칙 제9.11A호에 따른 조정을 전제로 한다. 부록 5의 부속서 1에 표시된 전력속밀도 제한값은 적정한 WRC에서 이를 개정할 때까지 적용한다.

5.265  미사용

5.266

이동위성업무에 의한 406∼406.1 ㎒의 주파수대역 사용은 저출력위성 비상위치지시용 무선비콘에 한한다. (전파규칙 제31조 참조) (WRC-07)

5.267

406∼406.1 ㎒의 주파수대역에서 허가받아 사용하는 것에 유해간섭을 야기할 수 있는 어떠한 발사도 금지한다.

5.268

우주연구업무로 410∼420 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 궤도를 선회하는 유인 우주선의 5 ㎞ 이내의 통신에 한한다. 선외(extra-vehicular) 활동으로 인한 발사가 지표면에 도달하는 전력속밀도는 0°≤δ≤5°에서 -153㏈(W/㎡), 5°≤δ≤70°에서 -153+0.077(δ-5)㏈(W/㎡), 70°≤δ≤90°에서 -148㏈(W/㎡)을 초과할 수 없다. 여기서 δ는 전파도달 각이고 4 ㎑ 기준대역폭이다. 전파규칙 제4.10호는 선외(extra-vehicular) 활동에 적용하지 않는다. 우주연구(우주대우주)업무로 이 주파수대역을 사용하는 것은 고정업무 및 이동업무 무선국의 개발 및 사용에 제약을 줄 수 없고 간섭보호를 요청할 수도 없다. (WRC-97)

5.269

업무순위의 변경 : 호주, 미국, 인도, 일본 및 영국에서는 420∼430 ㎒ 및 440∼450 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 무선표정업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조)

5.270

추가분배 : 호주, 미국, 자메이카 및 필리핀에서는 420∼430 ㎒ 및 440∼450 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 아마추어업무에도 분배한다.

5.271

추가분배 : 벨로루시, 중국, 인도, 키르기스스탄 및 투르크메니스탄에서는 420∼460 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 항공무선항행업무(전파고도계)에도 분배한다. (WRC-07)

5.272

업무순위의 변경 : 프랑스에서는 430∼434 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 아마추어업무에 분배한다. (전파규칙 제5.32호 참조)

5.273

업무순위의 변경 : 리비아에서는 430∼432 ㎒ 및 438∼440 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 무선표정업무에 분배한다. (전파규칙 제5.32호 참조) (WRC-03)

5.274

대체분배 : 덴마크, 노르웨이 및 스웨덴에서는 430∼432 ㎒ 및 438∼440 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다.

5.275

추가분배 : 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 리비아, 구 유고슬라비아 마케도니아공화국, 몬테네그로, 세르비아 및 슬로베니아에서는 430∼432 ㎒ 및 438∼440 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 항공이동업무를 제외한 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.276

추가분배 : 아프가니스탄, 알제리, 사우디아라비아, 바레인, 방글라데시, 브루나이, 부르키나파소, 부룬디, 이집트, 아랍에미리트, 에콰도르, 에리트리아, 에티오피아, 그리스, 기니, 인도, 인도네시아, 이란, 이라크, 이스라엘, 이탈리아, 리비아, 요르단, 케냐, 쿠웨이트, 레바논, 말레이시아, 몰타, 나이지리아, 오만, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 시리아, 북한, 싱가포르, 소말리아, 스위스, 탄자니아, 태국, 토고, 터키 및 예멘에서는 430∼440 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에도 분배하고, 430∼435 ㎒ 및 438∼440 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.277

추가분배 : 앙골라, 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 카메룬, 콩고, 지부티, 러시아, 그루지야, 헝가리, 이스라엘, 카자흐스탄, 말리, 몰도바, 몽골, 우즈베키스탄, 폴란드, 키르기스스탄, 슬로바키아, 루마니아, 르완다, 타지키스탄, 차드, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 430∼440 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.278

업무순위의 변경 : 아르헨티나, 콜롬비아, 코스타리카, 쿠바, 가이아나, 온두라스, 파나마 및 베네수엘라에서는 430∼440 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 아마추어업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조)

5.279

추가분배 : 멕시코에서는 430∼435 ㎒ 및 438∼440 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호의 규정에 따라 동의를 얻는 조건으로, 1순위 업무로 육상이동업무에도 분배한다.

5.279A

이 대역에서 지구탐사위성(능동)업무용 센서의 사용은 ITU-R 권고 SA.1260-1에 적합하여야 한다. 추가적으로 432∼438 ㎒의 주파수대역의 지구탐사위성(능동)업무는 중국의 항공무선항행업무에 유해간섭을 주어서는 안된다. 이 주석의 규정으로 인하여 전파규칙 제5.29호 및 제5.30호가 규정하는 2순위 업무로서의 지구탐사위성(능동)업무의 의무가 결코 감소되는 것은 아니다. (WRC-03)

5.280

독일, 오스트리아, 보스니아헤르체코비나, 크로아티아, 구 유고슬라비아 마케도니아공화국, 리히텐슈타인, 몬테네그로, 포르투갈, 세르비아, 슬로베니아 및 스위스에서는 433.05∼434.79 ㎒의 주파수대역(중심주파수 433.92 ㎒)을 공업, 과학 및 의료용(ISM)으로 지정한다. 이 주파수대역 내에서 운용하는 상기 국가의 전파통신 업무는 ISM의 사용에 의해서 발생하는 유해간섭을 용인하여야 한다. 이 주파수대역에서 운용하는 ISM설비는 전파규칙 제15.13호의 규정에 따른다. (WRC-07)

5.281

추가분배 : 제2지역의 프랑스해외 행정구역과 인도에서는 433.75∼434.25 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 우주운용업무(지구대우주)에도 분배한다. 프랑스와 브라질에서는 이 대역을 2순위 업무로 동일한 업무에 분배한다.

5.282

435∼438 ㎒, 1260∼1270 ㎒, 2400∼2450 ㎒, 3400∼3410 ㎒(제2지역 및 제3지역에 한함) 및 5650∼5670 ㎒의 주파수대역에서 아마추어위성업무는 주파수 분배표에 따라 운용하는 타 업무에 유해간섭을 주지 않는 조건으로 운용할 수 있다. (전파규칙 제5.43호 참조) 이 사용을 허가하는 주관청은 아마추어 위성업무 무선국의 발사에 의해서 생기는 어떤 유해간섭도 전파규칙 제25.11호의 규정에 따라 즉시 제거할 수 있도록 해야 한다. 아마추어위성업무에 의한 1260∼1270 ㎒ 및 5650∼5670 ㎒의 주파수대역 사용은 지구대우주에 한한다.

5.283

추가분배 : 오스트리아에서는 438∼440 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 항공이동업무를 제외한 이동업무에도 분배한다.

5.284

추가분배 : 캐나다에서는 440∼450 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 아마추어업무에도 분배한다.

5.285

업무순위의 변경 : 캐나다에서는 무선표정업무에 440∼450 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)로 분배한다.

5.286

전파규칙 제9.21호에 따른 동의를 얻는 조건으로, 449.75∼450.25 ㎒의 주파수대역을 우주운용업무(지구대우주) 및 우주연구업무(지구대우주)에 사용할 수 있다.

5.286A

이동위성업무로 454∼456 ㎒ 및 459∼460 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 전파규칙 제9.11A에 따라 조정해야 한다. (WRC-97)

5.286AA

IMT를 구현하고자 하는 주관청은 450∼470 ㎒의 주파수대역에서 그 용도를 지정한다. 결의 224(WRC-07 개정)를 참조한다. 이러한 지정은 이미 분배된 업무의 사용을 제한할 수 없고 전파규칙상 우선권이 없다. (WRC-07)

5.286B

전파규칙 제5.286D호에 나열된 국가에서 454∼455 ㎒의 주파수대역을, 제2지역에서 455∼456 ㎒ 및 459∼460 ㎒의 주파수대역을, 제5.286E호에서 나열된 국가에서 454∼456 ㎒ 및 459∼460 ㎒의 주파수대역을 사용하는 이동위성업무 무선국은 주파수 분배표에 따라 운용하는 고정업무와 이동업무무선국에 유해간섭을 주거나 이들로부터의 보호를 요청하지 못한다. (WRC-97)

5.286C

전파규칙 제5.286D호에 나열된 국가에서 454∼455 ㎒의 주파수대역을, 제2지역에서 455∼456 ㎒ 및 459∼460 ㎒의 주파수대역을, 전파규칙 제5.286E호에서 나열된 국가에서 454∼456 ㎒ 및 459∼460 ㎒의 주파수대역을 사용하는 이동위성업무 무선국은 주파수 분배표에 따라 운용하는 고정업무와 이동업무의 개발과 이용을 제약해서는 안된다. (WRC-97)

5.286D

추가분배 : 캐나다, 미국 및 파나마에서는 454∼455 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 이동위성업무(지구대우주)로도 분배한다. (WRC-07)

5.286E

추가분배 : 카보베르데, 네팔 및 나이지리아에서는 454∼456 ㎒ 및 459∼460 ㎒ 대역을 1순위 업무로 이동위성업무(지구대우주)에도 분배한다. (WRC-07)

5.287

해상이동업무에 있어서 457.525 ㎒, 457.550 ㎒, 457.575 ㎒, 467.525 ㎒, 467.550 ㎒ 및 467.575 ㎒의 주파수는 선상통신국에서 사용할 수 있다. 또한 필요한 경우 12.5 ㎑ 채널간격으로 설계된 선상통신무선국용 설비를 457.5375 ㎒, 457.5625 ㎒, 467.5375 ㎒ 및 467.5625 ㎒의 추가 주파수에서 도입할 수 있다. 영해 내에서 이들 주파수는 해당 주관청의 자국 규정에 따라 사용할 수 있다. 사용 설비의 특성은 ITU-R 권고 M.1174-2의 규정에 적합하여야 한다. (WRC-07)

5.288

미국 및 필리핀의 영해 내에서 선상통신국에 사용하는 457.525 ㎒, 457.550 ㎒, 457.575 ㎒, 457.600 ㎒의 주파수는 각각 467.750 ㎒, 467.775 ㎒, 467.800 ㎒ 및 467.825 ㎒의 주파수와 쌍으로 조합되어야 한다. 사용설비의 특성은 ITU-R 권고 M.1174-1의 규정에 적합하여야 한다. (WRC-03)

5.289

주파수 분배표에 따라서 운용하는 무선국에 유해간섭을 주지 않는 조건으로, 기상위성업무 이외의 지구탐사위성업무는 우주대지구 전송으로 460∼470 ㎒ 및 1690∼1710 ㎒의 주파수대역에서도 운용할 수 있다.

5.290

업무순위의 변경 : 아프가니스탄, 아제르바이잔, 벨로루시, 중국, 러시아, 일본, 몽골, 키르기스스탄, 슬로바키아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 460∼470 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로, 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)로 기상위성업무(우주대지구)에 분배한다. (WRC-07)

5.291

추가분배 : 중국에서는 현재 운용 및 계획된 방송국에 유해간섭을 주지 않고 전파규칙 제9.21호의 규정에 따라 동의를 얻는 조건으로 470∼485 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 우주연구업무(우주대지구) 및 우주운용업무(우주대지구)에도 분배한다.

5.291A

추가분배 : 독일, 오스트리아, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 네덜란드, 체코 및 스위스에서는 470∼494 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 무선표정업무에 분배한다. 이 사용은 결의 217(WRC-97)에 따른 윈드 프로파일러(Wind profiler) 레이더의 운용에 한한다. (WRC-97)

5.292

업무순위의 변경 : 멕시코에서는 470∼512 ㎒의 주파수대역을 고정업무 및 이동업무, 그리고 아르헨티나, 우루과이 및 베네주엘라에서는 이동업무에 전파규칙 제9.21호의 규정에 따라 동의를 얻는 조건으로, 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)로 분배한다. (WRC-07)

5.293

업무순위의 변경 : 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 쿠바, 미국, 가이아나, 온두라스, 자메이카, 멕시코, 파나마 및 페루에서는 470∼512 ㎒ 및 614∼806 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호의 규정에 따라 동의를 얻는 조건으로, 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)에 고정업무로 분배한다. 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 쿠바, 미국, 가이아나, 온두라스, 자메이카, 멕시코, 파나마 및 페루에서는 470∼512 ㎒ 및 614∼698 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호의 규정에 따라 동의를 얻는 조건으로, 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)로 이동업무에 분배한다. 아르헨티나 및 에콰도르에서는 470∼512 ㎒의 주파수대역에서는 전파규칙 제9.21호의 규정에 따라 동의를 얻는 조건으로, 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)로 고정업무 및 이동업무에 분배한다. (WRC-07)

5.294

추가분배 : 사우디아라비아, 부룬디, 카메룬, 코트디부아르, 이집트, 에티오피아, 이스라엘, 리비아, 케냐, 말라위, 시리아, 수단, 차드 및 예멘에서는 470∼582 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 고정업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.295  미사용

5.296

추가분배 : 독일, 사우디아라비아, 오스트리아, 벨기에, 코트디부아르, 덴마크, 이집트, 스페인, 핀란드, 프랑스, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 리비아, 요르단, 리투아니아, 몰타, 모로코, 모나코, 노르웨이, 오만, 네덜란드, 포르투갈, 시리아, 영국, 스웨덴, 스위스, 스와질란드 및 튀니지에서는 470∼790 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 방송보조용 육상이동업무에도 분배한다. 동 주석에 열거된 국가에서의 육상이동업무 무선국은 동 주석 이외의 국가들에서 주파수 분배표에 따라 운용하거나 계획된 무선국에 유해 간섭을 주어서는 안된다. (WRC-07)

5.297

추가분배 : 캐나다, 코스타리카, 쿠바, 엘살바도르, 미국, 과테말라, 가이아나, 온두라스, 자메이카 및 멕시코에서는 512∼608 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호의 규정에 따라 동의를 얻는 조건으로, 1순위 업무로 고정업무와 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.298

추가분배 : 인도에서는 549.75∼550.25 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 우주운용업무(우주대지구)에도 분배한다.

5.299  미사용

5.300

추가분배 : 사우디아라비아, 이집트, 이스라엘, 리비아, 요르단, 오만, 시리아 및 수단에서는 582∼790 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 고정업무와 항공이동업무를 제외한 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.301  미사용

5.302

추가분배 : 영국에서는 590∼598㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행 업무에도 분배한다. 인접대역에서 이전된 것들을 포함하여 항공무선항행업무 무선국에 새로 할당하는 것은 모두 독일, 벨기에, 덴마크, 스페인, 프랑스, 아일랜드, 룩셈부르크, 모로코, 노르웨이 및 네덜란드 주관청과 조정하여야 한다.

5.303  미사용

5.304

추가분배 : 아프리카 방송구역(전파규칙 제5.10호 내지 제5.13호 참조)에서는 606∼614 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 전파천문업무에도 분배한다.

5.305

추가분배 : 중국에서는 606∼614 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 전파천문업무에도 분배한다.

5.306

추가분배 : 아프리카 방송구역(전파규칙 제5.10호 내지 제5.13호 참조)을 제외한 제1지역과 제3지역에서는 608∼614 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 전파천문업무에도 분배한다.

5.307

추가분배: 인도에서는 608∼614 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 전파천문업무에도 분배한다.

5.308  미사용

5.309

업무순위의 변경 : 코스타리카, 엘살바도르 및 온두라스에서는 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로, 614∼806 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조)

5.310  (삭제 WRC-97)

5.311  (삭제 WRC-07)

5.311A

620∼790 ㎒의 주파수대역에 대해서는 결의 549(WRC-07)도 참조한다. (WRC-07)

5.312

추가분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 불가리아, 러시아, 그루지야, 헝가리, 카자흐스탄, 몰도바, 몽골, 우즈베키스탄, 폴란드, 키르기스스탄, 슬로바키아, 체코, 루마니아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 645∼862 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.313  (WRC-97 삭제)

5.313A

방글라데시, 중국, 대한민국, 인도, 일본, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀 및 싱가포르 중 IMT를 구현하고자 하는 주관청은 698∼790 ㎒의 주파수대역 전체 또는 일부를 그 용도로 지정한다. 이러한 지정은 기존에 분배된 업무의 사용을 제한할 수 없고, 전파규칙상 우선권이 없다. 중국에서는 이 주파수대역을 2015년 이후에 IMT 용도로 사용할 수 있다. (WRC-07)

5.313B

업무순위의 변경 : 브라질에서는 698∼806 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무(전파규칙 제5.32호 참조)로 이동업무에 분배한다. (WRC-07)

5.314

추가분배 : 오스트리아, 이탈리아, 몰도바, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 영국 및 스와질란드에서는 790∼862 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 육상이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.315

대체분배 : 그리스, 이탈리아 및 튀니지에서는 790∼838 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송업무에 분배한다. (WRC-2000)

5.316

추가분배 : 독일, 사우디아라비아, 보스니아헤르체코비나, 부르키나파소, 카메룬, 코트디부아르, 크로아티아, 덴마크, 이집트, 핀란드, 그리스, 이스라엘, 리비아, 요르단, 케냐, 구 유고슬라비아 마케도니아 공화국, 리히텐슈타인, 말리, 모나코, 몬테네그로, 노르웨이, 네덜란드, 포르투갈, 영국, 시리아, 세르비아, 스웨덴 및 스위스에서는 790∼830 ㎒의 주파수대역을, 그리고 이들 국가들과 스페인, 프랑스, 가봉 및 몰타에서는 830∼862 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무에도 분배한다. 단, 이 주석에 열거된 국가에서 이동업무 무선국은 이 주석 이외의 국가들에서 주파수 분배표에 따라 운용하거나 계획된 무선국에 유해간섭을 주지 않아야 하고 보호도 요구하지 못한다. 이 분배는 2015년 6월 16일까지 유효하다. (WRC-07)

5.316A

추가분배 : 스페인, 프랑스, 가봉 및 몰타에서는 790∼830 ㎒의 주파수대역을, 앙골라, 바레인, 베닌, 보츠와나, 콩고, 제1지역의 프랑스령, 감비아, 가나, 기니, 쿠웨이트, 레소토, 레바논, 말라위, 모로코, 모리타니, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 오만, 우간다, 폴란드, 카타르, 르완다, 세네갈, 수단, 남아프리카공화국, 스와질란드, 탄자니아, 차드, 토고, 예멘, 잠비아 및 짐바브웨에서는 790∼862 ㎒의 주파수대역을, 그루지야에서는 806∼862 ㎒의 주파수대역을, 리투아니아에서는 830∼862 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다. 이 분배는 전파규칙 제9.21호 및 GE06협정에 따라 전파규칙 제5.312호에 명시된 국가들과의 동의를 전제로 한다. 단, 각 해당 주파수대역별로 동 주석에 언급된 국가들의 이동업무 무선국은 다른 국가들에서 운용중인 업무들의 무선국에 허용할 수 없는 간섭을 주지 않아야 하고 보호도 요구하지 못한다. 리투아니아 및 폴란드에서 이 분배에 따라 이동업무로 주파수할당을 할 경우 러시아 및 벨로루시의 동의없이는 사용할 수 없다. 이 분배는 2015년 6월 16일까지 유효하다. (WRC-07)

5.316B

제1지역에서 790∼862 ㎒의 주파수대역을 항공이동업무를 제외한 이동업무에 1순위 업무로 분배하는 것은 2015년 6월 17일부터 유효하며, 전파규칙 제5.312호에 명시된 국가들의 항공무선항행업무와 전파규칙 제9.21호에 따른 동의를 전제로 한다. GE06 협정국가들이 이동업무 무선국으로 사용하는 것은 이 협정의 절차가 성공적으로 적용되었을 경우에 허용된다. 결의 224(WRC-07 개정)와 결의 749(WRC-07)를 적용하여야 한다. (WRC-07)

5.317

추가분배 : 브라질과 미국을 제외한 제2지역에서는 806∼890 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호의 규정에 따라 동의를 얻는 조건으로, 1순위 업무로 이동위성업무에도 분배한다. 이 업무는 자국 영토내의 운용에 한한다.

5.317A

IMT-2000을 구현하고자 하는 주관청은 1순위 업무로 이동업무에 분배된 제2지역의 698∼960 ㎒의 주파수대역과 제1지역 및 3지역의 790∼960 ㎒의 주파수대역 내에서 그 사용을 지정한다. 결의 224(WRC-07 개정)와 결의 749(WRC-07)를 참조한다. 이 허용으로 기존에 분배된 업무의 사용을 제한하거나 전파규칙상의 우선권을 주장하지 못한다. (WRC-07)

5.318

추가분배 : 캐나다, 미국 및 멕시코에서는 849∼851 ㎒ 및 894∼896 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공기와의 공중통신을 위한 항공이동업무에도 분배한다. 849∼851 ㎒의 주파수대역 사용은 항공국에서의 송신에 한하며 894∼896 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 항공기국에서의 송신에 한한다.

5.319

추가분배 : 벨로루시, 러시아 및 우크라이나에서는 806∼840 ㎒(지구대우주) 및 856∼890 ㎒(우주대지구)의 주파수대역을 항공이동위성(R)업무를 제외한 이동위성업무에 분배한다. 이 업무로 이 주파수대역을 사용하는 것은 다른 국가에서 주파수 분배표에 따라 운용하는 업무에 유해간섭을 주거나 이들 업무로부터의 보호를 요구할 수 없으며 관련 주관청간의 특별협정에 따른다.

5.320

추가분배 : 제3지역에서는 전파규칙 제9.21호의 규정에 따라 동의를 얻는 조건으로, 806∼890 ㎒ 및 942∼960 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동위성(R)업무를 제외한 이동위성업무에도 분배한다. 이 업무는 자국 영토내의 운용에 한하여 사용한다. 이런 동의를 얻는데 있어서는 주파수 분배표에 따라 운용하는 업무에 유해간섭을 주지 않도록 보장하기 위한 적절한 보호가 취해져야 한다.

5.321  (WRC-07 삭제)

5.322

제1지역에서 862∼960 ㎒의 주파수대역 방송국은 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로, 알제리, 이집트, 스페인, 리비아, 모로코, 나미비아, 나이지리아, 남아프리카공화국, 탄자니아, 짐바브웨 및 잠비아를 제외한 아프리카 방송 구역(전파규칙 제5.10호 내지 제5.13호 참조)에서만 운용되어야 한다. (WRC-2000)

5.323

추가분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 불가리아, 러시아, 헝가리, 카자흐스탄, 몰도바, 우즈베키스탄, 폴란드, 키르기스스탄, 루마니아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 862∼960 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에도 분배한다. 전파규칙 제9.21호에 따라 관련 주관청의 동의를 얻는 조건으로 하고, 1997년 10월 27일 현재 운용 중에 있는 지상에 설치된 라디오비콘은 수명 만료 시까지로 사용이 제한된다. (WRC-07)

5.324  미사용

5.325

업무순위의 변경 : 미국에서는 890∼942 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로, 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)로 무선표정업무에 분배한다.

5.325A

업무순위의 변경 : 쿠바에서는 902∼915 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 육상이동업무에 분배한다. (WRC-2000)

5.326

업무순위의 변경 : 칠레에서는 903∼905 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로, 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다.

5.327

업무순위의 변경 : 호주에서는 915∼928 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)로 무선표정업무에 분배한다.

5.327A

항공이동(R) 업무에 960∼1164 ㎒의 주파수대역 사용은 인증된 국제항공표준에 따라 운용하는 시스템에 한한다. 그 사용은 결의 417(WRC-07)에 부합하여야 한다. (WRC-07)

5.328

항공무선항행위성업무로 960∼1215 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 항공기의 항행보조전자장치 및 이와 직접 관계되는 지상시설의 운용 및 개발을 위하여 전세계적으로 보류한다. (WRC-2000)

5.328A

1164∼1215 ㎒의 주파수대역의 무선항행위성업무 무선국은 결의 609(WRC-07 개정) 규정에 따라 운용하여야 하며, 960∼1215 ㎒의 주파수대역에서 운용되고 있는 항공무선항행업무로부터 보호를 요구해서는 안된다. 전파규칙 제5.43A호는 적용되지 않으며 전파규칙 제21.18호의 규정을 적용한다. (WRC-07)

5.328B

2005년 1월 1일 이후 완전한 조정자료 또는 통고자료를 전파통신국에 적절하게 접수한 무선항행업무 망과 시스템이 1164∼1300 ㎒, 1559∼1610 ㎒ 및 5010∼5030 ㎒의 주파수대역을 사용하는 경우에 전파규칙 제9.12호, 제9.12A호 및 제9.13호 규정을 적용한다. 결의 610(WRC-03)을 적용하여야 하나, 무선항행위성업무(우주대우주)의 망과 시스템의 경우에는 송신 우주국에 한하여 결의 610(WRC-03)을 적용한다. 전파규칙 제5.329A호에 따라 운용하는 1215∼1300 ㎒ 및 1559∼1610 ㎒ 주파수대역의 무선항행위성업무(우주대우주)의 망과 시스템은 전파규칙 제9.7호, 제9.12호, 제9.12A호 및 제9.13호를 다른 무선항행위성업무(우주대우주)의 망과 시스템에 대해서만 적용하여야 한다. (WRC-07)

5.329

1215∼1300 ㎒의 주파수대역에서 무선항행위성업무를 운용할 경우 전파규칙 제5.331호에 따라 허기받은 무선항행업무에 유해간섭을 주거나 보호를 요구할 수 없다는 조건을 따라야 한다. 또한 1215∼1300 ㎒의 주파수대역에서 무선항행위성업무를 운용할 경우 무선표정업무에도 유해간섭을 야기해서는 안된다는 조건을 따라야 한다. 무선표정업무에 대해서는 전파규칙 제5.43호의 적용되지 않는다. 결의 608(WRC-03)이 적용된다. (WRC-03)

5.329A

1215∼1300 ㎒ 및 1559∼1610 ㎒의 주파수대역에서 운용되는 무선항행위성업무 (우주대우주) 시스템은 안전업무 응용으로 사용하여서는 안되며, 주파수 분배표에 따라 운용되는 무선항행위성업무(우주대지구) 시스템 또는 타 업무에 추가적인 제약을 가하지 못한다. (WRC-07)

5.330

추가분배 : 앙골라, 사우디아라비아, 바레인, 방글라데시, 카메룬, 중국, 아랍에미리트, 에리트리아, 에티오피아, 가이아나, 인도, 인도네시아, 이란, 이라크, 이스라엘, 리비아, 일본, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 모잠비크, 네팔, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 시리아, 소말리아, 수단, 차드, 토고 및 예멘에서는 1215∼1300 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.331

추가분배 : 알제리, 독일, 사우디아라비아, 호주, 오스트리아, 바레인, 벨로루시, 벨기에, 베냉, 보스니아헤르체고비나, 브라질, 부르키나파소, 부룬디, 카메룬, 중국, 대한민국, 크로아티아, 덴마크, 이집트, 아랍에미리트, 에스토니아, 러시아, 핀란드, 프랑스, 가나, 그리스, 기니, 적도기니, 헝가리, 인도, 인도네시아, 이란, 이라크, 아일랜드, 이스라엘, 요르단, 케냐, 쿠웨이트, 구 유고슬라비아 마케도니아 공화국, 레소토, 라트비아, 레바논, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 마다가스카르, 말리, 모리타니, 몬테네그로, 나이지리아, 노르웨이, 오만, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 카타르, 시리아, 북한, 슬로바키아, 영국, 세르비아, 슬로베니아, 소말리아, 수단, 스리랑카, 남아프리카공화국, 스웨덴, 스위스, 태국, 토고, 터키, 베네수엘라 및 베트남에서는 1215∼1300 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 무선항행업무에도 분배한다. 캐나다와 미국에서 1240∼1300 ㎒의 주파수 대역을 무선항행업무로도 분배하며, 이 무선항행업무의 사용은 항공무선항행업무에 한한다. (WRC-07)

5.332

1215∼1260 ㎒의 주파수대역에서 지구탐사위성업무 및 우주연구업무의 능동우주탑재센서는 무선표정업무, 무선항행위성업무 및 1순위 업무로 분배된 타 업무의 운용 또는 개발에 제약을 가하거나 이들에 유해간섭을 주어서는 안되며 보호를 요구할 수도 없다. (WRC-2000)

5.333  (WRC-97 삭제)

5.334

추가 분배 : 캐나다와 미국에서는 1350∼1370 ㎒의 주파수대역을 항공무선항행업무에도 1순위 업무로 분배한다. (WRC-03)

5.335

캐나다 및 미국에서는 1240∼1300 ㎒의 주파수대역에서 지구탐사위성업무 및 우주연구업무의 능동 우주탑재센서는 항공무선항행업무의 운용 또는 개발에 제약을 주거나 이들에 유해간섭을 주어서는 안되며 보호를 요구할 수도 없다. (WRC-97)

5.335A

1260∼1300 ㎒의 주파수대역에서 지구탐사위성업무 및 우주연구업무의 능동우주탑재 센서는 무선표정업무, 무선항행위성업무 및 1순위 업무로 분배된 타 업무의 운용 또는 개발에 제약을 주거나 이들에 유해간섭을 주어서는 안되며 보호를 요구할 수도 없다. (WRC-2000)

5.336  미사용

5.337

항공무선항행업무로 1300∼1350 ㎒, 2700∼2900 ㎒ 및 9000∼9200 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 지상에 설치한 레이더 및 이와 관련하여 이들 주파수대역의 주파수만을 송신하는 항공탑재의 트랜스폰다로서 동일 주파수대역을 운용하는 레이더에 의해서만 작동하는 것에 한한다.

5.337A

무선항행위성업무의 지구국 및 무선표정업무의 무선국으로 1300∼1350 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 항공무선항행업무에 유해간섭을 주어서는 안되며, 이들의 운용 및 개발에 제약을 주어서는 안된다. (WRC-2000)

5.338

몽골, 키르기스스탄, 슬로바키아, 체코 및 투르크메니스탄에서 무선항행업무의 기존 운용설비는 1350∼1400 ㎒의 주파수대역에서 계속 운용할 수 있다. (WRC-07)

5.338A

1350∼1400 ㎒, 1427∼1452 ㎒, 22.55∼23.55 ㎓, 30∼31.3 ㎓, 49.7∼50.2 ㎓, 50.4∼50.9 ㎓ 및 51.4∼52.6 ㎓의 주파수대역은 결의 750(WRC-07)을 적용한다. (WRC-07)

5.339

1370∼1400 ㎒, 2640∼2655 ㎒, 4950∼4990 ㎒ 및 15.20∼15.35 ㎓의 주파수대역은  2순위 업무로 우주연구업무(수동) 및 지구탐사위성업무(수동)에도 분배한다.

5.339A  (WRC-07 삭제)

5.340

아래의 주파수대역에서는 모든 전파발사가 금지된다.

1400∼1427 ㎒,

2690∼2700 ㎒ 전파규칙 제5.422호에 규정된 것은 제외,

10.68∼10.7 ㎓ 전파규칙 제5.483호에 규정된 것은 제외,

15.35∼15.4 ㎓ 전파규칙 제5.511호에 규정된 것은 제외,

23.6∼24 ㎓,

31.3∼31.5 ㎓,

31.5∼31.8 ㎓ 제2지역에서,

48.94∼49.04 ㎓ 항공탑재 무선국으로부터,

50.2∼50.4 ㎓,

5.340.1  50.2～50.4 ㎓의 주파수대역에서 지구탐사위성업무(수동)와 우주연구업무(수동)에의 분배는 이 대역에서 1순위 업무로 분배된 인접대역의 사용에 관하여 과도한 제약을 주어서는 안된다.

52.6∼54.25 ㎓,

86∼92 ㎓,

100∼102 ㎓,

109.5∼111.8 ㎓,

114.25∼116 ㎓,

148.5∼151.5 ㎓,

164∼167 ㎓,

182∼185 ㎓,

190∼191.8 ㎓,

200∼209 ㎓,

226∼231.5 ㎓,

250～252 ㎓. (WRC-03)

5.341

일부 국가들은 1400∼1727 ㎒, 101∼120 ㎓ 및 197∼220 ㎓의 주파수대역에서 지구 밖에서 유입되는 의도적 발사의 탐색 프로그램을 위한 수동연구를 수행하고 있다.

5.342

추가분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 불가리아, 러시아, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 및 우크라이나에서는 1429∼1535 ㎒의 주파수대역을 자국 영토 내에서 항공원격측정에 한하여 1순위 업무로 항공이동업무에 분배한다. 2007년 4월 1일부터1452∼1492 ㎒의 주파수대역 사용은 관련 주관청간에 동의를 해야 한다. (WRC-2000)

5.343

제2지역에서는 1435∼1535 ㎒의 주파수대역을 항공이동업무의 원격측정용으로 사용하는 것은 타 용도의 이동업무 사용보다 우선권을 갖는다.

5.344

대체분배 : 미국에서는 1452∼1525 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무(전파규칙 제5.343호 참조)로 고정 및 이동업무에 분배한다.

5.345

방송위성업무 및 방송업무로 1452∼1492 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 디지털오디오방송에 한하며 결의 528(WARC-92)의 규정에 따른다.

사무국의 주 : 이 결의는 WRC-03에서 개정되었음

5.346  미사용

5.347  (WRC-07 삭제)

5.347A  (WRC-07 삭제)

5.348

이동위성업무로 1518∼1525 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 전파규칙 제9.11A호에 따른 조정을 따라야 한다. 1518∼1525 ㎒의 주파수대역에서 이동위성업무 무선국은 고정업무 무선국으로부터 보호를 요구해서는 안된다. 전파규칙 제5.43A호는 적용하지 않는다. (WRC-03)

5.348A

1518∼1525 ㎒의 주파수대역에서 전파규칙 제9.11A호를 적용하는 이동위성업무(우주대지구) 우주국의 지표면 전력속밀도 조정 제한값은 일본 영토내에서 운용하고 있는 공중교환전기통신망(PSTN)에 접속하여 사용되거나 특별이동무선을 위한 육상이동업무 사용을 위해 부록 5의 표 5-2에 주어진 값들과 달리 모든 도래각에서 -150 dB(W/m2)/4 ㎑가 되어야 한다. 1518∼1525 ㎒의 대역에서 이동위성업무 무선국은 일본 영토에서 운용하는 무선국으로부터 보호를 요구해서는 안된다. 전파규칙 제5.43호는 적용하지 않는다. (WRC-03)

5.348B

1518∼1525 ㎒의 주파수대역에서 이동위성업무 무선국은 미국(전파규칙 제5.343호 및 제5.344호 참조)과 전파규칙 제5.342호에 기재된 국가들의 영토에서 운용하는 이동업무의 항공이동 원격측정국으로부터 보호를 요구해서는 안된다. 전파규칙 제5.43A호는 적용하지 않는다. (WRC-03)

5.348C  (WRC-07 삭제)

5.349

업무순위의 변경 : 사우디아라비아, 아제르바이잔, 바레인, 카메룬, 이집트, 프랑스, 이란, 이라크, 이스라엘, 카자흐스탄, 쿠웨이트, 구 유고슬라비아 마케도니아 공화국, 레바논, 모로코, 카타르, 시리아, 키르기스스탄, 투르크메니스탄 및 예멘에서는 1525∼1530 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-07)

5.350

추가분배 : 아제르바이잔, 키르기스스탄 및 투르크메니스탄에서는 1525∼1530 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동업무에도 분배한다. (WRC-2000)

5.351

1525∼1544 ㎒, 1545∼1559 ㎒, 1626.5∼1645.5 ㎒ 및 1646.5∼1660.5 ㎒의 주파수대역은 어떤 업무의 피더링크에도 사용해서는 안 된다. 그러나 주관청은 예외적으로 이동위성업무의 특정 고정지점에 위치한 지구국이 동 주파수대역을 사용하는 우주국을 경유하여 통신하는 것을 허가할 수 있다.

5.351A

이동위성업무로 1518∼1544 ㎒, 1545∼1559 ㎒, 1610∼1645.5 ㎒, 1646.5∼1660.5 ㎒, 1668∼1675 ㎒, 1980∼2010 ㎒, 2170∼2200 ㎒, 2483.5∼2520 ㎒ 및 2670∼2690 ㎒의 주파수대역을 사용하는 경우에 결의 212(WRC-07 개정) 및 225(WRC-07 개정)를 참조한다. (WRC-07)

5.352  (WRC-97 삭제)

5.352A

1525∼1530 ㎒의 주파수대역에서 해상이동위성업무 무선국을 제외한 이동위성업무 무선국은 프랑스와 제3지역의 프랑스 해외령, 알제리아, 사우디아라비아, 이집트, 기니아, 인도, 이스라엘, 이탈리아, 요르단, 쿠웨이트, 말리, 몰타, 모로코, 모리타니, 나이지리아, 오만, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 시리아, 탄자니아, 베트남 및 예멘에서 1998년 4월 1일전에 통고된 고정이동업무 무선국에 유해간섭을 주지 않아야 하며 또한 보호를 요구하지 못한다. (WRC-97)

5.353  (WRC-97 삭제)

5.353A

1530∼1544 ㎒ 및 1626.5∼1645.5 ㎒의 주파수대역에서 전파규칙 제9조 제Ⅱ절의 절차를 이동위성업무에 적용하는 경우에 전세계해상조난안전시스템(GMDSS)의 조난, 긴급, 안전 통신용 주파수 요구를 우선적으로 수용해야 한다. 해상이동위성 조난, 긴급 및 안전 통신은 하나의 통신망으로 운용되는 다른 모든 이동위성통신에 비해 우선접속 및 즉각적인 사용권을 갖는다. 이동 위성시스템은 GMDSS의 조난, 긴급 및 안전 통신에 허용할 수 없는 간섭을 주지 않아야 하고 보호를 요구하지 못한다. 다른 이동위성업무의 안전 관련 통신의 우선권이 고려되어야 한다. (결의 222(WRC-2000)의 규정을 적용해야 한다.) (WRC-2000)

5.354

이동위성업무로 1525∼1559 ㎒와 1626.5∼1660.5 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 전파규칙 제9.11A호에 따른 조정을 전제로 해야 한다.

5.355

추가분배 : 바레인, 방글라데시, 콩고, 이집트, 에리트리아, 이라크, 이스라엘, 쿠웨이트, 레바논, 몰타, 카타르, 시리아, 소말리아, 수단, 차드, 토고 및 예멘에서 1540∼1559 ㎒, 1610∼1645.5 ㎒ 및 1646.5∼1660 ㎒의 주파수대역은 2순위 업무로 고정업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.356

이동위성업무(우주대지구)로 1544∼1545 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 조난 및 안전통신에 한한다. (전파규칙 제31조 참조)

5.357

항공이동(R)업무에 있어서 지상 항공국에서 직접적으로 항공기국까지 또는 항공기국 상호간에 1545∼1555 ㎒의 주파수대역으로 송신하는 것은 위성대항공기 링크의 연장 또는 보완으로 사용하는 경우에도 허가된다.

5.357A

전파규칙 제9조 제Ⅱ절의 절차를 1545∼1555 ㎒ 및 1646.5∼1656.5 ㎒의 주파수대역의 이동위성업무에 적용하는 경우에 전파규칙 제44조에 규정된 우선순위 1부터 6에 해당하는 메시지를 전송하는 항공이동위성(R)업무의 스펙트럼 요구조건을 우선적으로 수용해야 한다. 전파규칙 제44조에 규정된 우선순위 1부터 6을 갖는 항공이동위성(R)업무 통신은 하나의 통신망 내에서 운용되는 타 모든 이동위성통신에 대해 필요할 경우 선점(pre-emption)에 의한 우선접속 및 즉각적인 사용권을 가진다. 이동위성시스템은 전파규칙 제44조6에 규정된 우선순위 1부터 6을 갖는 항공이동위성(R)업무 통신에 허용할 수 없는 간섭을 주지 않아야 하고, 또한 보호를 요구하지 못한다. 타 이동위성업무의 안전 관련 통신의 우선권을 고려하여야 한다. (결의 222(WRC-2000)의 규정을 적용해야 한다.) (WRC2000)

5.358  (WRC-97 삭제)

5.359

추가분배 : 독일, 사우디아라비아, 아르메니아, 오스트리아, 아제르바이잔, 벨로루시, 베냉, 불가리아, 카메룬, 스페인, 러시아, 프랑스, 가봉, 그루지야, 그리스, 기니, 기니비사우, 리비아, 요르단, 카자흐스탄, 쿠웨이트, 레바논, 리투아니아, 모리타니, 몰도바, 몽골, 우간다, 우즈베키스탄, 파키스탄, 폴란드, 시리아, 키르기스스탄, 북한, 루마니아, 스와질란드, 타지키스탄, 탄자니아, 튀니지, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 1550∼1559 ㎒, 1610∼1645.5 ㎒ 및 1646.5∼1660 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. 주관청은 이들 주파수대역에서 새로운 고정업무 무선국을 도입하는 것을 피하도록 실질적인 모든 노력을 취할 것을 촉구한다. (WRC-07)

5.360  5.361  5.362 (WRC-97 삭제)

5.362A

미국에서는 필요하다면 선점에 의하여, 1555∼1559 ㎒ 및 1656.5∼1660.5 ㎒의 주파수대역에서 항공이동위성(R)업무가 하나의 통신망으로 운영되는 타 이동위성통신에 대해 우선접속과 즉각적인 사용권을 갖는다. 이동위성시스템은 전파규칙 제44조에서 규정하는 우선순위 1에서 6까지의 우선순위를 갖는 항공이동위성(R)업무 통신에 허용할 수 없는 간섭을 주어서도 안되며, 또한 보호를 요구할 수도 없다. 타 이동업무의 안전관련통신의 우선권을 고려하여야 한다. (WRC-97)

5.362B

추가분배 : 알제리아, 사우디아라비아, 카메룬, 리비아, 요르단, 말리, 모리타니, 시리아 및 튀니지에서는 1559∼1610 ㎒의 주파수대역을 2010년 1월 1일까지 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. 이 날짜 이후에 고정업무는 이 분배가 더 이상 유효하지 않은 2015년 1월 1일까지 2순위 업무로 계속 운용할 수 있다. 알제리, 독일, 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 베냉, 불가리아, 스페인, 러시아, 프랑스, 가봉, 그루지야, 기니, 기니비사우, 카자흐스탄, 리투아니아, 몰도바, 나이지리아, 우간다, 우즈베키스탄, 파키스탄, 폴란드, 키르기스스탄, 북한, 루마니아, 세네갈, 스와질란드, 타지키스탄, 탄자니아, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 1559∼1610 ㎒의 주파수대역을 이 분배가 더 이상 유효하지 않은 2015년 1월 1일까지 2순위 업무로 고정업무에도 분배한다. 주관청은 이 대역에서 고정업무시스템에 새로운 주파수 할당을 허가하지 않고 무선항행위성업무 및 항공무선항행업무를 보호하기 위한 모든 실질적인 조치를 취할 것을 촉구한다. (WRC-07)

5.362C

추가분배 : 콩고, 이집트, 에리트리아, 이라크, 이스라엘, 요르단, 몰타, 카타르, 시리아, 소말리아, 수단, 차드, 토고 및 예멘에서는 1559∼1610 ㎒의 주파수대역을 이 분배가 더 이상 유효하지 않은 2015년 1월 1일까지 2순위 업무로 고정업무에도 분배한다. 주관청은 이 대역에서 고정업무 시스템에 새로운 주파수할당을 허가하지 않고 무선항행위성업무를 보호하기 위한 모든 실질적인 조치를 취할 것을 촉구한다. (WRC-07)

5.363  (WRC-07 삭제)

5.364

1610∼1626.5 ㎒의 주파수대역을 이동위성업무(지구대우주)와 무선측위 위성업무(지구대우주)로 사용하는 것은 전파규칙 제9.11A호에 따라 조정을 요한다. 이 주파수대역의 어떤 업무이든 운용 중인 이동지구국의 첨두등가등방성복사전력밀도가 이 영향을 받는 주관청의 별도 동의 없이는 전파규칙 제5.366호 규정(전파규칙 제4.10호에 적용)에 따른 시스템이 사용하는 일부 주파수대역에서 -15 dB(W/4 ㎑)을 초과해서는 안 된다. 그러한 시스템이 운용되지 않는 일부 주파수대역에서는 이동업무 지구국의 평균등가등방성복사전력밀도가 -3 dB(W/4 ㎑)을 초과해서는 안 된다. 이동위성업무 무선국은 항공무선항행업무 무선국, 전파규칙 제5.366호에 따라 운용되는 무선국, 그리고 전파규칙 제5.359호에 따라 운용되는 고정업무 무선국 등으로부터 보호를 요구해서는 안된다. 이동위성망 조정에 책임이 있는 주관청은 전파규칙 제5.366호 규정에 따라 운용중인 무선국의 보호를 보장하기 위한 모든 실질적 노력을 기울여야 한다.

5.365

이동위성업무(우주대지구)에 의한 1613.8∼1626.5 ㎒의 주파수대역의 사용은 전파규칙 제9.11A호에 따라 조정을 요한다.

5.366

항공기 상의 항행보조전자장치 및 이와 직접 관계된 지상 또는 위성상의 시설 사용 및 개발을 위하여 전세계적으로 1610∼1626.5 ㎒의 주파수대역을 보류한다. 이 위성의 사용은 전파규칙 제9.21호에 따라서 동의를 얻는 조건으로 한다.

5.367

추가분배 : 1610∼1626.5 ㎒ 및 5000∼5150 ㎒의 주파수대역은 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로, 1순위 업무로 항공이동위성(R)업무에도 분배한다.

5.368

항공무선항행 위성업무를 제외하고 무선측위 위성업무 및 이동위성업무는 1610∼1626.5 ㎒의 주파수대역에서 전파규칙 제4.10호의 규정을 적용하지 않는다.

5.369

업무순위의 변경 : 앙골라, 호주, 브룬디, 중국, 에리트리아, 에티오피아, 인도, 이란, 이스라엘, 리비아, 레바논, 리베리아, 마다가스카르, 말리, 파키스탄, 파푸아뉴기니, 콩고민주공화국, 시리아, 수단, 스와질란드, 토고 및 잠비아에서는 1610∼1626.5 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따라 이 조항에 열거되지 않는 국가와의 동의를 얻는 조건으로 1순위 업무로 무선측위위성업무(지구대우주)에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-03)

5.370

업무순위의 변경 : 베네수엘라에서는 1610∼1626.5 ㎒(지구대우주)의 주파수대역을 2순위 업무로 무선측위 위성업무에 분배한다.

5.371

추가분배 : 제1지역에서는 1610∼1626.5 ㎒(지구대우주) 및 2483.5∼2500 ㎒(우주 대지구)의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로, 2순위 업무로 무선측위위성업무에도 분배한다.

5.372

1610.6∼1613.8 ㎒의 주파수대역을 사용하는 무선측위 위성업무 및 이동위성업무 무선국은 전파천문업무 무선국에 유해간섭을 주지 않아야 한다. (전파규칙 제29.13호 규정이 적용된다)

5.373  미사용

5.373A  (WRC-97 삭제)

5.374

1631.5∼1634.5 ㎒ 및 1656.5∼1660 ㎒의 주파수대역을 운용하는 이동위성업무의 이동지구국은 전파규칙 제5.369호에 나열된 국가에서 운용하는 고정업무 무선국에 유해간섭을 주어서는 안된다. (WRC-97)

5.375

이동위성업무(지구대우주) 및 위성간 링크용으로 1645.5∼1646.5 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 조난 및 안전통신에 한한다. (제31조 참조)

5.376

1646.5∼1656.5 ㎒의 주파수대역에서 항공이동(R)업무의 항공기국에서 직접적으로 지상의 항공국 또는 항공기국 상호간 송신하는 것은 항공기 대 위성링크의 연장 또는 보완을 위하여 사용되는 경우에도 허가된다.

5.376A

1660∼1660.5 ㎒의 주파수대역에서 운용하는 이동지구국은 전파천문업무에 유해간섭을 주어서는 안된다. (WRC-97)

5.377  (WRC-03 삭제)

5.378  미사용

5.379

추가분배 : 방글라데시, 인도, 인도네시아, 나이지리아 및 파키스탄에서는 1660.5∼1668.4 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 기상원조업무에도 분배한다.

5.379A

1664.4∼1668.4 ㎒의 주파수대역에서 기상원조업무의 공중으로부터 지상방향으로의 송신을 가능한 신속하게 제거함으로써 1660.5∼1668.4 ㎒의 주파수대역에서 전파천문의 향후 연구를 위하여 모든 실질적인 보호를 취할 것을 주관청에 요청한다.

5.379B

1668∼1675 ㎒의 주파수대역을 이동위성업무로 사용하는 경우, 전파규칙 제9.11A호에 의한 조정을 전제로 한다. 1668∼1668.4 ㎒의 주파수대역에 대해 결의 904(WRC-07)를 적용한다. (WRC-07)

5.379C

1668∼1670 ㎒의 주파수대역의 전파천문업무의 보호를 위해 동 주파수대역에서 운용하는 이동위성업무망의 이동지구국에 의해 발생되는 총 전력속밀도(pfd) 값들은 국제 주파수 등록원부에 등록된 모든 전파천문국에 대하여 10 ㎒에서 -181 dB(W/m2), 임의의 20 ㎑에서 -194 dB(W/m2)를 초과하여서는 안된다. 이 경우 누적시간(integration period) 2000초의 2% 이상으로 한다. (WRC-03)

5.379D

1668.4∼1675 ㎒의 주파수대역에서 이동위성업무와 고정업무 및 이동업무간 공유에 대해서는 결의 744(WRC-07 개정)를 적용한다. (WRC-07)

5.379E

1668.4∼1675 ㎒의 주파수대역에서 이동위성업무 무선국은 중국, 이란, 일본 및 우즈베키스탄의 기상원조업무 무선국에 유해간섭을 주어서는 안된다. 1668.4∼1675 ㎒의 주파수대역에서 주관청이 새로운 기상원조업무 시스템을 도입하지 않도록 요청하고, 가능한 신속하게 기존에 운용중인 기상원조업무를 다른 대역으로 이전할 것을 촉구한다. (WRC-03)

5.380  (WRC-07 삭제)

5.380A

1670∼1675 ㎒의 주파수대역에서 이동위성업무 무선국은 2004년 1월 1일까지 통고된 기상위성업무의 기존 지구국에 유해간섭이나 개발에 제약을 주어서는 안된다. 또한 동 대역에서 기상위성업무 지구국에 대한 신규 주파수할당은 이동위성업무의 무선국의 유해간섭으로부터 보호되어야 한다. (WRC-07)

5.381

추가분배 : 아프가니스탄, 코스타리카, 쿠바, 인도, 이란 및 파키스탄에서는 1690∼1700 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무와 고정업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.382

업무순위의 변경 : 사우디아라비아, 아르메니아, 아제르바이잔, 바레인, 벨로루시, 콩고, 이집트, 아랍에미리트, 에리트리아, 에티오피아, 러시아, 기니, 이라크, 이스라엘, 요르단, 카자흐스탄, 쿠웨이트, 구 유고슬라비아 마케도니아 공화국, 레바논, 모리타니, 몰도바, 몽골, 오만, 우즈베키스탄, 폴란드, 카타르, 시리아, 키르기스스탄, 세르비아, 소말리아, 타지키스탄, 탄자니아, 투르크메니스탄, 우크라이나 및 예멘에서는 1690∼1700 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)로 항공이동업무를 제외한 이동업무와 고정업무에 분배하고, 북한에서는 1690∼1700 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)로 고정업무에, 2순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다. (WRC-07)

5.383  미사용

5.384

추가분배 : 인도, 인도네시아, 일본에서는 1700∼1710 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 우주연구업무(우주대지구)에도 분배한다. (WRC-97)

5.384A

IMT를 구현하고자 하는 주관청은 1710∼1885 ㎒ 및 2300∼2400 ㎒ 및 2500∼2690 ㎒의 주파수대역 전체 또는 일부를 결의 223(WRC-07 개정)에 따라 그 용도로 지정한다. 이러한 지정은 기존에 분배된 업무의 사용을 제한할 수 없고, 전파규칙상 우선권이 없다. (WRC-07)

5.385

추가분배 : 1718.8∼1722.2 ㎒의 주파수대역은 2순위 업무로 분광선 관측을 위한 전파천문업무에도 분배한다. (WRC-2000)

5.386

추가분배 : 제2지역, 호주, 괌, 인도, 인도네시아 및 일본에서는 1750∼1850 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로, 특히 1순위 업무로 대류권산란시스템과 관련된 우주운용(지구대우주)업무 및 우주연구(지구대우주)업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.387

추가분배 : 벨로루시, 그루지야, 카자흐스탄, 몽골, 키르기스스탄, 슬로바키아, 루마니아, 타지키스탄 및 투르크메니스탄에서 1770∼1790 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로, 1순위 업무로 기상위성업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.388

1885∼2025 ㎒ 및 2110∼2200 ㎒의 주파수대역은 전세계적으로 IMT-2000을 구현하고자 하는 주관청이 사용한다. 이러한 사용은 동 주파수대역에 분배된 타 업무로 사용하는 것을 배제하지 않는다. 동 대역들은 결의 212(WRC-97개정)에 따라 IMT- 2000으로 사용가능하다. (결의 223(WRC-97) 참조) (WRC-2000)

5.388A

제1지역 및 제3지역에서는 1885∼1980 ㎒, 2010∼2025 ㎒ 및 2110∼2170 ㎒의 주파수대역을, 제2지역에서는 1885∼1980 ㎒ 및 2110∼2160 ㎒의 주파수대역을 결의 221 (WRC-03 개정)에 따라 IMT-2000을 제공하는 기지국으로서 HAPS가 사용할 수 있다. HAPS를 이용하여 IMT-2000 응용으로 사용하는 것은 이 대역에 분배된 업무의 어떤 무선국의 사용도 방해하지 못하며, 전파규칙상 우선권이 없다. (WRC-03)

5.388B

알제리, 사우디아라비아, 바레인, 베냉, 부르키나파소, 카메룬, 중국, 코모로, 코트디부아르, 쿠바, 지부티, 이집트, 아랍에미리트, 에리트리아, 에티오피아, 가봉, 가나, 인도, 이란, 이스라엘, 리비아, 요르단, 케냐, 쿠웨이트, 말리, 모로코, 모리타니, 나이지리아, 오만, 우간다, 카타르, 시리아, 세네갈, 수단, 탄자니아, 차드, 토고, 튀니지, 예멘, 잠비아 및 짐바브웨에서는 동일 채널 간섭으로부터 그들의 영토내에 있는 고정업무 및 이동업무(IMT-2000 이동국을 포함)를 보호하기 위하여 인접국가에서 전파규칙 제5.338A에 언급된 대역을 ITM-2000 기지국으로 운용하는 HAPS는 HAPS의 통고시점에 간섭 영향을 받는 주관청의 명백한 동의를 구하지 않는 한 당해 국가의 국경 밖에서 지표면에서의 동일 채널 전력속밀도가 -127 dB(W/(㎡ㆍ㎒)를 초과해서는 안된다. (WRC-03)

5.389  미사용

5.389A

1980∼2010 ㎒ 및 2170∼2200 ㎒의 주파수대역을 이동위성업무로 사용하는 경우 전파규칙 제9.11A호에 따른 조정과 결의 716(WRC-2000 개정)의 규정에 따른다. (WRC-07)

5.389B

이동위성업무로 1980∼1990 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 아르헨티나, 브라질, 캐나다, 칠레, 에콰도르, 미국, 온두라스, 자메이카, 멕시코, 페루, 수리남, 트리니다드 토바고, 우루과이 및 베네수엘라의 고정업무와 이동업무에 유해간섭을 주거나 개발에 제약을 주어서는 안된다.

5.389C

제2지역에서 2010∼2025 ㎒ 및 2160∼2170 ㎒의 주파수대역을 이동위성업무로 사용하는 경우 전파규칙 제9.11A호에 따른 조정과 결의 716(WRC-2000 개정)의 규정에 따른다. (WRC-07)

5.389D  (WRC-03 삭제)

5.389E

제2지역에서 2010∼2025 ㎒ 및 2160∼2170 ㎒의 주파수대역을 이동위성업무로 사용하는 것은 제1지역 및 제3지역의 고정업무와 이동업무에 유해간섭을 주거나 개발에 제약을 주어서는 안된다.

5.389F

알제리, 베닌, 카보베르데, 이집트, 이란, 말리, 시리아 및 튀니지에서 1980∼2010 ㎒ 및 2170∼2200 ㎒의 주파수대역을 이동위성업무로 사용하는 것은 고정업무와 이동업무에 유해간섭을 주거나 2005년 1월 1일 이전까지 이들 업무의 개발에 장애가 되어서는 안되며, 이들로부터 보호도 요구할 수 없다. (WRC-2000)

5.390  (WRC-07 삭제)

5.391

2025∼2110 ㎒ 및 2200∼2290 ㎒의 주파수대역을 이동업무로 할당하는 경우에, 권고 ITU-R SA.1154에 기술된 바와 같이 주관청은 고밀도이동시스템을 도입해서는 안되며, 다른 형태의 이동시스템을 도입하기 위해서는 이 권고를 고려하여야 한다. (WRC-97)

5.392

2025∼2110 ㎒ 및 2200∼2290 ㎒의 주파수대역의 우주연구업무, 우주운용업무 및 지구탐사위성업무에서 둘 이상의 비정지위성간 우주대우주 전송은 이들 업무 및 동 대역의 정지위성과 비정지위성간의 지구대우주, 우주대지구 및 기타 우주대우주 전송에 대하여 어떠한 제약도 없도록 주관청은 모든 실질적인 조치들을 취할 것을 촉구한다.

5.392A  (WRC-07 삭제)

5.393

추가분배 : 캐나다, 미국, 인도 및 멕시코에서는 2310∼2360 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 방송위성업무(음성) 및 지상보조 음성방송업무에도 분배한다. 그러한 사용은 디지털 음성방송에 한하며, 방송위성 시스템을 상위 25 ㎒로 국한한 결의사항 3을 제외하고 결의 528(WARC-03 개정)의 규정에 따라야 한다. (WRC-07)

5.394

미국에서는 원격측정용 항공이동업무로 2300∼2390 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것이 이동업무에 의한 다른 용도보다 우선권을 갖는다. 캐나다에서는 원격측정용 항공이동업무로 2360∼2400 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것이 이동업무에 의한 다른 용도보다 우선권을 갖는다. (WRC-07)

5.395

프랑스와 터키에서는 2310∼2360 ㎒의 주파수대역을 원격측정용 항공이동업무로 사용하는 것이 다른 이동업무로 사용하는 것보다 우선권을 갖는다. (WRC-03)

5.396

전파규칙 제5.393호에 따라 운용되는 2310∼2360 ㎒의 주파수대역의 방송위성업무의 우주국이 다른 나라에서 동 주파수대역에 분배된 업무에 영향을 줄 경우에는 결의 33 (WARC-97 개정)*에 따라 조정되고 통고 되어야 한다. 보조 지상방송국은 사용에 앞서 인접국가와 양자간 조정을 하여야 한다.

5.397

업무순위의 변경 : 프랑스에서는 2450∼2500 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 무선표정업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) 그러한 사용은 주파수 분배표에 따라 운용중인 또는 운용예정인 업무가 영향을 받을 수 있는 주관청과의 동의를 전제로 한다.

5.398

2483.5∼2500 ㎒의 주파수대역의 무선측위위성업무에 대하여 전파규칙 제4.10호의 규정을 적용하지 않는다.

5.399

제1지역에서 전파규칙 제5.400호에 열거되지 않은 국가에서는 무선측위 위성업무 무선국이 무선표정업무 무선국에 유해간섭을 주거나 그들로부터의 보호를 요구해서는 안된다.

5.400

업무순위의 변경 : 앙골라, 호주, 방글라데시, 부룬디, 중국, 에리트리아, 에티오피아, 인도, 이란, 리비아, 레바논, 리베리아, 마다가스카르, 말리, 파키스탄, 파푸아뉴기니, 콩고민주공화국, 시리아, 수단, 스와질란드, 토고 및 잠비아에서 2483.5∼2500 ㎒의 주파수대역을 무선측위위성업무(우주대지구)로 분배한 것은 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)이고, 전파규칙 제9.21호에 따라 이 규정에 나열된 이외의 국가로부터 동의를 얻는 조건으로 한다. (WRC-03)

5.401  미사용

5.402

이동위성업무 및 무선측위 위성업무로 2483.5∼2500 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 전파규칙 제9.11A호에 따른 조정을 전제로 한다. 특히 전세계적으로 전파천문업무에 분배된 4990∼5000 ㎒의 주파수대역에 제2고조파가 해당되는 2483.5∼2500 ㎒의 주파수대역으로부터의 발사로 인한 유해간섭으로부터 전파천문업무를 보호하도록 모든 실질적인 조치를 취할 것을 주관청에 요청한다.

5.403

2520∼2535 ㎒의 주파수대역은 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로,  항공이동위성업무를 제외한 이동위성(우주대지구)업무에도 자국내 운용에 한하여 사용할 수 있다. 전파규칙 제9.11A호의 규정을 적용한다. (WRC-07)

5.404

추가분배 : 인도 및 이란에서는 전파규칙 제9.21호의 규정에 의한 동의를 얻는 조건으로, 2500∼2516.5 ㎒의 주파수대역을 국내운용에 한해 무선측위위성업무(우주대지구)에도 사용할 수 있다.

5.405

추가분배 : 프랑스에서는 2500∼2550 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 무선표정업무에도 분배한다. 이러한 사용은 주파수 분배표에 따라 운용중이거나 또는 계획된 업무가 영향을 받을 수 있는 주관청과의 동의를 전제로 한다.

5.406  미사용

5.407

아르헨티나에서는 2500∼2520 ㎒의 주파수대역에서 이동위성(우주대지구)업무에 운용중인 우주국으로부터 지표면에서의 전력속밀도는 관련 주관청과 별도로 동의하지 않는 한 -152 dB(W/㎡/4 ㎑)를 초과하지 못한다.

5.408  (WRC-2000 삭제)

5.409  (WRC-07 삭제)

5.410

제1지역에서는 2500∼2690 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로 대류권 산란시스템에 사용할 수 있다. 주관청은 동 대역에서 새로운 대류권 산란시스템을 개발하는 것을 피하도록 모든 실질적인 조치를 취해야 한다. 새로운 대류권 산란 무선중계 링크를 계획할 때 안테나방향이 정지위성 궤도를 지향하지 않도록 모든 가능한 수단을 취해야 한다. (WRC-07)

5.411  (WRC-07 삭제)

5.412

대체분배 : 아제르바이잔, 키르기스스탄 및 투르크메니스탄에서는 2500∼2690 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무와 항공이동업무를 제외한 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.413

2500 ㎒부터 2690 ㎒간의 주파수대역에서 방송위성업무의 시스템을 설계하는 경우에 2690∼2700 ㎒의 주파수대역의 전파천문업무를 보호하기 위하여 필요한 모든 조치를 취할 것을 주관청에 요구한다.

5.414

2500∼2520 ㎒의 주파수대역에서 이동위성(우주대지구)업무의 분배는 전파규칙 제9.11A호에 따라 조정해야 한다. (WRC-07)

5.414A

일본과 인도가 2500～2535 ㎒ 및 전파규칙 제5.403호에 의한 2520～2535㎒의 주파수대역을 이동위성업무(우주대지구)용 위성망으로 이용하는 것은 자국 영토 내에 한정되며 전파규칙 제9.11A호 규정을 적용하여야 한다. 이동위성망 운용 국가 영토로부터 1000 ㎞ 이내에 위치하는 다른 나라 영토에서는 어떠한 변조방식과 조건에서도 다음의 전력속밀도 값을 전파규칙 제9.11A호를 적용하기 위한 조정 임계값으로 사용하여야 한다.

-136 dB(W/(㎡.㎒)	for 0o ≦ θ ≦ 5o
-136 + 0.55(θ - 5) dB(W/(㎡.㎒)	for 5o < θ ≦ 25o
-125 dB(W/(㎡.㎒)	for 25o ≦ θ ≦ 90o

여기서 θ는 수평면에 입사되는 신호의 도래각으로서 단위는 도이다. 상기 영역 밖에 위치하는 다른 나라 영토에 대해서는 전파규칙 제21조 표 21-4를 적용한다. 또한 2007년 11월 14일 이전에 통고서를 ITU에 제출하고 동 일자 이전에 운용을 개시한 위성망에 대해서는 전파규칙 제9.11A호와 관련된 전파규칙 제9조와 제11조의 규정에 따라 전파규칙(2004년판) 부록 5의 부속서 1의 표 5-2에 규정된 조정 기준을 적용한다. (WRC-07)

5.415

제2지역에서는 2500∼2690 ㎒의 주파수대역을, 제3지역에서는 2500∼2535 ㎒ 및 2655∼2690 ㎒의 주파수대역을 고정위성업무로 사용하는 것은 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로 국내 및 지역적인 시스템에 한한다. 이 사용은 제1지역의 방송위성업무에 대해서 특별한 주의를 기울여야 한다. (WRC-07)

5.415A

추가분배 : 인도 및 일본에서는 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로 2515∼2535 ㎒의 주파수대역을 자국 내 운용에 한하여 항공이동위성업무(우주대지구)에도 사용할 수도 있다. (WRC-2000)

5.416

방송업무로 2520∼2670 ㎒의 주파수대역 사용은 공동수신을 위한 자국 및 지역 시스템에 한하며, 전파규칙 제9.21호에 따른 동의를 얻어야 한다. 동 대역에서 상호 및 다자간 협상은 전파규칙 제9.19호 규정을 적용한다. (WRC-07)

5.417  (WRC-2000 삭제)

5.417A

전파규칙 제5.418호를 적용함에 있어 대한민국 및 일본에서는 추가적으로 2605∼2630 ㎒의 주파수대역에서 방송위성업무(음성)과 지상 보조방송업무를 1순위 업무로 운용하는 것을 허용하기 위하여 결의 528(WRC-03 개정)의 결의사항 3을 완화하여 적용한다. 이러한 사용은 자국 영토내로 서비스지역을 제한한다. 상기 주관청은 이 규정과 전파규칙 제5.416호를 동시에 적용하여 중복된 주파수를 할당해서는 안된다. 전파규칙 제5.416호와 전파규칙 제21조의 표 21-4의 규정은 적용하지 않는다. 2605∼2630 ㎒의 주파수대역을 방송위성업무(음성)로 비정지위성시스템으로 사용하는 것은 결의 539 (WRC-03 개정)의 규정에 따른다. 2605∼2630 ㎒의 주파수대역에서는 부록 4에 따른 완전한 조정 또는 통고자료가 2003년 7월 4일 이후에 접수된 정지궤도방송위성(음성)의 우주국으로부터 발사된 신호의 지표면에서의 전력속밀도가 모든 변조방식과 조건에 대해 다음 제한값을 초과하여서는 안된다.

-130 dB(W/(㎡.㎒)	for 0o ≦ θ ≦ 5o
-130 + 0.4(θ - 5) dB(W/(㎡.㎒)	for 5o < θ ≦ 25o
-122 dB(W/(㎡.㎒)	for 25o ≦ θ ≦ 90o

여기서 θ는 수평면에 입사되는 신호가 이루는 각도로서 단위는 도이다. 이러한 제한 값은 동의를 구한 주관청의 영토상에서는 초과할 수도 있다. 대한민국의 방송위성(음성)망은 위의 제한 값의 적용에 예외적인 경우로서, 방송위성(음성) 시스템을 통고하는 주관청 영토로부터 1500 ㎞ 내의 지역에 대해서는 도래각 35° 이상에서 전력속밀도값 -122 dB(W/(m2·㎒))를 전파규칙 제9.11호에 따른 조정값으로서 사용하여야 한다. (WRC-03)

5.417B

전파규칙 제5.417A호 규정에 따라 대한민국 및 일본에서 2003년 7월 4일 이후에 부록 4에 따른 완전한 조정자료 또는 통고자료를 접수한 방송위성(음성)업무를 위한 비정지궤도 위성시스템으로 2605∼2630 ㎒의 주파수대역을 이용하는 경우, 2003년 7월 4일 이후에 부록 4에 따른 완전한 조정자료 또는 통고자료를 접수한 것으로 간주되는 정지궤도 위성망을 보호하기 위하여 전파규칙 제9.12A호에 따른 조정 절차를 수행하여야 하며, 이때 전파규칙 제22.2호 규정을 적용하지 않는다. 전파규칙 부록 4에 따른 조정자료 또는 통고자료가 2003년 7월 5일 이전에 접수된 것으로 간주되는 정지궤도 위성망에 대해서는 전파규칙 제22.2호 규정을 계속 적용한다. (WRC-03)

5.417C

제5.417A호 규정에 따라 2630∼2655 ㎒의 주파수대역을 사용할 경우 2003년 7월 4일 이후에 전파규칙 부록 4에 따른 완전한 조정자료 또는 통고자료를 접수한 방송위성(음성)업무를 위한 비정지궤도위성시스템은 전파규칙 제9.12호 규정의 적용을 받는다. (WRC-03)

5.417D

2003년 7월 4일 이후에 전파규칙 부록 4에 따른 완전한 조정 자료 또는 통고자료를 접수한 정지궤도위성망으로 2605∼2630 ㎒의 주파수대역을 이용하는 경우, 전파규칙 제5.417A호 규정에 따른 방송위성(음성)업무용 비정지궤도위성시스템을 보호하기 위한 전파규칙 제9.13호 규정을 적용하며, 전파규칙 제22.2호 규정은 적용하지 않는다. (WRC-03)

5.418

추가분배 : 대한민국, 인도, 일본, 파키스탄 및 태국에서 2535∼2655 ㎒의 주파수대역은 1순위 업무로 방송위성(음성)업무 및 보조적인 지상방송업무에도 분배된다. 이러한 사용은 결의 528(WARC-92) 규정을 준수하고, 디지털오디오방송용으로 제한된다. 전파규픽 제5.416호 및 제21조의 표 21-4의 규정은 이 추가분배에 대해서 적용하지 않는다. 방송위성(음성)업무 비정지궤도위성시스템 사용은 결의 539(WRC-03 개정)를 따른다. 2005년 6월 1일 이후에 전파규칙 부록 4에 따른 완전한 조정자료가 접수된 정지궤도 방송위성(음성)망의 서비스 지역은 국내로 제한된다. 2630∼2655 ㎒의 주파수 대역을 이용하고 2005년 6월 1일 이후에 부록 4에 따른 완전한 조정자료가 접수된 정지궤도 방송위성(음성)망의 우주국으로부터 방사된 신호의 지표면에서의 전력속밀도는 어떠한 변조방식과 조건하에서도 다음 제한 값을 초과하여서는 안된다.

-130 dB(W/(㎡.㎒)	for 0o ≦ θ ≦ 5o
-130 + 0.4(θ - 5) dB(W/(㎡.㎒)	for 5o < θ ≦ 25o
-122 dB(W/(㎡.㎒)	for 25o ≦ θ ≦ 90o

여기서 θ는 수평면에 입사되는 신호의 도래각으로서 단위는 도이다. 이러한 제한값은 동의하는 주관청의 영토상에서 초과될 수도 있다. 위의 제한값의 적용에 예외적인 경우로서, 방송위성(음성)망을 운용하는 주관청 영토로부터 1500 ㎞ 내의 지역에 대해서는 전력속밀도값 -122 dB(W/(m2·㎒))를 전파규칙 제9.11호에 따른 조정 임계값으로 적용하여야 한다. 추가적으로, 본 규정에 기재된 주관청은 2005년 6월 1일 이후에 부록 4에 따른 완전한 조정자료가 접수되는 경우, 동시에 본 규정과 전파규칙 제5.416호를 중복 적용하여 주파수를 할당하여서는 안된다. (WRC-07)

5.418A

전파규칙 제5.418호 규정에 기재된 제3지역의 국가에서 2630∼2655 ㎒의 주파수대역을 2000년 6월 2일 이후에 전파규칙 부록 4에 따른 완전한 조정자료 또는 통고자료를 접수한 방송위성(음성)업무 비정지궤도위성시스템이 사용할 경우 2000년 6월 2일 이후에 전파규칙 부록 4에 따른 완전한 조정자료 또는 통고자료를 접수한 것으로 간주되는 방송위성(음성)업무 정지궤도 위성망의 보호를 위하여 전파규칙 제9.12A호에 따른 조정 절차를 수행하여야 하며, 전파규칙 제22.2호 규정을 적용하지 않는다. 전파규칙 부록 4에 따른 조정자료 또는 통고자료가 2000년 6월 3일 이전에 접수한 것으로 간주되는 정지궤도위성망에 대해서는 전파규칙 제22.2호 규정이 계속 적용된다. (WRC-03)

5.418B

전파규칙 제5.418호 규정에 따라 2000년 6월 2일 이후에 전파규칙 부록 4에 따른 완전한 조정자료 또는 통고자료를 접수한 방송위성(음성)업무의 비정지궤도위성시스템이 2630∼2655 ㎒의 주파수대역을 사용할 경우 전파규칙 제9.12호 규정의 적용을 받는다. (WRC-03)

5.418C

2000년 6월 2일 이후에 부록 4에 따른 완전한 조정자료 또는 통고자료를 접수한 정지궤도위성망이 2630∼2655 ㎒의 주파수대역을 사용할 경우 전파규칙 제5.418호 규정에 따른 방송위성(음성)업무용 비정지궤도위성시스템을 보호하기 위하여 전파규칙 제9.13호 규정을 적용하며, 전파규칙 제22.2호 규정은 적용하지 않는다. (WRC-03)

5.419

2670∼2690 ㎒의 주파수대역에서 이동위성업무를 도입하는 경우에 각 주관청은 1992년 3월 3일 이전에 동 대역에서 운용되고 있는 위성시스템을 보호하기 위한 모든 필요한 조치를 취해야 한다. 본 주파수대역에서 이동위성시스템과의 조정은 전파규칙 제9.11A호에 따라야 한다. (WRC-07)

5.420

2655∼2670 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로 자국 영토내에 운용을 제한하여 항공이동위성을 제외한 이동위성(지구대우주)업무로 사용할 수 있다. 조정은 전파규칙 제9.11A호를 따라야 한다. (WRC-07)

5.420A  (WRC-07 삭제)

5.421  (WRC-03 삭제)

5.422

추가분배 : 사우디아라비아, 아르메니아, 아제르바이잔, 바레인, 벨로루시, 브루나이, 콩고, 코트디부아르, 쿠바, 이집트, 아랍에미리트, 에리트리아, 에티오피아, 가봉, 그루지야, 기니, 기니비사우, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 레바논, 모리타니, 몰도바, 몽골, 나이지리아, 오만, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 시리아, 키르기스스탄, 콩고, 루마니아, 소말리아, 타지키스탄, 튀니지, 투르크메니스탄, 우크라이나 및 예멘에서는 2690∼2700 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무와 고정업무에도 분배한다. 이 사용은 1985년 1월 1일까지 운용을 개시한 설비에 한한다. (WRC-07)

5.423

2700∼2900 ㎒의 주파수대역에서 기상용도로 지상에 설치한 레이더는 항공무선항행업무 무선국과 동등한 지위의 업무로 운용하는 것이 허용된다.

5.424

추가분배 : 캐나다에서는 2850∼2900 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 해안에 설치한 레이더의 사용을 위한 해상무선항행업무에도 분배한다.

5.424A

2900∼3100 ㎒의 주파수대역의 무선표정업무 무선국은 무선항행업무의 레이더 시스템에 대하여 유해간섭을 주거나 보호를 요구할 수 없다.

5.425

2900∼3100 ㎒의 주파수대역에서 선박탑재 트랜스폰더 시스템(SIT: Shipborne Interrogator-Transponder system)으로 사용할 경우 2930∼2950 ㎒의 일부대역(sub- band)에 한정한다.

5.426

항공무선항행업무로 2900∼3100 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 지상에 설치한 레이더에 한한다.

5.427

2900∼3100 ㎒ 및 9300∼9500 ㎒의 주파수대역에서 레이더 트랜스폰더로부터의 응답은 레이더 비콘(레이콘)으로부터의 응답과 혼동되지 않도록 하여야 하며, 무선항행업무를 행하는 선박과 항공 레이더에 간섭을 주어서는 안 된다. 다만, 전파규칙 제4.9호에 유의하여야 한다.

5.428

추가분배 : 아제르바이잔, 몽골, 키르기스스탄, 루마니아 및 투르크메니스탄에서는 3100∼3300 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 무선항행업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.429

추가분배 : 사우디아라비아, 바레인, 방글라데시, 브루나이, 중국, 콩고, 대한민국, 코트디부아르, 아랍에미리트, 인도, 인도네시아, 이란, 이라크, 이스라엘, 리비아, 일본, 요르단, 케냐, 쿠웨이트, 레바논, 말레이시아, 오만, 우간다, 파키스탄, 카타르, 시리아, 북한 및 예멘에서는 3300∼3400 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. 지중해 연안국가들은 무선표정업무로부터 자국의 고정업무 및 이동업무의 보호를 요구할 수 없다. (WRC-07)

5.430

추가분배 : 아제르바이잔, 몽골, 키르기스스탄, 루마니아 및 투르크메니스탄에서는 3300∼3400 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 무선항행업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.430A

업무순위의 변경 : 알바니아, 알제리, 독일, 안도라, 사우디아라비아, 오스트리아, 아제르바이잔, 바레인, 벨기에, 베냉, 보스니아헤르체고비나, 보츠와나, 불가리아, 버키나 파소, 카메룬, 키프러스, 바티칸, 콩고, 코트디브아르, 크로아티아, 덴마크, 이집트, 스페인, 에스토니아, 핀란드, 프랑스 및 제1지역 프랑스령, 가봉, 그루지야, 그리스, 기니아, 헝가리, 아일랜드, 아이슬랜드, 이스라엘, 이태리, 요르단, 쿠웨이트, 레소토, 라트비아, 구 유고슬로비아 마케도니아 공화국, 리히텐슈타인, 리투아니아, 말라위, 말리, 몰타, 모로코, 모리타니아, 몰도바, 모나코, 몽골, 몬테네그로, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 노르웨이, 오만, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 카타르, 시리아, 슬로바키아, 체코, 루마니아, 영국, 산마리노, 세네갈, 세르비아, 시에라리온, 슬로바니아, 남아프리카공화국, 스웨덴, 스위스, 스와질란드, 차드, 토고, 튀니지, 터키, 우크라이나, 잠비아 및 짐바브웨에서는 3400～3600 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배하며, 타 주관청으로부터 전파규칙 제9.21호에 따른 동의를 전제로 IMT 용도로 지정한다. 이 지정은 기 분배된 업무의 사용을 제한하지 못하며 전파규칙상 우선권이 없다. 조정 단계에서는 전파규칙 제9.17호 및 제9.18호의 규정도 적용된다. 주관청이 이 주파수대역에 이동업무를 위한 기지국(또는 이동국)을 사용하기 이전에 지상 3 m에서의 전력속밀도는 타 주관청의 국경에서 20% 이상의 시간동안 -154.5 dBW/(m2.4㎑)를 초과하지 않도록 해야 한다. 이 제한은 동의한 주관청의 영토 내에서는 초과될 수 있다. 타 주관청의 국경에서 전력속밀도 제한값을 만족시키기 위해서는 모든 관련 정보를 고려하여 양 주관청(지상국 책임 주관청 및 지구국 책임 주관청)의 상호합의와 요청이 있는 경우 ITU 전파통신국에 의하여 계산과 검증이 이루어져야 한다. 동의가 이루어지지 않은 경우 위에서 참조한 정보를 고려하여 ITU 전파통신국에 의하여 전력속밀도의 계산 및 검증이 이루어져야 한다. 3400∼3600 ㎒의 주파수대역에서 이동업무 무선국은 전파규칙(2004년판) 표 21-4에 규정된 것 보다 우주국으로부터 보호를 요청 할 수 없다. 이 분배는 2010년 11월 17일부터 유효하다. (WRC-07)

5.431

추가분배 : 독일, 이스라엘 및 영국에서는 3400∼3475 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 아마추어업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.431A

업무순위의 변경 : 아르헨티나, 브라질, 칠레, 코스타리카, 쿠바, 도미니카 공화국, 엘살바도르, 과테말라, 멕시코, 파라과이, 수리남, 우루과이, 베네수엘라 및 제2지역의 프랑스령에서는 3400∼3500 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따른 동의를 전제로 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다. 3400∼3500 ㎒의 주파수대역에서 이동업무의 무선국은 전파규칙(2004년판) 표21-4에 규정된 것 보다 우주국으로부터 보호를 요구할 수 없다. (WRC-07)

5.432

업무순위의 변경 : 대한민국, 일본 및 파키스탄에서는 3400∼3500 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무(전파규칙 제5.33호 참조)로 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다. (WRC-2000)

5.432A

대한민국, 일본, 파키스탄에서는 3400∼3500 ㎒의 주파수대역을 IMT 용도로 지정한다. 이 지정은 기 분배된 업무의 사용을 제한하지 못하며 전파규칙상 우선권이 없다. 조정 단계에서는 전파규칙 제9.17호 및 제9.18호의 규정도 적용된다. 주관청이 이 주파수대역에 이동업무를 위한 기지국(또는 이동국)을 사용하기 이전에 지상 3 m에서의 전력속밀도는 타 주관청의 국경에서 20% 이상의 시간동안 -154.5 dBW/(m2.4㎑)를 초과하지 않도록 해야 한다. 이 제한은 동의한 주관청의 영토 내에서는 초과될 수 있다. 타 주관청의 국경에서 전력속밀도 제한값을 만족시키기 위해서는 모든 관련 정보를 고려하여 양 주관청(지상국 책임 주관청 및 지구국 책임 주관청)의 상호합의와 요청이 있는 경우 ITU 전파통신국에 의하여 계산과 검증이 이루어져야 한다. 동의가 이루어지지 않은 경우 위에서 참조한 정보를 고려하여 ITU 전파통신국에 의하여 전력속밀도의 계산 및 검증이 이루어져야한다. 3400∼3500 ㎒의 주파수대역에서 이동업무의 무선국은 전파규칙(2004년판) 표 21-4에 규정된 것 보다 우주국으로부터 보호를 요구할 수 없다. (WRC-07)

5.432B

업무순위의 변경  : 방글라데시, 중국, 인도, 이란, 뉴질랜드, 싱가포르 및 제3지역의 프랑스령에서는 3400∼3500 ㎒의 주파수대역을 다른 주관청과 전파규칙 제9.21호에 따른 동의를 전제로 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배하며, IMT 용도로 지정한다. 이 지정은 기 분배된 업무의 사용을 제한하지 못하며 전파규칙상 우선권이 없다. 조정 단계에서는 전파규칙 제9.17호 및 제9.18호의 규정도 적용한다. 주관청이 이 주파수대역에 이동업무를 위한 기지국(또는 이동국)을 사용하기 이전에 지상 3 m에서의 전력속밀도는 타 주관청의 국경에서 20% 이상의 시간동안 -154.5 dBW/(m2.4 ㎑)를 초과하지 않도록 해야한다. 이 제한은 동의한 주관청의 영토 내에서는 초과될 수 있다. 타 주관청의 국경에서 전력속밀도 제한값을 만족시키기 위해서는 모든 관련 정보를 고려하여 양 주관청(지상무선국 책임 주관청 및 지구국 책임 주관청)의 상호합의와 요청이 있는 경우 ITU 전파통신국에 의하여 계산과 검증이 이루어져야 한다. 동의가 이루어지지 않은 경우 위에서 참조한 정보를 고려하여 ITU 전파통신국에 의하여 전력속밀도의 계산 및 검증이 이루어져야한다. 3400∼3500 ㎒의 주파수대역에서 이동업무의 무선국은 전파규칙(2004년판) 표 21-4에 규정된 것 보다 우주국으로부터 보호를 요구 할 수 없다. 이 분배는 2010년 11월 17일부터 유효하다 (WRC-07)

5.433

제2지역 및 제3지역에서는 3400∼3600 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 무선표정업무에 분배한다. 다만, 이 주파수대역에서 무선표정 시스템을 운용하는 모든 주관청은 1985년까지 운용을 중지할 것을 요청된다. 이후에, 주관청은 고정위성업무를 보호하기 위한 실행 가능한 모든 조치를 취하고 고정위성업무에 대하여 조정요구를 부과하지 않는다.

5.433A

방글라데시, 중국, 대한민국, 인도, 이란, 일본, 뉴질랜드, 파키스탄 및 제3지역 프랑스령에서는 3500∼3600 ㎒의 주파수대역을 IMT 용도로 지정한다. 이 지정은 기 분배된 업무의 사용을 제한하지 못하며 전파규칙상 우선권이 없다. 조정 단계에서는 전파규칙 제9.17호 및 제9.18호의 규정도 적용한다. 주관청이 이 주파수대역에 이동업무를 위한 기지국(또는 이동국)을 사용하기 이전에 지상 3 m에서의 전력속밀도는 타 주관청의 국경에서 20% 이상의 시간동안 -154.5 dBW/(m2.□4㎑)를 초과하지 않도록 해야 한다. 이 제한은 동의한 주관청의 영토 내에서는 초과될 수 있다. 타 주관청의 국경에서 전력속밀도 제한값을 만족시키기 위해서는 모든 관련 정보를 고려하여 양 주관청(지상무선국 책임 주관청 및 지구국 책임 주관청)의 상호합의와 요청이 있는 경우 ITU 전파통신국에 의하여 계산과 검증이 이루어져야 한다. 동의가 이루어지지 않은 경우 위에서 참조한 정보를 고려하여 ITU 전파통신국에 의하여 전력속밀도의 계산 및 검증이 이루어져야한다. 3500∼3600 ㎒의 주파수대역에서 이동업무의 무선국은 전파규칙(2004년판) 표 21-4에 규정된 것 보다 우주국으로부터 보호를 요구 할 수 없다. (WRC-07)

5.434  (WRC-97 삭제)

5.435

일본에서는 3620∼3700 ㎒의 주파수대역에서 무선표정업무를 제외한다.

5.436  미사용

5.437  (WRC-2000 삭제)

5.438

항공무선항행업무로 4200∼4400 ㎒의 주파수대역을 사용하는 것은 항공기상에 설치된 전파고도계용 및 이와 관련되는 지상의 트랜스폰더를 위해 배타적으로 유보한다. 단, 이 주파수대역에서 지구탐사위성업무 및 우주연구업무에서의 수동 센서의 사용은 2순위 업무로 허용된다. (전파고도계로부터 보호를 받지 못한다.)

5.439

추가분배 : 이란 및 리비아에서는 4200∼4400 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 고정업무에도 분배한다. (WRC-2000)

5.440

표준주파수 시보위성업무는 4202 ㎒의 주파수를 우주대지구 전송에, 6427 ㎒의 주파수는 지구대우주 전송에 사용하는 것을 허용한다. 이 전송은 이들 주파수의 ±2 ㎒ 이내로 제한되어야 하고, 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻어야 한다.

5.440A

제2지역(브라질, 쿠바, 해외 프랑스령, 과테말라, 파라과이, 우루과이 및 베네수엘라 제외)과 호주에서는 4400∼4940 ㎒의 주파수대역을 항공기의 비행시험을 위한 항공이동원격측정용으로 사용할 수 있다. 이러한 용도는 결의 416(WRC-07)을 따라야 하고, 고정위성업무 및 고정업무에 유해간섭을 줄 수 없고, 이들 업무로부터 보호를 요구할 수도 없다. 이러한 용도는 어떠한 경우에도 타 이동업무 또는 동 대역에 동등하게 1순위 업무로 분배된 타 업무의 동 대역 이용을 방해해서는 안되고, 전파규칙상 우선권이 없다. (WRC-07)

5.441

고정위성업무에 의한 4500∼4800 ㎒(우주대지구), 6725∼7025 ㎒(지구대우주)의 주파수대역 사용은 전파규칙 부록30B의 규정에 따라야 한다. 고정위성업무의 정지궤도 위성시스템에 의한 10.7∼10.95 ㎓(우주대지구), 11.2∼11.45 ㎓(우주대지구) 및 12.75∼13.25 ㎓(지구대우주) 대역 이용은 전파규칙 부록30B의 규정에 따라야 한다. 고정위성업무의 비정지궤도 위성시스템에 의한 10.7∼10.95 ㎓(우주대지구), 11.2∼11.45 ㎓(우주대지구) 및 12.75∼13.25 ㎓(지구대우주)의 주파수대역 사용은 고정위성업무의 타 비정지궤도 위성시스템과 조정을 위하여 전파규칙 제9.12호의 규정을 적용해야 한다. 전파통신국이 고정위성업무용 비정지궤도 위성시스템과 정지궤도 위성망의 완전한 조정 및 통고 자료가 접수한 일자와 무관하게, 고정위성업무용 비정지궤도 위성시스템은 전파규칙에 따라 운용하는 고정위성업무용 정지궤도 위성망으로부터 보호를 요청하지 못하며, 전파규칙 제5.43A호를 적용하지 않는다. 상기 대역에서 고정위성업무용 비정지궤도 위성시스템은 그 운용 중 발생할 수 있는 허용할 수 없는 간섭을 즉시 제거하도록 운용되어야 한다. (WRC-2000)

5.442

4825∼4835 ㎒ 및 4950∼4990 ㎒의 주파수대역에서 이동업무 분배는 항공이동업무를 제외한 이동업무에 한한다. 제2지역(브라질, 쿠바, 과테말라, 파라과이, 우루과이 및 베네수엘라 제외)과 호주에서는 4825∼4835 ㎒의 주파수대역 또한 항공이동업무에 분배하되, 항공기의 비행시험을 위한 항공이동 원격측정 용도로 한한다. 그러한 이용은 결의 416(WRC-07)에 따라야 하며, 고정업무에 유해간섭을 주어서는 안된다. (WRC-07)

5.443

업무순위의 변경 : 아르헨티나, 호주 및 캐나다에서는 4825∼4835 ㎒ 및 4950∼4990 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 전파천문업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33 호 참조)

5.443A  (WRC-03 삭제)

5.443B

5030 ㎒ 이상 대역에서 운용되는 마이크로파 착륙시스템에 유해간섭을 일으키지 않기 위하여 5010∼5030 ㎒의 주파수대역에서 운용되는 무선항행위성업무 시스템(우주대지구)내의 모든 우주국은 5030∼5150 ㎒의 주파수대역에서 지표면의 총 전력속밀도를 150 ㎑ 대역폭 당 -124.5 ㏈(W/㎡)을 초과해서는 안된다. 4990∼5030 ㎒의 주파수대역에서 전파천문업무에 유해간섭을 일으키지 않기 위하여 5010∼5030 ㎒의 주파수대역에서 운용되는 무선항행위성업무 시스템(우주대지구)의 모든 우주국은 4990∼5030 ㎒의 주파수대역에서 741(WRC-03)에 정의된 제한값을 따라야 한다. (WRC-03)

5.444

5030∼5150 ㎒의 주파수대역은 정밀진입 및 착륙을 위한 국제표준시스템(마이크로파 착륙시스템)의 운용에 이용된다. 5030∼5091 ㎒의 주파수대역에서 이 시스템의 요구는 동 주파수대역의 다른 용도보다 우선한다. 5091∼5150 ㎒의 주파수대역을 이용하는 데 있어서 전파규칙 제5.444A호 및 결의 114(WRC-03 개정)를 적용한다. (WRC-07)

5.444A

추가분배 : 5091∼5150 ㎒의 주파수대역은 고정위성업무(지구대우주)에도 분배된다. 이 업무 분배는 이동위성업무의 비정지궤도 위성시스템의 피더링크용에 한하며, 전파규칙 제9.11A호에 따른 조정을 전제로 한다.

5091∼5150 ㎒의 주파수대역에서는 다음과 같은 조건도 적용한다.

- 2018년 1월 1일 이전에는 이동위성업무의 비정지궤도 위성시스템의 피더링크에 의한 5091∼5150 ㎒의 주파수대역 이용은 결의 114(WRC-03 개정)를 따라야 한다;

- 2016년 1월 1일 이후에는 비정지궤도 이동위성시스템의 피더링크를 제공하는 지구국에 새로운 주파수를 할당해서는 안된다;

- 2018년 1월 1일 이후에는 고정위성업무를 항공무선항행업무에 대해 2순위 업무로 조정한다. (WRC-07)

5.444B

항공이동업무에 의한 5091∼5150 ㎒의 주파수대역 이용은 다음과 같은 용도에 한한다:

- 공항 내 항공이동(R)업무용 지상시스템으로 제한하여 운용되며, 국제항공표준을 따르는 시스템. 그 이용은 결의 748(WRC-07)에 따라야 한다;

- 결의 418(WRC-07)에 따른 항공기국으로부터의 항공원격측정송신(전파규칙 제1.83호 참조)

- 항공보안송신으로 결의 419(WRC-07)에 따라야 한다. (WRC-07)

5.445  미사용

5.446

추가분배 : 전파규칙 제5.369호 및 제5.400호에 열거된 국가들에서는 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로, 5150∼5216 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 전파측위 위성업무(우주대지구)에 분배한다. 제2지역에서도 이 대역을 1순위 업무로 전파측위위성업무(우주대지구)에 분배한다. 제1지역 및 제3지역에서는 전파규칙 제5.369 및 제5.400호에 열거된 국가들을 제외하고, 이 대역을 2순위 업무로 전파측위위성업무(우주대지구)에 분배한다. 이러한 전파측위위성업무의 이용은 1610∼1626.5 ㎒ 및/또는 2483.5∼2500 ㎒의 주파수대역에서 운용되는 전파측위위성업무과 관련된 피더링크에 국한된다. 지표면에서의 총 전력속밀도는 모든 도달각에서 4 ㎑ 대역폭당 -159 dBW/㎡를 초과해서는 안된다.

5.446A

이동업무(항공이동업무 제외) 무선국에 의한 5150∼5350 ㎒ 및 5470∼5725 ㎒의 주파수대역의 이용은 결의 229(WRC-03)에 따라야 한다. (WRC-07)

5.446B

5150∼5250 ㎒의 주파수대역에서 이동업무의 무선국은 고정위성업무의 지국국들로부터 보호를 요청해서는 안된다. 고정위성업무 지구국의 보호를 위해 이동업무에 전파규칙 제5.43A호는 적용하지 않는다. (WRC-03)

5.446C

추가분배 : 제 1지역(알제리, 사우디아라비아, 바레인, 이집트, 아랍에미리트, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 모로코, 오만, 카타르, 시리아, 수단 및 튀니지 제외)과 브라질에서는 5150∼5250 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동업무에도 분배하며, 결의 418 (WRC-07)에 따라 항공기국(전파규칙 제1.83호 참조)의 항공원격측정송신용으로 한한다. 이 무선국은 전파규칙 제5조에 따라 운용되는 타 무선국들로부터 보호를 요구할 수 없다. 전파규칙 제5.43A호는 적용되지 않는다. (WRC-07)

5.447

추가분배 : 코트디부아르, 이스라엘, 레바논, 파키스탄, 시리아 및 튀니지에서는5150∼5250 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따라 동의를 얻는 조건으로 1순위 업무로 이동업무에 분배한다. 이 경우, 결의 229(WRC-03)의 규정을 적용하지 않는다. (WRC-07)

5.447A

고정위성업무(지구대우주)로의 분배는 이동위성업무의 비정지궤도 위성시스템의 피더링크용으로 국한되며, 전파규칙 제9.11A호에 따른 조정을 전제로 한다.

5.447B

추가분배 : 5150∼5216 ㎒의 주파수대역은 1순위 업무로 고정위성업무(우주대지구)에도 분배한다. 이 분배는 이동위성업무의 비정지궤도 위성시스템의 피더링크용으로 국한하고, 전파규칙 제9.11A호의 규정에 따른다. 5150∼5216 ㎒의 주파수대역에서 우주대지구 방향으로 운용되는 고정위성업무의 우주국에 의해 생성되는 지표면에서의 전력속밀도는 모든 도달 각에서 4 ㎑ 대역폭당 -164 dB(W/㎡)을 초과해서는 안된다.

5.447C

전파규칙 제5.447A호 및 제5.447B호에 따라 운용되는 5150∼5250 ㎒의 주파수대역 고정위성업무 망의 관할 주관청은 전파규칙 제5.446호에 따라 운용되고 1995년 11월 17일 이전에 운용 개시된 비정지궤도 위성망의 관할 주관청과 전파규칙 제9.11A호에 따라 동등한 조건으로 조정해야 한다. 1995년 11월 17일 이후에 운용 개시되어 전파규칙 제5.446호에 따라 운용되는 위성망은 전파규칙 제5.447A호 및 제5.447B호에 따라 운용되는 고정위성업무의 무선국들로부터의 보호를 요청할 수 없으며, 이 무선국들에 유해간섭을 주어서는 안된다.

5.447D

5250∼5255 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 우주연구업무에 분배한 것은 능동우주선 감지기용에 국한된다. 우주연구업무가 다른 용도로 이 대역을 사용하는 것은 2순위 업무이다. (WRC-97)

5.447E

추가분배 : 5250∼5350 ㎒의 주파수대역은 호주, 대한민국, 인도, 인도네시아, 이란, 일본, 말레이시아, 파푸아뉴기니, 필리핀, 북한, 스리랑카, 태국 및 베트남과 같은 제3지역 국가에서 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. 고정업무가 이 대역을 이용하는 것은 고정무선접속시스템의 구현을 목적으로 하며 ITU-R 권고 F.1613에 따라야 한다. 또한, 고정업무는 무선측위업무, 지구탐사위성(능동)업무 및 우주연구(능동)업무로부터의 보호를 요구해서는 안되나, 지구탐사위성(능동)업무 및 우주연구(능동)업무의 보호와 관련하여 고정업무에 전파규칙 제5.43호를 적용하지는 않는다. 기존의 무선측위시스템을 보호하면서 고정업무의 고정무선접속시스템을 구현한 후에는, 미래에 구현될 무선측위시스템에 의해 더 이상의 엄격한 제약이 고정무선접속시스템에 부과될 수 없다. (WRC-07)

5.447F

5250∼5350 ㎒의 주파수대역에서 이동업무의 무선국은 무선표정업무, 지구탐사위성(능동)업무 및 우주연구(능동)업무로부터의 보호를 요청해서는 안된다. 이 업무들은 시스템 특성 및 간섭 기준을 바탕으로 ITU-R 권고 M.1638 및 ITU-R SA.1632 에 명시된 것 보다 더 엄격한 보호기준을 이동업무에 부과해서는 안된다. (WRC-03)

5.448

추가분배 : 아제르바이잔, 리비아, 몽골, 키르기스스탄, 슬로바키아, 루마니아 및 투르크메니스탄에서 5250∼5350 ㎒의 주파수대역은 1순위 업무로 무선항행업무에도 분배된다. (WRC-03)

5.448A

5250∼5350 ㎒의 주파수대역의 지구탐사위성(능동)업무 및 우주연구(능동)업무는 무선표정업무로부터의 보호를 요청해서는 안된다. 전파규칙 제5.43A호는 적용하지 않는다. (WRC-03)

5.448B

5350∼5570 ㎒의 주파수대역에서 운용되는 지구탐사위성(능동)업무와 5460∼5570 ㎒의 주파수대역에서 운용되는 우주연구(능동)업무는 5350∼5460 ㎒의 주파수대역의 항공무선항행업무, 5460∼5470 ㎒의 주파수대역의 무선항행업무 및 5470∼5570 ㎒의 주파수대역의 해상무선항행업무에 유해간섭을 주어서는 안된다. (WRC-03)

5.448C

5350∼5460 ㎒의 주파수대역에서 운용되는 우주연구(능동)업무는 동 대역에 분배된 타 업무에 유해간섭을 주거나, 이들 업무로부터의 보호를 요청해서는 안된다. (WRC-03)

5.448D

5350∼5470 ㎒의 주파수대역에서 무선표정업무의 무선국은 전파규칙 제5.449호에 따라 운용되는 항공무선항행업무의 레이더 시스템에 유해간섭을 주거나, 이들 업무로부터의 보호를 요청해서는 안된다. (WRC-03)

5.449

항공무선항행업무에 의한 5350∼5470 ㎒의 주파수대역의 이용은 항공탑재 레이더 및 이와 관련된 항공탑재 비콘용으로 국한한다.

5.450

추가분배 : 오스트리아, 아제르바이잔, 이란, 몽골, 키르기스스탄, 루마니아, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서 5470∼5650 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 항공무선항행업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.450A

5470∼5725 ㎒의 주파수대역에서 이동업무의 무선국은 무선측위업무로부터의 보호를 요청해서는 안된다. 무선측위업무는 시스템 특성 및 간섭 기준을 바탕으로 ITU-R 권고 M.1538에 명시된 것 보다 더 엄격한 보호기준을 이동업무에 부과해서는 안된다. (WRC-03)

5.450B

5470∼5650 ㎒의 주파수대역에서 무선표정업무의 무선국(5600∼5650 ㎒의 주파수대역에서 기상목적으로 이용되는 지상기반 레이더는 제외)은 해상무선항행업무의 레이더시스템에 유해간섭을 주거나, 이 시스템으로부터의 보호를 요청해서는 안된다. (WRC-03)

5.451

추가분배 : 영국에서는 5470∼5850 ㎒의 주파수대역을 2순위 업무로 육상이동업무에도 분배한다. 5725∼5850 ㎒의 주파수대역에서는 전파규칙 제21.2호, 제21.3호, 제21.4호 및 제21.5호에 규정된 전력 제한값을 적용한다.

5.452

5600∼5650 ㎒의 주파수대역에서 기상 목적의 지상기반 레이더는 해상무선항행업무 무선국과 동등한 자격으로 운용될 수 있다.

5.453

추가분배 : 사우디아라비아, 바레인, 방글라데시, 브루나이, 카메룬, 중국, 콩고, 대한민국, 코트디부아르, 이집트, 아랍에미리트, 가봉, 기니아, 적도기니, 인도, 인도네시아, 이란, 이라크, 이스라엘, 리비아, 일본, 요르단, 케냐, 쿠웨이트, 레바논, 마다가스카르, 말레이시아, 나이지리아, 오만, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 시리아, 북한, 싱가포르, 스리랑카, 스와질란드, 탄자니아, 차드, 태국, 토고, 베트남 및 예멘에서 5650∼5850 ㎒의 주파수대역은 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배된다. 이 경우, 결의 229 (WRC-03)의 규정은 적용하지 않는다. (WRC-03)

5.454

업무순위의 변경 : 아제르바이잔, 러시아, 그루지야, 몽골, 키르기스스탄, 타지키스탄 및 투르크메니스탄에서 5670∼5725 ㎒의 주파수대역은 1순위 업무로 우주연구업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-07)

5.455

추가분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 쿠바, 러시아, 그루지야, 헝가리, 카자흐스탄, 몰도바, 몽골, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서 5670∼5850 ㎒의 주파수대역은 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.456

추가분배 : 카메룬에서 5755∼5850 ㎒의 주파수대역은 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.457   미사용

5.457A

5925∼6425 ㎒ 및 14∼14.5 ㎓의 주파수대역에서 선박탑재 지구국은 고정위성업무의 우주국과 통신할 수 있다. 이러한 이용은 결의 902(WRC-03)에 따른다. (WRC-03)

5.547B

알제리, 사우디아라비아, 바레인, 코모로, 지부티, 이집트, 아랍에미리트, 리비아, 요르단, 쿠웨이트, 모로코, 모리타니, 오만, 카타르, 시리아, 수단, 튀니지 및 예멘에서는 5925∼6425 ㎒ 및 14∼14.5 ㎓의 주파수대역에서 선박탑재 지구국이 그 특성과 결의 902(WRC-03)의 조건 하에 2순위 업무로 해상이동위성업무에서 운용될 수 있다. 그러한 이용은 결의 902(WRC-03)에 따라야 한다. (WRC-03)

5.457C

제2지역(브라질, 쿠바, 해외프랑스령, 과테말라, 파라과이, 우루과이 및 베네수엘라 제외) 국가들은 5925∼6700 ㎒의 주파수대역을 항공기(전파규칙 제1.83호 참조)의 비행시험을 위한 항공이동원격측정용으로 이용할 수 있다. 이러한 이용은 결의 416(WRC-07)을 따라야 하며, 고정위성업무와 고정업무에 유해간섭을 주거나, 이들 업무로부터의 보호를 요구해서는 안된다. 이러한 용도의 어떠한 경우에도 타 이동업무 또는 동 대역에 동등하게 1순위 업무로 분배된 타 업무가 이 대역을 이용하는 것을 방해해서는 안되고, 전파규칙상 우선권이 없다. (WRC-07)

5.458

6425∼7075 ㎒의 주파수대역에서 수동 마이크로파 감지측정은 해상에서 수행한다. 7075∼7250 ㎒의 주파수대역에서 수동 마이크로파 감지측정을 수행한다. 주관청은 6425∼7025 ㎒ 및 7075∼7250 ㎒의 주파수대역의 향후 계획을 수립할 때, 지구탐사위성(수동)업무 및 우주연구(수동)업무의 필요성을 유의해야 한다.

5.458A

고정위성업무의 우주국에 6700∼7075 ㎒의 주파수대역을 할당함에 있어서, 주관청은 6650∼6675.2 ㎒의 주파수대역에서 전파천문업무의 분광선 관측을 유해간섭, 불요발사로부터 보호하는 모든 실질적인 조치를 취해야 한다.

5.458B

6700∼7075 ㎒의 주파수대역에서 고정위성업무에 우주대지구 방향으로 분배하는 것은 이동위성업무의 비정지궤도 위성시스템의 피더링크용으로 국한하고, 전파규칙 제9.11A호에 따른 조정을 전제로 한다. 이동위성업무의 비정지궤도 위성시스템의 피더링크용으로 6700∼7075 ㎒(우주대지구)의 주파수대역을 사용할 경우 전파규칙 제22.2호를 따르지 않는다.

5.458C

1995년 11월 17일 이후에 고정위성업무의 정지궤도 위성시스템용으로 7025∼7075 ㎒(지구대우주)의 주파수대역 이용계획을 제출한 주관청은 관련 ITU-R 권고서를 바탕으로 1995년 11월 18일 이전에 동 주파수대역에서 비정지궤도 위성시스템을 통고하고, 사용개시한 주관청이 요청할 경우 이들과 협의해야 한다. 이 협의는 본 대역에서 고정위성업무의 정지궤도 위성시스템과 비정지궤도 위성시스템간의 공유 운용을 용이하게 하도록 수행되어야 한다.

5.459

추가분배 : 러시아에서는 7100∼7155 ㎒ 및 7190∼7234 ㎒의 주파수대역을 전파규칙 제9.21호에 따른 동의를 조건으로, 1순위 업무로 우주운용(지구대우주)업무에도 분배한다. (WRC-97)

5.460

7145∼7190 ㎒의 주파수대역에 대한 우주연구업무(지구대우주)의 이용은 심우주로 제한한다. 심우주로의 어떠한 발사도 7190∼7235 ㎒의 주파수대역에 영향을 주어서는 안된다. 7190∼7235 ㎒의 주파수대역에서 운용되는 우주연구업무용 정지궤도 위성은 기존 및 향후의 고정 및 이동업무의 무선국으로부터의 보호를 요청해서는 안되며, 전파규칙 제5.43A호는 적용하지 않는다. (WRC-03)

5.461

추가분배 : 7250∼7375 ㎒(우주대지구) 및 7900∼8025 ㎒(지구대우주)의 주파수대역은 전파규칙 제9.21호에 따른 동의를 조건으로, 1순위 업무로 이동위성업무에도 분배한다.

5.461A

기상위성업무(우주대지구)에 의한 7450∼7550 ㎒의 주파수대역의 이용은 정지궤도 위성시스템에 국한한다. 1997년 11월 30일 이전에 통고된 본 대역에서의 비정지궤도 기상위성시스템은 그 수명이 끝날 때까지 1순위 업무로 계속 운용될 수 있다. (WRC-97)

5.461B

기상위성업무(우주대지구)에 의한 7750∼7850 ㎒의 주파수대역의 이용은 비정지궤도 위성시스템에 국한한다. (WRC-97)

5.462  (WRC-97 삭제)

5.462A

제1지역과 제3지역(일본제외)에서는 8025∼8400 ㎒의 주파수대역에서 정지궤도 위성을 이용한 지구탐사위성업무는 영향을 받는 주관청의 동의없이 지표면에서의 전력속밀도가 모든 도달 각(θ)에서 다음과 같은 잠정적 값들을 초과해서는 안된다.

-174 dB(W/㎡) 4 ㎑ 대역당	for 0o ≦ θ < 5o
-174 + 0.5(θ - 5) dB(W/(㎡) 4 ㎑ 대역당	for 5o ≦ θ < 25o
-164 dB(W/(㎡) 4 ㎑ 대역당	for 25o ≦ θ ≦ 90o

이들 값은 결의 124(WRC-97)에 따른 연구에 따른다. (WRC-97)

5.463

항공기국은 8025∼8400 ㎒의 주파수대역에서 송신하도록 허용되지 않는다. (WRC-97)

5.464  (WRC-97 삭제)

5.465

우주연구업무에서 8400∼8450 ㎒의 주파수대역의 이용은 심우주에 국한한다.

5.466

업무순위의 변경 : 이스라엘, 싱가포르 및 스리랑카에서 8400-8500 ㎒의 주파수대역은 2순위 업무로 우주연구업무에 분배한다. (전파규칙 제5.32호 참조) (WRC-03)

5.467  (WRC-03 삭제)

5.468

추가분배 : 사우디아라비아, 바레인, 방글라데시, 브루나이, 부룬디, 카메룬, 중국, 콩고, 코스타리카, 이집트, 아랍에미리트, 가봉, 가이아나, 인도네시아, 이란, 이라크, 리비아, 자메이카, 요르단, 케냐, 쿠웨이트, 레바논, 말레이시아, 말리, 모로코, 모리타니, 네팔, 나이지리아, 오만, 파키스탄, 카타르, 시리아, 북한, 세네갈, 싱가포르, 소말리아, 스와질란드, 탄자니아, 차드, 토고, 튀니지 및 예멘에서 8500∼8750 ㎒의 주파수대역은 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.469

추가분배 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 러시아, 그루지야, 헝가리, 리투아니아, 몰도바, 몽골, 우즈베키스탄, 폴란드, 키르기스스탄, 체코, 루마니아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서 8500∼8750 ㎒의 주파수대역은 1순위 업무로 육상이동업무 및 무선항행업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.469A

8550∼8650 ㎒의 주파수대역에서 지구탐사위성(능동)업무 및 우주연구(능동)업무 무선국은 무선표정업무 무선국에 유해간섭을 주거나, 그 이용과 개발에 제약을 주어서는 안된다. (WRC-97)

5.470

항공무선항행 업무에 의한 8750∼8850 ㎒의 주파수대역의 이용은 중심주파수 8800 ㎒의 항공탑재 도플러 항행원조 장치에 국한된다.

5.471

추가분배 : 알제리, 독일, 바레인, 벨기에, 중국, 이집트, 아랍에미리트, 프랑스, 그리스, 인도네시아, 이란, 리비아, 네덜란드, 카타르 및 수단에서는 8825∼8850 ㎒ 및 9000∼9200 ㎒의 주파수대역은 해안에 설치된 레이더에 한해 1순위 업무로 해상무선항행업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.472

8850∼9000 ㎒ 및 9200∼9225 ㎒의 주파수대역에서 해상무선항행업무는 해안에 설치된 레이더용으로 국한된다.

5.473

추가분배 : 아르메니아, 오스트리아, 아제르바이잔, 벨로루시, 쿠바, 러시아, 그루지야, 헝가리, 몽골, 우즈베키스탄, 폴란드, 키르기스스탄, 루마니아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서 8850∼9000 ㎒ 및 9200∼9300 ㎒의 주파수대역은 1순위 업무로 무선항행업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.473A

9000∼9200 ㎒의 주파수대역에서 무선표정업무용 무선국은 전파규칙 제5.337호에 지정된 항공무선항행업무용 시스템 또는 전파규칙 제5.471호에 열거 국가들에서 1순위 업무로 운용중인 해상무선항행업무용 레이더 시스템에 유해간섭을 주거나, 이들로부터의 보호를 요구해서는 안된다. (WRC-07)

5.474

9200∼9500 ㎒의 주파수대역에서 적절한 ITU-R 권고를 고려하여 수색 및 구조 트랜스폰더(SART)를 이용할 수 있다. (전파규칙 제31조 참조)

5.475

항공무선항행업무에 의한 9300∼9500 ㎒의 주파수대역 항공탑재 기상 레이더 및 지상기반 레이더에 국한한다. 또한, 항공무선항행업무의 지상기반 레이더 비콘은 해상무선항행업무에 유해간섭을 주지 않는 조건으로 9300∼9320 ㎒의 주파수대역의 이용이 허용된다. (WRC-07)

5.475A

9300∼9500 ㎒의 주파수대역을 이용하는 지구탐사위성(능동)업무와 우주연구(능동)업무는 9500∼9800 ㎒의 주파수대역 내에서 300 ㎒ 대역을 초과하는 주파수대역폭을 요구하는 시스템에 한한다. (WRC-07)

5.475B

9300∼9500 ㎒의 주파수대역에서 무선표정업무용 무선국은 전파규칙에 따라 운용되는 무선항행업무용 레이더에 유해간섭을 주거나, 이들로부터의 보호를 요구해서는 안된다. 기상 목적으로 사용되는 지상기반 레이더는 타 무선표정 사용보다 우선권을 갖는다. (WRC-07)

5.476  (WRC-07 삭제)

5.476A

9300∼9800 ㎒의 주파수대역에서 지구탐사위성(능동)업무 및 우주연구(능동)업무 무선국은 무선항행업무 및 무선표정업무 무선국에 유해간섭을 주거나, 이들로부터의 보호를 요구해서는 안된다. (WRC-07)

5.477

업무순위의 변경 : 알제리, 사우디아라비아, 바레인, 방글라데시, 브루나이, 카메룬, 이집트, 아랍에미리트, 에리트리아, 에티오피아, 가이아나, 인도, 인도네시아, 이란, 이라크, 자메이카, 일본, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 리베리아, 말레이시아, 나이지리아, 오만, 파키스탄, 카타르, 시리아, 북한, 싱가포르, 소말리아, 수단, 트리니다드토바고 및 예멘에서는 9800∼10000 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에 분배를 한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-07)

5.478

추가분배 : 아제르바이잔, 몽골, 키르기스스탄, 루마니아, 투르크메니스탄 및 우크라이나에서는 9800∼10000 ㎒의 주파수대역을 1순위 업무로 무선항행업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.478A

9800∼9900 ㎒의 주파수대역을 이용하는 지구탐사위성(능동)업무와 우주연구(능동)업무는 9300∼9800 ㎒의 주파수대역 내에서 500 ㎒ 대역을 초과하는 주파수대역폭을 요구하는 시스템에 한한다. (WRC-07)

5.478B

9800∼9900 ㎒의 주파수대역에서 지구탐사위성(능동)업무 및 우주연구(능동)업무 무선국은 2순위 업무로 분배된 고정업무 무선국에 유해간섭을 주거나, 이들로부터의 보호를 요구해서는 안된다. (WRC-07)

5.479

9975∼10025 ㎒의 주파수대역은 기상용 레이더 사용을 위하여 2순위 업무로 기상위성업무에도 분배한다.

5.480

추가분배 : 아르헨티나, 브라질, 칠레, 코스타리카, 쿠바, 엘살바도르, 에콰도르, 과테말라, 온두라스, 멕시코, 파라과이, 네덜란드 안틸레스, 페루 및 우루과이에서는 10∼10.45 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. 베네수엘라에서는 10∼10.45 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.481

추가분배 : 독일, 앙골라, 브라질, 중국, 코스타리카, 코트디부아르, 엘살바도르, 에콰도르, 스페인, 과테말라, 헝가리, 일본, 케냐, 모로코, 나이지리아, 오만, 우즈베키스탄, 파라과이, 페루, 북한, 루마니아, 탄자니아, 태국 및 우루과이에서는 10.45∼10.5 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.482

10.6∼10.68 ㎓의 주파수대역에서 항공이동업무를 제외한 이동업무와 고정업무 무선국의 안테나에 공급되는 전력은 -3 dBW를 초과해서는 안된다. 이 제한값은 전파규칙 제9.21호에 따른 동의를 얻는 조건으로 초과할 수도 있다. 알제리, 사우디아라비아, 아르메니아, 아제르바이잔, 바레인, 방글라데시, 벨로루시, 이집트, 아랍에미리트, 그루지야, 인도, 인도네시아, 이란, 이라크, 요르단, 리비아, 카자흐스탄, 쿠웨이트, 레바논, 모로코, 모리타니아, 몰도바, 나이지리아, 오만, 우즈베키스탄, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 시리아, 키르기스스탄, 싱가포르, 타지키스탄, 튀니지, 투르크메니스탄 및 베트남에서는 항공이동업무를 제외한 이동업무와 고정업무에 이러한 제한을 적용하지 않는다. (WRC-07)

5.482A

지구탐사위성(수동)업무와 고정업무 및 이동업무(항공이동업무 제외)간의 10.6∼10.68 ㎓의 주파수대역 공유를 위해 결의 751(WRC-07)을 적용한다. (WRC-07)

5.483

추가분배 : 사우디아라비아, 아르메니아, 아제르바이잔, 바레인, 벨로루시, 중국, 콜롬비아, 대한민국, 코스타리카, 이집트, 아랍에미리트, 그루지야, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 카자흐스탄, 쿠웨이트, 레바논, 몽골, 카타르, 키르기스스탄, 북한, 루마니아, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 예멘에서는 10.68∼10.7 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무와 고정업무에도 분배한다. 이 사용은 1985년 1월 1일까지 운용을 개시한 설비에 국한한다. (WRC-07)

5.484

제1지역에서 고정위성업무(지구대우주)에 의한 10.7∼11.7 ㎓의 주파수대역의 이용은 방송위성 업무를 위한 피더링크용에 국한한다.

5.484A

제2지역에서 10.95∼11.2 ㎓(우주대지구), 11.45∼11.7 ㎓(우주대지구) 및 11.7∼12.2 ㎓(우주대지구), 3지역에서 12.2∼12.75 ㎓(우주대지구), 제1지역에서 12.5∼12.75 ㎓(우주대지구), 13.75∼14.5 ㎓(지구대우주), 17.8∼18.6 ㎓(우주대지구), 19.7∼20.2 ㎓(우주대지구), 27.5∼28.6 ㎓(지구대우주) 및 29.5∼30 ㎓(지구대우주)의 주파수대역에 대한 고정위성업무용 비정지궤도 위성시스템의 이용은 고정위성업무의 타 비정지궤도 위성시스템과의 조정을 위하여 전파규칙 제9.12호의 규정에 따른다. 고정위성업무의 비정지궤도 위성시스템은 전파통신국이 고정위성업무용 비정지궤도 위성 시스템과 정지궤도 위성망에 대한 완전한 조정자료 또는 통고자료가 접수된 일자와 무관하게 전파규칙에 따라 운용되는 고정위성업무의 정지궤도 위성망으로부터의 보호를 요청해서는 안되며, 전파규칙 제5.43A호는 적용하지 않는다. 상기 대역에서 고정위성업무의 비정지궤도 위성시스템은 운용 중 발생할 수 있는 허용할 수 없는 간섭을 모두 즉각 제거할 수 있어야 한다. (WRC-2000)

5.485

제2지역에서는 11.7∼12.2 ㎓의 주파수대역에서 고정위성업무의 우주국 중계기를 방송위성업무의 송신에 부가적으로 사용할 수 있는데, 이러한 송신은 텔레비전 채널당 최대 등가등방성복사전력이 53 dBW를 초과하지 않아야 하고, 조정된 고정위성업무 주파수할당보다 더 큰 간섭을 주거나 또는 간섭으로부터 더 보호를 요구하지 않는 조건으로 한다. 우주업무에 대해서 본 주파수대역을 주로 고정위성업무로 사용해야 한다.

5.486

업무순위의 변경 : 멕시코 및 미국에서는 11.7∼12.1 ㎓의 주파수대역을 2순위 업무로 고정업무에 분배한다.

5.487

제1지역 및 제3지역의 11.7∼12.5 ㎓의 주파수대역에서 각각의 분배에 따른 고정업무, 고정위성업무, 항공이동업무를 제외한 이동업무 및 방송업무는 전파규칙 부록 30의 제1지역 및 제3지역 계획에 따라 운용되는 방송위성업무 무선국에 유해간섭을 주거나, 이들로부터의 보호를 요구해서는 안된다. (WRC-03)

5.487A

추가분배 : 제1지역에서의 11.7∼12.5 ㎓의 주파수대역, 제2지역에서의 12.2∼12.7 ㎓의 주파수대역, 제3지역에서의 11.7∼12.2 ㎓의 주파수대역은 1순위 업무로 고정위성업무(우주대지구)로도 분배하되 비정지궤도 위성시스템에 국한하고, 고정위성 업무에서의 타 비정지궤도 위성시스템과의 조정을 위하여 전파규칙 제9.12호의 규정에 따른다. 고정위성업무의 비정지궤도 위성시스템은 전파통신국이 고정위성업무용 비정지궤도 위성 시스템과 정지궤도 위성망에 대한 완전한 조정자료 또는 통고자료가 접수된 일자와 무관하게 전파규칙에 따라 운용되는 방송위성업무의 정지궤도 위성망으로부터의 보호를 요청해서는 안되며, 전파규칙 제5.43A호는 적용하지 않는다. 상기 대역에서 고정위성업무의 비정지궤도 위성시스템은 운용 중 발생할 수 있는 허용할 수 없는 간섭을 모두 즉각 제거할 수 있어야 한다. (WRC-03)

5.488

제2지역에서 고정위성업무의 정지궤도 위성망이 11.7∼12.2 ㎓의 주파수대역을 이용할 수 있는 것은 제1지역, 제2지역 및 제3지역의 지상업무 무선국과 조정을 위하여 전파규칙 제9.14호의 규정의 적용을 전제로 한다. 제2지역에서 방송위성업무에 의한 12.2∼12.7 ㎓의 주파수대역의 이용에 대해서는 전파규칙 부록 30을 참조한다. (WRC-03)

5.489

추가분배 : 페루에서는 12.1∼12.2 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다.

5.490

제2지역에서는 12.2∼12.7 ㎓의 주파수대역에서 기존 및 장래의 지상 전파통신업무는 전파규칙 부록 30에 포함된 제2지역의 방송위성계획에 따라 운용하는 우주업무에 유해간섭을 주어서는 안된다.

5.491  (WRC-03 삭제)

5.492

전파규칙 부록 30의 적절한 지역계획과 일치하거나 제1지역 및 제3지역 목록에 포함된 방송위성업무 무선국에 대한 할당은 고정위성업무(우주대지구)에서의 송신을 위해 이용될 수 있는데, 이러한 송신은 그 계획 또는 목록에 따라 운용되는 방송위성업무의 송신보다 큰 간섭을 주거나 더 많은 보호를 요구해서는 안된다. (WRC-2000)

5.493

제3지역에서 12.5∼12.75 ㎓의 주파수대역의 방송위성업무는 서비스 영역의 가장자리에서 모든 조건과 모든 변조방식에 대하여 전력속밀도가 -111 dB(W/(㎡‧27 ㎒))를 초과하지 않도록 제한한다. (WRC-97)

5.494

추가분배 : 알제리, 앙골라, 사우디아라비아, 바레인, 카메룬, 중앙아프리카공화국, 콩고, 코트디부아르, 이집트, 아랍에미리트, 에리트리아, 에티오피아, 가봉, 가나, 기니, 이라크, 이스라엘, 리비아, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 마다가스카르, 말리, 모로코, 몽골, 나이지리아, 카타르, 시리아, 콩고민주공화국, 소말리아, 수단, 차드, 토고 및 예멘에서는 12.5∼12.75 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무와 고정업무에도 분배한다. (WRC-03)

5.495

추가분배 : 보스니아헤르체고비나, 프랑스, 그리스, 리히텐슈타인, 모나코, 몬테네그로, 우간다, 루마니아, 세르비아, 스위스, 탄자니아 및 튀니지에서는 12.5∼12.75 ㎓의 주파수대역을 2순위 업무로 항공이동업무를 제외한 이동업무와 고정업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.496

추가분배 : 오스트리아, 아제르바이잔, 키르기스스탄 및 투르크메니스탄에서는 12.5∼12.75 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무와 항공이동업무를 제외한 이동업무에도 분배한다. 그러나, 이들 업무의 무선국은 본 주석에 열거되지 않은 제1지역 국가들의 고정위성업무의 지구국에 유해간섭을 주어서는 안된다. 이 지구국들과 본 주석에 열거된 국가의 고정업무 및 이동업무의 무선국 간의 조정은 요구되지 않는다. 고정위성업무에 대해서 전파규칙 제21조의 표 21-4에 제시된 지표면에서의 전력속밀도 제한값은 본 주석에 열거된 국가의 영역 내에서 적용되어야 한다. (WRC-2000)

5.497

항공무선항행업무에 의한 13.25∼13.4 ㎓의 주파수대역 이용은 도플러 항행원조에 국한한다.

5.498  (WRC-97 삭제)

5.498A

13.25∼13.4 ㎓의 주파수대역에서 운용되는 지구탐사위성(능동)업무와 우주연구(능동)업무는 항공무선항행업무에 유해간섭을 주거나, 그 사용 및 개발을 제한해서는 안된다. (WRC-97)

5.499

추가분배 : 방글라데시, 인도 및 파키스탄에서는 13.25∼14 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다.

5.500

추가분배 : 알제리, 앙골라, 사우디아라비아, 바레인, 브루나이, 카메룬, 이집트, 아랍에미리트, 가봉, 인도네시아, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 마다가스카르, 말레이시아, 말리, 몰타, 모로코, 모리타니, 나이지리아, 파키스탄, 카타르, 시리아, 싱가포르, 수단, 차드 및 튀니지에서는 13.4∼14 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배된다. (WRC-03)

5.501

추가분배 : 아제르바이잔, 헝가리, 일본, 몽골, 키르기스스탄, 루마니아 및 투르크메니스탄에서는 13.4∼14 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 무선항행업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.501A

13.4∼13.75 ㎓의 주파수대역에 대한 우주연구업무의 1순위 업무 분배는 능동 우주선 감지기에 국한한다. 우주연구업무가 본 대역을 다른 용도로 이용할 경우 이는 2순위 업무이다. (WRC-97)

5.501B

13.4∼13.75 ㎓의 주파수대역에서 지구탐사위성(능동)업무 및 우주연구(능동)업무는 무선표정업무에 유해간섭을 주거나, 그 이용과 개발을 제한해서는 안된다. (WRC-97)

5.502

13.75∼14.0 ㎓의 주파수대역에서 정지궤도 고정위성업무망의 지구국은 최소 안테나 직경이 1.2 m이어야 하며, 비정지궤도 고정위성업무 시스템의 지구국은 최소 안테나 직경이 4.5 m이어야 한다. 또한, 무선표정업무 또는 무선항행업무 지구국에서 복사되는 1초 동안의 평균 등가등방성복사전력은 고도각 2˚ 이상에서 59 dBW를, 그 이하의 고도각에서는 65 dBW를 초과해서는 안된다. 주관청은 이 대역에서 직경 4.5 m 미만의 안테나를 갖는 고정위성업무용 정지궤도 위성망 지구국을 사용 개시하기 전에 반드시 동 지구국에 의해 생성되는 전력속밀도가 다음과 같은 값을 초과하지 않도록 해야 한다:

- -115 dB(W/(m2·10㎒)) : 연안국가에 의하여 공식적으로 인정된 썰물선에서 해발 36 m인 곳에서 생성되는 1 % 이상의 시간에 대해;

- -115 dB(W/(m2·10㎒)) : 동 대역에서 육상이동레이더를 설치하고 있거나 설치를 계획하고 있는 주관청의 사전 동의가 없는 경우, 당해 주관청의 영토 경계선의 지면으로부터 3 m인 곳에서 1 % 이상의 시간에 대해.

직경이 4.5 m 이상인 안테나를 갖는 고정위성업무용 지구국의 경우, 등가등방성복사전력은 최소한 68 dBW 이어야 하며, 85 dBW를 초과할 수 없다. (WRC-03)

5.503

13.75∼14.0 ㎓의 주파수대역에서 전파통신국이 1992년 1월 31일 이전에 사전공표자료를 접수한 우주연구업무용 정지궤도 우주국은 고정위성업무용 무선국과 동등하게 운용된다. 상기 일자 이후에는 새로운 우주연구업무용 정지궤도 우주국을 2순위 업무로 운용한다. 전파통신국이 1992년 1월 31일 이전에 사전공표자료를 접수한 우주연구업무의 정지궤도 우주국이 이 대역에서 운용을 중단할 때까지:

- 13.770∼13.780 ㎓의 주파수대역에서 정지위성궤도의 우주국과 운용되는 고정위성업무용 지구국에서 발사된 등가등방성복사전력 밀도는 아래 값을 초과해서는 안된다:

i) 4.7D + 28 dB(W/40㎑), 여기서, D는 안테나 직경이 1.2 m 이상, 4.5 m 미만인 고정위성업무용 지구국의 안테나의 직경임(단위 : 미터);

ii) 49.2 + 20 log(D/4.5) dB(W/40㎑), 여기서, D는 안테나 직경이 4.5 m 이상, 31.9 m 미만인 고정위성업무용 지구국의 안테나의 직경임(단위 : 미터);

iii) 66.2 dB(W/40㎑) : 안테나 직경이 31.9 m 이상인 고정위성업무 지구국에 대해;

iv) 56.2 dB(W/40㎑) : 4.5 m 이상의 안테나 직경을 갖는 고정위성업무 지구국으로부터 소요 대역폭이 40 ㎑ 이하인 협대역 고정위성업무 지구국의 발사에 대해;

- 비정지위성 궤도의 우주국과 운용되는 고정위성업무 지구국 발사의 등가등방성복사전력 밀도는 13.772∼13.778 ㎓의 주파수대역에서 6 ㎒ 대역폭 당 51 dBW를 초과해서는 안된다.

고정위성업무 우주국에서의 전력속밀도가 맑은 날 조건에서 상기 제한값을 만족하는 등가등방성복사전력을 갖는 지구국의 이용으로 생성되는 값을 초과하지 않는 범위에서 강우감쇠를 보상하기 위하여 이 주파수대역에서 등가등방성복사전력을 증가시킬 수 있도록 자동전력제어를 이용할 수 있다. (WRC-03)

5.503A  (WRC-03 삭제)

5.504

무선항행업무에 의한 14∼14.3 ㎓의 주파수대역 이용은 고정위성업무의 우주국에 대한 충분한 보호를 보장해야 한다.

5.504A

14∼14.5 ㎓의 주파수대역에서 2순위 업무인 항공이동위성업무의 항공기 지구국은 고정위성업무의 우주국과 통신할 수도 있다. 전파규칙 제5.29호, 제5.30호 및 제5.31호의 규정이 적용된다. (WRC-03)

5.504B

14∼14.5 ㎓의 주파수대역에서 항공이동위성업무로 운용되는 항공기 지구국은 사이판, 프랑스, 인도, 이탈리아, 영국 및 남아프리카공화국의 영토 상에 위치하고, 14.47∼14.5 ㎓의 주파수대역에서 관측업무를 수행하는 모든 전파천문 무선국에 대하여 ITU-R 권고 M.1643의 C부(part), 부속서 1의 규정을 따라야 한다. (WRC-03)

5.504C

14∼14.25 ㎓의 주파수대역에서 항공이동위성업무로 운용되는 모든 항공기 지구국에 의해 사우디아라비아, 보츠와나, 코트디부아르, 이집트, 기니아, 인도, 이란, 쿠웨이트, 레소토, 나이지리아, 오만, 시리아 및 튀니지의 영토 상에 발생되는 전력속밀도는 영향을 받는 주관청이 특별히 동의하지 않는다면, ITU-R 권고 M.1643의 B부(Part), 부속서 1에 제시된 제한값을 초과해서는 안된다. 이 주석의 규정은 전파규칙 제5.29호에 따라 2순위 업무로 운용되는 항공이동위성업무의 의무사항을 훼손시켜서는 안된다. (WRC-03)

5.505

추가분배 : 알제리, 앙골라, 사우디아라비아, 바레인, 보츠와나, 브루나이, 카메룬, 중국, 콩고, 대한민국, 이집트, 아랍에미리트, 가봉, 기니, 인도, 인도네시아, 이란, 이라크, 이스라엘, 일본, 요르단, 쿠웨이트, 레소토, 레바논, 말레이시아, 말리, 모로코, 모리타니, 오만, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 시리아, 북한, 싱가포르, 소말리아, 수단, 스와질란드, 탄자니아, 차드, 베트남 및 예멘에서는 14∼14.3 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.506

14∼14.5 ㎓의 주파수대역은 고정위성업무의 타 망과의 조정을 전제로 하여, 고정위성업무(지구대우주) 내에서 방송위성업무용 피더링크에 이용될 수 있다. 이러한 피더링크의 이용은 유럽 이외의 국가들을 위하여 보류한다.

5.506A

14∼14.5 ㎓의 주파수대역에서 등가등방성복사전력이 21 dBW 이상인 선박 지구국은 결의 902(WRC-03)에 제시된 바와 같이 선박탑재 지구국과 동일한 조건 하에 운용되어야 한다. 이 주석은 전파통신국이 완전한 부록 4의 자료를 2003년 7월 5일 이전에 접수한 선박 지구국에는 적용하지 않는다. (WRC-03)

5.506B

고정위성업무 우주국과 통신하는 선박 탑재 지구국은 키프로스, 그리스 및 몰타로부터의 사전 동의가 필요없이, 이들 국가로부터 결의 902(WRC-03)에 제시된 최소 거리 이내에서 14∼14.5 ㎓의 주파수대역에서 운용될 수 있다. (WRC-03)

5.507  미사용

5.508

추가분배 : 독일, 보스니아헤르체고비나, 프랑스, 이탈리아, 리비아, 구 유고슬라비아 마케도니아 공화국 및 영국에서는 14.25∼14.3 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.508A

14.25∼14.3 ㎓의 주파수대역에서 사우디아라비아, 보츠와나, 코트디부아르, 이집트, 프랑스, 기니아, 인도, 이란, 이탈리아, 쿠웨이트, 레소토, 나이지리아, 오만, 시리아, 영국 및 튀니지의 영토에서 항공이동위성업무의 모든 항공기 지구국에 의해 발생되는 전력속밀도는 영향을 받는 주관청이 특별히 동의하지 않는 한 ITU-R 권고 M.1643의 B부(Part), 부속서 1에 제시된 제한값을 초과해서는 안된다. 이 주석의 규정은 전파규칙 제5.29호에 따라 2순위 업무로 운용되는 항공이동위성업무의 의무사항을 훼손시켜서는 안된다. (WRC-03)

5.509  (WRC-07 삭제)

5.509A

14.3∼14.5 ㎓의 주파수대역에서 사우디아라비아, 보츠와나, 카메룬, 중국, 코트디부아르, 이집트, 프랑스, 가봉, 기니아, 인도, 이란, 이탈리아, 쿠웨이트, 레소토, 모로코, 나이지리아, 오만, 시리아, 영국, 스리랑카, 튀니지 및 베트남 영토에서 항공이동위성업무의 모든 항공기 지구국에 의해 발생되는 전력속밀도는 영향을 받는 주관청이 특별히 동의하지 않는 한 ITU-R 권고 M.1643의 B부(Part), 부속서 1에 제시된 제한값을 초과해서는 안된다. 이 주석의 규정은 전파규칙 제5.29호에 따라 2순위 업무로 운용되는 항공이동위성업무의 의무사항을 훼손시켜서는 안된다. (WRC-03)

5.510

고정위성업무(지구대우주)에 의한 14.5∼14.8 ㎓의 주파수대역의 이용은 방송위성업무용 피더링크로 국한한다. 이러한 이용은 유럽 이외의 국가들을 위하여 보류한다.

5.511

추가분배 : 사우디아라비아, 바레인, 보스니아헤르체고비나, 카메룬, 이집트, 아랍에미리트, 기니, 이란, 이라크, 이스라엘, 리비아, 쿠웨이트, 레바논, 파키스탄, 카타르, 시리아 및 소말리아에서는 15.35∼15.4 ㎓의 주파수대역을 2순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.511A

15.43∼15.63 ㎓의 주파수대역은 1순위 업무로 고정위성업무(우주대지구)에 분배한다. 고정위성업무(우주대지구 및 지구대우주)에 의한 15.43∼15.63 ㎓의 주파수대역의 이용은 이동위성업무의 비정지궤도 위성시스템 피더 링크용에 국한하며, 전파규칙 제9.11A호에 따른 조정을 전제로 한다. 고정위성업무(우주대지구)에 의한 15.43∼15.63 ㎓의 주파수대역의 이용은 전파통신국이 사전공표자료를 2000년 6월 2일 이전에 접수한 이동위성업무의 비정지궤도 위성시스템의 피더링크에 국한한다. 우주대지구 방향에서 유해간섭으로부터 지구국을 보호하기 위한 지구국의 최소 앙각과 지역 수평면으로의 이득, 그리고 최소 조정 거리는 ITU-R 권고 S.1341에 따라야 한다. 또한, 15.35∼15.4 ㎓ 대역의 전파천문업무를 보호하기 위하여, 15.43∼15.63 ㎓ 대역에서 운용되는 이동위성업무(우주대지구)용 비정지궤도 시스템의 모든 피더링크 내의 모든 우주국에 의해서 15.35∼15.4 ㎓의 주파수대역에서 복사되는 총 전력속밀도가 2% 이상의 시간에 대해 모든 전파천문 관측소로 50 ㎒ 대역폭당 -156 ㏈(W/㎡)를 초과해서는 안된다. (WRC-2000)

5.511B  (WRC-97 삭제)

5.511C

항공무선항행업무에서 운용되는 무선국은 ITU-R 권고 S. 1340 에 따라 실효 등가등방성복사전력을 제한해야 한다. 피더링크 지구국의 유해간섭으로부터 항공무선항행업무의 무선국을(전파규칙 제4.10호 적용) 보호하기 위해 요구되는 최소 조정거리와 피더링크 지구국이 지역 수평면을 향하여 송신하는 최대 등가등방성복사전력은 ITU-R 권고 S.1340에 따라야 한다. (WRC-97)

5.511D

전파통신국이 1997년 11월 21일까지 완전한 사전공표자료를 접수한 고정위성업무 시스템은 15.4∼15.43 ㎓ 및 15.63∼15.7 ㎓의 주파수대역을 우주대지구 방향으로, 15.63∼15.65 ㎓의 주파수대역을 지구대우주 방향으로 운용할 수 있다. 15.4∼15.43 ㎓ 및 15.65∼15.7 ㎓의 주파수대역에서 비정지궤도 우주국으로부터의 발사는 모든 도달각에 대하여 지표면에서 전력속밀도가 -146 dB(W/m2/㎒)를 초과해서는 안된다. 15.63∼15.65 ㎓의 주파수대역에서 한 주관청이 모든 도달 각에 대하여 비정지궤도 우주국이 -146 dB(W/m2/㎒)를 초과되는 발사를 계획할 때, 그 주관청은 영향을 받는 주관청과 전파규칙 제9.11A호의 규정에 따라 조정해야 한다. 15.63∼15.65 ㎓의 주파수대역에서 지구대우주 방향으로 운용되는 고정위성업무의 무선국들은 항공무선항행업무 무선국에 유해간섭을 주어서는 안된다. (제4.10호 적용) (WRC-97)

5.512

추가분배 : 알제리, 앙골라, 사우디아라비아, 오스트리아, 바레인, 방글라데시, 브루나이, 카메룬, 콩고, 코스타리카, 이집트, 엘살바도르, 아랍에미리트, 에리트리아, 핀란드, 과테말라, 인도, 인도네시아, 이란, 리비아, 요르단, 케냐, 쿠웨이트, 레바논, 말레이시아, 말리, 모로코, 모리타니, 몬테네그로, 모잠비크, 네팔, 니카라과, 오만, 파키스탄, 카타르, 시리아, 세르비아, 싱가포르, 소말리아, 수단, 스와질란드, 탄자니아, 차드, 토고 및 예멘에서는 15.7∼17.3 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. (WRC-07)

5.513

추가분배 : 이스라엘에서는 15.7∼17.3 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. 이들 업무는 전파규칙 제5.512호에 열거되어 있지 않는 국가가 주파수 분배표에 따라 운용하는 업무들로부터의 보호를 요구하거나, 이들 업무에 유해간섭을 주어서는 안된다.

5.513A

17.2∼17.3 ㎓의 주파수대역에서 운용되는 능동 우주선 감지기는 1순위 업무로 분배된 무선표정업무와 타 업무에 유해간섭을 주거나, 그 개발을 제한해서도 안된다. (WRC-97)

5.514

추가분배 : 알제리, 앙골라, 사우디아라비아, 바레인, 방글라데시, 카메룬, 코스타리카, 엘살바도르, 아랍에미리트, 과테말라, 인도, 이란, 이라크, 이스라엘, 이탈리아, 리비아, 일본, 요르단, 쿠웨이트, 리투아니아, 네팔, 니카라과, 나이지리아, 오만, 우즈베키스탄, 파키스탄, 카타르, 키르기스스탄 및 수단에서는 17.3∼17.7 ㎓의 주파수대역을 2순위 업무로 고정업무와 이동업무에도 분배한다. 이 경우 전파규칙 제21.3호 및 제21.5호에 제시된 전력 제한값을 적용해야 한다. (WRC-07)

5.515

17.3∼17.8 ㎓의 주파수대역에서 고정위성업무(지구대우주)와 방송위성업무간의 공유는 전파규칙 부록 30A의 부속서4, §1의 조항에 따라야 한다.

5.516

고정위성업무(지구대우주)의 정지궤도 위성시스템에 의한 17.3∼18.1 ㎓ 대역의 이용은 방송위성업무용 피더링크에 국한한다. 제2지역에서 고정위성업무(지구대우주)에 의한 17.3∼17.8 ㎓의 주파수대역의 이용은 정지궤도 위성에 국한한다. 제2지역에서 12.2∼12.7 ㎓의 주파수대역의 방송위성업무용 피더링크에 의한 17.3∼18.1 ㎓의 주파수대역의 이용에 대해서는 전파규칙 제11조를 참조한다. 고정위성업무의 비정지궤도 위성시스템이 제1지역 및 제3지역에서 17.3∼18.1 ㎓의 주파수대역(지구대우주), 그리고 제2지역에서 17.8∼18.1 ㎓의 주파수대역(지구대우주)을 이용할 경우, 고정위성업무용 타 비정지궤도 위성시스템과의 조정을 위하여 전파규칙 제9.12호의 규정을 적용해야 한다. 고정위성업무용 비정지궤도 위성시스템은 전파통신국이 고정위성업무용 비정지궤도 위성시스템 및 정지궤도 위성망의 완전한 조정 또는 통고자료를 접수한 일자와 무관하게 전파규칙에 따라 운용되는 고정위성업무의 정지궤도 위성망으로부터의 보호를 요청해서는 안되며, 전파규칙 제5.43A호를 적용하지 않는다. 상기 대역에서 고정위성업무의 비정지궤도 위성시스템은 운용 중 발생할 수 있는 허용할 수 없는 간섭을 즉각 제거해야 한다. (WRC-2000)

5.516A

17.3∼17.7 ㎓의 주파수대역에서 제1지역의 고정위성업무(우주대지구) 지구국은 전파규칙 부록 30A에 따라 운용되는 방송위성업무 피더링크 지구국으로부터의 보호를 요구하거나, 피더링크 서비스 영역 내에 있는 모든 방송위성업무 피더링크 지구국의 위치를 제한 또는 제약해서는 안된다. (WRC-03)

5.516B

다음의 주파수대역들은 고정위성업무에서 고밀도응용의 이용을 위해 지정된다:

17.3∼17.7 ㎓	1지역 (우주대지구),

18.3∼19.3 ㎓	2지역 (우주대지구),

19.7∼20.2 ㎓	모든 지역(우주대지구),

39.5∼40 ㎓	1지역 (우주대지구),

40∼40.5 ㎓	모든 지역(우주대지구),

40.5∼42 ㎓	2지역 (우주대지구),

47.5∼47.9 ㎓	1지역 (우주대지구),

48.2∼48.54 ㎓	1지역 (우주대지구),

49.44∼50.2 ㎓	1지역 (우주대지구),

및

27.5∼27.82 ㎓	1지역 (지구대우주),

28.35∼28.45 ㎓	2지역 (지구대우주),

28.45∼28.94 ㎓	모든 지역(지구대우주),

28.94∼29.1 ㎓	2, 3지역(지구대우주),

29.25∼29.46 ㎓	2지역 (지구대우주),

29.46∼30 ㎓	모든 지역(지구대우주),

48.2∼50.2 ㎓	2지역 (지구대우주).

이 지정은 동일하게 1순위 업무로 분배된 타 고정위성업무 응용 또는 타 업무가 이 주파수대역을 이용하는 것을 방해하지 못하며, 이 주파수대역의 사용자들 가운데 전파규칙상 우선권이 없다. 주관청은 이 주파수대역과 관련하여 규제적 규정을 검토할 때 이를 고려하여야 한다. 결의 143(WRC-03)을 참조한다. (WRC-03)

5.517

제2지역에서 17.7∼17.8 ㎓의 주파수대역을 고정위성업무(우주대지구)가 이용할 경우, 전파규칙에 따라 운용되는 방송위성업무 할당으로 유해간섭을 주거나, 이들로부터의 보호를 요구해서는 안된다. (WRC-07)

5.518  (WRC-07 삭제)

5.519

추가분배 : 제2지역에서 18.0∼18.3 ㎓, 그리고 제1지역 및 제3지역에서 18.1∼18.4 ㎓의 주파수대역은 1순위 업무로 기상위성업무(우주대지구)에도 분배한다. 이들의 이용은 정지위성으로 국한된다. (WRC-07)

5.520

고정위성업무(지구대우주)에 의한 18.1∼18.4 ㎓의 주파수대역의 이용은 방송위성업무의 정지궤도 위성시스템의 피더링크에 국한한다. (WRC-2000)

5.521

대체분배 : 독일, 덴마크, 아랍에미리트 및 그리스에서는 18.1∼18.4 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무, 고정위성업무(우주대지구) 및 이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) 전파규칙 제5.519호의 규정도 적용한다. (WRC-03)

5.522  (WRC-2000 삭제)

5.522A

18.6∼18.8 ㎓의 주파수대역에서 고정업무 및 고정위성업무의 발사는 각각 전파규칙 제21.5A호 및 제21.16.2호에 주어진 값들로 제한한다. (WRC-2000)

5.522B

고정위성업무에 의한 18.6∼18.8 ㎓의 주파수대역의 이용은 정지궤도 위성시스템과 20,000 ㎞ 이상의 원지점을 갖는 궤도의 시스템에 국한한다. (WRC-2000)

5.522C

18.6∼18.8 ㎓의 주파수대역에서 알제리, 사우디아라비아, 바레인, 이집트, 아랍에미리트, 리비아, 요르단, 레바논, 레바논, 모로코, 오만, 카타르, 시리아, 튀니지 및 예멘에서는 WRC-2000 최종의정서 효력 발생일 현재 운용중인 고정업무 시스템은 전파규칙 제21.5A호의 제한값이 적용되지 않는다. (WRC-2000)

5.523  (WRC-2000 삭제)

5.523A

정지궤도와 비정지궤도의 고정위성업무 망이 18.8∼19.3 ㎓(우주대지구) 및 28.6∼29.1 ㎓(지구대우주)의 주파수대역을 이용할 경우, 이는 전파규칙 제9.11A의 규정 적용을 전제로 하며, 전파규칙 제22.2호는 적용하지 않는다. 1995년 11월 18일 이전에 조정 중인 정지궤도위성망을 갖고 있는 주관청은 이 일자 이전에 전파통신국이 통고자료를 접수한 비정지궤도 위성망과 모든 당사자들이 수용할 수 있는 결론에 도달하는 것을 고려해서 전파규칙 제9.11A호에 따라서 조정할 수 있도록 최대한 협력해야 한다.

5.523B

고정위성업무가 19.3∼19.6 ㎓(지구대우주)의 주파수대역을 이용하는 것은 이동위성업무의 비정지 궤도위성시스템의 피더링크용에 국한한다. 이러한 이용은 전파규칙 제9.11A호의 규정을 적용하며, 전파규칙 제22.2호는 적용하지 않는다.

5.523C

19.3∼19.7 ㎓ 및 29.1∼29.5 ㎓의 주파수대역에서 비정지궤도 이동위성업무 망의 피더링크와 1995년 11월 18일 이전에 전파통신국이 전파규칙 부록 4의 완전한 조정자료 또는 통고자료를 접수한 것으로 간주하는 고정위성업무 망의 피더링크 간에는 전파규칙 제22.2호가 계속 적용되어야 한다. (WRC-97)

5.523D

비정지궤도 이동위성업무 시스템의 피더링크와 정지궤도 고정위성업무 시스템이19.3∼19.7 ㎓(우주대지구)의 주파수대역을 이용할 경우, 이는 전파규칙 제9.11A호의 규정을 적용하고, 전파규칙 제22.2호의 규정을 적용하지 않는다. 기타 비정지궤도 고정위성업무가 이 대역을 사용하거나 또는 전파규칙 제5.523C호와 5.523E에 명시된 경우에 대해서는 전파규칙 제9.11A호의 규정을 적용하지 않고, 전파규칙 제9조(전파규칙 제9.11A호 제외) 및 제11조의 절차, 그리고 제22.2호 규정을 적용한다. (WRC-97)

5.523E

19.6∼19.7 ㎓ 및 29.4∼29.5 ㎓의 주파수대역에서 비정지궤도 이동위성업무 망의 피더링크와 1997년 11월 21일 이전에 전파통신국이 전파규칙 부록 4의 완전한 조정자료 또는 통고자료를 접수한 것으로 간주하는 고정위성업무 망의 피더링크 간에는 전파규칙 제22.2호가 계속 적용되어야 한다. (WRC-97)

5.524

추가분배 : 아프가니스탄, 알제리, 앙골라, 사우디아라비아, 바레인, 브루나이, 카메룬, 중국, 콩고, 코스타리카, 이집트, 아랍에미리트, 가봉, 과테말라, 기니, 인도, 이란, 이라크, 이스라엘, 일본, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 말레이시아, 말리, 모로코, 모리타니, 네팔, 나이지리아, 오만, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 시리아, 콩고민주공화국, 북한, 싱가포르, 소말리아, 수단, 탄자니아, 차드, 토고 및 튀니지에서는 19.7∼21.2 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. 이러한 추가적인 이용은 19.7∼21.2 ㎓의 주파수대역의 고정위성업무 우주국과 19.7∼20.2 ㎓의 주파수대역에 1순위 업무로 분배된 이동위성업무 우주국의 전력속밀도에 어떠한 제한도 부과해서는 안된다. (WRC-07)

5.525

이동위성업무와 고정위성업무 통신망간의 지역간 조정을 용이하게 하기 위해서, 가장 간섭의 영향을 받기 쉬운 이동위성업무의 반송파들은 19.5∼20.2 ㎓ 및 29.5∼30 ㎓의 주파수대역에서 가능한 한 상부에 위치하여야 한다.

5.526

제2지역에서 19.7∼20.2 ㎓ 및 29.5∼30 ㎓의 주파수대역 그리고 제1지역 및 제3지역에서 20.1∼20.2 ㎓ 및 29.9∼30 ㎓의 주파수대역에서 점대점 및 점대다점 통신을 위해 하나 이상의 위성을 통하여 고정위성업무 및 이동위성업무의 통신망은 특정 또는 불특정 지점에서 또는 이동 중에 있는 지구국간의 회선을 포함할 수 있다.

5.527

19.7∼20.2 ㎓ 및 29.5∼30 ㎓의 주파수대역에서 이동위성업무에 관련하여 전파규칙 제4.10호의 규정을 적용하지 않는다.

5.528

이동위성업무의 분배는 좁은 스팟빔 안테나 및 다른 진보된 기술을 우주국을 사용하는 통신망의 이용을 위한 것이다. 제2지역에서 19.7∼20.1 ㎓ 그리고 20.1∼20.2 ㎓의 주파수대역에서의 이동위성업무의 시스템을 운용하는 주관청은 전파규칙 제5.524호의 규정에 따라 고정 및 이동 시스템을 운용하는 주관청이 이 주파수대역을 지속적으로 이용할 수 있도록 하기 위해 모든 실행 가능한 조치를 취해야 한다.

5.529

제2지역에서 이동위성업무에 의한 19.7∼20.1 ㎓ 및 29.5∼29.9 ㎓의 주파수대역의 이용은 전파규칙 제5.526호의 규정에 따라 고정위성업무 및 이동위성업무의 위성망에 국한된다.

5.530

제1지역 및 제3지역에서 21.4∼22 ㎓의 주파수대역을 방송위성업무가 이용할 경우, 결의 525(WRC-07 개정)의 규정에 따른다. (WRC-07)

5.531

추가분배 : 일본에서 21.4∼22 ㎓의 주파수대역은 1순위 업무로 방송업무에도 분배한다.

5.532

지구탐사위성업무(수동) 및 우주연구업무(수동)에 의한 22.21∼22.5 ㎓의 주파수대역의 이용은 고정업무와 항공이동업무를 제외한 이동업무에 제약을 주어서는 안된다.

5.533

위성간 업무는 무선항행업무의 공항 표면탐지장치 무선국의 유해간섭으로부터 보호를 요청해서는 안된다.

5.534  (WRC-03 삭제)

5.535

24.75∼25.25 ㎓의 주파수대역에서 방송위성업무 무선국의 피더링크는 고정위성업무(지구대우주)에서의 다른 사용보다 우선권을 가진다. 이러한 다른 사용은 기존에 그리고 향후 운용되는 방송위성 무선국의 피더링크 망을 보호해야하고, 이들로부터의 보호를 요구해서는 안된다.

5.535A

고정위업무에 의한 29.1∼29.4 ㎓의 주파수대역의 이용(지구대우주)은 정지궤도 위성시스템용과 이동위성업무의 비정지궤도 위성시스템 피더링크용으로 국한한다. 이러한 이용에 대해서는 전파규칙 제9.11A호의 규정을 적용하고, 전파규칙 제5.523C 및 5.523E의 규정과 같이, 그 이용에 대해 전파규칙 제9.11A호의 규정을 적용하지 않고, 전파규칙 제9조(전파규칙 제9.11A호 제외) 및 11조의 절차와 전파규칙 제22.2호의 규정을 계속 적용해야하는 경우를 제외하고, 전파규칙 제22.2호의 규정이 적용되지 않는다.

5.536

위성간업무에 의한 25.25∼27.5 ㎓의 주파수대역 이용은 우주연구 및 지구탐사위성 응용분야, 또한 우주에서의 산업 및 의학 활동에 따른 자료 전송에 국한한다.

5.536A

지구탐사위성업무 또는 우주연구업무의 지구국을 운용하는 주관청은 타 주관청이 운용하는 고정업무 및 이동 업무의 무선국으로부터의 보호를 요구해서는 안된다. 또한, 지구탐사위성업무 또는 우주연구업무의 지구국은 각각 ITU-R 권고 SA.1278 및 ITU-R 권고 SA.1625을 고려하여 운용되어야 한다. (WRC-03)

5.536B

독일, 사우디아라비아, 오스트리아, 벨기에, 브라질, 불가리아, 중국, 대한민국, 덴마크, 이집트, 아랍에미리트, 스페인, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 헝가리, 인도, 이란, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 리비아, 요르단, 케냐, 쿠웨이트, 레바논, 리히텐슈타인, 리투아니아, 몰도바, 노르웨이, 오만, 우간다, 파키스탄, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 시리아, 북한, 슬로바키아, 체코, 루마니아, 영국, 싱가포르, 스웨덴, 스위스, 탄자니아, 터키, 베트남 및 짐바브웨에서는 25.5∼27 ㎓의 주파수대역에서 지구탐사위성업무용으로 운용되는 지구국은 고정업무 및 이동업무 무선국으로부터의 보호를 요구하거나, 그 사용과 배치에 제약을 주어서는 안된다. (WRC-07)

5.536C

알제리, 사우디아라비아, 바레인, 보츠와나, 브라질, 카메룬, 코모로, 쿠바, 지부티, 이집트, 아랍에미리트, 에스토니아, 핀란드, 이란, 이스라엘, 요르단, 케냐, 쿠웨이트, 리투아니아, 말레이시아, 모로코, 나이지리아, 오만, 카타르, 시리아, 소말리아, 수단, 탄자니아, 튀니지, 우루과이, 잠비아 및 짐바브웨에서는 25.5∼27 ㎓의 주파수대역에서 우주연구업무로 운용되는 지구국은 고정업무 및 이동업무의 무선국으로부터의 보호를 요구하거나, 그 이용과 배치에 제약을 주어서는 안된다. (WRC-03)

5.537

27∼27.5 ㎓의 주파수대역에서 위성간업무로 운용되는 비정지궤도 위성을 이용하는 우주업무는 전파규칙 제22.2호의 규정이 적용되지 않는다.

5.537A

부탄, 카메룬, 대한민국, 러시아, 인도, 인도네시아, 이란, 일본, 카자흐스탄, 레소토, 말레이시아, 몰디브, 몽골, 미얀마, 우즈베키스탄, 파키스탄, 필리핀, 키르기스스탄, 북한, 스리랑카, 태국 및 베트남에서 27.9∼28.2 ㎓의 주파수대역의 고정업무 분배는 이들 국가의 영토 내에서 성층권통신시스템(HAPS)에 의해서도 이용될 수 있다. 상기 국가들에서 HAPS에 의한 고정업무 분배상의 300 ㎒ 이용은 HAPS에서 지상방향으로의 운용에 한하며, 타 고정업무 시스템 또는 타 1순위 업무에 유해간섭을 주거나, 이들로부터의 보호를 요구해서는 안된다. 더구나 이러한 타 업무의 개발이 HAPS에 의해 제약을 받아서는 안된다. 결의 145(WRC-07개정) 참조. (WRC-07)

5.538

추가분배 : 27.500∼27.501 ㎓ 및 29.999∼30.000 ㎓의 주파수대역은 상향링크 전력제어를 목적으로 하는 비콘 송신을 위하여, 1순위 업무로 고정위성업무(우주대지구)에도 분배한다. 이러한 우주대지구 방향의 송신은 정지위성궤도상 인접 위성의 방향에서 +10 dBW 의 등가등방성복사전력을 초과해서는 안된다. (WRC-07)

5.539

27.5∼30 ㎓의 주파수대역은 방송위성업무를 위한 피더링크를 제공하기 위하여 고정위성업무(지구대우주)에 의해 이용될 수 있다.

5.540

추가분배 : 27.501∼29.999 ㎓의 주파수대역은 상향회선 전력제어를 목적으로 하는 비콘 송신을 위하여, 2순위 업무로 고정위성업무(우주대지구)에도 분배된다.

5.541

28.5∼30 ㎓의 주파수대역에서 지구탐사위성업무는 무선국간 데이터 전송에 국한되며, 능동 또는 수동 감지기에 의한 정보의 1차 수집에는 제한되지 않는다.

5.541A

29.1∼29.5 ㎓의 주파수대역(지구대우주)에서 운용되는 이동위성업무의 비정지궤도 위성망 및 고정위성업무의 정지궤도 위성망 피더링크는 양 통신망간 상호 간섭 레벨을 감소시키면서 원하는 회선 성능을 만족하기 위해 필요한 전력 레벨에서 지구국 송신이 실행되도록 상향회선의 적응형 전력제어 또는 페이딩 보상의 다른 방법들을 적용해야 한다. 전파통신국이 전파규칙 부록 4의 조정자료를 1996년 5월 17일 이후에 접수한 것으로 간주되는 무선망에 대해 향후 세계전파통신회의에 의해 변경될 때까지 이러한 방법들이 적용되어야 한다. 이 일자 이전에 전파규칙 부록 4의 조정자료를 제출한 주관청에게 실행 가능한 정도까지 이러한 방법들을 이용할 것을 권장한다. (WRC-2000)

5.542

추가분배 : 알제리, 사우디아라비아, 바레인, 브루나이, 카메룬, 중국, 콩고, 이집트, 아랍에미리트, 에리트리아, 에티오피아, 기니, 인도, 이란, 이라크, 일본, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 말레이시아, 말리, 모로코, 모리타니, 네팔, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 시리아, 북한, 소말리아, 수단, 스리랑카 및 차드에서는 29.5∼31 ㎓의 주파수대역을 2순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배한다. 전파규칙 제21.3호와 제21.5호에서 규정한 전력 제한값을 적용한다. (WRC-07)

5.543

29.95∼30 ㎓의 주파수대역은 2순위 업무로서 원격측정, 추적 및 제어용 지구탐사위성업무의 우주로부터 우주방향으로의 회선에 이용될 수 있다.

5.543A

부탄, 카메룬, 대한민국, 러시아, 인도, 인도네시아, 이란, 일본, 카자흐스탄, 레소토, 말레이시아, 몰디브, 몽골, 미얀마, 우즈베키스탄, 파키스탄, 필리핀, 키르기스스탄, 북한, 스리랑카, 태국 및 베트남에서 31∼31.3 ㎓의 주파수대역의 고정업무 분배는 성층권통신시스템(HAPS)을 이용하는 시스템에 의해 지상에서 HAPS 방향으로 사용될 수 있다. HAPS를 이용하는 시스템에 의한 31∼31.3 ㎓의 주파수대역 이용은 상기 열거된 국가들의 영토 내로 국한되고, 타 고정업무 시스템과 이동업무 시스템 및 전파규칙 제5.545호에 따라 운용되는 시스템들에 대하여 유해간섭을 주거나, 이들로부터의 보호를 요구해서는 안된다. 더욱이 이들 업무의 발전이 HAPS에 의해 제한되어서는 안된다. 31∼31.3 ㎓의 주파수대역에서 HAPS를 이용하는 시스템은 ITU-R 권고 RA.769에서 주어진 보호조건을 고려하여, 31.3∼31.8 ㎓의 주파수대역에 1순위 업무로 분배된 전파천문업무에 유해간섭을 주어서는 안 된다. 위성수동업무의 보호를 위한 31.3∼31.8 ㎓ 주파수대역의 HAPS 지상국 안테나로의 불요전력밀도 레벨은 맑은 기상조건 하에서 -106 dB(W/㎒)로 제한되어야 하고, 수동위성에 대한 실효 영향이 위에서 주어진 맑은 기상 조건 하에서의 영향을 초과하지 않는다면 강우 감쇄를 고려하여 강우 조건 하에서는 -100 dB(W/㎒)까지 증가시킬 수 있다. 결의 145(WRC-07 개정) 참조. (WRC-07)

5.544

31∼31.3 ㎓의 주파수대역에서 전파규칙 제21조의 표 21-4에 규정한 전력속밀도 제한값을 우주연구업무에 적용해야 한다.

5.545

업무순위의 변경 : 아르메니아, 그루지야, 몽골, 키르기스스탄, 타지키스탄 및 투르크메니스탄에서는 31∼31.3 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 우주연구업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-07)

5.546

업무순위의 변경 : 사우디아라비아, 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 이집트, 아랍에미리트, 스페인, 에스토니아, 러시아, 그루지야, 헝가리, 이란, 이스라엘, 요르단, 레바논, 몰도바, 몽골, 우즈베키스탄, 폴란드, 시리아, 키르기스스탄, 루마니아, 영국, 남아프리카공화국, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 터키에서는 31.5∼31.8 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 항공이동업무를 제외한 이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-07)

5.547

31.8∼33.4 ㎓, 37∼40 ㎓, 40.5∼43.5 ㎓, 51.4∼52.6 ㎓, 55.78∼59 ㎓ 및 64∼66 ㎓의 주파수대역들은 고정업무에서 고밀도 응용으로 이용할 수 있다. (결의 75 (WRC-2000) 참조) 주관청은 동 주파수대역과 관련된 규정들을 검토할 때 이를 고려해야 한다. 39.5∼40 ㎓ 및 40.5∼42 ㎓의 주파수대역에서 고정위성업무의 고밀도 응용의 잠재적 배치로 인하여(전파규칙 제5.516B호 참조) 주관청은 고정업무의 고밀도 응용에 대한 잠재적 제약들을 적절하게 더 고려하여야 한다. (WRC-07)

5.547A

주관청은 항공탑재 레이더 시스템의 운용상 필요성을 고려하여 31.8∼33.4 ㎓의 주파수대역에서 고정업무 무선국과 무선항행업무 항공탑재 무선국 간의 잠재적인 간섭을 최소로 하기 위한 실질적인 수단을 취해야 한다. (WRC-2000)

5.547B

대체분배 : 미국에서는 31.8∼32 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 무선항행업무 및 우주연구업무(심우주)(우주대지구)에 분배한다. (WRC-97)

5.547C

대체분배 : 미국에서 32∼32.3 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 무선항행업무와 우주연구업무(심우주)(우주대지구)에 분배한다. (WRC-03)

5.547D

대체분배 : 미국에서는 32.3∼33 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 위성간업무 및 무선항행업무에 분배한다. (WRC-97)

5.547E

대체분배 : 미국에서 32.3∼33.4 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 무선항행업무에 분배한다.(WRC-97)

5.548

32.3∼33 ㎓의 주파수대역에서 위성간 업무, 32∼33 ㎓의 주파수대역에서 무선항행업무 그리고 31.8∼32.3 ㎓의 주파수대역에서 우주연구업무(심우주)를 위한 시스템 설계시, 주관청은 무선항행업무의 안전적 측면을 유념하여 이들 업무 간의 유해간섭을 주기않기 위해 필요한 모든 수단을 취해야 한다. (권고 707 참조) (WRC-03)

5.549

추가분배 : 사우디아라비아, 바레인, 방글라데시, 이집트, 아랍에미리트, 가봉, 인도네시아, 이란, 이라크, 이스라엘, 리비아, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 말레이시아, 말리, 몰타, 모로코, 모리타니, 네팔, 나이지리아, 오만, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 시리아, 콩고민주공화국, 싱가포르, 소말리아, 수단, 스리랑카, 토고, 튀니지 및 예멘에서는 33.4∼36 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 고정업무 및 이동업무에도 분배된다. (WRC-03)

5.549A

35.5～36.0 ㎓의 주파수대역에서 지구탐사위성(능동) 또는 우주연구(능동)업무의 모든 우주탑재센서에 의해 발생되는 지표면상의 평균 전력속밀도는 빔에서 0.8° 이상 이격된 경우 이 대역에서 -73.3 dB(W/m2)를 초과해서는 안된다. (WRC-03)

5.550

업무순위의 변경 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 러시아, 그루지야, 몽고, 키르기스스탄, 타지키스탄 및 투르크메니스탄에서는 34.7～35.2 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 우주연구업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-07)

5.550A

36～37 ㎓의 주파수대역에서 지구탐사위성(수동)업무, 고정업무 및 이동업무간의 공유를 위해 결의 752(WRC-07)를 적용한다. (WRC-07)

5.551F

업무순위의 변경 : 일본에서는 41.5∼42.5 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 이동업무에 분배한다. (전파규칙 제5.33호 참조) (WRC-97)

5.551G  (WRC-03 삭제)

5.551H

42～42.5 ㎓의 주파수대역에서 운용되는 고정위성업무(우주대지구) 또는 방송위성업무(우주대지구)의 비정지궤도 위성시스템의 모든 우주국에 의해 42.5～43.5 ㎓의 주파수에서 생성되는 등가전력속밀도(epfd)는 전파천문국 사이트에서 총 관측시간의 2% 이상의 시간에 대해 아래에 주어지는 값들을 초과해서는 안된다:

- 단일경 전파망원경으로 등록된 전파천문국의 부지에서 42.5～43.5 ㎓의 대역에 대해 1 ㎓ 대역당 -230 dB(W/m2), 그리고 500 ㎑ 대역당 -246 dB(W/m2)

- VLBI국으로 등록된 전파천문국의 에서 42.5～43.5 ㎓ 대역에 대해 500 ㎑ 대역당  -209 dB(W/m2)

이들 epfd값은 ITU-R 권고 S.1586-1에 있는 방법과 ITU-R 권고 RA.1631의 전파천문업무용 안테나의 최대이득과 기준안테나 패턴을 사용하여 계산해야 한다. 그리고 망원경의 최소 운용 θmin보다 높은 고도각과 전체 하늘에 대해 적용해야 한다. (통고 부족 기본값 5°를 적용해야 한다.)

이 값들은 아래 사항에 해당되는 전파천문국에 대해 적용해야 한다.

- WRC-03 회의 종료일 전에 운용되고 있고, 2004년 1월 이전에 ITU에 통고되었거나

- 제한값이 적용되는 우주국 조정 또는 통고가 부록 4의 완전한  접수일 이전에 통고된 경우

이러한 일자 이후에 통고된 타 전파천문국은 허가된 우주국을 보유한 주관청의 동의를 구할 수 있다. 제2지역에서는 결의 743(WRC-03)을 적용해야 한다. 이 주의 제한값은 주관청이 동의한 국가의 전파천문국 사이트에서는 초과할 수 있다. (WRC-07)

5.551I

42～42.5 ㎓의 주파수대역에서 운용되는 고정위성업무(우주대지구) 또는 방송위성 업무의 정지궤도 우주국에 의해 42.5～43.5 ㎓의 주파수대역에서 생성되는 전력속밀도는 전파천문국의 사이트에서 아래에 주어지는 값들을 초과해서는 안된다:

- 단일경 전파망원경으로 등록된 전파천문국의 사이트에서 42.5～43.5 ㎓의 대역에 대해 1 ㎓ 대역당 -137 dB(W/m2), 그리고 500 ㎑ 대역당 -153 dB(W/m2)

- VLBI국으로 등록된 전파천문국의 사이트에서 42.5～43.5 ㎓의 대역에 대해 500 ㎑ 대역당 –116 dB(W/m2)

이 값들은 아래 사항에 해당되는 전파천문국에 대해 적용해야 한다.

- WRC-03 회의 종료일 전에 운용되고 있고, 2004년 1월 이전에 ITU에 통고되었거나,

- 제한값이 적용되는 우주국의 조정 또는 통고가 부록 4의 완전한 자료 접수일 이전에 통고된 경우

이러한 일자 이후에 통고된 타 전파천문국은 허가된 우주국을 보유한 주관청의 동의를 구할 수 있다. 제2지역에서는 결의 743(WRC-03)을 적용한다. 이 주석의 제한값은 주관청이 동의한 국가의 전파천문국 사이트에서는 초과할 수 있다. (WRC-07)

5.552

지구에서 우주방향으로의 전송을 위한 42.5∼43.5 ㎓ 및 47.2∼50.2 ㎓의 주파수대역 고정위성업무에 대한 위성업무 분배는 방송위성을 위한 피더링크를 수용하기 위하여 우주로부터 지구방향으로 전송하기 위한 37.5∼39.5 ㎓의 주파수대역 분배보다 넓다. 주관청은 40.5∼42.5 ㎓의 주파수대역에서 운용하는 방송위성업무를 위한 피더링크에 47.2∼49.2 ㎓의 주파수대역을 확보하기 위하여 실행 가능한 모든 조치를 취할 것이 요청된다.

5.552A

47.2∼47.5 ㎓ 및 47.9∼48.2 ㎓의 주파수대역에서 고정업무의 분배는 성층권통신시스템무선국(HAPS)의 사용으로 지정한다. 47.2∼47.5 ㎓ 및 47.9∼48.2 ㎓의 주파수대역 사용은 결의 122(WRC-07)의 규정에 따른다. (WRC-07)

5.553

43.5∼47 ㎓ 및 66∼71 ㎓의 주파수대역에서 육상이동업무 무선국은 이들 주파수대역에 분배되어 있는 우주전파통신업무에 유해간섭을 주지 않는 조건으로 운용할 수 있다. (전파규칙 제5.43호 참조) (WRC-2000)

5.554

43.5∼47 ㎓, 66∼71 ㎓, 95∼100 ㎓, 123∼130 ㎓, 191.8∼200 ㎓ 및 252∼265 ㎓의 주파수대역에 특정 고정지점의 육상국을 접속하는 위성이동위성업무 또는 무선항행위성업무에 관련해서 사용할 때도 허용된다. (WRC-2000)

5.554A

고정위성업무(우주대지구)에 의한 47.547.9 ㎓, 48.248.54 ㎓ 49.4450.2 ㎓의 주파수 사용은 정지궤도위성에 한한다. (WRC-03)

5.555

추가분배 : 48.94∼49.04 ㎓의 주파수대역은 1순위 업무로 전파천문업무에도 분배한다. (WRC-2000)

5.555A  (WRC-03 삭제)

5.555B

48.248.54 ㎓ 및 49.4450.2 ㎓의 주파수에서 운용되는 고정위성업무(우주대지구) 정지궤도 우주국에서 발생되는 48.9449.04 ㎓ 대역에서 전력속밀도는 전파천문국 사이트에서 500 ㎐ 당 -151.8 dB(W/m2)를 초과해서는 된다. (WRC-03)

5.556

51.4∼54.25 ㎓, 58.2∼59 ㎓ 및 64∼65 ㎓의 주파수대역에서 전파천문관측은 자국내 배치(arrangement)에 행할 수 있다. (WRC-2000)

5.556A

위성간 업무에 의한 54.25∼56.9 ㎓, 54.25∼56.9 ㎓ 및 54.25∼56.9 ㎓의 주파수대역 사용은 정지궤도위성에 한한다. 위성간 업무의 무선국에 의하여 생성되는 지표면 0 ㎞에서 1000 ㎞까지 모든 고도에서 위성당 전력속밀도(single entry power flux-denity)는 모든 조건 및 변조방식에 대해 임의의 도달각에서도 -147 dB(W/㎡/100 ㎒)을 초과하지 못한다. (WRC-97)

5.556B

추가분배 : 일본에서는 54.25∼55.78 ㎓의 주파수대역을 저밀도 사용을 위한 1순위 업무로 이동업무에 분배한다. (WRC-97)

5.557

추가분배 : 일본에서는 55.78∼58.2 ㎓의 주파수대역을 1순위 업무로 무선표정업무에도 분배한다. (WRC-97)

5.557A

55.78∼56.26 ㎓의 주파수대역의 지구탐사위성업무(수동) 보호를 위하여, 고정업무 무선국의 송신기로부터 안테나로 전달되는 최대 전력밀도는 -26 dB(W/㎒)로 제한한다. (WRC-2000)

5.558

55.78∼58.2 ㎓, 59∼64 ㎓, 66∼71 ㎓, 122.25∼123 ㎓, 130∼134 ㎓, 167∼174.8㎓ 및 191.8∼200 ㎓의 주파수대역에서 항공이동업무 무선국은 위성간업무에 유해간섭을 주지 않는 조건으로 운용할 수 있다. (전파규칙 제5.43호 참조) (WRC-2000)

5.558A

위성간 시스템에 의한 56.9～57 ㎓의 주파수대역 사용은 정지궤도 위성간 링크 및 고궤도로부터 저궤도까지 비정지 궤도위성 전송에 한한다. 정지위성 궤도에서 위성간 링크의 경우, 지표면 0 ㎞에서 1000 ㎞까지 모든 고도에서 위성당 전력속밀도(single entry power flux-density)는 모든 조건 및 변조방식에 대해 임의의 도달각에서 147 dB(W/㎡/100 ㎒)을 초과하지 못한다. (WRC-97)

5.559

59∼64 ㎓의 주파수대역에서 무선표정업무의 항공탑재 레이더는 위성간업무에 유해간섭을 일으키지 않는 조건으로 운용할 수 있다. (전파규칙 제5.43호 참조) (WRC-2000)

5.559A  (WRC-07 삭제)

5.560

78∼79 ㎓의 주파수대역에서 우주국 탑재 레이더는 지구탐사위성업무 및 우주연구업무에 1순위 업무로 운용할 수 있다.

5.561

74∼76 ㎓의 주파수대역에서 고정업무, 이동업무 및 방송업무 무선국은 방송위성업무를 위한 적절한 주파수 할당계획 회의의 결정에 따라 운용하는 방송위성업무 무선국 또는 고정위성업무 무선국에 유해간섭을 일으켜서는 안된다. (WRC-2000)

5.561A

81∼81.5 ㎓의 주파수대역은 2순위 업무로 아마추어업무 및 아마추어위성업무로 분배한다. (WRC-2000)

5.561B

일본에서 고정위성업무(지구대우주)에 의한 84∼86 ㎓의 주파수대역 사용은 정지위성궤도를 사용하는 방송위성업무의 피더 링크에 한한다. (WRC-2000)

5.562

지구탐사위성업무(능동) 및 우주연구(능동)업무에 의한 94∼94.1 ㎓의 주파수대역 사용은 우주탑재 구름 레이더(spaceborne cloud radar)에 한한다. (WRC-97)

5.562A

94∼94.1 ㎓ 및 130∼134 ㎓의 주파수대역에서 지구탐사위성업무(능동)의 우주국이 전파망원경 주 빔 방향으로 전송하는 것은 전파천문 수신기를 손상시킬 수 있다. 송신기를 운용하는 우주 관계청과 관련 전파천문 무선국은 이런 문제를 회피하기 위하여 최대한 상호 협력을 계획하여야 한다. (WRC-2000)

5.562B

105∼109.5 ㎓, 111.8∼114.25 ㎓, 155.5∼158.5 ㎓ 및 217∼226 ㎓의 주파수대역에서 동 분배의 사용은 우주 기반 전파천문에 한한다. (WRC-2000)

5.562C

위성간업무에 의한 116∼122.25 ㎓의 주파수대역 사용은 정지궤도 위성업무에 한한다. 위성간업무의 무선국에 의하여 생성되는 위성당 전력속밀도(single entry power flux-density)는 지표면 0 ㎞에서 1000 ㎞까지의 고도에서 그리고 수동센서가 위치하는 모든 정지궤도 근처에서 어떤 조건 및 변조방식에 대해서도 임의의 도달각에서 -147 dB(W/㎡/100 ㎒)를 초과하지 못한다. (WRC-2000)

5.562D

추가분배 : 대한민국에서 128∼130 ㎓, 171∼171.6 ㎓, 172.2∼172.8 ㎓ 및 173.3∼174 ㎓의 주파수대역은 2015년까지 1순위 업무로 전파천문업무에 분배한다. (WRC-2000)

5.562E

지구탐사위성업무(능동)는 133.5∼134 ㎓의 주파수대역에 한하여 분배한다. (WRC-2000)

5.562F

155.5∼158.5 ㎓의 주파수대역에서 지구탐사위성업무(수동) 및 우주연구업무(수동) 분배는 2018년 1월 1일에 종료해야 한다. (WRC-2000)

5.562G

155.5∼158.5 ㎓의 주파수대역에서 고정업무 및 이동업무 분배는 2018년 1월 1일 이후부터 유효하다. (WRC-2000)

5.562H

위성간업무에 의한 174.8∼182 ㎓ 및 185∼190 ㎓의 주파수대역 사용은 정지위성 궤도상의 위성에 한한다. 위성간업무의 무선국에 의하여 생성되는 위성당 전력속밀도(single entry power flux-density)는 지표면 0 ㎞에서 1000 ㎞까지의 고도에서 그리고 수동센서가 위치하는 모든 정지궤도 근처에서 어떤 조건 및 변조방식에 대해서도 임의의 도달각에서 -144 dB(W/㎡/㎒)를 초과하지 못한다.

5.563  (WRC-03 삭제)

5.563A

200∼209 ㎓, 235∼238 ㎓, 250∼252 ㎓ 및 265∼275 ㎓의 주파수대역에서 지상에 설치한 수동 대기 센싱은 대기의 성분 감시를 수행한다. (WRC-2000)

5.563B

2237.9∼238 ㎓의 주파수대역은 우주탑재 구름 레이더에 한하여 지구탐사위성업무(능동) 및 우주연구업무(능동)에 분배한다. (WRC-2000)

5.564  (WRC-2000 삭제)

5.565

주관청은 275∼1000 ㎓의 주파수대역을 다양한 능동업무 및 수동업무의 실험 및 개발을 위하여 사용할 수 있다. 동 주파수대역에서는 수동업무를 위하여 다음의 분광선(spectral line) 관측의 수요가 확인되었다.

- 전파천문업무 : 275∼323 ㎓, 327∼371 ㎓, 388∼424 ㎓, 426∼442 ㎓, 453∼510 ㎓, 623∼711 ㎓, 795∼909 ㎓ 및 926∼945 ㎓,

- 지구탐사위성(수동) 및 우주연구업무(수동) : 275∼277 ㎓, 294∼306 ㎓, 316∼334 ㎓,  342∼349 ㎓, 363∼365 ㎓, 371∼389 ㎓, 416∼434 ㎓, 442∼444 ㎓, 496∼506 ㎓, 546∼568 ㎓, 624∼629 ㎓, 634∼654 ㎓, 659∼661 ㎓, 684∼692 ㎓, 730∼732 ㎓, 851∼853 ㎓ 및 951∼956 ㎓.

이 광범위한 미탐구 스펙트럼 영역에서 향후 연구는 분광선 및 연속파의 전파천문연구로 확장될 것이다. 주관청은 상기 언급된 주파수대역이 주파수 분배표에 분배될 때까지 이들 수동업무를 유해간섭으로부터 보호하기 위하여 실질적인 모든 조치를 취할 것을 요청한다. (WRC-2000)

4. 국내 주파수 분배표 주석

K1  K2  K3  K4  삭  제

K5

287 ㎑, 290 ㎑, 292 ㎑, 295 ㎑, 298 ㎑, 300 ㎑, 310 ㎑, 313 ㎑, 319 ㎑ 및 323 ㎑의 주파수는 무선표지 및 위치측정용으로 사용한다.

K6  삭  제

K6A

128.900 ㎑, 131.000 ㎑, 131.900 ㎑ 및 132.000 ㎑의 주파수는 항공무선전화의 항공국용, 441.075 ㎑, 441.125 ㎑, 441.150 ㎑, 446.075 ㎑, 446.125 ㎑ 및 446.150 ㎑의 주파수는 항공무선전화의 육상이동국용으로, 3008.4 ㎑, 4688.4 ㎑, 10073.4 ㎑, 13334.4 ㎑, 17917.4 ㎑ 및 21971.4 ㎑의 주파수는 항공이동(R)업무용으로 사용한다.

K6B

425 ㎑, 454 ㎑, 468 ㎑, 480 ㎑ 및 512 ㎑의 주파수는 중파대 해상통신 무선전신용으로 사용한다.

K7

450～460 ㎑의 주파수대역은 표준방송 수신기의 중간주파수를 보호하기 위하여 표준방송 수신에 유해 혼신을 주지 아니하는 경우에 한한다.

K8  K9  K10  K11  K12  삭  제

K13

1615 ㎑, 1630 ㎑, 1632.5 ㎑, 1635 ㎑, 1640 ㎑, 1645 ㎑, 1647.5 ㎑, 1657.5 ㎑, 1662.5 ㎑, 1667.5 ㎑, 1675 ㎑, 1677.5 ㎑, 1680 ㎑, 1682.5 ㎑, 1685 ㎑, 1687.5 ㎑, 1695 ㎑, 1697.5 ㎑, 1725 ㎑ 및 2002.5 ㎑의 주파수는 라디오부이용으로 사용한다.

K14

1715 ㎑, 1720 ㎑, 1727.5 ㎑, 1735 ㎑ 및 1740 ㎑의 주파수는 선택호출장치에 부가된 라디오부이용으로 지정하며, 1902.5 ㎑의 주파수는 라디오부이의 제어용 주파수로 사용한다.

K15  삭  제

K16

2091 ㎑의 주파수는 국내에 있어서 해상이동업무(전신)의 조난‧긴급‧안전주파수, 호출주파수 및 호출‧응답 주파수로서 그 보호주파수대역은 2089.5～2092.5 ㎑의 주파수대역으로 한다. 또한, 이 주파수대는 비상위치지시용 무선표지설비에도 사용할 수 있다.

K16A

2250 ㎑, 4016.50 ㎑, 7438.50 ㎑, 39.22～39.48 ㎒, 42.84～43.12 ㎒, 151.6125 ㎒ 및 151.6250 ㎒의 주파수는 도로관리용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(149.36 ㎒ 및 149.48 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지, 149.48 ㎒의 주파수는 서울 일원에서 사용할 수 없다.

K17  K18  K19  삭  제

K20

2501～2502 ㎑의 주파수대역은 2순위 업무로 우주연구업무에도 사용할 수 있다.

K21

2635 ㎑ 및 2638 ㎑의 주파수는 해상이동업무 선박국 상호간의 무선전화통신용 주파수로 사용하며, 그 보호주파수대는 2634～2642 ㎑의 주파수대역으로 한다.

K22  K23  K24  K25  K26  삭  제

K26A

3173.75 ㎑, 3603.0 ㎑, 3655.0 ㎑, 3707.5 ㎑, 5185.0 ㎑, 7495.0 ㎑, 151.7875 ㎒, 443.400 ㎒, 443.4125 ㎒, 443.425 ㎒, 443.4375 ㎒, 448.400 ㎒, 448.4125 ㎒, 448.425 ㎒ 및 448.4375 ㎒의 주파수는 금융업무용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 146.06 ㎒의 주파수는 각 기관별로 통합무선지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K26B  K26C  K27  K27A  K28  K29  삭  제

K30

3556 ㎑, 7712 ㎑, 14369 ㎑, 27386 ㎑, 48.5 ㎒, 75 ㎒, 109.1 ㎒, 116.3 ㎒, 150.0625 ㎒, 155.3 ㎒, 219.5 ㎒, 331.4 ㎒, 451.2 ㎒, 456.2 ㎒, 770 ㎒, 1134 ㎒, 1197 ㎒, 3705 ㎒, 4167.5 ㎒, 4184.25 ㎒, 4220 ㎒, 9410 ㎒, 10.03 ㎓, 10.7 ㎓, 12.2 ㎓, 14.7 ㎓, 18.7 ㎓, 22.35 ㎓, 31.4 ㎓, 36.5 ㎓ 및 41.5 ㎓의 주파수는 실험국용으로 사용한다. 다만, 기 사용중인 150.06 ㎒의 주파수는 기기수명 만료시까지 사용을 허용하나 150.0625 ㎒의 주파수로 변경하여 사용한다.

K31  삭  제

K32

5003～5005 ㎑의 주파수대역은 2순위 업무로 우주연구업무로 사용할 수 있다.

K33  K34  K35  삭  제

K36

10003～10005 ㎑의 주파수대역은 2순위 업무로 우주연구업무로 사용할 수 있다.

K37  삭  제

K37A

13552～13568 ㎑, 26958～27282 ㎑, 26970～27210 ㎑, 40.245～40.505 ㎒, 40.656～40.7044 ㎒, 40.705～41.005 ㎒, 72.620～73.000 ㎒ 및 75.620～75.800 ㎒의 주파수대역은 특정소출력무선기기(무선조정용)로 사용할 수 있다.

K37B

173.01875～173.28125 ㎒, 173.61875～173.79375 ㎒, 218.9875～219.2375 ㎒, 223.9875～224.1375 ㎒, 311.00625～311.13125 ㎒, 424.69375～424.95625 ㎒, 433.795～434.045㎒, 447.59375～447.85625 ㎒ 및 447.85625～447.99375 ㎒의 주파수대역은 특정소출력무선기기(데이터전송용)로 사용할 수 있다.

K37C

235.3000 ㎒, 235.3125 ㎒, 235.3250 ㎒, 235.3375 ㎒, 358.5000 ㎒, 358.5125 ㎒, 358.5250 ㎒, 358.5375 ㎒ 및 447.25625～447.56875 ㎒의 주파수대역은 특정소출력무선기기(안전시스템용)로 사용할 수 있다.

K37D

219.150 ㎒, 219.175 ㎒, 219.200 ㎒ 및 219.225 ㎒의 주파수는 음성호출로 사용할 수 있고, 72.610～73.910 ㎒, 74.000～74.800㎒, 75.620～75.790 ㎒, 173.020～173.280 ㎒, 217.250～220.110 ㎒, 223.000～225.000 ㎒, 740.000～752.000 ㎒ 및 925～932 ㎒의 주파수대역은 특정소출력무선기기(음성 및 음향신호전송용)로 사용할 수 있다. 다만,  950～952㎒의 주파수대역에서 사용 중인 특정소출력무선기기(음성 및 음향신호전송용)는 2011년 6월 30일까지(형식승인 종료는 2009년 6월 30일까지)만 사용을 허용한다. 또한 740.000～752.000㎒의 주파수대역은 2012년 12월 31일까지만 사용을 허용하며 이후에는 위원회가 지정(2009년 12월 31일까지)하는 타 대역으로 이전하여야 한다.

K37E

5150～5250 ㎒(실내), 5250～5350 ㎒(실내외) 및 5470～5650 ㎒(실내외)의 주파수대역은 특정소출력무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용(WAS))로 사용하며 관련 ITU-R 권고에 따른 주파수 공유기술을 적용한다.

K37F

2400～2483.5 ㎒ 및 5725～5825 ㎒의 주파수대역은 특정소출력무선기기(무선데이터통신시스템용)로 사용할 수 있다.

K37G

76～77 ㎓의 주파수대역은 특정소출력무선기기(차량충돌방지레이더용)로 사용할 수 있다.

K38  K39  삭  제

K40

24～24.05 ㎓의 주파수대역은 아마추어무선이 우선권을 갖는다. 다만, 24～24.25 ㎓(중심주파수 24.125 ㎓)는 전계강도 제한 기준을 적용을 받지 않는 산업‧과학‧의료설비(ISM)에도 사용하므로 ISM 장치에 의해 발생하는 유해 혼신을 허용하여야 한다.

K40A

10.5～10.55 ㎓ 및 24.05～24.25 ㎓의 주파수대역은 물체감지센서용으로 사용한다.

K40B

7100～7200 ㎑의 주파수대역은 2009년 3월 29일까지만 단파방송용으로 사용을 허용한다.

K41

아마추어위성업무에 의한 주파수대역의 사용은 14000～14250 ㎑의 주파수대역에 한한다.

K42

15005～15010 ㎑의 주파수대역은 2순위 업무로 우주연구업무에도 사용할 수 있다.

K43

19990～19995 ㎑의 주파수대역은 2순위 업무로 우주연구업무에도 사용할 수 있다.

K44

해상이동업무에 의한 23350～24000 ㎑의 주파수대역 사용은 선박국 상호간 무선전신에 한한다.

K45

25005～25010 ㎑의 주파수대역은 2순위 업무로 우주연구업무에도 사용할 수 있다.

K46

25210～25550 ㎑의 주파수대역에서의 육상이동업무는 전파형식 J3E에 한하여   기지국은 100 W 이하, 육상이동국은 50 W 이하에 한하여 허용한다. 다만, 시‧읍‧면 및 이에 준하는 인구밀집지역에서의 사용을 금한다.

K47

27821 ㎑의 주파수는 국내에 있어서 조난‧긴급‧안전주파수 및 호출‧응답주파수로 사용한다.

K48

146.5～146.6 ㎒, 222.45～222.975 ㎒ 및 444.025～444.15 ㎒의 주파수대역은 간이무선국용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(146.510 ㎒, 146.530 ㎒, 146.550 ㎒, 146.570 ㎒ 및 146.590 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K49

26965 ㎑, 26975 ㎑, 26985 ㎑, 27005 ㎑, 27015 ㎑, 27025 ㎑, 27035 ㎑, 27055 ㎑, 27065 ㎑, 27075 ㎑, 27085 ㎑, 27105 ㎑, 27115 ㎑, 27125 ㎑, 27135 ㎑, 27155 ㎑, 27165 ㎑, 27175 ㎑, 27185 ㎑, 27205 ㎑, 27215 ㎑, 27225 ㎑, 27235 ㎑, 27245 ㎑, 27255 ㎑, 27265 ㎑, 27275 ㎑, 27285 ㎑, 27295 ㎑, 27305 ㎑, 27315 ㎑, 27325 ㎑, 27335 ㎑, 27345 ㎑, 27355 ㎑, 27365 ㎑, 27375 ㎑, 27385 ㎑, 27395 ㎑ 및 27405 ㎑의 주파수와 424.1375～424.2625 ㎒, 448.7375～448.925 ㎒ 및 449.15～449.2625 ㎒의 주파수대역은 생활무선국용으로 사용한다.

K50

27404 ㎑, 27422 ㎑, 27440 ㎑, 40.665 ㎒, 150.6375 ㎒, 150.675 ㎒ 및 150.7125 ㎒의 주파수는 단일 구내전용의 무선호출국용으로 사용한다. 다만, 기 사용중인 150.63 ㎒, 150.67 ㎒ 및 150.71 ㎒의 주파수는 기기수명 만료시까지만 사용한다.

K51

27789 ㎑(277904 ㎑), 27805 ㎑(278064 ㎑), 27821 ㎑(278224 ㎑), 27837 ㎑(278384 ㎑), 27856 ㎑(278574 ㎑), 27869 ㎑(278704 ㎑), 27885 ㎑(278864 ㎑) 및 27901 ㎑(279024 ㎑)의 주파수는 어업통신용 및 수색구조용으로 사용하며, 27508 ㎑, 27516 ㎑, 27544 ㎑, 27552 ㎑, 27560 ㎑, 27581 ㎑, 27589 ㎑, 27768 ㎑, 27776 ㎑, 27895 ㎑, 27911 ㎑, 27919 ㎑, 27927 ㎑, 27935 ㎑ 및 27943 ㎑의 주파수는 선망조업용으로 사용한다.

K51A

151.8750～151.9625 ㎒, 171.0125～171.0875 ㎒, 171.1625～171.2375 ㎒,  441.5000 ㎒, 441.5125 ㎒, 441.5375 ㎒, 441.5625 ㎒, 441.5750 ㎒, 441.5875 ㎒, 441.6125 ㎒, 441.6250 ㎒, 441.6375 ㎒, 441.6625 ㎒, 441.6750 ㎒, 441.6875 ㎒, 441.7000 ㎒, 441.7125 ㎒, 441.7250 ㎒, 441.7375 ㎒, 441.7500 ㎒, 441.7625 ㎒, 441.7750 ㎒, 441.7875 ㎒, 441.8000 ㎒, 441.8250 ㎒, 441.8375 ㎒, 441.8500 ㎒, 441.8625 ㎒,      441.8750 ㎒, 441.8875 ㎒, 441.9000 ㎒, 441.9125 ㎒, 441.9250 ㎒, 441.9375 ㎒, 441.9500 ㎒, 441.9750 ㎒, 441.9875 ㎒, 442.0000 ㎒, 442.0125 ㎒, 442.0250 ㎒, 442.0500 ㎒, 442.0625 ㎒, 442.0750 ㎒, 442.1000 ㎒, 442.1125 ㎒, 442.1250 ㎒, 442.2000 ㎒, 442.2250 ㎒, 442.2500 ㎒, 445.0125 ㎒, 445.0375 ㎒, 445.0625 ㎒, 445.0875 ㎒, 445.1125 ㎒, 445.1375 ㎒, 445.1875 ㎒, 445.2000 ㎒, 463.4500 ㎒,       447.2000 ㎒, 447.2125 ㎒, 447.2250 ㎒, 447.2375 ㎒ 및 447.2500 ㎒의 주파수는 농‧임‧수산업, 광공업, 사회간접 및 서비스업 등 관련하여 생산사업을 위한 산업현장 통신용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(151.86 ㎒, 151.92 ㎒, 151.94 ㎒,  151.98 ㎒, 152.00 ㎒, 152.08 ㎒, 152.18 ㎒, 169.48 ㎒, 170.12 ㎒, 170.16 ㎒, 170.20 ㎒, 170.24 ㎒, 170.28 ㎒, 170.32 ㎒, 170.36 ㎒, 170.40 ㎒, 170.44 ㎒, 170.48 ㎒, 170.52 ㎒, 170.56 ㎒, 170.60 ㎒ 및 170.64 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K52

139～141 ㎒, 162.25～164.2625 ㎒ 및 167.25～169.2625 ㎒의 주파수대역은 새로운 통신용으로 사용하기 위하여 할당을 보류한다. 다만, 현재 사용중인 특정 통신용은 TRS 전환시까지, 무선호출용은 새로운 대역으로 이전시까지 잠정 허용한다.

K53  삭  제

K53A

72.6 ㎒, 73.96 ㎒, 75.6 ㎒, 154.8125～154.9 ㎒ 및 159.8125～159.9 ㎒의 주파수는 홍수예‧경보 및 수위, 우량관측업무용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(154.900 ㎒, 159.500 ㎒, 159.520 ㎒, 162.080 ㎒, 162.240 ㎒, 164.725 ㎒, 165.940 ㎒, 166.780 ㎒, 166.840 ㎒, 166.880 ㎒, 166.900 ㎒, 166.920 ㎒, 166.940 ㎒, 166.980 ㎒, 169.220 ㎒ 및 169.725 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K53B  삭  제

K54

1786.750～1791.950 ㎒ 및 2400.0～2483.5 ㎒의 주파수대역은 디지털코드없는 전화기(DCP : Digital Cordless Phone)용으로 사용한다. 다만, 코드없는 전화기용으로 기 사용중인 46.51 ㎒, 46.53 ㎒, 46.55 ㎒, 46.57 ㎒, 46.59 ㎒, 46.61 ㎒, 46.63 ㎒, 46.67 ㎒, 46.71 ㎒, 46.73 ㎒, 46.77 ㎒, 46.83 ㎒, 46.87 ㎒, 46.93 ㎒, 46.97 ㎒, 49.67 ㎒, 49.695 ㎒, 49.71 ㎒, 49.725 ㎒, 49.74 ㎒, 49.775 ㎒, 49.790 ㎒, 49.830 ㎒, 49.845 ㎒, 49.860 ㎒, 49.875 ㎒, 49.890 ㎒, 49.930 ㎒, 49.97 ㎒ 및 49.99 ㎒의 주파수는 2012년 12월 31일까지(형식승인 종료는 2007년 12월 31일까지), 914～915 ㎒ 및 959～960 ㎒의 주파수는 2013년 12월 31일까지(형식승인 종료는 2008년 12월 31일까지) 사용한다.

K55  K56  K57  삭  제

K58

121.60～121.975 ㎒의 주파수대역은 공항내의 지상관제 업무를 행하는 육상이동업무국에도 사용할 수 있다.

K59  삭  제

K59A  K59B  K59C  K59D  K59E  미사용

K59F

146.7000 ㎒의 주파수는 지적측량용으로 사용하며, 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(146.880 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K60  K60A  삭  제

K60B

151.7625 ㎒, 441.8125 ㎒, 445.1 ㎒ 및 446.8125 ㎒의 주파수는 대한적십자사 업무용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 146.140 ㎒의 주파수는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K60C

150.5375 ㎒, 150.5500 ㎒, 150.5625 ㎒, 452.425 ㎒ 및 457.425 ㎒의 주파수는 상하수도사업용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(146.160 ㎒, 147.280 ㎒, 147.375 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K60D

151.7125 ㎒, 151.7250 ㎒, 154.6625 ㎒ 및 159.6625 ㎒의 주파수는 농지개량조합의 시설 유지, 관리 등을 위한 업무용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기사용중인 주파수(149.32 ㎒, 151.66 ㎒, 151.68 ㎒ 및 169.84 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K60E  K60F  K60G  미사용

K60H

151.5125 ㎒, 152.3～152.4 ㎒, 154.95～154.9875 ㎒, 159.95～159.9875 ㎒, 166.0125 ㎒, 220.750 ㎒, 220.775 ㎒, 220.800 ㎒, 441.9625 ㎒, 445.1500 ㎒, 446.9625 ㎒, 463.4625 ㎒, 463.7750 ㎒, 463.8250 ㎒, 463.8750 ㎒, 463.9000 ㎒, 467.7750 ㎒, 467.8250 ㎒, 467.8750 ㎒ 및 467.9000 ㎒의 주파수는 전기통신시설의 설치 및 유지보수용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(146.480 ㎒, 148.765 ㎒, 148.790 ㎒, 148.815 ㎒, 149.125 ㎒, 149.150 ㎒, 149.175 ㎒, 149.220 ㎒, 149.260 ㎒, 161.225 ㎒, 161.325 ㎒, 161.375 ㎒, 161.475 ㎒, 164.060 ㎒, 166.225 ㎒, 166.375 ㎒ 및 166.475 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K60I

152.0125～152.1 ㎒, 452.5250 ㎒, 457.5250 ㎒, 463.4125 ㎒, 463.4250 ㎒, 463.4375 ㎒ 및 463.8000 ㎒의 주파수는 전력업무의 송‧변전설비 및 배전설비 관리업무용에 사용하고, 220.450 ㎒, 220.475 ㎒ 및 220.500 ㎒의 주파수는 발전설비관리업무용으로 사용한다.

K61  삭  제

K61A

156～157.45 ㎒, 160.6～160.975 ㎒ 및 161.475～162.03 ㎒의 주파수대역은 해상이동업무에 사용한다. 다만, 충청내륙지방에서는 해상이동업무에 유해 혼신을 주지 않는 조건으로 고정, 이동업무의 사용을 허용하고 기타 지역에서 사용하는 협대역 대상주파수는 통합지휘무선통신망 구축대상기관은 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용할 수 있다.

K62  삭  제

K63

156.825 ㎒의 주파수는 해상이동업무의 VHF 무선전화를 위한 국제조난 및 안전통신용 직접인쇄전신주파수로 사용한다.

K64

142～142.5 ㎒, 146.5～147.5 ㎒, 151.5～152.5 ㎒, 154.5～155 ㎒, 159.5～160 ㎒, 166～167.25 ㎒ 및 171～172.25 ㎒의 주파수대역은 일반통신용으로 사용하며 타 용도로 사용중인 주파수는 기기수명 만료시까지 사용을 허용한다.

K64A

142.5125 ㎒, 147.5125 ㎒, 149.9125 ㎒, 149.9250 ㎒, 149.9375 ㎒, 154.6875 ㎒, 159.6875 ㎒, 160.2625 ㎒, 160.4625 ㎒, 160.5375 ㎒, 165.2625 ㎒. 165.4625 ㎒ 및 165. 5375 ㎒의 주파수는 가로등, 항만부표, 공항 보안시설, 등대 등의 점․소등 또는 이와 유사한 업무의 무선조정업무용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(143.060 ㎒, 146.080 ㎒, 147.150 ㎒, 149.440 ㎒, 149.500 ㎒, 150.00 ㎒, 150.20 ㎒, 150.48 ㎒, 155.00 ㎒, 155.20 ㎒, 155.48 ㎒, 161.280 ㎒ 및 165.560 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K64B  미 사 용

K64C

171.7125～171.8000 ㎒의 주파수대역, 152.1250 ㎒, 166.7750 ㎒, 166.7875 ㎒, 166.8000 ㎒, 172.0750 ㎒, 220.9500 ㎒, 441.3500 ㎒, 442.1500 ㎒, 446.3500 ㎒, 458.5250 ㎒, 458.5375 ㎒, 463.5000 ㎒ 463.5250 ㎒ 및 463.5375 ㎒의 주파수는 교통사고처리 및 응급환자에 대한 의료서비스 제공업무용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(152.140 ㎒, 166.600 ㎒, 166.640 ㎒, 166.660 ㎒, 170.740 ㎒, 170.780 ㎒, 170.820 ㎒, 170.840 ㎒, 170.860 ㎒, 171.600 ㎒, 171.640 ㎒, 171.660 ㎒ 및 172.080 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K64D

166.025 ㎒, 166.05 ㎒, 166.0625 ㎒, 216.1500 ㎒(221.1500 ㎒), 462.6375 ㎒(467.6375㎒), 462.9875 ㎒(467.9875 ㎒), 463.3750 ㎒(468.3750 ㎒), 463.9250 ㎒(468.9250 ㎒) 및 463.9500 ㎒(468.9500 ㎒) 462.8250 ㎒, 462.8500 ㎒, 462.8750 ㎒, 462.900 ㎒, 465.0250 ㎒, 465.0375 ㎒, 465.0500 ㎒ 및 465.8500 ㎒의 주파수는 방재‧방범 등의 안전관리 용역경비 업무통신 및 기타 이와 유사한 업무의 통신용으로 사용한다. 또한 기 사용중인 주파수(463.6125 ㎒ 및 468.6125 ㎒)의 무선국은 기기수명 만료시까지 사용한다.

K64E

123.4000 ㎒, 170.0125 ㎒, 170.0250 ㎒, 451.1500 ㎒, 451.2250 ㎒, 456.1500 ㎒ 및 456.2250 ㎒의 주파수는 항공운항시설 관리용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(169.45 ㎒ 및 169.53 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K64F

443.3375 ㎒, 443.3500 ㎒, 443.3625 ㎒, 443.3750 ㎒, 448.3375 ㎒, 448.3500 ㎒, 448.3625 ㎒ 및 448.3750 ㎒의 주파수는 화물운송, 보관하역사업을 위한 대한통운업무용으로 사용한다.

K64G

156.025 ㎒, 156.050 ㎒, 156.075 ㎒, 156.100 ㎒ 및 156.125 ㎒의 주파수는 충청북도내의 간이무선국 적용이 불가능한 육상운수업 및 건설공사 업무용으로 사용한다.

K64H  미사용

K64I

142.4500～142.4875 ㎒ 및 147.4500～147.4875 ㎒의 주파수대역, 166.0375 ㎒, 216.0750 ㎒, 216.1250 ㎒, 216.2000 ㎒, 221.0750 ㎒, 221.1250 ㎒, 221.2000 ㎒, 452.0125 ㎒, 452.1375 ㎒, 452.1625 ㎒, 452.2875 ㎒, 452.3125 ㎒, 452.8750 ㎒, 452.9000 ㎒, 452.9500 ㎒, 452.9875 ㎒, 457.0125 ㎒, 457.1625 ㎒, 457.1375 ㎒, 457.2875 ㎒, 457.3125 ㎒, 457.8750 ㎒, 457.9000 ㎒, 457.9500 ㎒, 457.9875 ㎒, 460.9250 ㎒, 462.5750 ㎒, 462.6250 ㎒, 462.6500 ㎒, 462.9500 ㎒, 462.9625 ㎒, 463.1250 ㎒, 463.1750 ㎒, 463.2750 ㎒, 463.5625 ㎒, 463.6500 ㎒, 463.6750 ㎒, 467.6250 ㎒, 467.6500 ㎒, 468.1750 ㎒, 468.2750 ㎒, 468.5625 ㎒, 468.6500 ㎒ 및 468.6750 ㎒의 주파수는 방송사의 업무연락용으로 사용한다. 다만. 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(148.02 ㎒, 148.06 ㎒, 148.10 ㎒, 148.14 ㎒, 150.28 ㎒, 150.36 ㎒, 150.40 ㎒, 150.46 ㎒ 및 163.89 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K64J

757.0 ㎒, 785.0 ㎒, 795.0 ㎒ 및 779.800 ㎒의 방송프로그램 이동중계용 주파수는 별도 계획 수립시까지 신규허가를 중지하고, 942.250 ㎒, 943.250 ㎒, 945.500 ㎒, 948.500 ㎒, 949.500 ㎒의 주파수는 2015년 6월 30일까지, 950.250 ㎒, 954.250 ㎒, 956.000 ㎒, 956.650 ㎒, 957.000 ㎒의 주파수는 2011년 3월 31일까지, 171.40 ㎒ 및 171.48 ㎒의 주파수는 2010년 12월 31일까지만 사용하고, 이후에는 1.7 ㎓대역 또는 방송중계용으로 지정된 대역으로 이전하여야 한다.

K65

137～138 ㎒ 및 148～150.05 ㎒의 주파수대역은 ITU에서 정한 절차에 따라 기존시설과 공유하며, 위성이동통신서비스(GMPCS)의 위성망 무선국은 방송통신위원회가 정한 허가조건에 따라 사용한다.

K66  삭  제

K66A

217～223 ㎒ 및 463～469 ㎒의 주파수대역은 고층건물, 대형건물내에서의 긴급 업무연락용으로서 간이무선을 사용하기 곤란한 경우에 사용한다.

K67  삭  제

K67A

220.250 ㎒, 220.275 ㎒ 및 220.300 ㎒의 주파수는 유람선, 도선 및 소형보트에서의 업무연락용으로 사용한다.

K67B

220.125 ㎒, 220.220 ㎒, 220.525 ㎒, 220.550 ㎒, 220.575 ㎒, 458.9500 ㎒ 및 458.9625 ㎒의 주파수는 항공운송업무용으로 사용한다.

K67C

220.675 ㎒, 220.700 ㎒ 및 220.725 ㎒의 주파수는 신문‧통신사에서 보도취재 업무연락용으로 사용한다.

K68

216.050 ㎒(221.050 ㎒), 216.100 ㎒(221.100 ㎒), 216.175 ㎒(221.175 ㎒) 및 216.225 ㎒(221.225 ㎒)의 주파수는 자동차 운전면허 기능시험용으로 사용한다.

K69  미 사 용

K69A

308 ㎑, 315 ㎑ 및 323 ㎑의 주파수는 장거리 항공해상용으로, 457.1375 ㎒ 및 457.1675 ㎒의 주파수는 근거리 항공해상용으로, 457.1500 ㎒ 및 457.1750 ㎒의 주파수는 육상용으로 위성을 이용한 위치측정시스템(GPS)의 오차를 줄이기 위한 통신망(DGPS)용으로 사용한다.

K70

256～262 ㎒ 및 425～426 ㎒의 주파수대역은 전기통신역무 제공을 위한 용도로 사용할 경우 우선권이 있다. 317.9875～320.9875 ㎒ 및 322～328.6 ㎒의 주파수대역은 무선호출 서비스 기지국 송신용으로, 923.55～924.45625 ㎒의 주파수대역은 무선호출 서비스의 이동국 송신용으로 사용한다. 다만, 318.000 ㎒, 318.075 ㎒, 318.100 ㎒, 318.125 ㎒, 318.275 ㎒, 318.300 ㎒, 318.325 ㎒, 318.575 ㎒, 318.600 ㎒, 318.625 ㎒, 319.175 ㎒, 319.200 ㎒, 319.225 ㎒, 319.675 ㎒, 319.700 ㎒, 319.725 ㎒, 320.175 ㎒, 320.200 ㎒, 320.225 ㎒, 320.575 ㎒, 320.600 ㎒, 320.625 ㎒. 320.825 ㎒, 320.850 ㎒ 및 320.875 ㎒의 주파수는 기존 시설의 주파수를 변경한 후에 사용한다.

K70A

262～264 ㎒ 및 271～273 ㎒의 주파수대역은 해상이동전화 서비스용으로 사용한다.

K70B

380～389.9 ㎒ 및 390～399.9 ㎒의 주파수대역은 주파수공용통신(TRS)용으로 사용한다.

K70C

377～380 ㎒의 주파수대역은 위치기반서비스(LBS : Location Based Service)용으로 사용한다.

K71

138～174 ㎒ 및 335.4～470 ㎒의 주파수대역에서 F3E, G3E 전파를 사용하는 단일통신로 무선업무는 점유주파수대폭 8.5 ㎑, 주파수 간격 12.5 ㎑로 할당하며, 138～174 ㎒의 주파수대역을 사용하는 통신망중 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 335.4～470 ㎒의 주파수대역 통신망은 모두 협대역 장비로 변경하여 사용(협대역화 제외 대역 주파수라도 협대역 주파수와 2주파통신으로 구성된 경우는 포함)하여야 한다. 다만, 아마추어용 무선기기는 제외한다.

K72  삭  제

K72A

401.650 ㎒의 주파수는 선박위치발신기용으로 사용한다.

K73

고정업무 또는 이동업무(항공이동업무 제외)에 의한 402～406 ㎒의 주파수대역 사용은 기상원조업무에 밀접한 관계를 갖는 것에 한한다.

K73A

402～405 ㎒의 주파수대역은 체내이식무선의료기기(MICS : Medical Implant Communication System)용으로 사용한다. 단, 기상원조업무에 유해 간섭을 주지 않는 조건으로 사용을 허용한다.

K74  삭  제

K75

406.1～409 ㎒, 416～419 ㎒ 및 427～428 ㎒의 주파수대역은 예비대역으로 사용을 보류한다.

K75A

421.985～424.00 ㎒의 주파수대역은 주파수공용방식 및 주파수지정방식의 간이무선국용으로 사용한다.

K76  삭  제

K77

424～425 ㎒, 441～442.6 ㎒, 443～443.5 ㎒, 444～444.2 ㎒, 445～445.5 ㎒, 446～447.2575 ㎒, 447.5675～447.595 ㎒, 447.9925～448.5 ㎒, 451.1～451.35 ㎒, 451.7～452 ㎒, 452～453.1 ㎒ 및 467.5～469 ㎒의 주파수대역은 일반통신용으로 사용한다.

K77A

442.1750 ㎒, 452.2000 ㎒, 452.2250 ㎒, 452.2375 ㎒, 452.7000 ㎒, 452.9125 ㎒, 452.9250 ㎒, 456.2500 ㎒, 457.2000 ㎒, 457.2250 ㎒, 457.2375 ㎒, 457.7000 ㎒, 457.9125 ㎒, 457.9250 ㎒ 및 468.8000 ㎒의 주파수는 일반작업장내에서 무선 데이터 전송용으로 사용한다.

K77B

452.0500 ㎒, 452.0750 ㎒, 452.1000 ㎒ 및 452.1125 ㎒의 주파수는 공중전화관리업무용으로 사용한다.

K77C  K77D  K77E  미사용

K77F

142.0125 ㎒, 147.0125 ㎒, 152.4375 ㎒, 152.4500 ㎒, 154.5125～154.5750 ㎒, 154.6000～154.6375 ㎒, 159.5125～159.5750 ㎒ 및 159.6000～159.6375 ㎒의 주파수대역, 441.1250 ㎒, 441.5250 ㎒, 446.1250 ㎒, 446.5250 ㎒, 451.9250 ㎒, 451.9500 ㎒, 451.9750 ㎒, 452.2750 ㎒, 452.3000 ㎒, 452.3250 ㎒, 456.9250 ㎒, 456.9500 ㎒, 456.9750 ㎒, 457.2750 ㎒, 457.3000 ㎒ 및 457.3250 ㎒의 주파수는 콜택시업무용으로 사용한다. 다만, 통합지휘무선통신망 구축대상기관이 기 사용중인 주파수(155.08 ㎒, 155.11 ㎒, 155.14 ㎒, 155.17 ㎒, 159.74 ㎒, 159.77 ㎒, 159.80 ㎒ 및 159.83 ㎒)는 각 기관별로 통합지휘무선통신망 구축완료시까지 사용을 허용한다.

K77G

450.0500 ㎒, 453.1000 ㎒, 458.0500 ㎒, 458.1000 ㎒, 458.2500 ㎒, 458.4500 ㎒, 458.6500 ㎒, 458.8500 ㎒, 460.6250 ㎒, 460.8250 ㎒, 460.9750 ㎒ 및 465.8250 ㎒의 주파수는 방송프로그램 이동중계용 및 고정중계용으로 사용한다.

K78  K79  K80  K81  삭  제

K82  삭  제

K83

752～762 ㎒ 및 780～790 ㎒ 주파수대역은 도서통신용으로 사용하며, 752～762 ㎒ 및 780～790 ㎒의 주파수대는 해안지역을 제외한 내륙지방에서는 고정방송중계용에 한하여 사용한다.

K84  삭  제

K85

752～762 ㎒ 및 780～806 ㎒의 주파수대역은 방송중계업무용으로 사용한다. 다만, 이 경우 K83 규정을 준용한다.

K86

752～806 ㎒의 주파수대역에서 방송업무는 디지털TV 전환기간에 한하여 사용한다.

K87

806～822 ㎒ 및 851～867 ㎒의 주파수대역은 주파수공용통신(TRS)용으로 사용한다. 806～811 ㎒ 및 851～856 ㎒의 주파수대역은 통합지휘무선통신망 용도로 사용하고, 811～822 ㎒ 및 856～867 ㎒의 주파수대역은 통신사업용으로 사용한다.

K87A

822～824 ㎒와 867～869 ㎒의 주파수대역은 별도 용도가 있을 때까지 보호대역으로 한다.

K88

824～849 ㎒ 및 869～894 ㎒의 주파수대역은 공중 이동전화 통신서비스용으로 사용한다.

K88A

898～900 ㎒(이동국 송신) 및 938～940 ㎒(기지국 송신)의 주파수대역은 공중 무선데이터 통신서비스용으로 사용한다.

K88B

905～915 ㎒(이동국 송신) 및 950～960 ㎒(기지국 송신)의 주파수대역은 이동통신용으로 사용한다.

K89

368.5∼380 ㎒ 및 380∼399.9 ㎒의 주파수대역 내에서 기 사용 중인 무선국은 기기 내용연수 만료 시까지 사용을 허용하되 가급적 빠른 시일내에 해당 용도의 주파수대로 이전될 수 있도록 하고, 368.5∼377 ㎒의 주파수대역내에서는 별도 세부용도가 정해질 때까지 신규 허가를 중지한다.

K90  삭  제

K90A  삭  제

K90B

13552∼13568 ㎑, 908.5～914 ㎒의 주파수대역은 RFID/USN (Radio Frequency IDentification/Ubiquitous Sensor Network)용으로 사용할 수 있다. 다만, 908.5～914 ㎒ 대역의 RFID/USN용 무선설비는 2009년 6월 30일까지 형식등록을 허용하고, 2011년 6월 30일까지 사용을 허용한다.

K90C

433.67∼434.17 ㎒의 주파수대역은 항만, 내륙 컨테이너집하장, 부두창고 등 컨테이너 집하·관리 장소에 한하여 RFID/USN(Radio Frequency IDentification/Ubiquitous Sensor Network)용으로 사용한다.

K90D

915～923.5 ㎒의 주파수대역은 RFID/USN 등의 무선설비용으로 사용할 수 있다. 다만, 인접대역으로부터의 유해 간섭을 허용하고 동일 대역내에서의 유해 간섭을 상호 허용하는 조건으로 사용하여야 한다.

K91

942～959 ㎒의 방송중계를 위한 고정국용 주파수는 2015년 6월 30일까지 사용하고, 이후에는 1.7 ㎓대역 또는 방송중계용으로 지정된 대역으로 이전하여야 한다. 다만, 950~959 ㎒에서 사용중인 방송중계용 주파수는 2011년 3월 31일까지만 사용을 허용한다. 942～952 ㎒의 주파수대역에서 운용중인 방송프로그램 제작의 무선마이크는 2009년 6월 30일까지 형식등록을 할 수 있고, 2011년 6월 30일까지 새로이 정해진 주파수 대역으로 이전하여야 한다.

K92  K93  K94  K95  K96  K97  K98  K99  K100  K101  K102  K103  K104  K105  삭  제

K105A

1610～1626.5 ㎒ 및 2483.5～2500 ㎒의 주파수대역은 ITU에서 정한 절차에 따라 위성이동통신서비스(GMPCS)의 가입자회선(user link)으로 사용한다.

K106  K107  K108  K109  K110  삭  제

K110A

1525～1559 ㎒ 및 1626.5～1660.5 ㎒의 주파수대역은 이동위성업무의 인마세트(INMARSAT)용 및 위성이동통신서비스(GMPCS)의 가입자 회선(User link)용으로 사용한다. 다만, 위성이동통신서비스 가입자 회선용으로 사용할 경우 인마세트 지구국에 유해 혼신을 주지 않아야 하며, 인마세트 지구국에 의한 유해 혼신으로부터 보호를 요구하지 못한다.

K111

1700～1710 ㎒의 주파수대역은 방송프로그램중계가 우선한다.

K111A  삭  제

K111B

1750～1780 ㎒(이동국송신) 및 1840～1870 ㎒(기지국송신)의 주파수대역은 공중 개인휴대통신(PCS) 서비스용으로 사용한다.

K112  K113  삭  제

K114

1885～1980 ㎒, 2010～2025 ㎒ 및 2110～2170 ㎒의 주파수대역은 이동통신(IMT-2000) 지상용으로 사용한다, 이동통신(IMT-2000) 지상용 주파수대역중 1920～1980 ㎒ 및 2110～2170 ㎒의 주파수대역은 주파수분할복신방식(FDD)용으로 사용하고, 1885～1920 ㎒ 및 2010～2025 ㎒의 주파수대역은 시분할복신방식(TDD)용으로 사용한다.

K114A

1980～2010 ㎒ 및 2170～2200 ㎒의 주파수대역은 ITU에서 정한 절차에 따라 위성이동통신서비스(GMPCS)의 가입자회선(user link)용으로 사용한다.

K115

2535～2655 ㎒의 주파수대역은 디지털멀티미디어방송(DMB)용에 우선권을 주며, 이 대역을 사용하는 시설들은 DMB 도입에 지장이 없도록 정한 사용조건에 따라 사용해야 한다.

K115A

2500～2535 ㎒ 및 2655～2690 ㎒의 주파수대역은 별도 계획 수립시까지 신규 주파수 할당을 보류한다.

K116

2025～2110 ㎒ 및 2200～2300 ㎒의 주파수대역은 별도 계획 수립시까지 신규 주파수 할당을 보류한다. 다만, 해양 및 기상위성용으로 2037.64 ㎒, 2040.9 ㎒, 2091.765 ㎒및 2271.6 ㎒를 사용할 수 있다.

K116A

2300～2483.5 ㎒ 주파수대역은 전기통신역무를 제공하는 도서통신용으로 사용한다.

K116B

2300∼2400 ㎒의 주파수대역은 휴대인터넷용으로 사용한다. 단 동 고시 이전에 무선국 개설을 허가받아 운용중인 가입자회선용 무선국은 휴대인터넷 서비스가 도입되기 이전까지 한시적으로 운용하게 할 수 있다.

K116C

1680～1700 ㎒의 주파수대역은 기상위성용으로 사용한다.

K117

2427～2453 ㎒(지정주파수 2440 ㎒), 2434～2465 ㎒(지정주파수 2450 ㎒) 및 2439～2470 ㎒(지정주파수 2455 ㎒)의 주파수대역은 특정소출력무선기기(이동체식별장치용)로 사용할 수 있다.

K117A  삭  제

K118  K119  K120  K121  K122  K123  K124  K125  삭 제

K125A

3000～3100 ㎒(중심주파수 3050 ㎒), 5480～5600 ㎒(중심주파수 5540 ㎒), 9320～9430 ㎒(중심주파수 9375 ㎒), 9355～9465 ㎒(중심주파수 9410 ㎒), 9360～9470 ㎒(중심주파수 9415 ㎒) 및 9390～9500 ㎒(중심주파수 9445 ㎒)의 주파수대역은 선박에 위치, 거리, 방위 등 항해정보를 제공하기 위하여 해안에 설치하는 무선표지설비(레이더 비콘)용 및 해상무선항행업무를 하는 선박의 레이더용으로 사용한다.

K125B

3.1～4.8 ㎓ 및 7.2～10.2 ㎓의 주파수대역은 UWB(Ultra Wide Band) 통신용으로 사용하되 3.1～4.8 ㎓의 주파수대역에서는 간섭회피기술(DAA)을 적용한다. 단, 4.2～4.8 ㎓의 주파수대역에서는 간섭회피기술(DAA) 적용을 2010년 6월까지 유예한다.

K126

3100～3200 ㎒ 및 3400～3500 ㎒의 주파수대역은 민간용(표정업무)이 우선한다.

K127

5835～5855 ㎒ 주파수대역은 사업용전기통신설비의 단거리전용통신용(DSRC)으로 사용할 수 있다.

K128  K129  K130  K131  K132  K133  K134  K135  K136  K137  K138  K139  삭  제

K140

8275～8500 ㎒의 주파수대역은 방송중계를 포함한 일반통신용으로 사용한다.

K141

8275.02～8343.33 ㎒(8426.634～8494.944 ㎒), 9360～9390 ㎒, 9450～9480 ㎒, 18.58～18.60 ㎓(18.91～18.94 ㎓) 및 18.82～18.85 ㎓(19.16～19.19 ㎓)의 주파수대역은 해상교통관제(VTS)용으로 사용한다.

K142  K143  K144  K145  K146  K147  K148  K149  K150  삭  제

K151

4400～4500 ㎒, 5650～5925 ㎒ 및 7000～7100 ㎒의 주파수대역은 TV방송을 위한 이동중계업무가 우선하며, 점유주파수대역폭 20, 10, 5 ㎒ 전송용으로 사용한다. 3400～3600 ㎒의 주파수대역은 신규허가를 중지하고, 기 사용중인 시설은 아날로그 방송 종료시까지 사용을 허용한다. 또한, 5650～5925 ㎒의 주파수대역에서 점유대역폭 25 ㎒ 기준에 따라 사용중인 장비는 수명 만료시까지 사용을 허용한다.

K151A

5925～6425 ㎒, 6430～7110 ㎒, 7725～8275 ㎒, 10.5～11.7㎓ 및 12.0～12.2 ㎓의 주파수대역은 점유주파수대역폭 40, 20, 10, 5 ㎒ 전송용의 통신사업 및 방송중계를 위한 고정중계용으로 사용하고, 5925～6425 ㎒의 주파수대역은 점유주파수대역폭 30 ㎒ 전송용의 통신사업 M/W용으로도 사용할 수 있다. 또한, 동 대역의 고정중계용 시설은 지정된 전송거리기준에 따라 사용한다. 점유주파수대역폭 및 전송거리기준과 다르게 사용 중인 시설은 장비수명 만료시까지 사용을 허용한다.

K151B

11.7～12.0 ㎓, 12.2～12.75 ㎓, 13.75～14.5 ㎓, 14.5～14.8 ㎓, 19.8～21.2 ㎓, 29.6～31.0 ㎓의 주파수대역은 위성서비스용으로 사용한다.

K151C

14～14.5 ㎓ 대역에서 2순위 업무인 항공이동위성업무를 위한 항공기지구국으로부터 지표면에 도달되는 최대 전력속밀도는 전파도달각(θ)이 40°이하인 경우 -132+0.5‧θ dB(W/(㎡‧㎒)), 40°이상인 경우 -112dB(W/(㎡‧㎒))를 초과할 수 없다(권고 ITU-R M.1643). 단, 이 규정을 준수하더라도 주파수 분배표에 따라 이미 분배되었거나 향후 분배되는 1순위 업무 무선국에 유해 혼신을 줄 수 없다.

K151D

3600～4200 ㎒, 4400～5000 ㎒ 및 7000～7100 ㎒ 주파수대역의 고정중계용 시설은 장비 수명 만료 이후 해당 용도의 타 주파수대역으로 이전하여야 한다. 다만, 4400～5000 ㎒ 주파수대역은 장거리 해안 및 도서지역 구간에 한해 사용을 허용한다.

K152

14.8～15.35 ㎓의 주파수대역에서 고정․이동업무는 별도 계획 수립시까지 그 사용을 보류하며 우주연구업무는 2순위 업무로 사용할 수 있다.

K153  K154 K155  K156  K157  K158 K159  K160  K161  K161A  K161B  K161C  K161D  K161E  K161F  K161G  삭  제

K162

17.70～18.14 ㎓ 및 19.26～19.7 ㎓의 주파수대역은 고정M/W의 전기통신역무가 우선한다. 또한, 17.7～17.74 ㎓ 및 19.26～19.3 ㎓의 주파수대역은 2순위 업무로 특정소출력무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용)로 사용할 수 있다.

K163

18.14～18.148 ㎓의 주파수대역은 거리측정, 도난경보 등의 업무로 사용한다.

K164

18.58～18.76 ㎓ 및 18.92～19.1 ㎓의 주파수대역은 고정M/W의 전기통신역무 및 자가통신용으로 사용한다.

K165  삭  제

K166

18.76～18.92 ㎓ 및 19.10～19.26 ㎓의 주파수대역은 고정M/W의 자가통신업무용으로 사용한다.

K166A

18.86～18.92 ㎓ 및 19.20～19.26 ㎓의 주파수대역은 안전 및 공공 목적을 위한 지하철(철도 등 포함)의 무선영상전송장치용으로 사용한다.

K167  삭  제

K168

18.148～18.580 ㎓의 주파수대역은 CATV 방송중계용으로 사용한다.

K169  K170  K171  K172  K173  삭  제

K174

22.2～22.4 ㎓ 및 23.4～23.6 ㎓의 주파수대역은 전기통신역무의 비상‧재해 복구업무용으로 사용한다.

K175

21.2～21.625 ㎓ 및 22.4～22.825 ㎓의 주파수대역은 고정M/W 자가통신업무용으로 사용한다.

K176

21.65～22.2 ㎓, 및 22.85～23.4 ㎓의 주파수대역은 전기통신역무용으로 사용한다.

K176A

24.25～24.75 ㎓ 및 25.5～26.7 ㎓의 주파수대역은 가입자회선(WLL)용으로 사용하며, 26.7～27.5 ㎓의 주파수대역은 무선CATV 전송용으로 사용한다.

K176B

40.5～42.5 ㎓의 주파수대역은 가입자회선(WLL)의 연구개발용으로 사용할 수 있다.

K176C

57～64 ㎓의 주파수대역은 비허가 무선기기/용도 미지정으로 사용한다.

K177  K178  K179  K180  K181  K182  삭  제

K183

39～40 ㎓의 주파수대역은 방송프로그램 이동중계업무로 사용한다.

K183A

8275～8350 ㎒, 8430～8500 ㎒, 36.5～37.678 ㎓ 및 37.818～38.996 ㎓의 주파수대역은 국간중계 M/W용으로 사용한다.

K184

16～16.6 ㎓의 주파수대역은 거리측정용으로 사용한다.

K185  K186  K187  K188  삭  제

K189  삭  제

K190  삭  제

K191  K192  K193  K194  K195  K196  K197  K198  K199  K200  K201  K202  K203  삭  제

※ 삭제된 일부 국내주석(K로 시작)번호는 국제규정과 동일하게 적용되므로 국제주석 번호로 대체하고 삭제하였음