수장공사 시공계획서

1. 공사개요

1.1 목적

본 시공계획서는 OOO계통 광역상수도(Ⅱ단계)사업 제3공구(거제계통)시설 공사중 사등가압장 건축공사의 수장공사에 있어서 사전에 철저히 공사를 계획함으로써, 예상되는 문제를 최소화하고 공정표에 따라 원활하게 인원/자재의 수급관리를 하며, 품질기준을 정하고 안전기준을 작성하여 성공적인 수장공사를 수행하는데 그 목적이 있다.

1.2 적용범위

본 시공계획서는 수장공사를 시행하는 모든 시공 부위에 적용한다.

1.3 공사 조직

1.4 주요공사 물량

2. 공사계획

2.1 시공 일반사항

2.1.1 석고보드 붙이기- PUMP실

2.1.1.1 사전 검토 및 협의 사항

(1) 공정계획 수립. (자재반입, 시공시기, 인원 동원계획 등)

(2) 선행공정 완료 상태. (단열재 부착상태,바탕면 마무리 상태 등)

(3) 전기, 계장 등 타공종 간섭여부.

2.1.1.2 일반사항

(1) 본 작업 착수 전 설계도면과의 오차는 없는지 확인한다.

(2) 석고보드 시공시 사용하는 못은 아연도금, 유니크롬도금 또는 동등 이상의 재질로 녹슬지 않아야 한다.

(3) 석고판의 절단은 전동식 절단기 또는 나이프를 사용하여 정확히 절단하며 절단면이 부정형인 경우에는 줄질하여 평활하게 마무리한다.

(4) 석고판에 못박기를 할 때에는 판의 표면과 못머리가 가지런히 될 정도까지 충분히 박는다.

(5) 시공에 앞서 아래 사항을 점검하여 작업에 지장이 없게 한다.

- 바탕면 고르기 및 이물질 점검.

- 각 부위별 규격의 적합여부.

- 타이볼트 스리브에 백업재 시공 여부 확인.

- 타이핀 제거.

(6) 단열재 설치 시에는 아래 사항을 숙지하고 시공한다.

- 천정 및 바닥에 맞닿게 밀실히 시공한다.

- 이음매가 벌어지지 않도록 한다.

- 바탕에 밀착시킨다.

(7) 개구부 주위의 OPEN'G 작업 시 파손에 주의한다.

(8) 석고보드 시공 후 파손 / 배부름 / 휘어짐 등이 생긴 부위는 즉시 보수하도록 한다.

(9) 필요시 접착제 등을 사용하는 곳은 접착제가 경화할 때까지 유해한 충격이나 진동을 받지 않도록 접촉을 금하고, 타공종에 대해서도 적절히조치를 한다.

(10) 저장

- 석고보드는 습기가 많은 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 장소를 피하고 건조한 곳에 보관한다.

- 지상에 보관 시에는 파레트 위에 보관하고 천막지 등으로 덮어 놓는다.

- 실내 등에서는 세워 놓거나 비스듬히 걸쳐 놓아 휘게 해서는 안된다.

(11) 필요한 양만큼만 시공 장소에 운반하되 모서리 등이 손상되지 않도록 주의한다.

(12) 공사용 공구는 사용목적에 적합한 공구를 사용한다.

2.1.2 경량철골천정틀 공사(아미텍스) - 배전반실

2.1.2.1 사전 검토 및 협의 사항

(1) 공정계획 수립. (자재반입 시기, 시공시기, 인원 및 동원계획 등)

(2) 천정 고정방법 검토. (골조공사 시 인서트 설치 또는 천정 작업 시 앙카볼트 설치 시공)

(3) 선행공정 완료 상태. (미장공사 / 설비,전기 배관 등 천정내부에 시공되는 공정)

2.1.2.2 바탕 준비

(1) 달대 시공을 위한 인서트를 정확히 매입한다. 천정면 내부의 조적면의 결함부 보수와 천정 내부의 공사가 완료된 후 천정공사를 시작한다.

(2) 앙카볼트 천공 시 배관 및 배선 파이프 파손의 우려가 있으므로 사전에 설비, 전기 담당자와 확인 후 착수한다.

(3) 반자돌림 설치 부위는 초벌도장 등의 사전 마감 및 몰딩 위치를 먹메김 하여 천정판을 설치할 때 반자돌림 부위가 조잡해지지 않도록 한다.

2.1.2.3 경량철골천정틀 설치

(1) 달대의 위치는 천정 내부의 작업과 관련 작업을 고려하여 정해야 하며, 제일 바깥측 달대는 천정 각 단부와의 간격이 15cm를 초과하지 않도록 한다.

(2) 달대의 위치는 지정 간격에 따라 견고하게 설치하고 천정의 부분적인 처짐이나 뒤틀림 등이 생길 수 있는 곳은 추가 보강한다.

(3) 달대는 반드시 방청 처리가 된 제품을 사용하고 용접 등으로 방청 처리가 손상된 경우는 추가 방청 조치를 한다.

(4) 몰딩은 정확히 수평이 유지되게 하고 모서리나 꺽임 부위는 연귀 맞춤으로 틈새없이 설치한다.

(5) 천정틀 모체는 천정판 설치에 적합하도록 해야 하며, 천정판 부착 시 수평면 허용 오차범위 내에 들도록 정밀하고 견고하게 설치한다.

(6) 조명기구 등의 부착으로 처지거나 비틀리지 않도록 기구 양단에 보강재를 설치하되, 보강재 위치는 협의 후 설치한다.

2.1.2.4 천정판 설치(아미텍스)

(1) 평탄하고 균일하게 설치하며 비틀림, 굽힘 등이 생기지 않도록 한다.

(2) 30cm 내외의 간격으로 나사못으로 고정하되, 각 나사못의 위치가 일직선이 되도록 하고 각 단부에서의 위치가 균일하도록 한다.

(3) 천정판은 중앙부에서부터 설치해 나가고, 길이 방향의 단부 천정판 너비가 온장 너비의 1/2가 이하가 되지 않도록 한다.

(4) 천정판의 모서리 파손이나 기능상 유해한 결함이 없게 시공한다.

(5) 천정틀의 시공이 완전히 완료된 후 천정판 작업을 시작한다.

(6) 원형 또는 이형의 단부에는 몰딩에 맞추어 빈틈이 생기지 않도록 정확한 형상으로 가공하여 시공한다.

(7) 시공 중에 절단으로 발생되는 잔재로 인해 분진이 발생되지 않도록 해야하며 이에 대해 작업자에게 충분히 숙지시킨다.

2.2 인원동원계획

3. 공정관리계획

3.1 예정 공정표

4. 품질, 안전 및 환경관리계획

4.1 품질관리계획

(1) 경량 천정공사 체크리스트

(2) 재료 기준

(2.1) 석고보드

- 규격

- 물성

(2.2) 석고시멘트판(아미텍스)

- 규격

- 물성

4.2 안전관리계획

4.2.1 안전장구 및 안전시설

4.2.2 작업시 주의사항

(1) 장비 및 공구사용시 사용방법을 숙지한 유경험자를 배치한다.

(2) 이미 설치된 안전시설물을 작업상 부득이 해체할 경우, 작업이 끝난 후 즉시 원위치한다.

(3) 작업을 위하여 전동기구를 사용할 때에는 사용전선의 피복절연 상태가 이상이 없는지 확인한다.

(4) 작업은 단독 작업을 금하고 2인 1조 이상으로 한다.

(5) 이동식 비계 이동 시에는 상부에 적재물이나 사람이 탑승한 채 이동 시켜서는 안된다.

(6) 인화성이 강한 재료 등에 대하여 화재에 대한 특별한 주의를 기울이도록 하고 소화기는 현장에 반드시 비치하도록 한다.

(7) 자재 반입차량은 현장 내에서 규정된 속도 이내로 운행하여야 한다.

(8) 작업 시 사용하였던 공구는 1일 작업 완료 후 정리정돈을 하여 놓는다.

(9) 작업발판 및 비계에의 자재적치는 원칙적으로 금한다.

4.3 환경관리계획

(1) 수장공사 시 발생이 예상되는 환경관리 대상

- 건설폐기물 : 폐합판, 폐목재, 종이류(골판지), 폐건자재(석고보드, 텍스), 비닐쉬트류 등.

(2) 환경요인에 대한 대책

- 폐기물 발생을 최대한 줄이기 위하여 잉여 자재 및 잔재가 최소화 되도록 주의한다.

- 1일작업이 완료된 후 작업부산물은 지상으로 내린 후 지정장소로 옮겨 정리하여 놓는다.

- 공사 이후 발생된 폐기물은 공사업체에서 전량 회수하여 처리토록 한다.

- 발생된 폐기물 발생량이 차량 반출 가능량 이상이 될 경우에는 즉시 반출하여 현장 내 폐기물을 최소화 한다.

- 작업장 주변청소 및 정리정돈에 주의를 기울인다.

5. 기타

5.1 장비운용 및 운반·양중계획

현장 내 운반은 소형지게차 또는 인력운반으로 한다. (가능한 자재는 주 출입구 앞에 하차할 수 있도록 한다.)

5.2 운반 및 양중 시 주의사항

(1) 사용 장비의 적재능력을 초과하지 않도록 한다.

(2) 각 시공부위별 사용량을 초과하여 이동함으로 인해 재운반 및 현장 정리정돈 사유가 발생하지 않도록 한다. (운반 전 부위별 물량을 확인한다)

(3) 작업장으로 운반된 자재는 타공종의 자재와 섞이지 않도록 지정된 장소에만 보관하도록 한다.

(4) 각종 장비 및 공구 사용시에는 사용방법을 숙지한 유경험자를 배치한다.

6. 첨부

해당 없음.