기계작업별 Checklist	미끄러운 바닥	CL-안전-214

	기계설비 설명	통로에 얽혀 있는 호스나 전선 등 장애물이 있거나, 물이나 기름 등으로 통로가 오염되어 있는 경우 걸려 넘어지거나 미끄러져 사고가 발생할 위험이 크다. 특히, 중량물을 운반하는 경우에는 주의를 요한다.
	유해위험요인	- 미끄러지거나 넘어져 골절 등의 상해를 입을 가능성이 있다. - 미끄러지면서 뜨거운 용기에 손을 데거나, 날카로운 기기에 상해를 입는 등 2차 재해를 입을 가능성이 매우 높다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	걸려 넘어지지 않도록 수도호스 등은 정리정돈하였는가?
2	바닥에 흘려 있는 기름이나 물기, 또는 밀가루 등은 항상 신속하게 제거하고 있는가?
3	통로에 물건이 적재되어 있거나, 장애물이 있지는 않은가?
4	바닥에는 미끄럼방지 패드나 깔판을 설치하여 미끄럽지 않도록 유지되고 있는가?
5	미끄러지기 쉬운 장소에는 반드시 손잡이를 설치하였는가?
6	위험 장소에는 ‘미끄럼 주의’ 표지를 하였는가?
7	통로는 바닥이 잘 보일 정도의 충분한 조도를 확보하고 있는가?
8	바닥은 반사율이 낮은 재질로 되어 있어 안정감을 주는가?
9	바닥에 물이 고이지 않게 배수시설이 되어 있는가?
10	작업자의 신발은 편안하고 미끄러짐을 방지할 수 있는 것으로 착용하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해