CYCLONE 설계 및 검토시 참고사항

1) 원심력 집진시설의 종류별 특성

원심력 집진시설의 종류별 특성

종 류	압력손실(mmH₂O)	내 열 온 도 (℃)
보통 싸이크론	25.4 ～ 76.2	370 ～ 540
고효율 싸이크론	76.2 ～ 152.4	370 ～ 540
멀티 싸이크론	76.2 ～ 152.4	370 ～ 540

[참고문헌]  Environmental engineer's handbook

2) cyclone 입구유속

cyclone 입구유속은 7～15 m/sec 또는 15～25 m/sec 등 여러 이론이 있으나 대체적으로 15 m/sec 안팎으로 결정하는 것이 가장 무난하다.

＊ 입구면적 = 처리풍량 / 입구유속

cyclone형태와 치수비

D

b                 De

s

a

h

H

*단, 다른 형태의 칫수로 설계하나

다음 사항은 준수할 것.

a〈=S

b〈=(D-De)/2

H〉=3D

원추각 약 7～8도

De/D 약 0.4～0.5

H/De 약 8～10

S/De 약 1

3) cyclone 형태와 치수비

4) cyclone 설계치수비 (접선 유입식)

cyclone설계치수비

용 어	명 칭	고 효 율		shepherd and lapple	일 반 용
		stairmand	swift		swift	peterson
D	외 통 경	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
a	입구높이 Ka	0.5	0.44	0.5	0.5	0.583
b	입구폭 Kb	0.2	0.21	0.25	0.25	0.208
s	내통경삽입길이 Ks	0.5	0.5	0.625	0.6	0.583
De	내 통 경 kDe	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
h	원 주 길 이 kh	1.5	1.4	2.0	1.75	1.333
H	총 높 이 kH	4.0	3.9	4.0	3.75	3.17
B	분진유출구경 kB	0.375	0.4	0.25	0.4	0.5

입구   b(D/5)

r1

r2

출구

F≒7                            (d″)

입구

L(D)

D

h(D/2)

H(2D)

d″([eqn: { 4} over {5 }]d)

cyclone설계치수비(선회권형)

5) multicyclone 의 설계

- 입구 단면적 : 외통 단면적 - (내통 단면적 + 가이드밴 단면적)

- 입구유속 : 15 m/sec 정도로 결정

- 단위unit의 처리풍량(㎥/분/psc) : 입구유속(m/sec)×입구단면적(㎡)×60sec/분

- 총unit수 : [eqn: { 총처리풍량 ㎥/분} over {unit처리풍량(㎥/분/psc) }] = (  )  개

제작 및 유지관리상 배열을 정하여 unit수를 약간씩 증감하여 결정

6) 입경별 cyclone의 집진효율

cyclone의 입경별 집진효율

평 균	0～5μ	5～10μ	10～20μ	20～40μ	＞44μ
일반싸이크론 65.3%	12%	33%	57%	82%	91%
고효율싸이크론 84.2%	40%	79%	92%	95%	97.5%

＊ B-C유 보일러에서 발생되는 먼지의 원심력집진시설에 대한 제거효율은 33.9%～66.6% 정도로 보고 되고 있다.

7) 송풍기의 선정

- 총압력손실 ΔPt계산

duct, 집진기, 배출구, 풍동압 등

- 배출풍량 Q ㎥/분

- 송풍기 소요 축동력 산출

축동력 HP = [eqn: {Q㎥/분 TIMES DELTA Pt } over {4,500 TIMES eta }] × 여유율(α)