1. 건설기계기관에서 크랭크 축(crank shaft)의 구성부품이 아닌 것은?

굴삭기운전기능사      ◐ 2011년 02월 13일 필기 기출문제 ◑        전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

가. 크랭크 암(crank arm)	나. 크랭크 핀(crank pin)

다. 저널(journal)	라. 플라이 휠(fly wheel)

2. 연료분사노즐 테스터기로 노즐을 시험할 때 검사하지 않는 것은?

가. 연료분포 상태	나. 연료분사 시간

다. 연료후적 유무	라. 연료분사 개시 압력

3. 피스톤의 운동방향이 바뀔 때 실린더 벽에 충격을 주는 현상을 무엇이라고 하는가?

가. 피스톤 스틱현상	나. 피스톤 슬랩현상

다. 블로바이 현상	라. 슬라이드 현상

4. 디젤기관의 연소실 방식에서 흡기 가열식 예열장치를 사용하는 것은?

가. 직접분사식	나. 예연소실식

다. 와류실식	라. 공기실식

5. 디젤기관의 노킹 발생 방지 대책에 해당 되지 않는 것은?

가. 착화성이 좋은 연료를 사용한다.

나. 분사 시 공기온도를 높게 유지한다.

다. 연소실 벽 온도를 높게 유지한다.

라. 압축비를 낮게 유지한다.

6. 점도지수가 큰 오일의 온도변화에 따른 점도 변화는?

가. 크다.	나. 작다.

다. 불변이다.	라. 온도와는 무관하다.

7. 디젤기관을 시동시킨 후 충분한 시간이 지났는데도 냉각수 온도가 정상적으로 상승하지 않을 경우 그 고장의 원인이 될 수 있는 것은?

가. 냉각팬 벨트 헐거움

나. 수온조절기가 열린 채 고장

다. 물 펌프의 고장

라. 라디에이터코어의 막힘

8. 기관에서 실린더 마모가 가장 큰 부분은?

가. 실린더 아래 부분	나. 실린더 윗 부분

다. 실린더 중간 부분	라. 실린더 연소실 부분

9. 기관을 시동하기 전에 점검해야 할 사항이 아닌 것은?

가. 연료의 량	나. 냉각수의 량

다. 엔진의 회전수	라. 엔진오일의 량

10. 냉각팬의 벨트 유격이 너무 클 때 일어나는 현상으로 옳은 것은?

가. 발전기의 과충전이 발생된다.

나. 강한 텐션으로 벨트가 절단된다.

다. 기관과열의 원인이 된다.

라. 점화시기가 빨라진다.

11. 엔진오일 압력 경고등이 켜지는 경우가 아닌 것은?

가. 오일이 부족할 때

나. 오일 필터가 막혔을 때

다. 엔진을 급가속 시켰을 때

라. 오일 회로가 막혔을 때

12. 디젤기관에 과급기를 부착하는 주된 목적은?

가. 출력의 증대	나. 냉각효율의 증대

다. 배기 효율의 증대	라. 윤활성의 증대

13. 방향지시등 스위치를 작동할 때 한쪽은 정상이고 다른 한쪽은 점멸 작용이 정상과 다르게(빠르게 또는 느리게)작용한다. 고장 원인이 아닌 것은?

가. 전구 1개가 단선 되었을 때

나. 플래셔 유닛 고장

다. 좌측 전구를 교체할 때 규정 용량의 전구를 사용하지 않았을 때

라. 한쪽 전구 소켓에 녹이 발생하여 전압강하가 있을 때

14. 교류 발전기에서 작동 중 소음 발생 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 고정 볼트가 풀렸다.	나. 벨트 장력이 약하다.

다. 베어링이 손상되었다.	라. 축전지가 방전되었다.

15. 축전지 충전 중에 화기를 가까이 하거나 충전상태를 점검하기 위하여 드라이버 등으로 스파크를 시키면 위험한 이유는?

가. 축전지 케이스가 타기 때문이다.

나. 전해액이 폭발하기 때문이다.

다. 축전지 터미널이 손상되기 때문이다.

라. 발생하는 가스가 폭발하기 때문이다.

16. 축전지의 전해액이 빨리 줄어든다. 그 원인과 가장 거리가 먼 것은?

가. 축전지 케이스가 손상된 경우

나. 과충전이 되는 경우

다. 비중이 낮은 경우

라. 전압조정기가 불량인 경우

17. 기동 전동기의 마그넷 스위치는?

가. 기동 전동기의 전자석 스위치이다.

나. 기동 전동기의 전류 조절기이다.

다. 기동 전동기의 전압 조절기이다.

라. 기동 전동기의 저항 조절기이다.

18. 예열 플러그의 작용 시기는 어느 때가 가장 좋은가?

가. 냉각수의 양이 많을 때

나. 기온이 영하로 떨어졌을 때

다. 축전지가 방전 되었을 때

라. 축전지가 과 충전 되었을 때

19. 무한궤도식 건설기계에서 트랙전면에 오는 충격을 완화시키기 위해 설치한 것은?

가. 상부 롤러	나. 리코일 스프링

다. 하부 롤러	라. 프론트 롤러

20. 기중기의 주행 중 점검사항으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 훅의 걸림 상태

나. 주행시 붐의 최고 높이

다. 종감속기어 오일량

라. 붐과 캐리어의 간격

21. 로더의 동력조향장치 구성을 열거한 것이다. 적당치 않은 것은?

가. 유압펌프	나. 복동 유압 실린더

다. 제어밸브	라. 하이포이드 피니언

22. 굴삭기로 작업할 때 주의사항으로 틀린 것은?

가. 땅을 깊이 팔 때는 붐의 호스나 버킷실린더의 호스가 지면에 닿지 않도록 한다.

나. 암석, 토사 등을 평탄하게 고를 때는 선회관성을 이용하면 능률적이다.

다. 암 레버의 조작시 잠깐 멈췄다 움직이는 것은 펌프의 토출량이 부족하기 때문이다.

라. 작업시는 실린더의 행정 끝에서 약간 여유를 남기도록 운전한다.

23. 지게차에서 틸트 장치의 역할은?

가. 피니언기어 조정	나. 차체수평 조정

다. 포크 상하 조정	라. 마스트 경사 조정

24. 기관의 플라이휠과 항상 같이 회전하는 부품은

가. 압력판	나. 릴리스 베어링

다. 클러치축	라. 디스크

25. 동력전달 장치에서 토크 컨버터에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 조작이 용이하고 엔진에 무리가 없다.

나. 기계적인 충격을 흡수하여 엔진의 수명을 연장한다.

다. 부하에 따라 자동적으로 변속한다.

라. 일정 이상의 과부하가 걸리면 엔진이 정지한다.

26. 동력조향장치의 장점과 거리가 먼 것은?

가. 작은 조작력으로 조향 조작이 가능하다.

나. 조향 핸들의 시미 현상을 줄일 수 있다.

다. 설계, 제작 시 조향 기어비를 조작력에 관계없이 선정 할 수 있다.

라. 조향 핸들 유격조정이 자동으로 되어 볼 죠인트 수명이 반영구적이다.

27. 노면표시 중 중앙선이 황색 실선과 점선의 복선으로 설치된 때의 설명 중 맞는 것은?

가. 어느 쪽에서나 중앙선을 넘어서 앞지르기를 할 수 있다.

나. 실선 쪽에서만 중앙선을 넘어서 앞지르기를 할 수 있다.

다. 어느 쪽에서나 중앙선을 넘어 앞지르기를 할 수 없다.

라. 점선 쪽에서만 중앙선을 넘어 앞지르기를 할 수 있다.

28. 건널목 안에서 차가 고장이 나서 운행할 수 없게 되었다. 운전자의 조치 사항으로 가장 적절하지 못한 것은?

가. 철도 공무 중인 직원이나 경찰 공무원에게 즉시 알려 차를 이동하기 위한 필요한 조치를 한다.

나. 차를 즉시 건널목 밖으로 이동시킨다.

다. 승객을 하차시켜 즉시 대피 시킨다.

라. 현장을 그대로 보존하고 경찰관서로 가서 고장 신고를 한다.

29. 편도 4차로의 경우 교차로 30미터 전방에서 우회전을 하려면 몇 차로의 진입통행 해야 하는가?

가. 2차로와 3차로로 통행한다.

나. 1차로와 2차로로 통행한다.

다. 1차로로 통행한다.

라. 4차로로 통행한다.

30. 타이어식 건설기계의 좌석안전띠에 대한 내용 중 틀린 것은?

가. 30km/h이상의 속도를 낼 수 있는 타이어식 건설기계에는 좌석안전띠를 설치해야 한다.

나. 안전띠는 사용자가 쉽게 잠그고 풀 수 있는 구조이어야 한다.

다. 안전띠는 ?산업표준화법? 제 15조에 따라 인증을 받은 제품이어야 한다.

라. 지게차에는 좌석 안전띠를 설치할 필요가 없다.

31. 건설기계 등록지를 변경한 때는 등록번호를 시도지사에게 며칠 이내에 반납하여야 하는가?

가. 10	나. 5

다. 20	라. 30

32. 도로교통법상 철길 건널목을 통과할 때 방법으로 가장 적합한 것은?

가. 신호등이 없는 철길 건널목을 통과할 때에는 서행으로 통과하여야 한다.

나. 신호등이 있는 철길 건널목을 통과할 때에는 건널목 앞에서 일시 정지하여 안전한지의 여부를 확인한 후에 통과하여야 한다.

다. 신호기가 없는 철길 건널목을 통과할 때에는 건널목 앞에서 일시 정지하여 안전한지의 여부를 확인한 후에 통과하여야 한다.

라. 신호기와 관련 없이 철길 건널목을 통과할 때에는 건널목 앞에서 일시 정지하여 안전한지의 여부를 확인한 후에 통과하여야 한다.

33. 자동차 제1종 대형면허로 조종할 수 있는 건설기계는?

가. 굴삭기	나. 불도저

다. 지게차	라. 덤프트럭

34. 시.도지사의 정비명령을 이행하지 아니한 자에 대한 벌칙은?

가. 30만 원 이하의 벌금

나. 100만 원 이하의 벌금 또는 1년 이하의 징역

다. 50만 원 이하의 벌금

라. 100만 원 이하의 벌금

35. 자동차의 승차정원에 대한 내용으로 맞는 것은?

가. 등록증에 기재된 인원

나. 화물자동차 4명

다. 승용자동차 4명

라. 운전자를 제외한 나머지 인원

36. 덤프트럭을 신규 등록한 후 최초 정기검사를 받아야 하는 시기는?

가. 1년	나. 1년 6월

다. 2년	라. 2년 6월

37. 작동유의 열화 및 수명을 판정하는 방법으로 적합하지 않는 것은?

가. 점도 상태로 확인

나. 오일을 가열 후 냉각되는 시간 확인

다. 냄새로 확인

라. 색깔이나 침전물의 유무 확인

38. 유압유의 첨가제가 아닌 것은?

가. 마모방지제	나. 유동점 강하제

다. 산화 방지제	라. 점도지수 방지제

39. 압력제어 밸브는 어느 위치에서 작동하는가?

가. 탱크와 펌프

나. 펌프와 방향전환 밸브

다. 방향전환 밸브와 실린더

라. 실린더 내부

40. 유압회로의 설명으로 맞는 것은?

가. 유압 회로에서 릴리프 밸브는 압력제어 밸브이다.

나. 유압회로의 동력 발생부에는 공기와 믹스하는 장치가 설치되어 있다.

다. 유압회로에서 릴리프 밸브는 닫혀 있으며, 규정압력 이하의 오일 압력이 오일 탱크로 회송된다.

라. 회로 내 압력이 규정 이상일 때는 공기를 혼입하여 압력을 조절한다.

41. 다음 유압기호가 나타내는 것은?

가. 릴리프 밸브(relief valve)

나. 감압 밸브(reducing valve)

다. 순차 밸브(sequence valve)

라. 무부하 밸브(unload valve)

42. 유압펌프가 오일을 토출하지 않을 경우, 점검 항목으로 틀린 것은?

가. 오일 탱크에 오일이 규정량으로 들어 있는지 점검한다.

나. 흡입 스트레이너가 막혀있지 않은지 점검한다.

다. 흡입 관로에서 공기가 혼입되는지 점검한다.

라. 토출 측 회로에 압력이 너무 낮은지 점검한다.

43. 유압실린더의 숨돌리기 현상이 생겼을 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

가. 작동 지연 현상이 생긴다.

나. 서지압이 발생한다.

다. 오일의 공급이 과대해 진다.

라. 피스톤 작동이 불안정하게 된다.

44. 지게차의 리프트 실린더(lift cylinder) 작동회로에 사용되는 플로우 레귤레이터(슬로우 리턴)밸브의 주된 사용이유는?

가. 포크를 천천히 하강하도록 작용한다.

나. 포크를 상승시 압력을 높이는 작용을 한다.

다. 짐을 하강할 때 신속하게 내려오도록 작용한다.

라. 리프트 실린더에서 포크 상승 중 중간 정지 시 내부 누유를 방지한다.

45. 유압유에 포함된 불순물을 제거하기 위해 유압펌프 흡입관에 설치하는 것은?

가. 부스터	나. 스트레이너

다. 공기 청정기	라. 어큐뮬레이터

46. 제한된 회전각도 이내에서 유체가 회전요동 운동력으로 변환시키는 요동 모터의 피스톤형에 속하지 않는 것은?

가. 링크형	나. 기어형

다. 래크와 피니언형	라. 체인형

47. 무거운 물건을 들어 올릴 때 주의사항 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

가. 힘센 사람과 약한 사람과의 균형을 잡는다.

나. 장갑에 기름을 묻히고 든다.

다. 가능한 이동식 크레인을 이용한다.

라. 약간씩 이동하는 것은 지렛대를 이용할 수도 있다.

48. 수공구 보관 및 사용방법으로 틀린 것은?

가. 해머작업 시 몸의 자세를 안정되게 한다.

나. 담금질 한 것은 함부로 두들겨서는 안 된다.

다. 공구는 적당한 습기가 있는 곳에 보관한다.

라. 파손, 마모된 것은 사용하지 않는다.

49. 소켓렌치 사용에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 임팩트용으로만 사용되므로 수작업 시는 사용하지 않도록 한다.

나. 큰 힘으로 조일 때 사용한다.

다. 오픈렌치와 규격이 동일하다.

라. 사용 중 잘 미끄러지지 않는다.

50. 운반 및 하역작업 시 착용복장 및 보호구로 적합하지 않는 것은?

가. 상의 작업복의 소매는 손목에 밀착되는 작업복을 착용한다.

나. 하의 작업복은 바지 끝 부분을 안전화 속에 넣거나 밀착되게 한다.

다. 방독면, 방화 장갑을 항상 착용하여야 한다.

라. 유해, 위험물을 취급 시 방호 할 수 있는 보호구를 착용한다.

51. 사고의 결과로 인하여 인간이 입는 인명 피해와 재산상의 손실을 무엇이라고 하는가?

가. 재해	나. 안전

다. 사고	라. 부상

52. 산소 또는 아세틸렌 용기 취급시의 주의사항으로 맞지 않는 것은?

가. 아세틸렌 병은 세워서 사용한다.

나. 산소병(봄베)은 40도 이하 온도에서 보관한다.

다. 산소병(봄베)을 운반할 때에는 충격을 주어서는 안 된다.

라. 산소병(봄베)의 밸브, 조정기, 도관 등은 반드시 기름 묻은 천으로 닦는다.

53. 안전, 보건표지의 종류와 형태에서 그림의 안전 표지판이 나타내는 것은?

가. 병원 표지	나. 비상구 표지

다. 녹십자 표지	라. 안전지대 표지

54. 안전관리상 감전의 위험이 있는 곳의 전기를 차단하여 수리점검을 할 때의 조치와 관계가 없는 것은?

가. 스위치에 통전 장치를 한다.

나. 기타 위험에 대한 방지장치를 한다.

다. 스위치에 안전장치를 한다.

라. 통전 금지기간에 관한 사항이 있을시 필요한 곳에 게시한다.

55. 다음은 화재 분류에 대한 설명이다. 기호와 설명이 잘 연결 된 것은?

가. B급 화재-전기화재	나. C급 화재-유류화재

다. D급 화재-금속화재	라. E급 화재-일반화재

56. 장비점검 및 정비작업에 대한 안전수칙과 가장 거리가 먼 것은?

가. 알맞은 공구를 사용해야 한다.

나. 기관을 시동할 때 소화기를 비치하여야 한다.

다. 차체 용접 시 배터리가 접지된 상태에서 한다.

라. 평탄한 위치에서 한다.

57. 굴삭기 등 건설기계 운전자가 전선로 주변에서 작업을 할 때 주의할 사항으로 틀린 것은?

가. 작업을 할 때 붐이 전선에 근접되지 않도록 주의한다.

나. 지퍼(버켓)를 고압선으로부터 안전 이격거리 이상 떨어져서 작업한다.

다. 작업감시자를 배치한 후 전력선 인근에서는 작업감시자의 지시에 따른다.

라. 바람의 흔들리는 정도를 고려하여 전선 이격거리를 감소시켜 작업해야 한다.

58. 도시가스가 공급되는 지역에서 굴착공사를 하기 전에 도로부분의 지하에 가스배관의 매설 여부는 누구에게 조회하여야 하는가?

가. 시장	나. 도지사

다. 경찰서장	라. 해당 도시가스 사업자

59. 다음은 가스배관의 손상방지 굴착공사 작업방법 내용이다. ( )안에 알맞은 것은?

가. 1	나. 2

다. 3	라. 4

60. 도로상의 한전 맨홀에 근접하여 굴착작업 시 가장 올바른 것은?

가. 맨홀 뚜껑을 경계로 하여 뚜껑이 손상되지 않도록 하고 나머지는 임의로 작업한다.

나. 교통에 지장이 되므로 주인 및 관련기관이 모르게 야간에 신속히 작업하고 되메운다.

다. 한전직원의 입회하에 안전하게 작업한다.

라. 접지선이 노출되면 제거한 후 계속 작업한다.

기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	나	나	가	라	나	나	나	다	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	가	나	라	라	다	가	나	나	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	나	라	가	라	라	라	라	라	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	다	라	라	가	가	나	라	나	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	라	다	가	나	나	나	다	가	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	라	다	가	다	다	라	라	나	다